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Miejsce montażu: Wozownia w Muzeum Plakatu w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16158


Regał przesuwny nr 1

· wysokość regału – 2200 mm
· szerokość regału – 400 mm
· długość regału – 7400 mm + 150 mm (pokrętło + osłona)
· obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

Regał stacjonarny jednostronny nr 2

· wysokość regału – 1350 mm
· szerokość regału – 400 mm
· długość regału – 7400 mm + 60 mm (osłona)
· obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

Regał stacjonarny jednostronny nr 2A

· wysokość regału – 1350 mm
· szerokość regału – 400 mm
· długość regału – 8650 mm + 60 mm (osłona)
· obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

Regał przesuwny nr 3

· wysokość regału – 1350 mm
· szerokość regału – 400 mm
· długość regału – 7400 mm + 150 mm (pokrętło + osłona)
· obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

Regał przesuwny nr 4

· wysokość regału – 1700 mm
· szerokość regału – 400 mm
· długość regału – 7400 mm + 150 mm (pokrętło + osłona)
· obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

Regał przesuwny nr 5

· wysokość regału – 1850 mm
· szerokość regału – 400 mm
· długość regału – 7400 mm + 150 mm (pokrętło + osłona)
· obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

Regał stacjonarny nr 6

· długość regału  - 3480 mm
· wysokość regałów na szerokości 1580 mm – 1550 mm
· Wysokość regału pod rurami – 1350 mm
· Szerokość półki do składowania - 200 mm
· wysokość składowania – 1420 mm oraz 1220 mm,
· ściany boczne: słupkowe nitowane otwarte (ściana boczna nie może posiadać ostrych krawędzi, aby nie uszkodzi ramy)
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