

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 do SWZ

Postępowanie przetargowe pn. „Zakup ambulansu transportowego z zabudową medyczną i wyposażeniem medycznym”
Nr postępowania: ZP.272.10.2026.DB
Zestawieniu parametrów użytkowo – technicznych ambulansu transportowego z zabudową medyczną i wyposażeniem medycznym
 
	
Ambulans zgodny z normą 1789 rok produkcji minimum 2025 r., sprzęt medyczny zgodny z normą 1895 

	

	Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym pojazdu bazowego i zabudowy oraz sprzętu medycznego  ( oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej minimalne parametry techniczne, o których mowa poniżej )
	PARAMETR OFEROWANY
(Wpisać: TAK/NIE, ewentualnie
jeśli oferowany parametr jest inny od określonego – należy go opisać) 



	I.
	NADWOZIE
	

	1. 
	Typ furgon częściowo przeszklony  o DMC powyżej 3.5 t.; pojedyncze koła osi tylnej
	

	2. 
	Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele. Fotel kierowcy i pasażera regulowany , z podparciem odcinka lędźwiowego, oraz podłokietnikiem
	

	3. 
	Drzwi boczne prawe ze stopniem wewnętrznym oraz zewnętrznym elektrycznym, obrotowym, zintegrowany 
z drzwiami; drzwi lewe przesuwne bez szyby
	

	4. 
	Drzwi tylne wysokie, przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o minimum 260 stopni z systemem blokowania przy otwarciu (ograniczniki drzwi nie wbudowane w zawiasy).
	

	5. 
	Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny
	

	6. 
	Autoalarm
	

	7. 
	Centralny zamek we wszystkich drzwiach
	

	8. 
	Reflektory przednie w technologii LED (dzienne, mijania, drogowe) 
	

	9. 
	Światła przeciwmgielne
	

	10. 
	Kolor żółty -  zalecany RAL 1016 lub równoważny
	

	11. 
	Pojemność zbiornika paliwa min. 80 
	

	12. 
	Tempomat
	

	II.
	SILNIK
	

	1.
	Spełniający wymogi normy emisji spalin min. EURO VI
	

	2.
	Pojemność silnika minimum 1900 cm3
	

	III.
	ZESPÓŁ  NAPĘDOWY
	

	1.
	Skrzynia biegów automatyczna
	

	2.
	Napęd 4x4
	

	IV.
	ZAWIESZENIE
	

	1.
	Zawieszenie ze wzmocnionymi stabilizatorami  
	

	V.
	UKŁAD HAMULCOWY
	

	1.
	Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania    
	

	2.
	Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy ESP
	

	3.
	Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR 
	

	4.
	Z systemem wspomagania nagłego hamowania oraz z pulsowaniem świateł stop w trakcie nagłego hamowania
	

	5.
	system wspomagania ruszania pod górę
	

	VI.
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	

	1.
	Alternator o mocy min. 250 A
	

	2.
	Dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 80 Ah 
	

	VII.
	WYPOSAŻENIE POJAZDU
	

	1. 
	Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
Dodatkowe poduszki powietrzne kurtynowe w kabinie kierowcy
	

	2. 
	W przedziale kierowcy:
-radioodbiornik fabryczny bluetooth, z zestawem głośników oraz anteną dachową,
Możliwość podłączenia andoridauto/caraplle z telefonu komórkowego
	

	3. 
	Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy
	

	4. 
	Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach
	

	5. 
	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne z możliwością elektrycznego złożenia
	

	6. 
	Automatyczna klimatyzacja kabiny kierowcy z dodatkowym elektrycznym dogrzewaczem
	

	7. 
	Dodatkowy komplet kół zimowych (komplet tj. 4 szt.) z czujnikami ciśnienia powietrza z zachowaniem indeksu nośności opon jak z pierwszego montażu
	

	8. 
	 Ogrzewana elektrycznie szyba przednia (nie poprzez nadmuch ciepłego powietrza
	

	9. 
	Czujnik deszczu
	

	10. 
	Funkcja doświetlania zakrętów (montowane na etapie produkcji samochodu bazowego)
	

	11. 
	Fabryczny system, który w przypadku spadku czynnika AdBlue poniżej minimalnego wymogu poziomu, umożliwia dalszą jazdę pojazdu nawet do 50 km, nie powodując przy tym spadku mocy silnika lub zatrzymania pojazdu.
	

	12. 
	Dodatkowe niezależnego ogrzewanie kabiny kierowcy
	

	13. 
	Koło zapasowe pełnowymiarowe zainstalowane pod autem z zestawem kluczy umożliwijacych wymianę
	

	14. 
	Chlapacze przednie oraz tylne
	

	15. 
	Samochód bez ogranicznika prędkości oraz bez tachografu
	

	16. 
	Asystent martwego pola
	

	Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie ambulansu sanitarnego
	

	I.
	NADWOZIE
	

	1.
	Minimalne wymiary przedziału medycznego 
w mm (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1850  
	

	2.
	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), 
z miejscem mocowania min. 2 szt. Butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego gąsienicowego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego i kamizelki KED, torby opatrunkowej z dostępem również z wnętrza przedziału medycznego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych, miejsce deski ortopedycznej dla dzieci w przedziale medycznym lub schowku
	

	II.
	OGRZEWANIE I WENTYLACJA
	

	1.
	Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik  z możliwością ustawienia temperatury
	

	2.
	Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny  z sieci 230 V min. Moc grzewcza ok. 1800 W
	

	     3.
	Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury. Zgodny z normą PN EN 17 89
	

	4.
	Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego.
	

	5.
	W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna, z termostatycznym ustawianiem żądanej temperatury
	

	6.
	W przedziale medycznym wyświetlacz informujący o temperaturze wewnątrz przedziału oraz temperaturze na zewnątrz pojazdu
	

	III.
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	

	1.
	W kabinie kierowcy wskaźnik naładowania akumulatorów: rozruchowego i przedziału medycznego
	

	2.
	Instalacja elektryczna 230 V: 
- zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo, wtyczka + min. 10 metrów bieżących przewodu) 
- min. 3 gniazda w przedziale medycznym wewnętrznym
- zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 
- zabezpieczenie przeciwporażeniowe
	

	3.
	Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki)
	

	4.
	Min. 1 gniazdo zasilające 5V/2A USB w kabinie kierowcy oraz min. 1 gniazdo w przedziale medycznym 
	

	5.
	Instalacja elektryczna 12 V:
- min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych 
- gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki 
	

	IV.
	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
	

	1. 
	Belka świetlna w przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego,  belka niskoprofilowa, podświetlany napis ambulans. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy  min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany – możliwość podawania komunikatów głosowych
	

	2. 
	Sygnalizacja uprzywilejowana w tylnej części dachu pojazdu (belka świetlna niskoprofilowa) z modułami LED koloru niebieskiego 
	

	3. 
	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy lub przycisku i klaksonu
	

	4. 
	Niebieskie lampy pulsacyjne w technologii LED  zamontowane na wysokości pasa przedniego pojazdu
	

	5. 
	lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych
	

	6. 
	Dodatkowe żółte światła awaryjne LED nad tylnymi drzwiami
	

	7. 
	Oznakowanie pojazdu:
- pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, 
- dodatkowy pas czerwony pod niebieskim oraz wokół dachu,
- napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu,
- standardowe oznaczenie (tło koloru nadwozia) typu karetki literą P lub S (do uzgodnienia) wpisaną w okrąg na bokach i drzwiach tylnych pojazdu,
- oznakowanie symbolem Państwowe Ratownictwo Medyczne na dachu, bokach i drzwiach tylnych. Możliwość wykonania dodatkowego oznakowanie w logo i napisy na drzwiach kabiny kierowcy (udostępnione po  podpisaniu umowy).
	

	8. 
	Reflektory zewnętrzne (LED), po bokach oraz z tyłu pojazdu   po 2 szt.  Z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego
	

	9. 
	Sygnały dodatkowe pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model 
	

	10. 
	Dodatkowa sygnalizacja niskotonowa min. 1 głośnik
	

	V.
	OŚWIETLENIE
	

	1.
	Lampy sufitowe LED  z oświetleniem rozproszonym w kolorze naturalnym zgodnym z normą, dzienne i nocne 
	

	2.
	Co najmniej 2 sufitowe punktowe LED  (zabiegowe) o kolorze neutralnym punkty świetlne nad noszami, z regulacją kąta padania światła i 1 szt. Nad stołem roboczym zgodne z normą
	

	3.
	Oświetlenie punktowe blatu roboczego
	

	VI.
	WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
	

	1. 
	Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian
	

	2. 
	Wzmocnione ściany boczne (wzmocnienie nie miejscowe lecz pełne) umożliwiające montaż sprzętu medycznego
	

	3. 
	Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym
	

	4. 
	Na prawej ścianie fotel obrotowy regulowany, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki (regulowane lub zintegrowane), ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). Fotel z systemem przesuwu wzdłuż noszy.
	

	5. 
	Fotel obrotowy usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa. 
	

	6. 
	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi spełniające normę PN EN 1789
	

	7. 
	Zabudowa meblowa na ścianach bocznych – lewej i prawej 
- zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem  umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego,
- półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty bez szuflad, ampularium po lewej stronie u wezgłowia noszy
- miejsce do zamocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej zgodnie z PN EN 1789 (dopuszcza się inne miejsce np. schowek zewnętrzny)
- uchwyt mocujący min. 2 szt. Pudełek na rękawiczki jednorazowe (ściana lewa lub działowa)
- na ścianie lewej szafki na drobny sprzęt medyczny 
	

	8. 
	Zabudowa meblowa na ścianie działowej 
- zespół szafek z miejscem do zamocowania min. 1 szt. Walizki lub torby medycznej z dostępem z zewnątrz poprzez drzwi boczne  
- blat roboczy na ścianie działowej wykończony blachą nierdzewną lub innym wytrzymałym materiałem z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki – min. 2 szt.
- pod blatem roboczym miejsce na plecak,  przy ścianie działowej 
	

	9. 
	Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4  sztuki pojemników, na wysokości bioder pacjenta
	

	10. 
	Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.
	

	11. 
	Min. Trzy panele przesuwne na szynach na ścianie lewej, umożliwiające zamocowanie defibrylatora, pompy strzykawkowej, respiratora. 
	

	12. 
	 Centralna instalacja tlenowa:
- minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego 
- gniazdo poboru tlenu sufitowe monoblokowe typu panelowego
- konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony
- konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.
- uchwyt w przedziale medycznym do butli tlenowych 2,7l 
	

	13. 
	Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10◦ do pozycji Trendelenburga (pozycji drenażowej) z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę (odblokowanie lawety nie może odbywać się za pomocą linki)
	

	VII.            WYMAGANIA DODATKOWE
	

	1.
	Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych (w przedziale medycznym ma znajdować się wyświetlacz informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu)
	

	2.
	Lodówka sprężarkowa w zabudowie przedziału medycznego 
	

	3.
	W przedziale medycznym ma być zapewnione miejsce mocowania sprzętu medycznego tj. defibrylator, pompa infuzyjna, ssak elektryczny i wieszak do kroplówek nad głową chorego
	

	4.
	- W przedziale medycznym zegar elektroniczny z kalendarzem (data, dzień, godzina)
	

	5.
	Przedział medyczny ma być wyposażony w: 
- urządzenie do wybijania szyb
- nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa
- gaśnicę 1 kg
- kosze na śmieci (jeden w szafce ściany działowej drugi na lewej ścianie)
- W przedziale medycznym mocowanie dla drukarki zgodnie z PN EN 1789 na ścianie działowej, w specjalnie dedykowanym uchwycie, dostosowanym do przewożenia w nim drukarki w trakcie jazdy
	

	6.
	Kabina kierowcy ma być wyposażona w:
- sygnalizację akustyczną i/lub optyczną ostrzegającą kierowcę o rozładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego
- sygnalizację optyczną informującą kierowcę o włączeniu reflektorów zewnętrznych
- sygnalizację optyczną informującą kierowcę o podłączeniu ambulansu do sieci 230 V
- sygnalizację optyczną informującą kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy.
 W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej wraz ze stacją dokującą oraz zasilaczem do tabletu Zebra XSLate L10. 
- Moduł GPS współpracujący z Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego wraz z montażem do którego podpięte są przewody informujące o działaniu zapłonu i informujące o włączonej sygnalizacji alarmowej (świetlnej).
Po stronie Zamawiającego tablet oraz drukarka – cała instalacja wraz z modułem i stacją dokującą po stronie Wykonawcy.
	

	7.
	Wykonawca  dostarczy kompletny schemat instalacji elektrycznej przedziału medycznego 
	

	8.
	Wszelkie dodatkowe anteny (GPS, radiowa, FM itp.) muszą posiadać klapy rewizyjne w celach serwisowych
	

	9.
	Wszelkie elementy dodatkowej zabudowy przedziału medycznego muszą być wykonane w sposób gwarantujący możliwość dokonywania napraw (wymian)
	

	10.
	Szperacz przenośny bezprzewodowy zamontowany w kabinie kierowcy 
	

	11.
	Szyberdach przystosowany do pełniania funkcji wyjścia ewakuacyjnego o wymiarach min. 900x500
	

	12.
	Siatki w drzwiach tylnych pod oknami
	

	XI
	GWARANCJA
	
	
	

	1.
	Gwarancja mechaniczna na ambulans min.24 miesięcy (bez limitu km)
	

	2.
	Gwarancja na powłoki lakiernicze min. 24 miesiące 
	

	3.
	Gwarancja na perforację min. 60 miesięcy 
	

	4.
	Gwarancja na zabudowę medyczną min. 24 miesiące 
	

	VIII.
	SERWIS / GWARANCJA / DOSTAWA
	

	1.
	Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższym ASO oferowanej marki – koszt po stronie Zamawiającego, nie należy wliczać przeglądów do oferty.
	

	2.
	Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji – po stronie Wykonawcy, w miejscu stacjonowania ambulansu łącznie z przeglądami gwarancyjnymi (min. 2 wliczone w ofertę).
	

	3.
	Dostawa ana kołach lub lawecie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
	

	4.
	Przy dostawie komplet dokumentów umożliwiających rejestrację w na terenie RP, deklaracje zgodności z normą oraz paszporty i gwarancje do sprzętu medycznego; instrukcję obsługi samochodu, sprzętu oraz adatpacji medycznej
	

	IX.
	SPRZĘT MEDYCZNY
	

	1.
	Nosze główne:
Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie   medycznym), na terenie Polski.
Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny.
Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz  z urządzeniem.
Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji
Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 80 stopni
Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak
Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
Z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej.
Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą, najlepiej graficznie
Ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy
Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy
Wykonane z materiału odpornego na korozją lub innego odpowiedniego materiału i zabezpieczone środkami antykorozyjnymi
Z cienkim niesprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nieabsorbującym krwi, brudu, wydzielin, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych
Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg 
Waga noszy max. 23 kg
	

	2.
	Transporter noszy:
Wyposażony w system niezależnego składania podwozia (goleni przednich i tylnych, umożliwiający bezpieczny załadunek i rozładunek do/z ambulansu noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę
Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami
Z regulacją wysokości w min. sześciu poziomach
Z możliwością zapięcia noszy na transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy
Z możliwością ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia)
Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce
wszystkie kółka jezdne skrętne o średnicy min. 150 mm i szerokości min. 50 mm., umożliwiające prowadzenie transportera bokiem do kierunku jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach); Blokada kółek do jazdy na wprost uruchamiana przez operatora w momencie, w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost
Obciążenie dopuszczalne transportera min. 275 kg 
Waga transportera max. 28 kg 
Transporter musi posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą, najlepiej graficznie
Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi
System mocowania transportera do lawety ambulansu musi być zgodny z wymogami normy PN-EN 1789 lub równoważnej
Deklaracja zgodności CE z normą PN-EN 1789 i PN-EN 1865 lub równoważną transportera noszy głównych
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 lub równoważną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy
	

	X.
	Defibrylator dwufazowy z monitorem wuelofunkcyjnym 
	

	
	Zasilanie
	

	
	bateryjne/akumulatorowe i AC 230 V  50 Hz +/- 10%
	

	
	średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz.
	

	
	ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z baterii min. 400
	

	
	możliwość ładowania akumulatorow z AC 220 V 50 Hz +/- 10% 
	

	
	Funkcje / cechy
	

	
	urządzenie przenośne
	

	
	ciężar  monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg
	

	
	Monitorowanie funkcji życiowych  : EKG
	

	
	ilość kanałów ekg: min. 12
	

	
	interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta
	

	
	Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym  odprowadzeniu ekg
	

	
	Monitorowanie funkcji życiowych  : SpO2 
Pomiar saturacji krwi tętniczej
	

	
	zakres pomiaru min. 50 -100%
	

	
	czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec  
	

	
	Monitorowanie funkcji życiowych  : NIBP 
Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną
	

	
	zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg
	

	
	tryb ręczny i automatyczny
	

	
	metoda pomiaru : oscylometryczna
	

	
	Monitorowanie funkcji życiowych  : EtCO2 
Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym
	

	
	zakres pomiaru EtCO2 : min 1 – 99 mm
	

	
	zakres pomiaru częstości oddechu : min. 1 -60 odd./min.
	

	
	Defibrylacja
	

	
	łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci
	

	
	elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 2 kpl.
	

	
	defibrylacja ręczna
	

	
	defibrylacja półautomatyczna AED
	

	
	zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J 
	

	
	ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 23
	

	
	dwufazowa fala defibrylacji
	

	
	kardiowersja
	

	
	Ekran
	

	
	przekątna ekranu min. 8 cala
	

	
	Kolorowy LCD TFT
	

	
	Funkcja – dobrej wudoczności w dużym oświetleniu
	

	
	Alarmy
	

	
	alarmy wszystkich monitorowanych funkcji
	

	
	Drukarka
	

	
	szerokość papieru min. 90 mm
	

	
	ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3
	

	
	prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek)
	

	
	Inne wymagania
	

	
	możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji
	

	
	Możliwość transmitowania danych medycznych i badań diagnostycznych ekg przez internet
	

	
	Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania
	

	
	Odporność na wilgoć i kurz  nie mniejsza niż IP44 
	

	
	Certyfikowany uchwyt do montażu w karetce lub na ścianie oddziału
	

	
	Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne
	

	XI.
	Ssak elektryczny 
	

	
	Ssak elektryczny  akumulatorowy przenośny zasilany 12V DC i 230V AC w zestawie kabel 12V i mocowanie ścienne spełniające standardy PN EN 1789, mocowanie ścienne umożliwia ładowanie zaraz po wpięciu ssaka
Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia
Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka
Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności
Przepływ 34 l/min +/- 4 l/min
Elektroniczny nadzór ciśnienia ssania zapobiegający przypadkowemu zassaniu tkanek miękkich
Słój na jednorazowe pojemniki o  pojemność 1,0 l 
Podświetlane wskaźniki przy klawiszach sterujących umożliwiające odczyt wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności
Skokowo regulowana siła ssania  w zakresie -0,1 do -0,8 bar realizowana za pomocą dedykowanych klawiszy
Informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka - możliwość sprawdzenia poziomu naładowania baterii bez włączania urządzenia
Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC
Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC
Ciężar kompletnego ssaka ok 4,3 kg
Czas pracy 60 min
Żywotność akumulatora 500 cykli
Ładowanie akumulatora do poziomu 80% 2 h 45 min
Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka
Ochrona IP34
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