Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na zakup i dostawę automatycznej paczkowarki do wody pitnej w ramach środków własnych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
_____________________________________________________________________________________________

 Załącznik nr 1 do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. minimalne wymagania techniczno-użytkowe paczkowarki do wody pitnej
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Potwierdzenie minimalnych wymagań (wypełnia wykonawca wpisując „SPEŁNIA” lub „TAK”)
lub proponowane parametry techniczne (wypełnia wykonawca wpisując rodzaj, wielkość, wartość, oferowanego parametru)

	1.
	Paczkowarka do wody pitnej fabrycznie nowa /rok produkcji 2026/
	

	2.
	Typ i model paczkowarki do wody /należy podać/

UWAGA: Paczkowarka nie może być produktem / rozwiązaniem prototypowym - musi pochodzić z produkcji seryjnej.
	

	3.
	Pakowany produkt – woda pitna
	

	4.
	Masa netto do 550 kg
	

	5.
	Wymiary max. bez układu zasilania (długość/wysokość/szerokość): 1100/1100/2100 mm
	

	6.
	Obudowa zewnętrzna i wszystkie drzwi wykonane z materiału nie gorszego niż stal nierdzewna AISI 304 i grubości nie mniejszej niż 1,3 mm
	

	7.
	Przedział pakujący oraz odrębny przedział linii uzdatniania zabezpieczony drzwiami z przeszkleniami
	

	8.
	Zapotrzebowanie mocy – max 3 kW
	

	9.
	Napięcie zasilania 400V
	

	10.
	Regulowana wielkość dozy w zakresie 0,5 – 1,0l
	

	11.
	Wydajność min. 1 200 worków 1l na godzinę
	

	12.
	Szerokość folii 315 - 325 mm
	

	13.
	Rodzaj folii – folia jednowarstwowa (bez rękawów)
	

	14.
	Grubość folii 0,08 – 0,1 mm
	

	15.
	Stabilne ciśnienie wody w zakresie 2 ÷ 3 bar
	

	16.
	Dezynfekcja fizyczna wody - niskociśnieniowa lampa UV
	

	17.
	Dezynfekcja fizyczna folii - niskociśnieniowa lampa UV
	

	18.
	Dezynfekcja chemiczna układu paczkowarki - mobilny system dezynfekcji wody:
Szczegółowy opis, tj. minimalne wymagania techniczno-użytkowe dezynfekcji chemicznej układu paczkowarki - mobilnego systemu dezynfekcji wody znajduje się w załączniku nr. 1a.
	

	19.
	Transporter woreczków – długość min 1,5 m
	

	20.
	Atest PZH paczkowarki potwierdzający możliwość pakowania wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi
	

	21.
	Atest PZH na folie potwierdzający możliwość pakowania wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi
	

	22.
	Wykonywane czynności:

1. odwijanie folii jednowarstwowej z rolki

2. datowanie

3. formowanie w rękaw

4. zgrzewanie podłużne folii w rękaw bezworkowy

5. dozowanie wody

6. zamykanie woreczka

7. transport woreczka
	1. 

	23.
	Linia uzdatniania wody zawiera:

1. przyłącze

2. zawór kulowy

3. reduktor ciśnienia

4. wtryskiwacz środka dezynfekcyjnego z elastyczną gumową końcówką (zabezpieczenie przed odkładaniem kamienia)

5. filtr wody w wykonaniu wraz z obudową ze stali nierdzewnej i wkładem bawełnianym o prześwicie porów nie większym niż 0,5 µm

6. lampa UV (przepływ min. 2,8 m3/h, dawka min. 400 J/m2, przyłącze min. ¾”, moc elektryczna min. 50 W),
	1. 

	24.
	Możliwość wprowadzenia przez otwór drzwiowy o szerokości w świetle min. 1,10 m oraz wysokości nie większej niż 2 200 m
	

	25.
	Wyposażenie:

1. licznik wyprodukowanych woreczków

2. oddzielna regulacja temperatury zgrzewu podłużnego i poprzecznego 

3. regulacja prędkości przesuwu transportera woreczków,

4. oświetlenie przedziału pakującego oraz linii uzdatniania wody
	1. 

	26.
	Przeprowadzenie szkolenia dla 3 pracowników wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi automatycznej paczkowarki do wody. 
	

	27.
	Gwarancja – min 24 miesiące
	

	28.
	Bezpłatny serwis przez cały okres gwarancji, w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta.
	

	29.
	Osprzęt dodatkowy:

1. folia do paczkowarki – 1000 kg.
2. znormalizowane pojemniki transportowe przeznaczone dla zapakowanej wody w niebieskim kolorze o wymiarach min. 600x400x200 cm – 140 szt.

3. promiennik do lampy UV na linii wody – 2 szt.

4. promiennik do lampy UV do dezynfekcji folii – 2 szt.

5. wkład filtra do wody – 6 szt.
	1. 
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