Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na zakup i dostawę automatycznej paczkowarki do wody pitnej w ramach środków własnych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
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 Załącznik nr 1a do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. minimalne wymagania techniczno-użytkowe dezynfekcji chemicznej układu paczkowarki - mobilnego systemu dezynfekcji wody
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Potwierdzenie minimalnych wymagań (wypełnia wykonawca wpisując „SPEŁNIA” lub „TAK”)
lub proponowane parametry techniczne (wypełnia wykonawca wpisując rodzaj, wielkość, wartość, oferowanego parametru)

	1.
	Mobilny system dezynfekcji wody fabrycznie nowa /rok produkcji 2026/
	

	2.
	Typ i model systemu dezynfekcji /należy podać/

UWAGA: Mobilny system dezynfekcji wody nie może być produktem / rozwiązaniem prototypowym - musi pochodzić z produkcji seryjnej oraz być dedykowany/kompatybilny z paczkowarką do wody
	

	3.
	Masa netto min. 100 do max 125 kg
	

	4.
	Wymiary max. bez układu zasilania (długość/wysokość/szerokość): 1200/600/1200 mm
	

	5.
	Zbiornik na roztwór środka dezynfekującego o pojemność min. 50 l
	

	6.
	Materiał zbiornika – tworzywo odporne na działanie podchlorynu sodu (PE) stabilizowany UV
	

	7.
	Pompa dozująca o wydajności co najmniej 6 l/h przy ciśnieniu tłoczenia co najmniej 7 bar pracującej przy zasilaniu 230 V / 50 Hz
	

	8.
	Wyświetlacz graficzny na panelu pompy
	

	9.
	Zawór wielofunkcyjny zamontowany na głowicy pompy dozującej
	

	10.
	Panel sterowania na tylnej ścianie obudowy urządzenia
	

	11.
	Elastyczny zbrojeniowy wąż dozujący o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 6 mm i długości co najmniej 4 m, zakończony końcówką z zaworem zwrotnym
	

	12.
	Wewnętrzny system zasilania składający się z żelowego akumulatora o pojemności nominalnej min. 75Ah wraz z prostownikiem oraz inwerterem
	

	13.
	Dwuwarstwowa obudowa osadzona w niezależnej obudowie zewnętrznej:

· zewnętrzna: stal kwasoodporna malowana proszkowo

· wewnętrzna: kompozyt poliestrowo – szklany
	

	14.
	Obudowy z podzespołami powinny tworzyć jedną całość zapewniając ochronę przed dostępem osób niepowołanych (ewentualne drzwiczki lub pokrywa powinny być wyposażone w zamki umożliwiające pracę urządzenia przy ich całkowitym zamknięciu)
	

	15.
	Wszystkie elementy wyposażenia powinny znajdować się w jednej zewnętrznej obudowie, wewnątrz której będą umieszczone dwie odrębnie zamykane zamkami systemowymi komory: chemiczna i elektryczna
	

	16.
	Schowek na akcesoria
	

	17.
	Dwa pompowane koła przednie + dwa pompowane obrotowe koła tylnie wyposażone w hamulcowe zatrzaski
	

	18.
	Uchwyty z przodu i z tyłu ułatwiające przemieszczanie urządzenia
	

	19.
	Rama urządzenia ze stali nierdzewnej o gatunku co najmniej 304L stanowiąca stelaż urządzenia, wyposażona w uchwyty do mocowania do urządzenia pasów ściągających w trakcie transportu urządzenia
	

	20.
	Urządzenie wyposażone w gniazdo DC 12 V (do zasilania z zewnętrznego akumulatora) oraz gniazdo AC 230 V (do awaryjnego zasilania z sieci elektrycznej lub agregatu prądotwórczego z jednoczesnym ładowaniem wewnętrznego akumulatora urządzenia).
	

	21.
	Wyposażenie dodatkowe:

· chloratol

· kabel zasilający 230V i 12V

· plandeka ochronna

· instrukcja obsługi
	

	22.
	Atest PZH dla mobilnego systemu dezynfekcji potwierdzający możliwość dezynfekcji wody w instalacjach lub sieciach wodociągowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi
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