Załącznik nr 1a do SWZ

 Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
na podwoziu z napędem 4 x 2  

	L.p.
	Wyszczególnienie
	Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie potwierdzenia spełnienia wymagań: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
W miejscach wskazanych opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne

	1
	WYMAGANIA OGÓLNE
UMOCOWANIA PRAWNE
	

	1. 1.
	Pojazd musi posiadać pełną dokumentację niezbędną do jego rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności:
1. Dowód rejestracyjny (dodatkowo tłumaczenie dokumentu w przypadku auta sprowadzanego z zagranicy)
2. Aktualne zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (przegląd techniczny);
3. Ważną na dzień wydania pojazdu opinię techniczną uprawniającą do użytkowania pojazdu w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB).
	Spełnia / Nie spełnia

	2
	PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE
	

	2. 1.
	Wymagania dotyczące masy pojazdu:
1. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu w pełnej gotowości do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, obejmująca masę własną pojazdu wraz z załogą, pełnymi zbiornikami (wody, środka pianotwórczego oraz paliwa), zabudową oraz kompletnym wyposażeniem, nie może być mniejsza niż 18 500 kg.
2. Masa pojazdu, w stanie gotowym do jazdy (zbiornikami paliwa i AdBlue) nie może przekraczać 11 500kg
	Należy podać DMC…………………………



Należy podać masę pojazdu gotowego do jazdy……………..

	2. 2.
	Pojazd musi być wyposażony w wysokoprężną jednostkę napędową zgodną z konfiguracją fabryczną pojazdu bazowego. Jednostka napędowa spełnić musi poniższe wymagania techniczne:
· Typ silnika: czterosuwowy, rzędowy, turbodoładowany, z chłodnicą powietrza doładowującego (intercooler);
· Pojemność skokowa: nie mniejsza niż 7146 cm³;
· Moc maksymalna: nie mniejsza niż 230 kW przy 2 200 obr./min;
· Układ wtryskowy: mechaniczno-elektryczny (popmpowtryski) lub system zgodny z oryginalną specyfikacją producenta;
· Rozruch silnika: elektryczny, 24 V;
· Silnik musi być sprawny technicznie, bez nieszczelności, uszkodzeń mechanicznych ani widocznych oznak nadmiernego zużycia.
	Spełnia / Nie spełnia

Należy podać moc ………………

	2. 3.
	Pojazd musi być wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, zgodną z konfiguracją fabryczną modelu z roku produkcji podwozia. Skrzynia biegów musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
· Typ skrzyni: automatyczna, synchronizowana;
· Liczba przełożeń do jazdy do przodu: 6 biegów
· Liczba przełożeń do jazdy wstecz: 1 bieg
· Przełożenia muszą zapewniać płynną zmianę biegów oraz odpowiednią charakterystykę trakcyjną pojazdu w różnych warunkach eksploatacyjnych, w tym podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz jazdy w terenie;
	Spełnia / Nie spełnia

	3
	PODWOZIE Z KABINĄ
	

	3. 1.
	Wymagania dotyczące roku produkcji pojazdu i zabudowy:
1. Rok produkcji podwozia pojazdu oraz zabudowy pożarniczej nie może być wcześniejszy niż 2009.

	Należy podać rok produkcji……………..

	3. 2.
	Wymagania dotyczące podwozia pojazdu:
1. Podwozie pojazdu musi posiadać napęd na oś tylna w układzie 4x2
2. Podwozie musi być wyposażone w fabrycznie zamontowaną, mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej uruchamianą za pomocą włącznika w kabinie załogowej
3. Pojazd wyposażony musi byś w system ABS oraz ASR.
	Spełnia / Nie spełnia

	3. 3.
	Wymagania dotyczące instalacji sprężonego powietrza i systemu zasilania akumulatorów:
1. Pojazd musi być wyposażony w gniazdo służące do przesyłu sprężonego powietrza, umożliwiające zasilanie pojazdu w czasie postoju, np. podczas postoju w garażu, w celu utrzymania gotowości do szybkiego wyjazdu.
2. Pojazd musi posiadać oddzielne, samowypinające się w chwili uruchomienia silnika pojazdu gniazdo do podłączenia napięcia zasilania ładowarki o wartości 230 V, przeznaczone do ładowania i podtrzymywania napięcia akumulatorów pojazdu.
3. W pojeździe musi być zainstalowana automatyczna ładowarka akumulatorów, umożliwiająca podtrzymanie napięcia w akumulatorach podczas postoju pojazdu, zapewniając gotowość pojazdu do natychmiastowego uruchomienia.
	Spełnia / Nie spełnia

	3. 4.
	Wymagania dotyczące ogumienia pojazdu:
1. Pojazd musi być wyposażony w ogumienie o charakterystyce szosowo-terenowej z bieżnikiem zwiększającym potencjał pokonywanych przeszkód terenowych przez pojazd
2. Na osi przedniej ogumienie powinno być w układzie pojedynczym.
3. Na osi tylnej napędowej ogumienie powinno występować w układzie bliźniaczym.
4. Minimalny rozmiar ogumienia to 10R 22,5.
	

	3. 5.
	Wymagania dotyczące przebiegu i czasu pracy pojazdu:
Przebieg całkowity pojazdu nie może przekraczać 75 000 km.

	Należy podać przebieg ………………..

	3. 6.
	Wymagania dotyczące wymiarów pojazdu z zabudową:
1. Długość pojazdu z zabudową nie może przekraczać 8 700 mm.
2. Wysokość pojazdu z zabudową nie może przekraczać 3 350 mm.
3. Szerokość pojazdu z zabudową nie może przekraczać 2 600 mm.
	Należy podać wymiary…………………..

	3. 7.
	Wymagania dotyczące kolorystyki i oznakowania pojazdu:
1. Nadwozie pojazdu musi być wykonane w kolorze czerwieni sygnałowej.
2. Elementy zderzaków muszą być w kolorze białym.
3. Drzwi żaluzjowe muszą być w kolorze szarym/antracytowym.
4. Podest roboczy musi być wykonany w naturalnym kolorze aluminium.
5. Pojazd musi być oklejony folią ostrzegawczą w kolorach:
a) limonkowym (fluorestencyjnym), białym odblaskowym oraz czerwonym odblaskowym na bokach pojazdu,
b) limonkowo-czerwonym (wzór jodły) na tyle pojazdu,
	Spełnia / Nie spełnia

	3. 8.
	Wymagania dotyczące kabiny załogowej pojazdu:
1. Pojazd musi być wyposażony w czterodrzwiową, jednomodułową kabinę załogową, zapewniającą dostęp do silnika i przystosowaną do przewozu 7 ratowników w układzie miejsc siedzących 2+2+3, z siedzeniami zwróconymi przodem do kierunku jazdy.
2. Kabina musi być wyposażona w następujące elementy:
· Deskę rozdzielczą z zegarami analogowo-cyfrowymi wskazującymi m.in.:
· wartości ciśnienia w układach pneumatycznych pojazdu,
· temperaturę płynu chłodzącego,
· poziom paliwa (oleju napędowego) w zbiorniku.
· ciśnienie oleju silnika
· prędkość obrotową silnika
· prędkość pojazdu
· kolumnę kierownicy z regulacją pochylenia.
· blendę przeciwsłoneczną nad szybą czołową (dla kierowcy i dowódcy).
· Indywidualne oświetlenie stanowiska dowódcy w postaci elastycznej lampki na ramieniu giętkim.
· fotel kierowcy z regulacją: wysokości, odległości, kąta pochylenia oparcia oraz pneumatyczna amortyzacją.
· siedzenia pokryte materiałem łatwym do utrzymania w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie oraz antypoślizgowym.
· automatyczne oświetlenie wnętrza kabiny, aktywujące się po otwarciu drzwi; możliwość włączenia oświetlenia również przy zamkniętych drzwiach.
· elektrycznie otwierane szyby w przedniej części kabiny.
· ręcznie otwierane szyby w tylnej części kabiny.
· elektrycznie regulowane oraz podgrzewane lusterka boczne.
· minimum 6 uchwytów na aparaty ochrony układu oddechowego, wyposażonych w system automatycznego zwalniania aparatów.
· podłoga przedniego oraz tylnego przedziału załogowego wykonana z antypoślizgowego materiału o ryflowanej rzeźbie powierzchni, zapewniającej trwałość i odporność na zużycie.
· otwierane dwa schowki umieszczone pod tylnymi ławkami siedzącymi dla ratowników.
· rurkowe uchwyty ułatwiające wsiadanie, zainstalowane we wszystkich wnękach drzwiowych, malowane w kolorze żółtym.
· minimum dwa zamykane schowki w górnej części kabiny
· zestaw wizyjny pola wokół pojazdu składający się z wyświetlacza ciekłokrystalicznego o przekątnej ekranu minimum 7 cali zainstalowanego w kabinie załogowej w miejscu dobrze widocznym z pozycji kierowcy oraz dwóch kamer w tym kamery cofania zainstalowanej na tylnej płaszczyźnie pojazdu oraz przedniej kamery frontowej zainstalowanej na blendzie przeciwsłonecznej
· podsufitkę wykonaną z materiału tekstylnego zapewniającego łatwość utrzymania czystości
· sygnalizację włączonych kierunkowskazów oraz hamulca pojazdu w tylnej części kabiny załogowej po lewej i prawej stronie w górnej części kabiny w miejscu dobrze widocznym z miejsc siedzących ratowników.
	Spełnia / Nie spełnia

	3. 9.
	Kabina musi być wyposażona w fabryczny układ ogrzewania oraz wentylacji, zapewniający komfortowe warunki pracy załogi w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo kabina wyposażona musi być w fabryczną klimatyzację sterowaną za pomocą panelu sterowania zainstalowanego na desce rozdzielczej pojazdu.
	Spełnia / Nie spełnia

	3. 10.
	Wymagania dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej:
Pojazd musi być wyposażony w kompletną instalację umożliwiającą podłączenie radiostacji przewoźnej, obejmującą:
1. Antena dachowa, fabrycznie zamontowana lub trwale zainstalowana w srodkowej części kabiny załogowej, przystosowana do pracy w zakresie częstotliwości wykorzystywanych przez radiostacje stosowane w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej;
2. Punkt zasilania 12 V, umożliwiający podłączenie radiostacji, zlokalizowany w obrębie kabiny załogowej – w miejscu zapewniającym wygodny dostęp dla operatora (np. stanowisko dowódcy).
	 Spełnia / Nie spełnia

	3. 11.
	Wymagania dotyczące panelu sterowniczo-kontrolnego:
Pojazd wyposażony panel sterowania elementami wykonawczymi zabudowy w postaci oświetlenia roboczego, oświetlenia skrytek oraz napędu przystawki odbioru mocy autopompy oraz wyciągarki hydraulicznej składający się z przycisków sterowniczych zainstalowanych na konsoli środkowej pojazdu.
	Spełnia / Nie spełnia

	3.12.
	Wymagania dotyczące sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego:
Pojazd musi być wyposażony w kompletne, sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami systemy sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, umożliwiające użytkowanie pojazdu jako pojazdu uprzywilejowanego.
System ten musi składać się co najmniej z następujących elementów:
1. Belki ostrzegawczej:
· o szerokości minimum 1400 mm,
· wykonanej w technologii LED/STROBOSKOP,
· zamontowanej na dachu kabiny załogowej.
2. Zestaw 2 przednich lamp ostrzegawczych naprzemiennych (stroboskopowych):
· zainstalowanych na przedniej masce pojazdu,
· wykonanych w technologii LED.
3. Zestaw 2 lamp ostrzegawczych naprzemiennych (stroboskopowych):
· zainstalowanych w górnych narożnikach na tylnej płaszczyźnie pojazdu,
· wykonanych w technologii LED.
· osłoniętych obudowami ze szkła przeziernego w kolorze niebieskim
4. Ostrzegawcza fala świetlna:
· zainstalowana na tylnej płaszczyźnie pojazdu
· wykonana w technologii LED
5. Modulator sygnałów dźwiękowych:
· o mocy minimum 100 W,
· wyposażony w manipulator na przewodzie spiralnym, zamontowany w kabinie załogowej,
· umożliwiający wybór trybu sygnału ostrzegawczego spośród minimum 30 dostępnych modulacji
6. Głośnik sygnałów ostrzegawczych:
· o mocy minimum 100 W,
· zainstalowany w przedniej części kabiny.
7. Zestaw 2 sygnałów pneumatycznych typu "AIR-HORN":
· zainstalowanych na kabinie załogowej,
· uruchamianych z poziomu panelu w kabinie.
	Spełnia / Nie spełnia

	4
	ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA
WYPOSAŻENIE
	

	4. 1.
	Zabudowa kontenerowa
1. Konstrukcja ogólna:
Zabudowa pojazdu musi być wykonana w technologii kontenerowej, wykonana z profili konstrukcyjnych aluminiowych oraz innych materiałów zabezpieczonych antykorozyjnie. Konstrukcja w pełnia odporna na korozję, warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Poszycie zewnętrzne zabudowy winno być wykonane z blachy aluminiowej malowanej w kolor czerwieni sygnałowej.
2. Skrytki sprzętowe:
Zabudowa musi być wyposażona w minimum 7 skrytek sprzętowych, zamykanych aluminiowymi roletami, wyposażonymi w uchwyty typu rurkowego umożliwiające ergonomiczne otwieranie i zamykanie. Uchwyty te muszą być odporne na korozję, ścieranie i warunki atmosferyczne oraz zapewniać pewny chwyt nawet w rękawicach ochronnych. Dodatkowo skrytki wyposażone muszą zostać w pneumatyczny system zamka centralnego uruchamianego z kabiny załogowej wraz z zamkiem centralnym drzwi kabiny.  
3. Skrytki rozmieszczone w układzie:
· 3 po stronie lewej,
· 3 po stronie prawej,
· 1 tylna.
4. Wymiary skrytek bocznych:
· Roleta lewa i prawa przednia: minimum 1010 mm (szerokość) x 1900 mm (wysokość),
· Roleta lewa i prawa środkowa: minimum 1180 mm (szerokość) x 1590 mm (wysokość),
· Roleta lewa i prawa tylna: minimum 1030 mm (szerokość) x 1900 mm (wysokość)
5. Skrytka tylna:
· Zlokalizowana w tylnej części zabudowy, wyposażona w roletę aluminiową,
· Wymiary: minimum 1200 mm x 1600mm (szer. x wys.).
6. Poniżej skrytek sprzętowych na bokach pojazdu (przednich i tylnych) znajdować się muszą zamykane klapami przestrzenie skrytkowe o wymiarach:
· przednie przestrzenie skrytkowe: 1010 mm x 500 mm (szer. x wys.)
· tylne przestrzenie skrytkowe: 1030 mm x 500 mm (szer. x wys.)
7. Na bokach pojazdu oraz z tyłu muszą znajdować się otwierane podesty robocze zlokalizowane jako:
· otwierane klapy przednich boksów sprzętowych
· otwierane klapy tylnych boksów sprzętowych
· otwierany podest w środkowej części stanowiący nadkole pojazd
8. Wyposażenie wnętrza zabudowy:
· Minimum 13 półek sprzętowych, przystosowanych do bezpiecznego przewożenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
· Minimum 8 uchwytów transportowych na węże W75
· Minimum 6 uchwytów transportowych na węże W52
9. Dach zabudowy musi pełnić funkcję podestu roboczego, o nośności nie mniejszej niż 180 kg. Podest ten musi spełniać następujące wymagania:
· Być wyposażony w stałe barierki ochronne boczne,
· Być wyposażony w automatyczny (elektryczno-hydrauliczny) system transportowy, wolnopadowy, uruchamiany z powierzchni ziemi, umożliwiający bezpieczny montaż i demontaż drabiny ratowniczej oraz innego sprzętu ratowniczo-gaśniczego z powierzchni ziemi bez konieczności wchodzenia na dach zabudowy.
	Spełnia / Nie spełnia

	4.2.
	Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie robocze umożliwiające bezpieczne prowadzenie działań w bezpośrednim otoczeniu pojazdu oraz na podeście dachowym, spełniające następujące wymagania:
· wykonane w technologii LED na kabinie załogowej oraz tylnej płaszczyźnie pojazdu oraz jarzeniówkowej rozproszonej, zainstalowanej w górnej części kontenera wykonane z jarzeniówek zainstalowanych w osłonach przestrzennych ,
· zainstalowane w liczbie nie mniejszej niż 6 punktów świetlnych,
· rozmieszczone w sposób zapewniający skuteczne doświetlenie całego pola pracy wokół pojazdu oraz powierzchni podestu dachowego,
· załączane z poziomu panelu sterowania zlokalizowanego w kabinie załogowej.
	Spełnia / Nie spełnia

	4.3.
	Pojazd musi być wyposażony w pneumatycznie podnoszony zdalnie sterowany maszt oświetleniowy, spełniający następujące wymagania:
· maszt wysuwany za pomocą sprężonego powietrza z układu pneumatycznego pojazdu,
· wyposażony w głowicę świetlną z co najmniej dwoma lampami wykonanymi w technologii LED,
· każda z lamp musi zapewniać intensywne, szerokokątne oświetlenie, umożliwiające efektywne doświetlenie pola pracy wokół pojazdu,
· konstrukcja masztu musi zapewniać stabilność w trakcie pracy oraz odporność na warunki atmosferyczne.
· głowica oświetleniowa musi umożliwiać automatyczny obrót lamp w pionie
· siłownik masztu musi umożliwiać ręczny obrót lamp o min 180° w lewą i prawa stronę
	Spełnia / Nie spełnia

	4.4.
	Pojazd musi być wyposażony w uchwyt transportowy do przewożenia co najmniej 5 szt pachołków ostrzegawczych zainstalowany na tylnej płaszczyźnie pojazdu.
	

	4.5.
	Pojazd musi być wyposażony w hydrauliczną wyciągarkę linową zasilana przez przystawkę odbioru mocy zasilaną przez układ napędowy pojazdu spełniającą poniższe parametry:
· hydrauliczny układ zasilania napędzany poprzez przystawkę odbiory mocy
· lina o długości minimum 30m zakończona hakiem
· uciąg maksymalny minimum 4500kg
· sterowanie za pomocą pilota sterowniczego na przewodzie
	Spełnia / Nie spełnia

	5
	UKŁAD WODNY
	

	5.1.
	Pojazd musi być wyposażony w zbiorniki przeznaczone do przewożenia środków gaśniczych, spełniające następujące wymagania:
· Zbiornik wody o pojemności minimum 2000 litrów (+/- 5%),
· Zbiornik musi być wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie czynników eksploatacyjnych,
· Zbiornik musi być wyposażony w układ przelewowy umożliwiający ich bezpieczne napełnianie i eksploatację,
· Zbiornik wody musi posiadać minimum jedną linię do tankowania hydrantowego, wyprowadzoną na na tył pojazdu zakończoną nasadą W75
· Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności minimum 100 litrów (+/- 5%),
· Zbiornik musi być wykonany z aluminium odpornego na działanie czynników eksploatacyjnych,
· Zbiornik musi być wyposażony w układ przelewowy umożliwiający jego bezpieczne napełnianie i eksploatację,
· Zbiornik środka musi posiadać minimum jedną linię do tankowania, wyprowadzoną na dach pojazdu zakończoną nasadą W52
	Spełnia / Nie spełnia

Należy podać pojemność zbiornika wody……….

	5.2.
	Pojazd musi być wyposażony w autopompę spełniającą poniższe wymagania techniczne:
· Typ pompy: autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnieia,
· Materiał wykonania: korpus i elementy pompy wykonane z aluminium,
· Wydajność robocza: minimum 1600 l/min przy ciśnieniu roboczym 8 bar oraz minimum 250l przy ciśnieniu 40 bar
· Napęd: realizowany poprzez przystawkę odbioru mocy (PTO) wyprowadzoną ze skrzyni biegów pojazdu,
· System odpowietrzania: autopompa musi być wyposażona w automatyczne urządzenie odpowietrzające typu "TROKOMAT",
· Zasilanie zewnętrzne: pompa musi umożliwiać zasilanie ze źródła zewnętrznego za pośrednictwem co najmniej jednej linii ssawnej.
	Spełnia / Nie spełnia

Należy podać typ autopompy…….

	5.3.
	Układ wodny pojazdu musi być wyposażony w następujące elementy oraz spełniać niżej wskazane wymagania techniczne:
· Kolektor tłoczny: rozbudowany kolektor tłoczny umożliwiający jednoczesną pracę na wielu liniach, wyposażony w:
· minimum 4 linie tłoczne zakończone nasadami W75 wyprowadzonymi na lewą oraz na prawą stronę pojazdu w ilości 2 linii na stronę
· każda linia tłoczna musi być wyposażona w zawór grzybkowy, umożliwiający precyzyjną regulację przepływu wody.
· Linia recyrkulacyjna typu bajpas (by-pass): układ wodny musi być wyposażony w linię recyrkulacyjną BAJPAS, umożliwiającą samozasysanie (samozatankowanie) pojazdu z wykorzystaniem zewnętrznego źródła wody, bez konieczności pracy autopompy na liniach tłocznych.
· Linia ssawna: minimum jedna linia ssawna zakończona nasadą W110.(ew. W125)
· System dozowania środka pianotwórczego umożliwiający regulację stężenia wodnego roztworu środka pianotwórczego w zakresie 0-7%
	


Spełnia / Nie spełnia

	5.4.
	Pojazd musi być wyposażony w kompletne dwie linie szybkiego natarcia, spełniające następujące wymagania:
· Zwijadła: linie szybkiego natarcia zamontowane na zwijadłach o napędzie elektrycznym, umożliwiającym łatwe rozwijanie i zwijanie węża przez jedną osobę.
· Węże wysokociśnieniowe: długość minimum 50 metrów, odporne na wysokie ciśnienia robocze i przystosowane do wielokrotnego zwijania na bębnie.
· Linie zakończone prądownicami wysokociśnieniowymi typu TURBO, wyposażonymi w:
· bezstopniową regulację wydatku i strumienia wodnego – od zwartego do rozproszonego,
· możliwość szybkiej zmiany trybu pracy bez konieczności odłączania od węża,
· korpus wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne.
Zespół linii natarcia powinien być zamocowany w pojeździe w prawej tylnej oraz lewej środkowej skrytce sprzętowej w sposób zapewniający szybki dostęp i gotowość do natychmiastowego użycia.
	Spełnia / Nie spełnia

	  6
	WYMAGANIA POZOSTAŁE
	

	6.1.
	Pojazd musi być oklejony cechami identyfikacyjnymi jednostki zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Komendanta Głównego PSP, w tym w szczególności:
· Numerami operacyjnymi pojazdu,
· Nazwą jednostki OSP,
· Herbem gminy,
· Logotypami instytucji finansujących zakup pojazdu.
Projekt oznakowania graficznego zostanie przygotowany w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wzory logotypów, treści opisów oraz szczegółowe informacje dotyczące oznaczeń identyfikacyjnych zostaną przekazane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.
Wszystkie elementy oznakowania muszą być wykonane z trwałych materiałów (np. folii odpornej na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz środki chemiczne), a ich montaż musi zapewniać estetyczne i trwałe przyleganie do powierzchni pojazdu.
	Spełnia / Nie spełnia

	6.2.
	Gwarancja:  minimum 6 miesięczna
	   Należy podać długość gwarancji …….



UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub osobistym

