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Załącznik nr 1 do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania minimalne Zamawiającego

Specyfikacja maszyny:
· fabrycznie nowa z seryjnej produkcji (nie prototyp), nie starsza niż 2023 rok
· silnik wysokoprężny o pojemności min. 3,4 l z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą, z systemem Common Rail, spełniający normy STAGE V, bez AdBlue
· moc – minimum 60 KM
· moment obrotowy – minimum 260 Nm
· zestaw rozruchowy dla pracy w temperaturze min minus 20 stopni
· masa robocza min. 5200 kg, max 5600 kg
· max. długość z łyżką 5,50 m
· wysokość maszyny max. 2,50 m
· szerokość całkowita z łyżką max 2, 10 m
· wysokość wyładunku od sworznia obrotu łyżki min. 3,1 m
· wysokość wyładunku pod kątem 45 stopni min 2,3 mm

Układ hydrauliczny:
· pompa o wydajności minimum 65 l na min,
· maksymalne ciśnienie pracy – min 230 bar

Układ napędowy
· napęd hydrostatyczny
· przedni i tylny mechanizm różnicowy
· mosty z mechanizmem o ograniczonym poślizgu
· max prędkość 20 km/h
· napęd na 4 koła
· 4 koła równe min. 18 cali 

Układ hamulcowy
· układ hamulcowy – tarczowy
· hamulce postojowe tarczowe na wale przekładni 

Układ kierowniczy
· rama przegubowa
· hydrauliczne siłowniki skrętu
· kąt skrętu min. 35 stopni

Kabina
· ogrzewana i wentylowana
· fotel operatora z regulacją i z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa
· regulowana kolumna kierownicy
· uchylna szyba boczna w kabinie operatora
· dwa lusterka zewnętrzne
· oświetlenie wnętrza kabiny
· oświetlenie zewnętrzne
· wycieraczka szyby przedniej i szyby tylnej
· oświetlenie robocze halogenowe, min 2 z przodu i min 2 z tyłu
· radio z głośnikami


Parametry robocze:
Osprzęt ładowarkowy 
· sterowanie za pomocą joysticka hydraulicznego integrującego wszystkie funkcje ładowarkowe
· proste ramiona ładowarki
· sterowanie czułością pracy ramion
· łyżka ładowarkowa otwierana 4 w 1 z zębami o pojemności min. 0,8 m3 i szerokości 
max 2100 mm
· widły paletowe min 1,2 m
· szybkozłącze hydrauliczne do wymiany osprzętu ładowarki
· udźwig max przy 50 % min 1,7 t
· siła zerwania min 5200 kg
· 
Wyposażenie:
· błotniki nad kołami przedniego mostu
· kliny pod koła
· światło ostrzegawcze „kogut”
· gaśnica
· apteczka
· trójkąt „wolnobieżny”
· smarownica plus jeden smar
· [image: ]dźwiękowy sygnał biegu wstecznego,
· dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim
· certyfikat CE

Osprzęt dodatkowy:

1 pług odśnieżny:
· szerokość min 2000 mm
· gumy lemiesza dzielone, przykręcane
· sterowanie hydrauliczne za pomocą 2 siłowników
· amortyzacja lemiesza - sprężyny
· światła obrysowe
· przewody hydrauliczne z szybkozłączkami umożliwiające szybką wymianę
· mocowanie kompatybilne z oferowaną maszyną


Wymagania dodatkowe:
· Gwarancja min. 12 miesięcy lub 1500 motogodzin
· Oferowana marka ładowarki musi istnieć na rynku polskim min. 20 lat
· Zamawiający wymaga co najmniej 3 magazynów części zamiennych w Polsce oraz co najmniej 10 magazynów części zamiennych w Europie
· Czas reakcji serwisu – max 48 godzin
· transport maszyny do siedziby zamawiającego

Przeszkolenie operatorów Zamawiającego z obsługi i eksploatacji maszyny w siedzibie Zamawiającego.

Stacjonarny oraz mobilny, autoryzowany serwis wykonawcy w odległości nie dalszej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

Wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki.
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