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Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik potwierdzający że oferowany sprzęt spełnia minimalne wymagania Zamawiającego

Data ..........................
Nazwa Wykonawcy  ................................................................
Adres Wykonawcy    ...............................................................



	L.p.
	Opis wymagań
	Uwagi
	Propozycja Wykonawcy[footnoteRef:1] [1:  Kolumnę D tabeli wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wartości wyższych niż minimalne (wykazane w kolumnie B tabeli) - wpisanie oferowanych wartości techniczno-użytkowych. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów, zaoferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ, niniejszy załącznik nie będzie podlegał uzupełnieniu i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako że jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.] 


	A
	B
	C
	D

	Specyfikacja maszyny:


	
	fabrycznie nowa z seryjnej produkcji (nie prototyp), nie starsza niż 2023 rok
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	silnik wysokoprężny o pojemności min. 3,4 l z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą, z systemem Common Rail, spełniający normy STAGE V, bez AdBlue
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	moc – minimum 60 KM
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	moment obrotowy – minimum 260 Nm
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	zestaw rozruchowy dla pracy w temperaturze min minus 20 stopni
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	masa robocza min. 5200 kg, max 5600 kg
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	max. długość z łyżką 5,50 m
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	wysokość maszyny max. 2,50 m
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	szerokość całkowita z łyżką max 2, 10 m
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	wysokość wyładunku od sworznia obrotu łyżki min. 3,1 m
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	wysokość wyładunku pod kątem 45 stopni min 2,3 mm
	Spełnia/nie spełnia
	

	Układ hydrauliczny:

	
	pompa o wydajności minimum 65 l na min,
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	maksymalne ciśnienie pracy – min 230 bar
	Spełnia/nie spełnia
	

	Układ napędowy

	
	napęd hydrostatyczny
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	przedni i tylny mechanizm różnicowy
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	mosty z mechanizmem o ograniczonym poślizgu
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	max prędkość 20 km/h
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	napęd na 4 koła
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	4 koła równe min. 18 cali 
	Spełnia/nie spełnia
	

	Układ hamulcowy

	
	układ hamulcowy – tarczowy
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	hamulce postojowe tarczowe na wale przekładni 
	Spełnia/nie spełnia
	

	Układ kierowniczy

	
	rama przegubowa
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	hydrauliczne siłowniki skrętu
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	kąt skrętu min. 35 stopni
	Spełnia/nie spełnia
	

	Kabina

	
	ogrzewana i wentylowana
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	fotel operatora z regulacją i z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	regulowana kolumna kierownicy
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	uchylna szyba boczna w kabinie operatora
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	dwa lusterka zewnętrzne
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	oświetlenie wnętrza kabiny
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	oświetlenie zewnętrzne
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	wycieraczka szyby przedniej i szyby tylnej
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	oświetlenie robocze halogenowe, min 2 z przodu i min 2 z tyłu
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	radio z głośnikami
	Spełnia/nie spełnia
	

	Parametry robocze:

	Osprzęt ładowarkowy 

	
	sterowanie za pomocą joysticka hydraulicznego integrującego wszystkie funkcje ładowarkowe
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	proste ramiona ładowarki
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	sterowanie czułością pracy ramion
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	łyżka ładowarkowa otwierana 4 w 1 z zębami o pojemności min. 0,8 m3 i szerokości 
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	max 2100 mm
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	widły paletowe min 1,2 m
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	szybkozłącze hydrauliczne do wymiany osprzętu ładowarki
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	udźwig max przy 50 % min 1,7 t
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	siła zerwania min 5200 kg
	Spełnia/nie spełnia
	

	Wyposażenie:

	
	błotniki nad kołami przedniego mostu
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	kliny pod koła
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	światło ostrzegawcze „kogut”
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	gaśnica
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	apteczka
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	trójkąt „wolnobieżny”
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	smarownica plus jeden smar
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	[image: ]dźwiękowy sygnał biegu wstecznego,
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	certyfikat CE
	Spełnia/nie spełnia
	






Osprzęt dodatkowy:

	L.p.
	Opis wymagań
	Uwagi
	Propozycja Wykonawcy[footnoteRef:2] [2:  Kolumnę D tabeli wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wartości wyższych niż minimalne (wykazane w kolumnie B tabeli) - wpisanie oferowanych wartości techniczno-użytkowych. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów, zaoferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ, niniejszy załącznik nie będzie podlegał uzupełnieniu i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako że jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.] 


	A
	B
	C
	D

	pług odśnieżny:

	
	szerokość min 2000 mm
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	gumy lemiesza dzielone, przykręcane
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	sterowanie hydrauliczne za pomocą 2 siłowników
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	amortyzacja lemiesza - sprężyny
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	światła obrysowe
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	przewody hydrauliczne z szybkozłączkami umożliwiające szybką wymianę
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	mocowanie kompatybilne z oferowaną maszyną
	Spełnia/nie spełnia
	

	Wymagania dodatkowe:

	
	Gwarancja min. 12 miesięcy lub 1500 motogodzin
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	Oferowana marka ładowarki musi istnieć na rynku polskim min. 20 lat
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	Zamawiający wymaga co najmniej 3 magazynów części zamiennych w Polsce oraz co najmniej 10 magazynów części zamiennych w Europie
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	Czas reakcji serwisu – max 48 godzin
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	transport maszyny do siedziby zamawiającego
	Spełnia/nie spełnia
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