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[bookmark: _Toc241736156]WSTĘP 
[bookmark: _Toc445001498][bookmark: _Toc514642103][bookmark: _Toc76354659][bookmark: _Toc79375200][bookmark: _Toc327526640][bookmark: _Toc43286694][bookmark: _Toc241736157]Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemów prezentacji multimedialnych oraz sterowania istniejącym oświetleniem scenicznym sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Krajeńskich.

[bookmark: _Toc241736158]Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje następujące rozwiązania technologiczne:
[bookmark: _Toc241736159]Sala widowiskowa:
[bookmark: _Toc202174607]- system projekcji multimedialnej,
- system transmisji sygnałowej,
- integracja z systemem nagłośnienia,
- system sterowania multimediami,
- system sterowania oświetleniem scenicznym.

[bookmark: _Toc241736160]Podstawa opracowania
Podstawą do opracowania projektu wykonawczego są:
· Ustalenia z Użytkownikiem i Inwestorem – w tym szczegółowe ustalenia dotyczące wyposażenia i funkcjonowania sali oraz obiektu.
Dokumentację projektową opracowano zgodnie z wymogami prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

[bookmark: _Toc381613062][bookmark: _Toc43286695][bookmark: _Toc241736161]Założenia programowe i funkcjonalne
Założenia programowe i funkcjonalne: 
różnorodny charakter sali widowiskowej – od konferencji poprzez prezentacje multimedialne i koncerty;
prowadzenie konferencji i wykładów, prelekcji, występów artystycznych i koncertowych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych;
możliwość prowadzenia prezentacji multimedialnych i szkoleń z wykorzystaniem źródeł prezentacji;
możliwość wyświetlania scenografii przy użyciu projektora multimedialnego podczas trwania wydarzeń artystycznych;
wybór urządzeń i systemów z gwarantowanym, autoryzowanym serwisem;
integracja systemów multimedialnych z istniejącym systemem nagłośnienia; 
oferowanie rozwiązań praktycznie zweryfikowanych w realizacjach podobnych obiektów o wysokim standardzie wyposażenia.

[bookmark: _Toc241736162]Normy i rozporządzenia
a)	Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia lub norma równoważna,
b)	Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym lub norma równoważna,
c)	Norma SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania lub norma równoważna,
d)	Norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. lub norma równoważna,
e)	Norma N SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej. lub norma równoważna,
f)	Norma N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. lub norma równoważna,
g)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) lub norma równoważna,
h)	PBUE - Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych lub równoważne,
i)	Branżowe projekty budowlane lub równoważne,
j)	Zlecenie i wytyczne Inwestora lub równoważne,
k)	PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne lub norma równoważna,
l)	ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises lub norma równoważna,
m)	PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe lub norma równoważna,
n)	PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości lub norma równoważna,
o)	PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków lub norma równoważna, 
p)	PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania lub norma równoważna,
q)	PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego lub norma równoważna,
r)	PN-EN 50132-7:2013-04E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania lub norma równoważna, 
s)	PN-EN 50132-1:2012P Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe lub norma równoważna,
t)	PN-EN 50132-5-1:2012E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-1: Transmisja wideo -- Ogólne wymagania eksploatacyjne lub norma równoważna,
u)	PN-EN 50132-5-2:2012E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-2: Protokoły sieciowe (IP) dotyczące transmisji wideo lub norma równoważna,
v)	PN-EN 50133-1:2007P Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia -- Część 1: Wymagania systemowe lub norma równoważna, 
w)	PN-EN 50133-2-1:2002E Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach -- Część 2-1: Wymagania dla podzespołów lub norma równoważna, 
x)	PN-EN 50133-7:2002E Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Zasady stosowania lub norma równoważna, 
y)	Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02:2021 lub równoważne, 
z)	PBUE - Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych lub równoważne. 
[bookmark: _Toc50454171][bookmark: _Toc241736163][bookmark: _Toc50454172][bookmark: _Toc43286699]SALA WIDOWISKOWA
[bookmark: _Toc241736164]System projekcji multimedialnej
System wyświetlania obrazu w sali opierał się będzie na wielkoformatowych projekcjach laserowych. 
Projektuje się stworzenie 2 systemów projekcji:
· Projekcja główna, pełniąca funkcję horyzontu scenicznego, czyli wyświetlania elementów scenograficznych i efektów świetlnych,
· Projekcja dodatkowa, służąca do wyświetlania prezentacji multimedialnych, materiałów wideo, itp.

Zastosowane projektory muszą mieć jasność min. 10 000 ISO lumen (projekcja główna) i min. 7 300 ISO lumen (projekcja dodatkowa) oraz rozdzielczość natywną min. 1920x1200 pikseli. Zastosowanie w projektorach technologii laserowej umożliwi pracę do 20 tysięcy godzin bez konieczności serwisowania projektora, gwarantując wysoką niezawodność i zmniejszając koszty eksploatacji. 
Projektor do projekcji głównej zainstalowany zostanie na uchwycie montowanym bezpośrednio do sufitu, natomiast projektor do projekcji na uchwycie montowanym do kratownicy oświetlenia. Ze względu na lokalizację projektora głównego na scenie, musi się on charakteryzować niskim poziomem generowanego hałasu (max. 35 dB 
w trybie normalnym).
Projektor do projekcji głównej wyposażony zostanie w obiektyw ultra-short throw, natomiast projektor dodatkowy dostarczony zostanie w komplecie z obiektywem short throw.

Ekran główny ma mieć wymiary min. 770 x 460 cm (obszar projekcji ok. 590 x 370 cm) natomiast ekran dodatkowy min. 700 x 430 cm. Oba ekrany będą ekranami elektrycznie rozwijanymi, ukrywanymi w kasecie po zakończeniu projekcji. System napinania powierzchni zapewni idealnie płaską powierzchnię projekcji bez załamań.

[bookmark: _Toc241736165]System transmisji sygnałowej
Dla każdego z systemów projekcji powstanie osobny tor sygnałowy. W przyłączu na stanowisku technika (FOH) zainstalować zależy 2 gniazda HDMI, do których podłączany będzie laptop z zainstalowanym oprogramowaniem do mappingu wideo 
i tworzenia interaktywnych projekcji w czasie rzeczywistym.
Transmisja sygnału odbywać się będzie w standardzie HDBaseT. Projektowany ekstender umożliwiać musi przesłanie sygnału wideo w rozdzielczości WUXGA na odległość min. 70m. 
[bookmark: _Toc241736166]Integracja z systemem nagłośnienia
Dźwięk prezentacji (stereo) dla każdego z torów sygnałowych podłączyć należy bezpośrednio do istniejącej konsolety fonicznej zlokalizowanej w przyłączu technika (FOH).

[bookmark: _Toc241736167]System sterowania multimediami
Sterowanie multimediami odbywać się będzie z poziomu zainstalowanej przy drzwiach dotykowej klawiatury ściennej. Klawiatura umożliwi uruchomienie oraz wyłączenie wybranego toru projekcji – jednoczesne włączenie/wyłączenie projektora oraz rozwinięcie/zwiniecie ekranu.

[bookmark: _Toc241736168]System sterowania oświetleniem scenicznym
W ramach systemu sterowania oświetleniem scenicznym dostarczyć należy konsoletę, która obsłuży istniejące oprawy w jednym uniwersum DMX: 13 opraw żarowych (poprzez istniejące obwody/ściemniacz), 10 opraw typu wash oraz 4 oprawy typu spot. Fizyczne fadery i ekran dotykowy pozwolą przygotować i uruchomić sceny bez potrzeby wykorzystania skomplikowanego rozbudowanego pulpitu. Konsoletę należy dostarczyć w komplecie ze skrzynią zabezpieczającą przed uszkodzeniem i niepowołanym dostępem. 
Dodatkowy bezprzewodowy panel dotykowy o przekątnej min. 11” z dedykowaną aplikacją pozwoli operatorowi na zdalny dostęp podczas ustawiania światła na scenie. 

[bookmark: _Toc241736169]ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ Z MINIMALNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Sprzęt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
	#
	OPIS
	
	

	SYSTEM PROJEKCJI W SALI WIDOWISKOWEJ

	Projekcja scenograficzna
	Ilość  
	J.M.

	1
	Ekran projekcyjny z napięciem taśmowym, zapewniający idealnie płaską powierzchnię projekcji bez załamań. Format 770×460 cm, dedykowany do dużych sal                      i instalacji wymagających wysokiej jakości obrazu.
Zapis o równoważności: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie ekranu projekcyjnego innego producenta o parametrach równoważnych lub lepszych, pod warunkiem zapewnienia formatu min. 770×460 cm, systemu napinaczy bocznych (line-tensioned) gwarantującego płaską powierzchnię oraz kasety przystosowanej do planowanych warunków montażowych sali.
	1
	szt.

	2
	
Projektor instalacyjny 3LCD z laserowym źródłem światła, dedykowany do dużych sal konferencyjnych i auli. Rozdzielczość WUXGA z obsługą sygnału do 4K UHD, jasność 10 000 lm, kontrast 3 000 000:1 oraz żywotność lasera do 20 000 h. Motoryczny lens shift i korekcja trapezowa ±40° ułatwiają montaż, a zakres projekcji 0,7–51 m pozwala na obraz od 40" do 500".
Zapis o równoważności: Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii projekcji równoważnej (np. DLP), o ile zaoferowane urządzenie zapewni identyczną lub wyższą wierność odwzorowania barw, jasność min. 10 000 lm, rozdzielczość min. WUXGA oraz poziom hałasu w trybie normalnym nieprzekraczający 35 dB.
	1
	szt.

	3
	
Obiektyw stałoogniskowy (zoom 1.0x) o parametrach F=2,0, f=6,27 mm, przeznaczony do zastosowań wymagających krótkiego rzutu i szerokiego kąta projekcji, np. w niewielkich pomieszczeniach lub przy montażu blisko ekranu.
Zapis o równoważności: Zamawiający dopuszcza obiektyw równoważny o zbliżonych parametrach optycznych, gwarantujący uzyskanie pełnego i ostrego obrazu na ekranie głównym z planowanego dystansu montażowego, bez zniekształceń i geometrycznych zniekształceń brzegowych.
	1
	szt.

	Konsoleta oświetleniowa

	4
	Profesjonalna, cyfrowa konsoleta do sterowania oświetleniem scenicznym,
Jednostka sterująca
Wbudowany komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do sterowania oświetleniem, bez konieczności stosowania zewnętrznego komputera.
Liczba parametrów
Minimum 4096 parametrów sterowania w trybie HTP/LTP.
Protokoły sterowania
Obsługa DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN oraz protokołu komunikacji sieciowej konsolet.
Enkodery
Minimum 29 enkoderów obrotowych z podświetleniem RGB.
Enkodery podwójne
Minimum 5 enkoderów podwójnych.
Suwaki sterujące
Minimum 10 zmotoryzowanych suwaków o długości 60 mm.
Playback
Minimum 40 niezależnych fizycznych elementów sterowania playback 9
Przyciski funkcyjne
Minimum 16 programowalnych przycisków funkcyjnych 10
Suwaki A/B
Minimum 2 zmotoryzowane suwaki o długości 100 mm.
Koło regulacji
Minimum 1 koło do regulacji poziomu jasności.
Przyciski
Podświetlane przyciski z możliwością indywidualnej regulacji podświetlenia.
Wyjścia DMX
Minimum 2 × DMX512-A, XLR 5-pin żeńskie.
Wejścia DMX
Minimum 1 × DMX512-A, XLR 5-pin męskie.
Interfejs Ethernet
Minimum 2 × RJ45 Gigabit Ethernet.
Wyjścia obrazu
Minimum 4 × DisplayPort 1.2, umożliwiające podłączenie zewnętrznych monitorów,
Porty USB
Minimum 2 × USB 2.0 typu A oraz 2 × USB 3.0 typu A,
MIDI
Minimum 1 wejście MIDI IN oraz 1 wyjście MIDI OUT, DIN 5-pin,
Timecode
Minimum 1 wejście LTC, XLR 3-pin,
Sterowanie zewnętrzne
Minimum 1 interfejs GPI, D-SUB DE9,
Audio
Minimum 1 wejście i 1 wyjście audio, mini-jack 3,5 mm,
Oświetlenie stanowiska
Złącze do podłączenia lampki LED, XLR 4-pin,
Obsługa monitorów
Możliwość współpracy z zewnętrznymi monitorami dotykowymi,
Funkcjonalność sieciowa
Możliwość przesyłania danych sterujących przez sieć Ethernet oraz współpracy z innymi urządzeniami systemu sterowania,
Zasilanie
100–240 V AC, 50/60 Hz,
Pobór mocy
Maksymalnie 100 VA,
Temperatura pracy
Co najmniej od 0°C do +40°C,
Wymiary
Nie większe niż 650 × 450 × 120 mm (szer. × gł. × wys.),
Masa
Nie większa niż 13 kg.
Oprogramowanie
Oprogramowanie do programowania, zapisywania i odtwarzania scen oraz sekwencji oświetleniowych, z możliwością aktualizacji,
Licencjonowanie
Możliwość wykorzystania pełnej oferowanej liczby parametrów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji,
Stan urządzenia
Fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do uruchomienia po podłączeniu wymaganego monitora oraz zasilania 
Zapis o równoważności: Zamawiający dopuszcza konsoletę oświetleniową innego producenta działającą pod innym systemem operacyjnym/oprogramowaniem, pod warunkiem, że realizuje ona pełną funkcjonalność sterowania obecnymi na sali oprawami (13 żarowych, 10 wash, 4 spot), obsługuje natywnie wymienione protokoły sieciowe (w tym Art-Net, sACN, RDM), posiada niemniejszą liczbę fizycznych suwaków zmotoryzowanych oraz pozwala na bezlicencyjną pracę na minimum 4096 parametrach.
	1
	szt.

	5
	
Skrzynia transportowa dopasowana do konsoli, zapewniająca ochronę podczas transportu i przechowywania.
Zapis o równoważności: Zamawiający dopuszcza zastosowanie skrzyni transportowej (flight case) dowolnego producenta o parametrach równoważnych lub lepszych, wykonanej na wymiar pod zaoferowaną konsoletę oświetleniową, zapewniającej identyczny lub wyższy stopień ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi i niepowołanym dostępem.
	1
	kpl.





Sprzęt finansowany ze środków własnych
	#
	OPIS
	
	

	SYSTEM PROJEKCJI W SALI WIDOWISKOWEJ

	Projekcja scenograficzna
	Ilość
	J.M.

	1
	Ekran projekcyjny z napięciem taśmowym, (przykładowy model Tab Tenson lub równoważny) zapewniający idealnie płaską powierzchnię projekcji bez załamań. Format 700×430 cm, dedykowany do dużych sal i instalacji wymagających wysokiej jakości obrazu.
Kryteria równoważności: Produkt alternatywny musi posiadać system napinaczy bocznych (line-tensioned), kasetę przystosowaną do montażu sufitowego/ściennego o wymiarach zewnętrznych nieprzekraczających gabarytów modelu bazowego oraz powierzchnię projekcyjną o współczynniku odbicia (gain) dopasowanym do warunków oświetleniowych sali.
	1
	szt.

	2
	
Moduł wyzwalający do automatycznego sterowania ekranem projekcyjnym poprzez sygnał 230V, synchronizujący rozwijanie/zwijanie ekranu z uruchomieniem projektora.
Zapis o równoważności: Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu wyzwalającego innego producenta o działaniu równoważnym, realizującego identyczną funkcję automatycznej synchronizacji pracy ekranu z zaoferowanym projektorem za pomocą uniwersalnych standardów napięciowych lub sterujących.
	2
	szt.

	3
	
Kompaktowy projektor instalacyjny 3LCD                                              z laserem, przeznaczony  do sal średniej wielkości jako rozwiązanie ekonomiczne. Rozdzielczość WUXGA z obsługą sygnału  UHD, jasność 7 300 lm, kontrast 3 000 000:1 oraz żywotność lasera do 20 000 h. Motoryczny lens shift i korekcja trapezowa ±30° zapewniają elastyczność montażu przy niewielkich rozmiarach urządzenia.
Zapis o równoważności: Zamawiający dopuszcza technologię projekcji równoważną (np. DLP), o ile zaoferowane urządzenie zapewni jasność min. 7 300 lm, rozdzielczość min. WUXGA, żywotność źródła światła min. 20 000 h oraz gabaryty pozwalające na bezpieczny montaż na istniejącej kratownicy oświetleniowej.
	1
	szt.

	4
	
Obiektyw zmiennoogniskowy (zoom 1.4x) o parametrach F=2,0-2,5, f=13,3-18,6 mm, umożliwiający elastyczne dopasowanie odległości projekcji w standardowych instalacjach sal konferecyjnych.
Zapis o równoważności: Zamawiający dopuszcza obiektyw równoważny o współczynniku rzutu (throw ratio) dopasowanym do odległości projektora dodatkowego od ekranu, pozwalający na pokrycie całej powierzchni projekcyjnej ekranu dodatkowego (min. 700x430 cm).
	1
	szt.

	



5
	
Dedykowany uchwyt montażowy, umożliwiający zawieszenie projektora pod sufitem lub na konstrukcji wsporczej z regulacją pozycji.
Zapis o równoważności: Zamawiający dopuszcza zastosowanie uchwytu montażowego innego producenta o parametrach równoważnych lub lepszych, pod warunkiem pełnej kompatybilności mechanicznej z zaoferowanym projektorem, odpowiedniego udźwigu gwarantującego bezpieczeństwo instalacji oraz zakresu regulacji pozycji umożliwiającego precyzyjne spasowanie obrazu z ekranem.
	2
	Szt.

	6
	
System ekstendera HDMI do przesyłania sygnału wideo na duże odległości przez skrętkę                              z zachowaniem jakości obrazu bez kompresji stratnej.
Zapis o równoważności: Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnego, ogólnodostępnego standardu transmisji (np. HDBaseT lub równoważnego), pod warunkiem zapewnienia stabilnego przesłania sygnału wideo w rozdzielczości WUXGA na odległość min. 70m bez widocznych opóźnień i strat jakości.
	2
	kpl.

	7
	
Deembeder audio-wideo, umożliwiający wydzielenie sygnału dźwiękowego z toru HDMI przed jego podaniem na projektor. Urządzenie rozdziela zintegrowany sygnał audio-wideo, przekazując obraz dalej do projektora, a wyodrębniony dźwięk kieruje osobnym wyjściem audio do miksera dźwiękowego.
Zapis o równoważności: Zamawiający dopuszcza zastosowanie deembedera audio innego producenta                o parametrach równoważnych lub lepszych, realizującego identyczną funkcję bezstratnego wydzielenia dźwięku z cyfrowego toru sygnałowego HDMI i dopasowanego do struktury złącz miksera audio oraz projektora.
	2
	szt.

	8
	
Oprogramowanie do mappingu wideo i tworzenia interaktywnych projekcji w czasie rzeczywistym zgodnie z powierzchniami niestandardowymi -licencja dożywotnia.
Zapis o równoważności Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania innego producenta o funkcjonalności równoważnej lub wyższej, o ile umożliwia ono realizację mappingu wideo w czasie rzeczywistym z możliwością synchronizacji                         z dźwiękiem, posiada zaawansowaną korekcję geometryczną (warping) pozwalającą na precyzyjne dopasowanie wyświetlanego obrazu do powierzchni niestandardowych i trójwymiarowych obiektów, oraz jest dostarczane na warunkach licencji bezterminowej (dożywotniej).
	1
	kpl.

	9
	
Laptop z procesorem AMD i dedykowaną kartą graficzną wykorzystywany jako stacja sterująca do oprogramowania HeavyM
Zapis o równoważności:
1. W zakresie procesora Zamawiający dopuszcza procesory innych producentów (np. Intel) o tożsamej lub wyższej wydajności wielowątkowej.
2. W zakresie oprogramowania bazowego HeavyM, Zamawiający dopuszcza oprogramowanie równoważne, które realizuje te same funkcje: generuje efekty wizualne w czasie rzeczywistym synchronizowane z dźwiękiem, posiada zaawansowaną korekcję geometryczną (warping) dla powierzchni niestandardowych, natywnie obsługuje protokoły Syphon/Spout oraz umożliwia płynną współpracę z min. dwoma wyjściami wideo WUXGA.
	1
	szt.

	10
	
Klawiatura sterująca dotykowa z wbudowaną jednostką centralną, min. 6 dowolnie programowalnych, podświetlanych przycisków, port sterujący Ethernet, możliwość zasilenia klawiatury przez PoE, interfejs sterowania kompatybilny                        z projektowanymi projektorami.
Zapis o równoważności: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego interfejsu lub systemu sterowania (np. opartego o uniwersalne protokoły sieciowe IP lub RS232), o ile pozwoli on na realizację identycznej funkcji logicznej: jednoczesne włączenie/wyłączenie projektora oraz rozwinięcie/zwinięcie dedykowanego ekranu za pomocą jednego naciśnięcia przycisku ściennego.
	1
	szt.

	11
	
Montaż okablowania AV,
Montaż urządzeń zawartych w ofercie
Uruchomienie systemu
	1
	szt.

	12
	Transport
	1
	szt.





[bookmark: _Toc241736170]INFORMACJE OGÓLNE
Projekt i specyfikacja projektowa są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
Opis funkcjonalny oraz minimalne parametry urządzeń tworzą zbiór minimalnych wymagań stawianych systemowi dla projektowanej sali i należy traktować je jako spójną całość.

W specyfikacji technicznej projektu określone zostały minimalne parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne urządzeń, spełniające wymagania SIWZ stawiane przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń zamiennych, ale o parametrach nie gorszych niż przykładowe urządzenia zaprezentowane 
w projekcie.

W przypadku, gdy w podanej specyfikacji znajdują się znaki towarowe Wykonawca/Oferent może zaoferować asortyment równoważny, lecz nie gorszy niż asortyment wskazany w specyfikacji technicznej projektowej. Na potwierdzenie tego, że przyjęte w wycenie równoważne produkty spełniają w/w warunki, wykonawca/oferent powinien załączyć do oferty karty katalogowe wszystkich urządzeń do wniosków materiałowych.

Projektant stanowi nadzór autorski nad realizacją całego projektu. Wszelkie zmiany w projekcie i specyfikacji mogą być wprowadzone tylko za jego pisemną zgodą. 
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