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Załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie pod nazwą: „Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Lipowa 5, znak: MZK/CR/IX/2026.”


Zadanie realizowane w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – „Zakupy w ramach zabezpieczenia logistycznego” w obszarze: Obszar 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw.


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 


1. Parametry techniczne - ciągnik
	Lp.
	Parametr wymagany (minimalny)

	1.
	Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, nieużywany.

	2. 
	Oferowany ciągnik musi być, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych, spełniać wymagania obowiązujących przepisów Unii Europejskiej oraz posiadać komplet dokumentów, w tym homologację umożliwiającą rejestrację i poruszanie się po drogach publicznych.

	3.
	Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 r.

	4.
	Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, turbodoładowany, chłodzony cieczą. 

	5.
	Moc znamionowa silnika min. 105 KM

	6.
	Pojemność silnika minimum 3 500 cm3


	7.
	Maksymalny moment obrotowy: minimum 450 Nm

	8.
	Pojemność zbiornika paliwa: minimum 150 l

	9.
	Zbiornik płynu 32,5% wodny roztwór mocznika lub równoważnego – jeżeli wymagany 

	10.
	Norma emisji spalin: Stage V[footnoteRef:1] [1:  Silnik ciągnika rolniczego musi spełniać wymagania dotyczące emisji spalin zgodne z EU Stage V, określone w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej, lub wymagania równoważne lub nie mniej rygorystyczne pod względem dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń.

Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna w szczególności silnik spełniający wymagania US EPA Tier 4 Final / CARB Tier 4 Final, o ile Wykonawca wykaże, że oferowany silnik spełnia wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń nie mniej rygorystyczne niż wymagane dla EU Stage V dla danego rodzaju i kategorii silnika. UWAGA, stosując rozwiązania równoważne, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie przedmiotowych wymagań.] 


	11.
	Napęd 4×4, przedni napęd załączany elektrohydraulicznie, elektropneumatycznie lub równoważnie,[footnoteRef:2] [2:  Napęd: 4×4 (napęd na obie osie), przedni napęd załączany elektrohydraulicznie lub poprzez rozwiązanie równoważne, zapewniające możliwość załączania i rozłączania napędu przedniej osi przez operatora z miejsca pracy oraz funkcjonalność i parametry użytkowe nie gorsze niż w przypadku załączania elektrohydraulicznego.] 


	12.
	Skrzynia biegów minimum 24×24

	13.
	Rewers mechaniczny lub elektrohydrauliczny

	14. 
	Prędkość maksymalna minimum 35 km/h

	15. 
	Wydajność pompy hydraulicznej minimum 60 l/min

	16.
	Ciśnienie robocze hydrauliki minimum 170 bar

	17.
	Minimum 4 pary wyjść hydrauliki zewnętrznej, w tym wyprowadzenia hydrauliczne przy przednim TUZ (minimum dwie pary)

	18. 
	Sterowanie podnośnikiem mechaniczne lub elektrohydrauliczne (lub równoważne[footnoteRef:3]) [3:  Sterowanie podnośnikiem: elektroniczne sterowanie podnośnikiem (EHR) lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające regulację i kontrolę podnośnika z miejsca operatora oraz zapewniające funkcjonalność i parametry użytkowe nie gorsze niż system EHR.] 


	19.
	Obciążniki tylne na koła min. 300 kg.

	20.
	WOM tylny 540/1000 obr./min

	21.
	Ciągnik wyposażony w przedni TUZ kat. II o udźwigu minimum 2500 kg

	22.
	Wyprowadzenia hydrauliczne przy przednim TUZ (minimum dwie pary)

	23.
	Hydrauliczne hamulce robocze,

	24.
	Hamulec postojowy,

	25.
	Pneumatyczny układ hamulcowy do przyczep  dwuobwodowy.

	26.
	Kabina homologowana ROPS/FOPS

	27.
	Klimatyzacja

	28.
	Ogrzewanie kabiny

	29.
	Regulowany amortyzowany fotel operatora

	30.
	Fotel pasażera

	31.
	Oświetlenie robocze LED lub równoważne (minimum 4 lampy)[footnoteRef:4] [4:  Oświetlenie robocze: minimum 4 lampy robocze LED lub rozwiązanie równoważne, zapewniające nie gorszą skuteczność oświetlenia oraz funkcjonalność podczas pracy ciągnika w warunkach ograniczonej widoczności.] 


	32.
	Lampa ostrzegawcza pomarańczowa zamontowana na kabinie,

	33.
	Radio z instalacją głośnikową

	34.
	Ogumienie rolnicze fabrycznie nowe dostosowane do parametrów ciągnika

	35.
	Zaczep rolniczy

	36.
	Zwykły zaczep transportowy

	37.
	Gniazdo elektryczne 7-pin minimum dwie sztuki, w tym po jednym z przodu i z tyłu ciągnika. 

	38.
	Komplet zaczepów i sworzni

	39.
	Szkolenie operatorów w dniu odbioru – 3 osoby

	40.
	Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy

	41
	Apteczka, gaśnica proszkowa zamontowana w kabinie z aktualną legalizacją, trójkąt.
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2. Parametry techniczne - pług do odśnieżania
	Lp.
	Parametr wymagany (minimalny)

	1.
	Pług do odśnieżania fabrycznie nowy, nieużywany, w wersji do zawieszenia na TUZ wyposażony w listwę gumową. 

	2. 
	Oferowany pług musi być, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych, spełniać wymagania obowiązujących przepisów Unii Europejskiej oraz posiadać komplet dokumentów

	3.
	Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 r.

	4.
	Uchylne lemiesze

	5.
	Dwie niezależnie sterowane odkładnice

	6.
	Zestaw kół podporowych

	7.
	Zabezpieczenie przeciążeniowe zaczepów – zrywalne śruby lub rozwiązanie równoważne. 

	8.
	Oświetlenie pługa LED lub równoważne – zasilanie kompatybilne z instalacją elektryczną oferowanego ciągnika. 

	9. 
	Szerokość robocza maksymalna - min. 280 cm

	10.
	Wysokość odkładnicy – minimum 70 cm

	11.
	Złącza hydrauliczne oraz dołączone przez Wykonawcę przewody hydrauliczne powinny być w pełni kompatybilne ze złączami w które wyposażony jest ciągnik.  

	12. 
	Stopa podporowa

	13.
	Dodatkowy zestaw gumowych lemieszy



Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnej kompletności montażowej – dostarczony przez wykonawcę ciągnik wraz z zamontowanym TUZ-em i pługiem do odśnieżania, muszą być ze sobą w pełni kompatybilne i gotowe do użycia. 


3. Gwarancja. 
1. Gwarancja producenta lub autoryzowanego przedstawiciela wynosząca minimum 24  miesiące bez limitu motogodzin, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Bezpłatne usuwanie usterek powstałych w okresie gwarancyjnym.
3. Czas reakcji serwisu na naprawę – maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia.
4. Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.


4. Dokumenty, które Wykonawca powinien dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia wraz z pojazdem zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną pojazdu, oraz wymaganą przez prawo polskie dokumentacje niezbędną do jego pierwszej rejestracji oraz ubezpieczenia, kartę gwarancyjną, książkę serwisową w języku polskim, instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu wraz z katalogiem części zamiennych w języku polskim, oraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji pojazdu przez Użytkownika, w tym komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną osprzętu dostarczanego wraz z ciągnikiem (TUZ oraz pług do odśnieżania). 


5. Spełnianie warunków równoważności
Wszystkie wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy traktować jako określenie standardu jakościowego. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że oferowany sprzęt posiada parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne nie gorsze niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać jego równoważność przez wskazanie parametrów oferowanego rozwiązania oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.



.................................................
Data i podpis Wykonawcy


*dokument powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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