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RIPG.271.41.2026
Zał. nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Część I - Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego
Nagłośnienie – zestaw 
1. Nagłośnienie – moduły sceniczne i kolumny
	Podzespół
	Liczba
	Funkcja / Charakterystyka
	Wymagania dotyczące mocy / parametrów

	Kolumna aktywna typu line array
	8 szt.
	Modułowa kolumna liniowa z wbudowanym wzmacniaczem
	Moc RMS min. 600W- max 1000W, pasmo przenoszenia min. 80 Hz – 18 kHz, SPL min. 130 dB/1m

	Rama montażowa do modułów line array
	2 szt.
	Konstrukcja do zawieszenia modułów
	Udźwig min. odpowiadający wadze zamontowanych kolumn

	Skrzynia transportowa na moduły line array
	2 szt.
	Case transportowy
	Wytrzymałość mechaniczna do przewozu 4 modułów

	Kolumna basowa aktywna
	4 szt.
	Subwoofer z wbudowanym wzmacniaczem
	Moc RMS min. 800W, pasmo przenoszenia min. 36–100 Hz, SPL min. 130 dB/1m

	Monitor aktywny typu „wedge”
	4 szt.
	Podłogowy monitor sceniczny
	Moc RMS min. 300W, pasmo przenoszenia min. 60 Hz – 18 kHz, SPL min. 120 dB/1m


[bookmark: _Hlk211331588]
2. Miksery i systemy audio
	Podzespół
	Liczba
	Funkcja / Charakterystyka
	Wymagania / parametry

	Mikser cyfrowy
	1 szt.
	Konsola do miksowania sygnałów audio
	Min. 16 kanałów wejściowych, możliwość podłączenia mikrofonów przewodowych i bezprzewodowych, wyjścia symetryczne

	System mikrofonów
	1 kpl.
	Obsługa mikrofonów przewodowych i bezprzewodowych
	Min. 4 kanały bezprzewodowe, pasmo przenoszenia min. 50 Hz – 18 kHz, możliwość synchronizacji częstotliwości

	Mikrofon przewodowy dynamiczny
	4 szt.
	Mikrofon wokalny
	Pasmo min. 50 Hz – 15 kHz, impedancja 150–600 Ω

	Mikrofon przewodowy instrumentalny
	4 szt.
	Mikrofon do instrumentów
	Pasmo min. 40 Hz – 15 kHz, impedancja 150–600 Ω

	Statywy mikrofonowe niskie
	4 szt.
	Statywy stołowe / niskie
	Stabilne, regulacja wysokości 0,5–1 m

	Statywy mikrofonowe wysokie
	6 szt.
	Statywy stojące
	Stabilne, regulacja wysokości 1–2 m

	Dibox aktywny / pasywny
	4 szt.
	Do instrumentów
	Obsługa sygnałów liniowych i gitarowych, impedancja wejściowa min. 10 kΩ

	Okablowanie i akcesoria audio
	1 kpl.
	Przewody, złącza, uchwyty
	Kable audio wysokiej jakości, kompatybilne z pozostałym systemem




· Wszystkie urządzenia nowe, kompletne i sprawne.
· Komponenty kompatybilne ze sobą i przeznaczone do pracy w warunkach scenicznych.
· Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych pod względem funkcji, mocy i jakości.


3. Miejsce magazynowania: 
Masłomęcz 99A (budynek Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Archeologicznego Gminy Hrubieszów, stanowiący własność Gminy Hrubieszów)
22-500 Hrubieszów
gmina Hrubieszów
powiat hrubieszowski
Działka ewidencyjna nr 140 
Obręb geodezyjny: 0180 Masłomęcz




Oświetlenie - zestaw

	Podzespół
	Liczba
	Funkcja / Charakterystyka
	Wymagania / parametry

	Reflektor PAR LED
	8 szt.
	Punktowe źródło światła LED
	Moc LED min. 100 W, strumień świetlny ≥ 2000 lm, kolor RGB lub RGBW

	Listwa LED
	4 szt.
	Źródło światła liniowe
	Moc LED min. 50 W/m, strumień świetlny ≥ 1500 lm/m, kolor RGB lub RGBW

	Reflektor Spot LED
	4 szt.
	Punktowe źródło światła z regulowaną wiązką
	Moc LED min. 100 W, strumień świetlny ≥ 2000 lm, możliwość zmiany kąta świecenia

	Sterownik oświetlenia
	1 szt.
	Panel sterujący do urządzeń LED
	Sterowanie DMX lub protokołem kompatybilnym z używanymi reflektorami

	Peryferia, okablowanie i akcesoria oświetleniowe
	1 kpl.
	Przewody, wtyki, łączniki i elementy montażowe
	Elementy kompatybilne z pozostałym systemem, zapewniające stabilność i bezpieczeństwo



· Wszystkie urządzenia nowe, kompletne i sprawne.
· Wszystkie komponenty kompatybilne ze sobą i przeznaczone do pracy w warunkach scenicznych.
· W ofercie dopuszcza się urządzenia równoważne pod względem funkcji, mocy, kompatybilności i jakości

Miejsce magazynowania: 
Masłomęcz 99A (budynek Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Archeologicznego Gminy Hrubieszów, stanowiący własność Gminy Hrubieszów)
22-500 Hrubieszów
gmina Hrubieszów
powiat hrubieszowski
Działka ewidencyjna nr 140 
Obręb geodezyjny: 0180 Masłomęcz

Część nr II - Dostawa projektora oraz ekranu dmuchanego
Projektor 
1. Przeznaczenie:
Projektor multimedialny o wysokiej jasności, przeznaczony do zastosowań szkoleniowych, konferencyjnych i prezentacyjnych, umożliwiający projekcję w rozdzielczości WUXGA z obsługą sygnału 4K.

2. Technologia i źródło światła:
· Typ projektora: laserowy
· Technologia wyświetlania: 3LCD 
· Źródło światła: laserowe, bezlampowe 
· Żywotność źródła światła: min. 20 000 godzin (tryb standardowy),
· Jasność źródła: min. 8 000 lumenów (tryb normalny)

3. Parametry obrazu:
· Rozdzielczość natywna: WUXGA (1920 × 1200 px)
· Obsługa sygnału wejściowego do rozdzielczości min. 4K 
· Proporcje obrazu: 16:10
· Kontrast: min. 5 000 000:1
· Jasność: min. 8 000 lm (tryb normalny) 
· Poziom hałasu: maks. 40 dB(A) 
· Zakres przekątnej obrazu: min. Zakres przekątnej obrazu musi obejmować przedział 250 – 300 cali
· Obiektyw: optyczny z ręczną regulacją ostrości i zoomu (min. 1,2×)
· Możliwość regulacji położenia obrazu (przesunięcie pionowe i poziome): tak, manualna lub elektroniczna
· Korekcja geometrii obrazu (keystone / narożników): tak

4. Złącza i komunikacja:
· Wejścia wideo: min. 2 × HDMI (z obsługą HDCP)
· Port USB: min. 1 × USB typu A lub rozwiązanie równoważne umożliwiające obsługę pamięci USB oraz funkcji projektora.
· Port komunikacyjny RS-232C: tak
· Złącze sieciowe LAN (Ethernet): tak
· Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, wbudowane lub realizowane za pomocą dedykowanego modułu bezprzewodowego kompatybilnego z projektorem.

5. Funkcje użytkowe:
· Tryb oszczędzania energii (ECO)
· Automatyczne włączanie po podaniu sygnału
· Możliwość projekcji z sieci lokalnej lub bezprzewodowej
· Obsługa odtwarzania plików multimedialnych z pamięci USB
· Możliwość sterowania urządzeniem przez sieć (LAN/Wi-Fi)
· Wbudowany głośnik o mocy min. 10 W
· Możliwość pracy bez komputera (projekcja z pamięci USB lub sieci)

6. Parametry eksploatacyjne:
· Pobór mocy: maks. 450 W (tryb normalny)
· Poziom hałasu: nie więcej niż 40 dB (tryb normalny)
· Waga: maks. 10 kg
· Urządzenie przenośne, przystosowane do montażu stacjonarnego lub sufitowego

7. Wyposażenie standardowe:
· Projektor
· Kabel zasilający
· Pilot z bateriami
· Instrukcja obsługi lub skrócony przewodnik użytkownika

8. Gwarancja:
· Minimum 24 miesięcy gwarancji producenta lub dystrybutora.
· Produkt fabrycznie nowy, nieużywany.
[bookmark: _Hlk211332619]
9. Dopuszczenie równoważności:
Dopuszcza się urządzenia równoważne, które spełniają wszystkie wymagania funkcjonalne, techniczne i jakościowe określone w niniejszej specyfikacji.
10. Miejsce magazynowania: 
Masłomęcz 99A (budynek Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Archeologicznego Gminy Hrubieszów, stanowiący własność Gminy Hrubieszów)
22-500 Hrubieszów
gmina Hrubieszów
powiat hrubieszowski
Działka ewidencyjna nr 140 
Obręb geodezyjny: 0180 Masłomęcz

Ekran dmuchany (mobilny)
1. Przeznaczenie:
Ekran projekcyjny dmuchany przeznaczony do zastosowań plenerowych, umożliwiający wyświetlanie obrazu przy użyciu projektora. Konstrukcja mobilna, przeznaczona do łatwego montażu, transportu i przechowywania.

2. Parametry powierzchni projekcyjnej:
· Powierzchnia projekcyjna: min. 37,6 m², przy zachowaniu proporcji obrazu umożliwiających projekcję w formacie 16:9 
· Powierzchnia projekcyjna wykonana z tkaniny o wysokim współczynniku odbicia światła, w kolorze białym, elastycznej i odpornej na uszkodzenia mechaniczne
· Grubość materiału projekcyjnego: min. 0,20 mm
· Współczynnik odbicia światła (gain): min. 0,9 do max. 3,1 
· Kąt widzenia: min. 130°
· Materiał trudnopalny – spełniający wymagania klas trudnopalności 
· Materiał łatwy w czyszczeniu i konserwacji
· Tkanina projekcyjna podszyta materiałem maskującym (ograniczającym przenikanie światła)

3. Parametry konstrukcji (ramy):
· Rama (obudowa ekranu) wykonana z wytrzymałej, odpornej na warunki atmosferyczne tkaniny technicznej powlekanej lub zabezpieczonej materiałem zapewniającym odporność na promieniowanie UV, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne.
· Typ konstrukcji: dmuchana (napełniana powietrzem), utrzymująca kształt dzięki stałemu lub okresowemu dopompowaniu
· Wymiary zewnętrzne konstrukcji: od 50 do 70 m2.
· Średnica głównych elementów konstrukcyjnych (rur powietrznych): od 1 do 1,6 m 
· Możliwość wyboru koloru tkaniny ramy spośród minimum 10 kolorów standardowej palety producenta.
· Materiał odporny na promieniowanie UV i działanie wilgoci

4. Wyposażenie dodatkowe:
· Zestaw kotwiący lub linki mocujące do stabilizacji konstrukcji
· Wentylator (dmuchawa) do napełniania konstrukcji powietrzem, zasilany z sieci 230 V
· Pokrowiec transportowy lub torba ochronna

5. Warunki eksploatacyjne:
· Przystosowany do użytkowania na otwartym powietrzu
· Odporność na wiatr: do 30 km/h (przy właściwym zakotwieniu)
· Czas montażu/demontażu przez 2 osoby: nie dłuższy niż 30 minut
· Łatwy w transporcie i magazynowaniu

6. Gwarancja:
· Minimum 24 miesiące gwarancji producenta lub dystrybutora
· Produkt fabrycznie nowy, nieużywany

7. Dopuszczenie równoważności:
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych, spełniających wszystkie wymagania funkcjonalne, techniczne i jakościowe określone w niniejszej specyfikacji.


[bookmark: _Hlk211332892]8. Miejsce magazynowania:
Świerszczów 108 (Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s. w Świerszczowie, obiekty stanowiące własność Gminy Hrubieszów)
22-500 Hrubieszów
gmina Hrubieszów
powiat hrubieszowski
Działka ewidencyjna nr 108 
Obręb geodezyjny: 0145 Świerszczów

Część III – Dostawa agregatu prądotwórczego
Agregat prądotwórczy jednofazowy 3,5 kW
1. Przeznaczenie:
Przenośny agregat prądotwórczy przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych, warsztatach, na budowach lub w terenie. Może być wykorzystywany jako awaryjne źródło zasilania.

2. Parametry elektryczne:
· Napięcie wyjściowe: 230 V AC
· Częstotliwość: 50 Hz
· Moc maksymalna: min. 4,0 kW
· Moc znamionowa (ciągła): min. 3,5 kW
· Współczynnik mocy (cos φ): 1,0
· Maksymalny prąd wyjściowy: min. 17 A
· Ilość gniazd: min. 2 × gniazdo 230 V typu Schuko lub równoważne
Za rozwiązanie równoważne uznaje się gniazdo/złącze wyjściowe 230 V AC umożliwiające bezpośrednie podłączenie standardowych odbiorników jednofazowych lub zastosowanie odpowiedniego przewodu/przejściówki dostarczonej wraz 
z agregatem, bez ograniczenia wymaganej funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania.
· Wyświetlacz LED/LCD: tak – wskazanie napięcia, częstotliwości oraz licznik motogodzin

3. Silnik:
· Typ: spalinowy, czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem
· Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa
· Moc silnika: min. 7 KM
· Pojemność skokowa: min. 220 cm³
· Pojemność zbiornika paliwa: min. 10 l
· Pojemność miski olejowej: min. 0,6 l
· Rodzaj uzwojenia prądnicy: miedziane
· System rozruchu: ręczny, elektryczny oraz możliwość automatycznego uruchomienia (ATS)
· Wbudowany akumulator rozruchowy: tak
· System chłodzenia: powietrzny
· Standard emisji spalin: min. Euro 5
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4. Układ automatycznego startu (ATS):
· Agregat wyposażony w wejście, interfejs lub inne rozwiązanie techniczne umożliwiające współpracę z kompatybilnym systemem ATS i automatyczne uruchomienie agregatu w przypadku zaniku napięcia sieciowego.
· System powinien automatycznie wyłączać agregat po powrocie zasilania z sieci. W przypadku zastosowania zewnętrznego modułu ATS moduł musi być kompatybilny z oferowanym agregatem oraz zostać dostarczony wraz z agregatem.

5. Poziom hałasu:
· Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa): nie więcej niż 71 dB(A)
· Poziom mocy akustycznej (Lwa): nie więcej niż 95 dB(A)

6. Parametry fizyczne:
· Masa: do 45 kg
· Wymiary: dostosowane do konstrukcji urządzenia; agregat musi być przystosowany do transportu i przemieszczania w warunkach terenowych przez jedną osobę. 
· Obudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne
· Agregat przenośny, wyposażony w uchwyty lub kółka transportowe (jeśli przewidziano w konstrukcji)

7. Funkcje i zabezpieczenia:
· Wskaźnik poziomu paliwa
· Zabezpieczenie przed przeciążeniem
· Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju (automatyczne wyłączenie)
· Stabilizacja napięcia (AVR lub inwerterowa regulacja napięcia)
· Automatyczna kontrola napięcia i częstotliwości
· Możliwość pracy w trybie ECO (redukcja obrotów przy niskim obciążeniu)

8. Gwarancja:
· Minimum 24 miesiące gwarancji producenta lub dystrybutora
· Produkt fabrycznie nowy, nieużywany

9. Dopuszczenie równoważności:
Dopuszcza się urządzenia równoważne spełniające wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone w niniejszej specyfikacji.

10. Miejsce magazynowania:
Świerszczów 108 (Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s. w Świerszczowie, obiekty stanowiące własność Gminy Hrubieszów)
22-500 Hrubieszów
gmina Hrubieszów
powiat hrubieszowski
Działka ewidencyjna nr 108 
Obręb geodezyjny: 0145 Świerszczów

Sporządził:
Bartłomiej Kusidło 
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