SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA


1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej „SST”) są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru usług związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej i krzewów przy drogach powiatowych powiatu żywieckiego (tj. wycinką                           i pielęgnacją drzew, wycinką samosiejek drzew, zakrzaczeń, przycinką gałęzi w skrajni drogi i frezowaniem pni drzew).  

2. ZAKRES STOSOWANIA:
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu prac wymienionych w punkcie 1 przez cały okres obowiązywania umowy.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia prac wymienionych 
w punkcie 1, wykonywanych w ramach prac utrzymaniowych, a dotyczących drzew 
o wykształconej koronie, drzew uszkodzonych w trakcie awarii (wichura, wiatrołomy, wypadek/zdarzenie drogowe) oraz krzewów i zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym.

Prace obejmują w szczególności:

a) w przypadku usuwania drzew:
· przygotowanie placu robót /zabezpieczenie miejsc narażonych na zniszczenie, oznakowanie robót itp./,
· ścięcie drzewa (wysokość pnia po ścięciu, mierząc od rzędnej terenu, nie większa niż 10 cm),
· wywóz drewna,
· wywóz gałęzi, bądź zrąbkowanie konarów oraz gałęzi na miejscu bądź rozplantowanie lub wywóz zrębków,
· zagospodarowanie drewna w całości przez Wykonawcę,
· uporządkowanie terenu.

b/ w przypadku usług pielęgnacyjnych:
· przygotowanie placu robót /zabezpieczenie miejsc narażonych na zniszczenie, oznakowanie robót itp./,
· usuwanie posuszu z korony drzew, skracanie konarów itp. /należy zachować charakterystyczny pokrój drzewa/,
· wywóz gałęzi, bądź zrąbkowanie konarów oraz gałęzi na miejscu bądź rozplantowanie lub wywóz zrębków,
· uporządkowanie terenu.

c/ w przypadku usuwania samosiejek drzew, zakrzaczeń/ przycięcia gałęzi drzew                      w skrajni drogi:
· przygotowanie placu robót /zabezpieczenie miejsc narażonych na zniszczenie, oznakowanie robót itp./,
-   usuwanie samosiejek drzew, zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym/ przycięcie gałęzi drzew w skrajni drogi,
· wywóz gałęzi, bądź zrąbkowanie konarów oraz gałęzi na miejscu bądź rozplantowanie lub wywóz zrębków,
· uporządkowanie terenu.

d/ w przypadku frezowania pni:  
· przygotowanie placu robót /zabezpieczenie miejsc narażonych na zniszczenie, oznakowanie robót itp./,
· frezowanie pnia - na wskazaną przez Zamawiającego głębokość - licząc od powierzchni terenu, maksymalnie do 20cm 
· oczyszczenie i uporządkowanie terenu.

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUG:
4.1. OZNAKOWANIE 
Wykonawca usług odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych prac. Wykonawca powinien wykonywać prace przy zachowaniu wszystkich norm bezpieczeństwa,                        a ewentualne uszkodzenia napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych                        i teletechnicznych naprawiać na koszt własny. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, wyrządzonych w stosunku do  osób trzecich (ogrodzenia, budynki, itp.).
Wykonawca jest zobowiązany do:
a) utrzymania ruchu publicznego na drodze,
b) dokonania uzgodnień odnośnie sposobu i czasookresu przeprowadzenia prac                      w obrębie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych z właścicielami tych urządzeń. Koszt uzgodnień i ewentualnych wyłączeń sieci stanowi element ceny kontraktowej,
c) opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania prac w pasie drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał urządzenia zabezpieczenia ruchu /znaki, zapory drogowe, skrajniki drogowe, itp./. Oznakowanie i zabezpieczenie prac prowadzonych z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu należy dostosowywać do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju prac, tak aby, odcinek jezdni wyłączonej był jak najkrótszy, a jej zwężenie jak najmniejsze. Znaki drogowe powinny być wykonane z folii odblaskowej; koszt opracowania projektu                    i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu należy uwzględnić w ogólnych kosztach  usługi, 
d) zabezpieczenia przez uszkodzeniem roślinności rosnącej w pasie wykonywania usług, a nie przeznaczonej do usunięcia. 

Zastosowane znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego winny odpowiadać warunkom określonym w ”Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”. 

Oznakowanie prac prowadzonych przy wyłączeniu części powierzchni jezdni z ruchu powinno przede wszystkim ostrzegać kierujących pojazdami o prowadzonych pracach i związanych z nimi utrudnieniach.

4.2. MATERIAŁY
a) materiały służące do oznakowania /m.in. znaki, skrajniki drogowe, bariery drogowe,

4.3. SPRZĘT
   Do wykonania usług może być używany następujący sprzęt:
a) podnośnik hydrauliczny,
b) piły spalinowe łańcuchowe,
c) narzędzia tnące /piły ręczne, dłuta, sekatory, siekiery itp./,
d) rębak do rozdrabniania konarów i gałęzi,
e) frezarka do frezowania pniaków po wyciętych drzewach.

4.4. TRANSPORT
Przy transporcie pni drzew po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Pnie drzew należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka transportowego, obok siebie                      i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas jazdy. 
Przewóz karpiny, konarów i gałęzi dopuszcza się dowolnymi środkami transportu. Środki transportowe powinny posiadać osłony siatkowe zabezpieczające przewożony materiał przed  niekontrolowanym przemieszczaniem się w czasie jazdy.

5. WYKONANIE USŁUG
Podstawą do rozpoczęcia prac jest protokół przekazania, potwierdzony przez osoby reprezentujące strony umowy. W przypadkach awaryjnych - gdy niemożliwe jest spisanie protokołu przekazania, a konieczna jest natychmiastowa reakcja Wykonawcy - dopuszcza się zlecenia telefoniczne, potwierdzone w kolejnym dniu roboczym protokołem przekazania (z odnotowaniem daty zlecenia telefonicznego).
Za bezpieczeństwo w trakcie trwania prac odpowiedzialny jest Wykonawca.

Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń, powodowane przez niekontrolowane zrzucanie gałęzi                 z wysokości. Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego                        i opuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin. Wszystkie płaszczyzny cięć powinny być zabezpieczone środkami do pielęgnowania ran, które powinny posiadać stosowny certyfikat. Płaszczyzny cięć o większej powierzchni zabezpiecza się poprzez użycie środka do pielęgnacji ran - w pasie szerokości ok. 3-4/cm wokół rany, a pozostałą wewnętrzną część płaszczyzny cięcia - środkiem typu impregnującego. Powierzchnia cięcia musi być możliwie gładka, a brzeg nie poszarpany. 

5.1. Cięcia drzew w skrajni drogowej
Cięcia techniczne drzew w skrajni drogowej mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze należą drzewa tworzące z konarami łącznie z liśćmi prześwit mniejszy niż 4,5m w pionie  i mniejszy niż szerokość jezdni w poziomie. Celem zapewnienia prawidłowej widoczności na drodze należy dokonać cięć gałęzi drzew oraz zakrzaczeń i samosiejek tak, aby zachować skrajnię pionową wynoszącą 4,5m powiększoną o ok. 1m i skrajnię poziomą /jezdnia+ obustronne pobocze/ powiększoną o ok. 1m. 

5.2. Technika wykonywania pielęgnacji drzew
· cięcia techniczne w „skrajni jezdni” (zapewniające swobodny przejazd pojazdów  zgodnie z parametrami technicznymi przepisów o ruchu drogowym),
· cięcia sanitarne (usuwanie posuszu, tj. gałęzi i konarów obumarłych, uszkodzonych 
w obrębie całej korony drzewa),
· ciecia korekcyjne /skracanie długości bocznych, nadmiernie wydłużonych gałęzi                   i konarów, ok.  1/4 - 1/5 długości – od strony pasa jezdni oraz w bliskim sąsiedztwie linii napowietrznych energetycznych, budynków, ogrodzeń i innych obiektów budowlanych/, 
· ciecia redukcyjne /skracanie równomierne masy korony w części wierzchołkowej (ok. 2-3 m), 
· cięcia prześwietlające /przerzedzenie masy korony w jej wnętrzu – likwidacja gałęzi krzyżujących się, zagęszczających, itp./,
· usuwanie samosiewów drzew /o średnicy pnia do 10 cm rosnących w obrębie „rzutu pionowego” korony drzewa, objętego pracami pielęgnacyjno – konserwacyjnymi/.

5.3. Wycinka samosiejek drzew i zakrzaczeń/przycinka gałęzi w skrajni drogi:
Wycince podlegają samosiejki drzew o średnicy pnia poniżej 15 cm, mierzonej na wysokości 130 cm nad poziomem gruntu i zakrzaczenia, rosnące w pasie drogowym/ rowy, skarpy zewnętrzne, skarpy wewnętrzne, pobocza, przepusty/ wskazane przez Zamawiającego. Wycinkę należy prowadzić przy użyciu sprzętu wyszczególnionego                   w pkt. 4.3. Samosiejki drzew i zakrzaczenia należy usuwać blisko powierzchni gruntu - maksymalnie: 10 - 20cm nad ziemią. Przycięcia gałęzi drzew o średnicy pnia powyżej                20 cm, mierzonej na wysokości 130 cm nad poziomem gruntu, należy dokonać na wysokości do 4,5 - 5 m od poziomu gruntu - na całym obwodzie pnia (wraz z odrostami wyrastającymi u podstawy pnia).

5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonanie wycinki drzew, cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew, cięcia gałęzi drzew w skrajni drogi związane jest z dużym potencjalnym zagrożeniem zdrowia, a nawet życia pracowników i użytkowników drogi. Zagrożenie to wynika z pracy na wysokości, stosowania mechanicznych pił spalinowych. Podstawowe przepisy z tego zakresu zawarte są w odpowiednich przepisach wytycznych i rozporządzeniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI USŁUG
Sprawdzenie jakości usług polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac, tj. usunięcia drzew/wykonanej pielęgnacji drzew. 

7. OBMIAR 
Jednostką obmiarową jest: 
· szt. - w przypadku wycinki, pielęgnacji drzew,
· m2 - w przypadku usuwania krzewów,
· szt. - w przypadku frezowania pni (w zależności od średnicy pnia),
Obmiar powinien być dokonany w miejscu wykonywanych prac, w obecności osoby nadzorującej reprezentującej Zamawiającego i powinien podlegać jej akceptacji. Dodatkowe prace wykonane bez pisemnego zlecenia nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
8. ODBIÓR USŁUG
Odbioru usług związanych z usunięciem i pielęgnacją drzew dokonuje osoba nadzorująca reprezentująca Zamawiającego, po zgłoszeniu prac do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez wstrzymania postępu prac. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym przez osobę nadzorującą reprezentującą Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie usług będzie się odbywać na zasadach określonych w umowie.
Podstawą płatności jest protokół odbioru podpisany przez strony umowy i zatwierdzony  przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych i cen jednostkowych określonych w tabeli elementów rozliczeniowych. 
Wykonawca odkupi od Zamawiającego drewno pozostałe z wycinki drzew, dokonując wpłaty z tytułu wartości surowca drzewnego, wyliczonej przez Rzeczoznawcę na podstawie odrębnej umowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Żywcu. 
Wpłaty należy dokonać na wskazany rachunek bankowy na podstawie otrzymanej faktury VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Komplet polskich norm, norm branżowych, wytycznych i obowiązujących przepisów dotyczących wycinki i pielęgnacji drzew.
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