

[image: image2.png]9001 Ochrona ludnosci
i obrona cywilna




Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiot musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2026 i stanowić własność Wykonawcy oraz, że nie może być obciążony jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

2) Przedmiot musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

3) Przedmiot nie może być przedmiotem jakiejkolwiek innej umowy zawartej przez Wykonawcę, a realizacja niniejszego zamówienia, nie naruszy, ani też nie będzie stanowiła podstawy do odwołania lub unieważnienia zobowiązania Wykonawcy.

4) Dostarczone oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia musi być oryginalne, pochodzić z legalnego źródła a Wykonawca musi być uprawniony do dystrybucji tych wersji oprogramowania zgodnie z wymaganiami licencyjnymi producenta.

5) Udzielenie licencji następuje na polach eksploatacji zgodnych z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania, w szczególności pozwalającymi na eksploatację dostarczonego sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem.

6) Licencje na oprogramowanie muszą być licencjami nieograniczonymi czasowo i terytorialnie. Licencje muszą być fabrycznie nowe przez co należy rozumieć, że nie zostały nigdy zainstalowane na jakimkolwiek urządzeniu, a instalacja u Zamawiającego będzie pierwszą instalacją. Licencje muszą posiadać wszystkie przewidziane przez producenta oprogramowania atrybuty legalności

7) Jeżeli uszkodzeniu ulegnie dysk twardy, pozostanie on własnością zamawiającego.

DOSTAWA MONTAŻ, URUCHOMIENIE MACIERZY WRAZ Z POTRZEBNĄ INFRASTRUKTURĄ – 1 kpl
	Lp.
	Opis minimalnych  wymaganych parametrów technicznych
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Rok produkcji   - 2026
	TAK
	

	2. 
	Sprzęt  fabrycznie  nowy, niepowystawowy
	TAK
	

	Oferowany model/nazwa handlowa ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

1 szt.

	3. 
	Obudowa do montażu w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów.
	TAK
	

	4. 
	System powinien być dostarczony w ramach sprzętowego appliance. Zintegrowane spójne rozwiązanie oparte o dedykowany sprzęt i oprogramowanie tj. urządzenie lub zespół urządzeń zawierające elementy składowe niezbędne do osiągnięcia funkcjonalności kopii bezpieczeństwa.

Rozwiązanie musi pochodzić od jednego producenta, który zapewnia pojedynczy punkt wsparcia i serwisu.
	TAK
	

	5. 
	Deduplikator musi być wyposażony w minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active-passive lub active-active. Deduplikator nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. W przypadku awarii kontrolera wszystkie procesy musi przejąć drugi kontroler.
	TAK
	

	6. 
	Deduplikator musi być skonstruowany wyłącznie do obsługi modułów pamięci SSD i w żadnej konfiguracji nie może obsługiwać przestrzeni danych użytkownika na dyskach obrotowych/talerzowych.

Przestrzeń użytkowa po zbudowaniu RAID 6 z min. 1 dyskiem hot-spare lub przestrzenią hot‑spare równą pojemności min. 1 dysku musi wynosić min 63TiB. Rozmiar RAW pojedynczego dysku nie może być większy niż 8 TB. Wymagana pojemność użytkowa rozumiana jest jako pojemność dostępna po konfiguracji RAID i odliczeniu rezerwy na dyski/przestrzeń spare i dostępna dla hostów bez uwzględnienia jakichkolwiek mechanizmów kompresji, czy deduplikacji
	TAK
	

	7. 
	Dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID 6 lub równoważnej, tolerującej jednoczesną awarię 2 dysków bez utraty danych. Urządzenie musi umożliwiać bezpieczne usuwanie danych zgodnie ze standardem DoD 5220.22-M poprzez mechanizm nadpisywania danych.
	TAK
	

	8. 
	Co najmniej 256GB pamięci cache na cały deduplikator (dwa kontrolery). Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania. 
	TAK
	

	9. 
	Urządzenie musi posiadać minimum:

12 portów Ethernet 10 Gb/s z możliwością obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, wszystkie porty wyposażone we wkładki optyczne.
	TAK
	

	10. 
	Wymagane wsparcie dla FC, iSCSI, NFS, CIFS. 
	TAK
	

	11. 
	Zarządzanie deduplikatorem (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu deduplikatora w tym monitorowanie wydajności obiektów takich jak:

- cały deduplikator

- kontrolery

- CPU

- porty front-end

- porty logiczne

- dyski

- file systemy

Pod kątem parametrów takich jak:

- operacje wejścia/wyjścia IOPS

- przepustowość (KB/s lub MB/s)

- czas odpowiedzi (latency)

- średnie użycie (w % dla CPU)

Wymagana możliwość dostępu do historycznych danych wydajnościowych z poziomu GUI urządzenia do co najmniej 2 lat wstecz lub jako równoważne dostarczenie fizycznego serwera z oprogramowaniem umożliwiającym zbieranie i przeglądanie danych historycznych. 

Wymagany dostęp do informacji o wykorzystanej przestrzeni.

Wymagana możliwość tworzenia wielu użytkowników deduplikatora w oparciu o wbudowane role. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie własnych ról.

Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje to ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania oraz należy je uwzględnić w cenie ofertowej.
	TAK
	

	12. 
	Urządzenie musi deduplikować dane inline przed zapisem na nośnik dyskowy. Technologia deduplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Proces deduplikacji musi odbywać się inline – w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Dane muszą być poddane także procesowi kompresji. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia oraz należy je uwzględnić w cenie ofertowej.

Wymagana także obsługa deduplikacji na źródle, co pozwala ograniczyć zużycie sieci.
	TAK
	

	13. 
	Wymagana możliwość skonfigurowania tzw. quoty ograniczającej wystawione zasoby plikowe. Wymagana możliwość ograniczenia użytkownikom przestrzeni, z której mogą korzystać lub liczby plików jakie mogą być przechowywane na udostępnionej przestrzeni. 

Wymagana możliwość skonfigurowania polityki filtrowania zapisywanych plików poprzez wykluczenie ich konkretnych rozszerzeń.

Wymagana możliwość ograniczenia dostępu do udostępnionych udziałów CIFS/NFS poprzez zdefiniowanie adresów IP lub ich przedziałów, które będą miały do nich dostęp.

Dostarczenie powyższych funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania oraz należy je uwzględnić w cenie ofertowej.
	TAK
	

	14. 
	Tworzenie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (ang. snapshot) file systemów w ramach deduplikatora do wykorzystania w celu np. wykonywania kopii zapasowych. Wymagana jest możliwość utworzenia harmonogramu snapshotów, które będą zabezpieczone przed modyfikacją oraz usunięciem przez wybrany okres czasu bez odpowiednich uprawnień celem przywrócenia danych w przypadku ataku ransomware. Musi być możliwość odtworzenia danych z dowolnej kopii (snapshot) wykonanej w ramach harmonogramu. Odtworzenie danych z jednej kopii nie może uniemożliwiać odtworzenia danych z innej kopii z innego punktu w czasie. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania na całą przestrzeń dyskową i na maksymalną liczbę snapshotów obsługiwanych przez oferowany model deduplikatora oraz należy je uwzględnić w cenie ofertowej.

Wymagana możliwość zablokowania plików przed modyfikacją lub usunięciem (WORM). Dostarczenie licencji na tą funkcjonalność jest wymagane na tym etapie postępowania oraz należy je uwzględnić w cenie ofertowej.
	TAK
	

	15. 
	Urządzenie musi umożliwiać replikację danych do drugiego urządzenia w ramach tej samej rodziny oferowanego deduplikatora. Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Wymagana możliwość ograniczenia ilości przesyłanych danych poprzez ich deduplikację oraz kompresję.

Deduplikator musi umożliwiać konfigurację harmonogramu replikacji poprzez określenie interwału (np. replikacja co 60 min) lub konkretnych okien czasowych (np. w każdą sobotę o godz. 20:00).

Dostarczenie powyższych funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania oraz należy je uwzględnić w cenie ofertowej. 

Wymagana możliwość zastosowania funkcjonalności typu AirGap czyli fizyczne wyłączanie portów dedykowanych do replikacji w czasie kiedy replikacja nie jest wykonywana. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności poprzez zastosowanie dodatkowego oprogramowania.

Dostarczenie funkcjonalności typu AirGap nie jest wymagane na tym etapie postępowania.
	TAK
	

	16. 
	Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie pełnych i przyrostowych kopii zapasowych przynajmniej dla:

Systemów operacyjnych:

Microsoft Windows Server 2016 i nowsze;

Red Hat Enterprise Linux 7.4 i nowsze

CentOS 7 i nowsze; CentOS Stream 8 i nowsze; Oracle Linux 8.7 SUSE Linux Enterprise Server 12 Środowisk wirtualnych:

VMware; Microsoft Hyper-V; Nutanix

Baz Danych:

Microsoft SQL; MySQL; PostgreSQL; Oracle; MongoDB; MariaDB.
	TAK
	

	17. 
	System musi dostarczać agenta backupu umożliwiającego wykonywanie kopii zapasowych z wspieranych przez oprogramowanie środowisk;

System ma umożliwić tworzenie zadań backupowych w oparciu o kalendarz;

System musi realizować funkcjonalność weryfikacji wykonywanych kopii;

System musi dostarczać agenta umożliwiającego wykonanie deduplikacji oraz kompresji na źródle;

System musi umożliwiać wykonywanie kopii zapasowej otwartych plików (VSS);

System musi umożliwiać uruchamianie skryptów przed i po backupie;

System musi umożliwiać wykonywanie spójnej kopii danych pracujących aplikacji na urządzeniach z systemem Windows oraz wspieranych środowisk wirtualnych;

Podczas tworzenia przyrostowej kopii maszyn wirtualnych Vmware system będzie pobierał jedynie zmodyfikowane bloki;

System musi umożliwiać wykonywanie kopii maszyn wirtualnych VMware z zastosowaniem zaawansowanych trybów transportu (hot-add, lan, san) w tym metodą lan-free;

System musi umożliwiać backup jednego oraz wielu dysków/całego systemu operacyjnego (Windows) ze wsparciem dla partycji MBR oraz GPT;

System musi umożliwiać backup plikowych z systemów Windows i Linux;

System musi umożliwiać wykonanie kopii aplikacji MS Exchange;

System musi umożliwiać wykonanie kopii aplikacji MS Active Directory;
	TAK
	

	18. 
	System musi umożliwiać odtwarzanie granularne pojedynczych plików z kopii obrazu dysku;

System musi posiadać i umożliwiać korzystanie z funkcjonalności przywracania przy braku systemu operacyjnego tzw. odtwarzanie od „zera” (Bare Metal Restore) kopii zapasowej całego dysku łącznie z partycjami i danymi startowymi;

Uruchamianie procesu odtwarzania z wykorzystaniem funkcjonalności Bare Metal Restore odbywać się musi z bootowalnej płyty CD/DVD lub nośnika flash (pendrive’a);

System w kontekście platform Vmware w przypadku kopii pliku VMDK musi wspierać granularne odtwarzanie pojedynczych plików;

System musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków;

System musi umożliwiać odzyskanie i uruchomienie maszyn wirtualnych z kopii zapasowej bez oczekiwania na pełne przywrócenie maszyny wirtualnej – minimum dla Vmware;
	TAK
	

	19. 
	Deduplikator musi posiadać możliwość upgrade’u firmware-u kontrolerów bez przerywania dostępu do danych.

Urządzenie przystosowane do napraw w miejscu instalacji oraz wymiany elementów bez konieczności jego wyłączania.

Urządzenie musi umożliwiać zdalne zarządzanie. 

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, a także musi być objęte serwisem producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego na terenie RP.

Deduplikator musi zostać objęty minimum 3 letnim okresem gwarancji producenta z gwarantowanym czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia usterki. Zamawiający dopuszcza realizacje gwarancji przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
	TAK
	

	Oferowany model/nazwa handlowa ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

1 szt.

	20. 
	Urządzenie musi być przeznaczone do instalacji w szafie technicznej typu RACK 19”, dostarczone ze wszystkimi niezbędnymi komponentami do montażu.
	TAK
	

	21. 
	Minimum dwa kontrolery pracujące w trybie Symmetrical Active-Active (SAN-only), to znaczy w trybie zapewniającym dostęp do wolumenów logicznych (LUN) utworzonych w macierzy, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych ścieżek (path) i portów kontrolerów w trybie bez wymuszania preferowanej ścieżki dostępu oraz z zapewnieniem automatycznego równoważenia obciążenia (load balancing). Kontrolery muszą pozwalać na udostępnianie zasobów protokołem FC, iSCSI w zależności od zastosowanych kart komunikacyjnych.
	TAK
	

	22. 
	Komunikacja pomiędzy parą kontrolerów (synchronizacja cache) macierzy musi wykorzystywać wewnętrzną, dedykowaną magistralę zapewniającą wysoką przepustowość i niskie opóźnienia; nie dopuszcza się w szczególności komunikacji z wykorzystaniem urządzeń aktywnych FC/Ethernet/Infiniband.
	TAK
	

	23. 
	Zamawiający dopuszcza komunikację z wykorzystaniem urządzeń aktywnych przy klastrze wielu kontrolerów. Każdy z kontrolerów musi mieć możliwość jednoczesnej prezentacji (aktywny dostęp odczyt i zapis) wszystkich wolumenów utworzonych w logicznych ramach całego systemu dyskowego.
	TAK
	

	24. 
	Urządzenie musi umożliwiać podniesienie wydajności i niezawodności poprzez rozbudowę do 2 par kontrolerów, tworzących jedną logiczną macierz dyskową. Rozbudowa musi być możliwa bez konieczności wymiany zaoferowanej pary kontrolerów na nowe. Za jedną logiczną macierz uznaje się rozwiązanie, w którym zarządzanie wszystkimi kontrolerami jest możliwe z jednego interfejsu GUI, CLI. Nie dopuszcza się rozwiązanie oparte o wirtualizator.
	TAK
	

	25. 
	Macierz musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 6 par kontrolerów dyskowych tworzących jedna logiczną macierz, bez konieczności wymiany zaoferowanej pary kontrolerów.
	TAK
	

	26. 
	Macierz musi być skonstruowana wyłącznie do obsługi modułów pamięci NVMe i w żadnej konfiguracji nie może obsługiwać przestrzeni danych użytkownika na dyskach obrotowych/talerzowych
	TAK
	

	27. 
	Całkowita pojemność brutto (fizyczna) urządzenia musi wynosić minimum 46 TB i musi być zbudowana wyłącznie w oparciu o moduły pamięci NVMe. Rozmiar pojedynczego modułu nie może być większy niż 4 TB
	TAK
	

	28. 
	Moduły pamięci NVMe muszą być wyposażone w podwójne, redundantne interfejsy PCIe Generacji 4 lub nowsze (1 interfejs do każdego z kontrolerów macierzy lub półki dyskowej).
	TAK
	

	29. 
	Macierz musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 200 sztuk oferowanego typu modułów pamięci, bez wymiany kontrolerów macierzowych oraz bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji. (tylko poprzez dodawanie półek i modułów NVMe oraz przełączników jeśli rozbudowa o dużą liczbę półek tego wymaga).  Półki dyskowe muszą być podłączane poprzez porty o przepustowości min. 100Gb/s z obsługą protokołu RDMA
	TAK
	

	30. 
	Kontrolery łącznie muszą być wyposażone w procesory o sumarycznej ilości min. 64 rdzeni (ang.: core). Procesory w macierzy muszą obsługiwać protokół PCI Express Generacji 5
	TAK
	

	31. 
	Urządzenie zbudowane z dwóch kontrolerów musi być wyposażone w co najmniej 128 GB  pamięci  podręcznej  cache obsługującej operacje odczytu i zapisu zbudowane w oparciu o wydajną pamięć RAM.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  zastosowania dysków SSD/NVMe lub kart pamięci FLASH jako rozszerzenia pamięci cache. Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotną pamięć lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 48 godzin
	TAK
	

	32. 
	Możliwość definiowania dysków SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej
	TAK
	

	33. 
	Macierz musi posiadać minimum 4 porty 10Gb/s obsługujące protokół iSCSI na każdy kontroler. Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), wymaga się ich dostarczenia wraz z urządzeniem
	TAK
	

	34. 
	Macierz musi posiadać minimum 4 porty 32Gb/s obsługujących protokół FC oraz NVMe over FibreChannel na każdy kontroler. Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), wymaga się ich dostarczenia wraz z urządzeniem
	TAK
	

	35. 
	Możliwość rozbudowy macierzy o minimum 16 portów 25Gb/s obsługujących protokół ETH w ramach zaoferowanej ilości kontrolerów oraz możliwość podłączania serwerów bezpośrednio do tych portów macierzy bez użycia przełączników. Możliwość rozbudowy o wskazane porty nie może ograniczać rozbudowy do wymaganej ilości modułów pamięci
	TAK
	

	36. 
	Urządzenie  musi  obsługiwać  poziomy  RAID5  i  RAID6  (RAID  z  dystrybuowaną przestrzenią  zapasową  typu  hot-spare) lub równoważne poziomy RAID zabezpieczające przed awarią dwóch dysków jednocześnie
	TAK
	

	37. 
	Macierz musi umożliwiać skonfigurowanie poziomu RAID zapewniającego odporność na jednoczesną awarię 3 dysków w grupie RAID
	TAK
	

	38. 
	Brak pojedynczego punktu awarii. Wszystkie krytyczne komponenty takie jak adaptery HBA, kontrolery dyskowe, pamięć, zasilacze i wentylatory muszą być zaprojektowane nadmiarowo: tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na ciągłość dostępu do danych całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy
	TAK
	

	39. 
	Urządzenie musi cechować wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu jednofazowego  o  napięciu  200-240V  i  częstotliwości  50-60Hz  poprzez  nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap
	TAK
	

	40. 
	Wymagana jest funkcjonalność tworzenia i prezentacji dysków logicznych (LUN) o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych (ang. ThinProvisioning). Wymagana funkcjonalność zwrotu skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (ang. Space Reclamation). Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania
	TAK
	

	41. 
	Zarządzanie macierzą (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów. Wymagana możliwość monitorowania stanu żywotności modułów NVME. Konsola graficzna musi być dostępna poprzez przeglądarkę internetową i być elementem systemu operacyjnego macierzy. Wymaga możliwość dostępu do danych wydajnościowych historycznych z poziomu GUI co najmniej 1 rok wstecz lub jako równoważne dostarczenie fizycznego serwera z oprogramowaniem umożlwiającym zbieranie i przeglądanie danych historycznych. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania
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	42. 
	Urządzenie musi umożliwiać utworzenie 1000 kopii migawkowych (ang. snapshot) w trybie ROW (ang. Redirect on Write) dla pojedynczego wolumenu oraz minimum 5000 dla całej macierzy. Niedopuszczalne jest wykonywanie kopii w technologii COW (ang. Copy-on-Write). Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania
	TAK
	

	43. 
	Wymagana jest możliwość utworzenia harmonogramu snapshotów, które będą zabezpieczone przed modyfikacją oraz usunięciem przez wybrany okres czasu bez odpowiednich uprawnień celem przywrócenia danych w przypadku ataku ransomware. Musi być możliwość odtworzenia danych z dowolnej kopii (snapshot) wykonanej w ramach harmonogramu. Odtworzenie danych z jednej kopii nie może uniemożliwiać odtworzenia danych z innej kopii z innego punktu w czasie. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania.
	TAK
	

	44. 
	Rozwiązanie musi umożliwiać hierarchiczne tworzenie kopii migawkowych (np. kopia z kopii z kopii).
	TAK
	

	45. 
	Tworzenie na żądanie pełnej kopii danych typu klon w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Funkcjonalność ta musi umożliwiać synchronizację danych z woluminu źródłowego na docelowy oraz resynchronizację danych z woluminu docelowego na źródłowy np. w sytuacji uszkodzenia danych na woluminie źródłowym.  Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.
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	46. 
	Macierz musi mieć możliwość włączenia funkcjonalności deduplikacji i kompresji danych w trybie in-line, a ponadto musi ona umożliwiać:

· włączenie deduplikacji dla poszczególnych wolumenów,

· wyłączenie deduplikacji dla poszczególnych wolumenów na których wcześniej deduplikacja była włączona,

· włączenie kompresji dla poszczególnych wolumenów,

· wyłączenie kompresji dla poszczególnych wolumenów na których wcześniej kompresja była włączona,

· uruchomienia jednocześnie deduplikacji i kompresji dla dowolnego wolumenu,

W ramach postępowania należy dostarczyć licencje, które umożliwiają redukcję danych co najmniej 2.5:1
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	47. 
	Macierz musi umożliwiać uruchomienie mechanizmów zdalnej replikacji danych z innymi macierzami (ten sam model/rodzina modeli) - w trybie synchronicznym i asynchronicznym - po protokołach FC lub iSCSI bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji, główek typu serwer/wirtualizator, itp. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania
	TAK
	

	48. 
	Model oferowanej macierzy musi wspierać rozwiązanie  klastra „wysokiej dostępności” tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów danych macierzy dla podłączonych platform software’owych i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych po FC lub iSCSI pomiędzy minimum 2 macierzami. Pod użytym pojęciem „wysoka dostępność zasobów dyskowych” należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/ system operacyjny/ serwer) podłączonego do macierzy (macierz podstawowa) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z tą macierzą bądź awarii samej macierzy, powodujących dla danego środowiska brak dostępu do zasobów macierzy podstawowej. Replikacja danych pomiędzy macierzami podstawową i zapasową, wykorzystanych w układzie „wysokiej dostępności”, musi wspierać klastrownie wybranych woluminów bez konieczności stosowania lustrzanej konfiguracji grup dyskowych pomiędzy macierzami podstawową i główną. Musi być możliwość dodawania woluminów objętych zabezpieczeniem w klastrze bez konieczności zatrzymywania replikacji. Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy podstawowej na zapasową w przypadku awarii macierzy podstawowej (tzw. automated failover). Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na ręczne (zaplanowane) przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy podstawowej na zapasową (tzw. manual failover). Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na minimum ręczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy zapasowej na podstawową po usunięciu awarii macierzy podstawowej (tzw. failback). Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi wspierać konfiguracje z macierzą zapasową zainstalowaną w innej fizycznej lokalizacji o ile nadal spełnione są warunki dla realizacji synchronicznej replikacji danych pomiędzy lokalizacjami. 


Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania
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	49. 
	Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania wydajnością, która dynamicznie przydziela zasoby macierzy w celu spełnienia określonych celów wydajnościowych aplikacji (QoS). Możliwość ustawiania priorytetów wydajności dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile wolumenowe, dla wydajności w IOPS i przepustowości danych. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania
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	50. 
	Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: Windows, Vmware, Linux, których używa Zamawiający
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	51. 
	Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Windows Server 2022/2025 ,VMware 7.x, VMware 8.x, CentOS, których używa Zamawiający
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	52. 
	Wymagane uaktualnianie firmware-u kontrolerów macierzy bez przerywania dostępu do danych
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	53. 
	Urządzenie  musi  być  fabrycznie  nowe,  wyprodukowane  nie  wcześniej  niż  9  miesięcy przed  datą  dostarczenia  do  Zamawiającego  i  pochodzić  z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, a także musi być objęte serwisem producenta  na terenie RP
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	54. 
	Macierz dyskowa musi zostać objęta minimum 3 letnim okresem gwarancji producenta z gwarantowanym czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia usterki. Zamawiający dopuszcza realizacje gwarancji przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta
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	55. 
	Wymagane jest, aby gwarancja świadczona była z zachowaniem poniższych warunków:

· bezpłatna możliwość aktualizacje firmware;

· dostęp do bazy wiedzy producenta w zakresie dostarczanych urządzeń;

· dostęp do centrum pomocy technicznej producenta; 

· otwieranie zgłoszeń serwisowych w przypadku podejrzenia możliwości błędu w oprogramowaniu/hardware;

· otrzymywanie poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy.
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	56. 
	montaż w dwóch serwerowniach, uruchomienie macierzy (konfiguracja i uruchomienie) wraz z potrzebną infrastrukturą. Konfiguracja kopii bezpieczeństwa, konfiguracje na końcówkach oraz wsparcie przez 3 lata w tym zakresie. Dostarczenie potrzebnej infrastruktury do podłączenia – przewody, światłowody, wkładki
	TAK
	


[image: image1]