Nr postępowania: WK.7011.2.2026
Szamocin, dnia 14.10.2026 r.
Informacja dodatkowa dla wykonawców
dotycząca średnicy i schematu pompowni ścieków
Zadanie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Szamocinie - rejon ulicy Margonińskiej
W celu jednoznacznego określenia parametrów i warunków wykonania pompowni Zamawiający informuje, że prawidłowa średnica zbiornika pompowni wynosi Ø1500 mm. Zmiana dotyczy wyłącznie średnicy zbiornika. Pozostałe parametry, wyposażenie i wymagania określone w dokumentacji postępowania pozostają bez zmian. Do dokumentacji postępowania zostaje załączony schemat pompowni PS Szamocin, ul. Margonińska, dz. 521, stanowiący załącznik nr 11 do SWZ. Schemat należy traktować jako element dokumentacji postępowania i uwzględnić przy sporządzaniu oferty oraz realizacji zamówienia. W przypadku rozbieżności dotyczącej średnicy zbiornika pomiędzy pozostałymi elementami dokumentacji a niniejszą informacją lub załączonym schematem należy przyjąć średnicę Ø1500 mm.
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