CKV.26.2.2026
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Przedmiot zamówienia: Dostawa 15 szt. fabrycznie nowych reflektorów typu ruchoma głowa Wash LED wraz z 4 podwójnymi skrzyniami transportowymi dla Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.

I. WYMAGANIA OGÓLNE
1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy.
2. Sprzęt musi posiadać certyfikat CE oraz deklarację zgodności, a także instrukcję obsługi w języku polskim.
3. Każde urządzenie musi być dostarczone kompletne i gotowe do natychmiastowej pracy po podłączeniu zasilania i sygnału sterującego.
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (WARUNKI MINIMALNE – OBLIGATORYJNE)
	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne Zamawiającego

	1.
	Typ urządzenia
	Wielozadaniowy reflektor efektowy typu ruchoma głowa Wash LED.

	2.
	Źródło światła
	Urządzenie wyposażone w 37 diod LED RGBL o mocy 55 W każda

	3.
	Strumień świetlny
	Minimum 26 000 lm (lumenów) mierzony jako realne światło wyjściowe z urządzenia.

	4.
	Wskaźnik oddawania barw
	Współczynnik CRI na poziomie minimum 82 lub wyższy.

	5.
	Korekcja i regulacja bieli
	Płynna, liniowa korekcja temperatury barwowej bieli (CTO) realizowana sprzętowo/programowo w zakresie zawierającym się co najmniej od 2500K do 8000K.

	6.
	Układ optyczny / Zoom
	Dolny zakres zoom w przedziale od 3,50 do 3,80, górny zakres zoom w przedziale 540- 600 

	7.
	Warunki pracy
	Gwarantowany przez producenta zakres temperatur otoczenia dla bezpiecznej pracy urządzenia: od -20°C do +45°C lub szerszy.

	8.
	Kultura pracy / Głośność
	Maksymalny poziom generowanego hałasu w trybie standardowym (maksymalna wydajność chłodzenia): nie więcej niż 46,2 dBA. Maksymalny poziom hałasu w dedykowanym trybie wyciszonym (Silent/Theatre mode): nie więcej niż 37 dBA.

	9.
	Klasa szczelności obudowy
	Minimum IP65 (pełna odporność na pył oraz strumienie wody z dowolnego kierunku umożliwiająca bezpieczną pracę na otwartej przestrzeni).

	10.
	Masa i gabaryty
	Waga pojedynczego urządzenia (bez uchwytów i akcesoriów) wynosząca maksymalnie 38,0 kg.

	11.
	Sterowanie i protokoły
	Natywna obsługa protokołów: DMX-512A, Art.-Net, RDM, sACN oraz wbudowany bezprzewodowy odbiornik CRMX (Lumen Radio). Możliwość wyboru z poziomu menu urządzenia zmiennych krzywych ściemniania (Dimmera).

	13.
	Złącza i łączność
	Urządzenie wyposażone w uszczelniane, odporne na warunki atmosferyczne złącza sieciowe RJ45 (standard typu EtherCON).



III. WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE (W CENIE OFERTY)
Wraz z każdym urządzeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
1. Zasilanie: 1 x kabel zasilający o długości min. 1,5m zakończony fabrycznym, uszczelnianym złączem kompatybilnym z gniazdem urządzenia oraz wtykiem zasilającym standardu Schuko.
2. Montaż: 2 x dedykowane uchwyty montażowe typu „Omega”.
3. 4 x skrzynie transportowe  dedykowane do oferowanego urządzenia.
IV. POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
· Kryterium A: Cena — waga 50% (max. 50 pkt)
· Kryterium B: Kryterium techniczno-funkcjonalne — waga 50% (max. 50 pkt)
Sposób obliczania punktów w Kryterium B stanowi sumę punktów uzyskanych w dwóch poniższych pod kryteriach (B = B1 + B2):
Pod kryterium B1: Rotacyjny układ optyczny (Maksymalnie 40 pkt)
Punkty zostaną przyznane na podstawie deklaracji Wykonawcy w formularzu ofertowym w następujący sposób:
· 40 pkt – Zaoferowanie urządzenia posiadającego mechaniczną funkcję ciągłego i płynnego obrotu przedniej tarczy optycznej / soczewki frontowej w obu kierunkach (rotacja 360° bez końca).
· 0 pkt – Zaoferowanie urządzenia bez mechanicznej funkcji rotacji przedniej tarczy soczewek w obu kierunkach (tarcza statyczna).
Pod kryterium B2: Łączność bezprzewodowa w technologii NFC (Maksymalnie 10 pkt)
Punkty zostaną przyznane na podstawie deklaracji Wykonawcy w formularzu ofertowym w następujący sposób:
· 10 pkt – Zaoferowanie urządzenia wyposażonego w fabryczny, wbudowany pasywny tag/moduł NFC, umożliwiający bezprzewodowy odczyt oraz programowanie adresu DMX i podstawowych parametrów konfiguracyjnych głowicy za pomocą urządzenia mobilnego, bez konieczności podłączania zasilania sieciowego do reflektora.
· 0 pkt – Zaoferowanie urządzenia bez wbudowanego modułu NFC.





Ocena końcowa i bilans punktów
Wartość punktowa w kryterium „Cena” (Kryterium A) wyliczana będzie według dotychczasowego wzoru:

Ocena końcowa (Ok) każdej oferty będzie wyliczana według wzoru sumującego wartość punktową z obu kryteriów:
Ok = A + B (gdzie B=B1+B2)
W przypadku uzyskania równej sumarycznej ilości punktów przez porównywane oferty, o kolejności decydować będzie najniższa cena. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą łączną liczbę punktów. Wyniki będą zaokrąglane do drugiego miejsca po przecinku.

V. ZAPISY GWARANCYJNE I SERWISOWE 
1. Okres gwarancji: Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia na okres minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
2. Czas reakcji serwisu: W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań serwisowych w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki (e-mail/telefon).
3. Czas naprawy: Usunięcie wady nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części z fabryki producenta, okres ten może ulec wydłużeniu do 21 dni, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie serwisowane.
4. Serwis gwarancyjny musi być realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
