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Załącznik nr 6
 Minimalne wymagania techniczne średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki OSP Kędziorowo
	L.P.
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	 PROPOZYCJE WYKONAWCY
(odpowiednio wykreślić)

	1
	Warunki ogólne
	

	1.1
		Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać  minimalne  wymagania
wg przepisów oraz wyszczególnione w poniższym opisie:



	

	
		- ustawy  „Prawo o ruchu drogowym” ((t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,



	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	
		- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm),



	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	
		 - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,  Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej
, ( Dz. U. z 2019 r., poz 594),



	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	
		- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.



	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	1.2
		Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm).



	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	1.3
		Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Na samochodzie należy zamieścić numer operacyjny oraz 2 naklejki z logo jednostki OSP i nazwą „OSP Kędziorowo”  – po jednej z prawej i lewej strony pojazdu. Naklejki należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można ich zamieszczać na szybach, żaluzjach itp. Dokładne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Naklejki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych.  Numery operacyjne oraz logo zostanie dostarczone przez zamawiającego po podpisaniu umowy.



	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	1.4
	Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ.  Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA


	2
	Podwozie z kabiną
	

	2.1
		Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany na bazie fabrycznie nowego podwozia z roku produkcji 2026 lub 2027


	
		Podać producenta, typ i model podwozia
oraz rok produkcji:

…………………………………..

…………………………………..




	2.2
		Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1). ( lub równoważnej).



	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.3
		 Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1). ( lub równoważnej).



	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.4
		Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.



	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.5
	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:
1)  dwie lampy sygnalizacyjne  koloru niebieskiego wykonane w technologii LED z min. 3 modułami LED, po min 6 LED każdy, zamontowane na dachu kabiny kierowcy. Dopasowane do szerokości dachu, ukształtowane opływowo. Na dachu kabiny podświetlany napis „STRAŻ”.
2) 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy,
3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego,
4) urządzenie dźwiękowe (min. 5 modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy.  Dodatkowo wymaga się, możliwości zmiany trybów pracy w ciągu dnia i nocy minimum dla sygnalizacji dźwiękowej.
Wymagana się załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem, wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych,
5) Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED,
6) Sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca  dowódcy i kierowcy.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	
2.6
	Podwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki:
	

	
	Podwozie samochodu musi spełniać min. następujące warunki:
 - silnik podwozie i kabina od jednego producenta (należy podać markę i model pojazdu);
 - spełniającym wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w  zakresie czystości spalin
 - silnik o mocy nie mniejszej niż 200 kW
 - Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin)  spełniający  normę emisji spalin- min. Euro 6  Zbiornik paliwa min.150 l.

	Podać producenta, typ i model podwozia
oraz moc silnika:

………………………………………

………………………………………
SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA


	
	Układ jezdny:
- podwozie uterenowione 
- napęd 4 x 4. Zamawiający dopuszcza pojazdy posiadające możliwość napędu stałego na tylną oś 4x2 z możliwością załączania napędu 4x4
- możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego,
· koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe z kołami podwójnymi na osi tylnej, obręcze kół min 22,5”,
·  zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji,
- układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie, sposób odłączenia w gestii Wykonawcy,
- układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem.

	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	Możliwość jazdy z napędem 4x2: ……….	

(parametr dodatkowo punktowany)


	
	Skrzynia biegów:
- pojazd wyposażony w skrzynię biegów manualną o ilości przełożeń nie mniejszej niż 6  biegów do przodu plus wsteczny,
- skrzynia redukcyjna z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych,
- zamawiający dopuszcza zastosowanie automatycznej skrzyni biegów.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

automatyczna / manualna

	
	- pełnowymiarowe koło zapasowe  na wyposażeniu pojazdu. Dostarczone luzem wraz z pojazdem. Zamawiający dopuszcza zamontowanie koła do stałego przewożenia w pojeździe. Ściągnięcie koła zapasowego z pojazdu powinno być możliwe przez max 2 osoby, bez użycia sprzętu mechanicznego innych pojazdów.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	
	- maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu lub obsługi,
- na całej długości skrytek bocznych zainstalowane otwierane lub wysuwane podesty robocze umożliwiające dostęp do wyżej położonego sprzętu,
- otwarcie  podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy,
- otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami, 
- podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników,
- nad kołami tylnymi po obu stronach pojazdu musi być zamontowany otwierany lub wysuwany podest.
- otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą  posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.7
	Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.8
	Kabina:
- fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, 
- 6-cio osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). 

Kabina wyposażona w: 
- światła do jazdy dziennej, lampy przeciwmgielne 
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy umożliwiające analizę dokumentacji,
- dodatkowe oświetlenie dla przedziału ratowników
- sześć sztuk latarek kątowych wraz z ładowarkami zamontowanymi na półce pomiędzy kierowcą a dowódcą,
- półkę na sprzęt podręczny załogi tylnego przedziału, zamontowaną za fotelem kierowcy i dowódcy, dostosowaną do ilości wolnego miejsca (sposób wykonania uzgodnić z Zamawiającym).
- fabryczny układ klimatyzacji kabiny,
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
- elektrycznie regulowane lusterka główne boczne,
- lusterka zewnętrzne główne elektrycznie podgrzewane,
- lusterko krawężnikowe, z prawej strony,
- lusterko rampowe – dojazdowe, przednie,
- radioodtwarzacz z CD lub/i USB wraz z instalacją głośnikową i antenową,
- wyprowadzoną instalację wraz z ładowarkami do radiotelefonów i latarek, 
· podest do zamontowania radiotelefonów i latarek, 
· schowek na dokumenty operacyjne pojazdu,
· poręcz do trzymania dla ratowników w tylnej części kabiny, 
-  elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w tylen części kabiny,

Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,
- sterowanie zraszaczami (uruchomienie zraszaczy, bez wychodzenia z samochodu)
- kontrolka włączenia autopompy,
- główny wyłącznik oświetlenia skrytek,
- sygnalizacja otwarcia skrytek i podestów,
- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu,
- sygnalizacja świetlna lub/i dźwiękowa załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów

Fotele:
- wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:
-	siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o podwyższonej odporności na rozdarcie i ścieranie,
-	wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,
· fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszony pneumatycznie,
· fotel dla dowódcy z mechaniczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela.

Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające:
- jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju,
- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu),
- bezpieczne oparcie pleców ratownika w przypadku braku aparatów w mocowaniu.
- schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej,
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.10
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3500 mm
Maksymalna długość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 8500 mm
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.11
	Instalacja elektryczna:
· moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu;
· przetwornica napięcia 24V/12V dostosowana do parametrów podłączonych do niej urządzeń; 
· w kabinie zamontowane dwa gniazda 12V i jedno gniazdo 24V. Gniazda oznakowane wartością napięcia
· w kabinie zamontowane gniazdo zasilane 230 V umożliwiające pobór mocy min. 1000 W. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu bez gniazda 230V w kabinie.
· podest na ładowarki przystosowany do podłączenia ładowarek do 6 radiotelefonów, 6 latarek kątowych EX 
i 2 latarek ręcznych EX. W układzie ładowania radiotelefonów i latarek zamontowane zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów samochodu (np. wyłącznik odłączający zasilanie). Typ ładowarek  radiotelefonów, które będą podłączane zostanie podany przez Zamawiającego na etapie realizacji zabudowy pojazdu. 
· wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania
· zabezpieczona przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.12
	Pojazd wyposażony w zintegrowany układ z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów  z zewnętrznego źródła ~230V. Podłączenie zblokowane w jednym gnieździe przyłączeniowym ze złączem  do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej, z wtyczką i przewodem o długości min 4m, umieszczonym po lewej stronie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. Ładowarka zamontowana na samochodzie. W kabinie kierowcy sygnalizacja  wizualna lub/i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.13
	Samochód wyposażony w kamerę cofania monitorująca strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski przez całą dobę oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera włącza się automatycznie w momencie załączenia biegu wstecznego, ma również możliwość włączenia ręcznie podczas jazdy do przodu.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.14
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 7). Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy umożliwiający prowadzenie korespondencji, 
Antena zewnętrzna z podstawą ze sprężyną umożliwiającą swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych. Antena ma być zamontowana na stałe na środku dachu (kabiny). Nie dopuszcza się instalacji anteny magnetycznej. Antena ma być dostrojona do częstotliwości wykorzystywanych w PSP i charakteryzować się współczynnikiem fali stojącej SWR kanału ogólnopolskiego PSP (B028) wykonanej instalacji antenowej nie większy niż 1,2. Ma być zamontowana dodatkowa antena GPS dla wybranego modelu radiotelefonu, gwarantująca prawidłowe działanie.
Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim:
· instrukcja producenta zainstalowanej anteny,
· wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu,
instrukcja obsługi dla użytkownika radiotelefonu.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.14
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.16
	Kolor:
- elementy podwozia, rama – czarne lub grafitowe,
- podwozie zabezpieczone przed korozją,
- błotniki i zderzaki – białe,
- kabina, zabudowa – RAL 3000,
- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
- boczne ściany zabudowy posiadające taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe) kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.17
	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu min. 90 km/h. 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.18
	Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną maksymalną masą całkowitą określoną przez producenta pojazdu a masą rzeczywistą całkowitą min. 3 %.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.19
	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi zapewniać prawidłowe funkcjonowanie hamulców.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.20
	Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale co najmniej -25ºC ÷ +35ºC.	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.21
	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.22
	Pojemność zbiornika paliwa (min. 150 litrów) musi zapewniać przejazd min 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.23
	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.24
	- Ogumienie uniwersalne (wielosezonowe) z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych.
- ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami.
- ogumienie zgodne z wydaną homologacją i świadectwem dopuszczenia do użytkowania
- pojedyncze koła na osi przedniej, bliźniacze na osi tylnej,
- pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone luzem wraz z pojazdem. Zamawiający dopuszcza zamontowanie koła do stałego przewożenia w pojeździe. Ściągnięcie koła zapasowego z pojazdu powinno być możliwe przez max 2 osoby, bez użycia sprzętu mechanicznego innych pojazdów.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.25
	Pojazd wyposażony w:
- zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 8 ton,
- złącza elektryczne i pneumatyczne,
- złącza elektryczne wodoszczelne, gniazdo elektryczne wyjściowe 12V – 1 szt. 24V- 1 szt,
- hak kulowy do holowania przyczep do 3,5 tony,
- zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu nie posiadającego haka kulowego do holowania przyczep do 3,5 tony,
- szekle z przodu i tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu,
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.26
	Wyciągarka:
Wyciągarka elektryczna o sile uciągu powyżej 8 ton z liną min. 27 metrów.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.27
	Przystawka odbioru mocy musi być przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.28
	Z tyłu pojazdu zamontowany zderzak z możliwością podnoszenia.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3
	Zabudowa pożarnicza
	Propozycje Wykonawcy

	3.1
	Zabudowa wykonana w całości wyłącznie z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe  (wyklucza się inne gatunki stali bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). Wewnętrzne poszycia skrytek z boków i od środka wyłożone anodowaną blachą aluminiową, spody schowków – blachą nierdzewną lub aluminiową. Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zainstalowana osłona ochronno-maskująca. W przypadku odległości pomiędzy kabiną i zabudową nie większą niż 15 cm. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia pojazdu nie posiadającego osłony ochronno-maskującej. W przypadku przewożenia koła zapasowego za kabiną osłona ochronno-maskująca jest wymagana.



	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA


	3.2
	Dach zabudowy:
- w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym.
- krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową o wysokości min. 150 mm., stanowiącą jednolitą płaszczyznę z powierzchnią boczną zabudowy, wykonaną z materiałów kompozytowych lub aluminium,
- pojazd musi być wyposażony w oświetlenie podestu roboczego lampami typu LED.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.3
	Na dachu pojazdu:
- zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa lub kompozytowa:
- minimalne wymiary skrzyni w przybliżeniu 1400x460x270 mm, (skrzynia nie może powodować przekroczenia granicznej wysokości pojazdu, ostateczne wymiary skrzyni do ustalenia na etapie produkcji)
- skrzynia posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED. 
- otwarcie i zamknięcie skrzyni wspomagane systemem teleskopowym,
- uchwyty do przewożenia drabiny (rodzaj drabiny zostanie podany przez zamawiającego na etapie produkcji) wraz z rolkami do jej zdejmowania z dachu
- uchwyty na przewożenie drabiny nasadkowej (min. 2 elementy), węży ssawnych (min. 2), bosaka lekkiego, tłumicy, wytwornicy i prądownicy pianowej.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.4
	Drabina do wejścia na dach, z poręczami w górnej części zabudowy ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.5
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie: 
- liczba skrytek 7 (w układzie 3+3+1) 
- zamykane żaluzjami bryzo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym 
- żaluzje wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. 
- zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji – typu „rurowego”.
- wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie
- w kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek,
- półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości położenia
- sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
- rozmieszczenie i sposób mocowania sprzętu uzgodnić z Zamawiającym na etapie zabudowy
- wykonane w sposób zapewniający odprowadzenie wody z ich wnętrza.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.6
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy oraz skrzynia na dachu wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek umieszczony w kabinie.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.7
	Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu:
- wykonane w technologii LED,
- składające się z lamp bocznych oraz lampy tylnej do oświetlenia dalszego pola pracy (po min. 3 szt. na stronę prawą i lewą oraz minimum 1 szt. z tyłu). Zamawiający dopuszcza zamontowanie zamiast 3 szt. lamp po bokach listwy LED o długości minimum 2/3 zabudowy sprzętowej,
- zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża,
- oświetlenie powierzchni podestu roboczego na dachu,
- oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy i przedziale autopompy z możliwością podziału na prawą i lewą stronę,
- Zespół lamp LED o dużej mocy na przedniej masce auta, zwiększające widoczność pola pracy – minimum 4 lampy na belce. 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.8
	Maszt oświetleniowy:
- zabudowany na stałe w samochodzie,
- obrotowy, układ wysuwu zasilany z instalacji pneumatycznej pojazdu, 
- możliwość zasilania z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem  24V lub z agregatu prądotwórczego napięciem 230V. Zamawiający dopuszcza zasilanie masztu z obu źródeł naprzemiennie. Instalacja elektryczna masztu zabezpieczona przed możliwością podania napięcia na lampy z dwóch źródeł jednocześnie.
- dwa reflektory LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lumenów,
- soczewki zapewniające oświetlenie dalekosiężne, szerokokątne, 
- zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni,
- złożenie masztu, bez konieczności ręcznego wspomagania. Funkcja automatycznego składania do pozycji transportowej,
- sterowanie położeniem masztem i reflektorami z poziomu terenu za pomocą sterownika – pilota na przewodzie o długości minimalnej 2 metry.
- wysokość rozłożonego masztu mierzona od podłoża do osi reflektorów min. 4,5 m, 
- możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości;
- możliwość sterowania reflektorami w pionie i w poziomie
- stopień ochrony masztu  i reflektorów min. IP 55.  
- umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią na sprzęt oraz drabinami. 
- w kabinie kierowcy zainstalowana kontrolka informująca o wysunięciu masztu.

	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.9
	Szuflady i wysuwane tace:
- dwie tace wysuwane przeznaczone do transportu sprzętu pożarniczego o nośności każdej tacy co najmniej 200 kg oraz jedną wysuwaną ściankę wyburzeniową. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.10
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.11
	Powierzchnie platform, podestów roboczych, podłogi kabiny, dachu w wykonaniu antypoślizgowym.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.12
	Zbiornik wody:
- o pojemności  minimum 3000 litrów, wykonany z materiału kompozytowego lub stali nierdzewnej
- zbiornik wyposażony w falochrony oraz oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy,
- zbiornik posiada właz rewizyjny,
- obudowany blachą od strony skrytek sprzętowych i przedziału autopompy
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Poj. Zbiornika: ………………….

(parametr dodatkowo punktowany)


	3.13
	Instalacja napełniana zbiornika wodą z hydrantu:
- jedna nasada DN75 z zaworem kulowym,
- jedna nasada DN75 z zaworem automatycznym,
- nasady umieszczone w zamykanym klapą lub żaluzją schowku, 
- wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. 
- zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania
- układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego  przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.14
	Zbiornik środka pianotwórczego:
- pojemność min. 10% pojemności zbiornika wody
- wykonany z materiału kompozytowego lub stali nierdzewnej odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,
- wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, 
- zintegrowany ze zbiornikiem wody, 
- napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA




	3.15
	Układ wodno-pianowy:
- wyposażony w CAŁKOWICIE RĘCZNY dozownik środka pianotwórczego dostosowany do autopompy
- umożliwiający uzyskanie stężeń od 1% do 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia pojazdu posiadającego układ wodno-pianowy umożliwiający uzyskiwanie stężeń 3% i 6%
- wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
- musi być zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
- skonstruowany w sposób umożliwiający jego całkowite, skuteczne odwodnienie.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.16
	Zawory:
- zawór klapowy otwierany i zamykany RĘCZNIE
- Wykonawca powinien tak skonstruować układ wodno-pianowy aby w jak największym stopniu wyeliminować liczbę zaworów sterowanych pneumatycznie na rzecz całkowicie ręcznego otwierania tych zaworów. Rozwiązania nie mogą utrudniać ergonomicznego operowania tymi zaworami
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.17
	Autopompa dwuzakresowa:
- o wydajności co najmniej 2500 l/min. przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m. 
- o wydajności min. 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. 
- umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia.
- zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym zamykanym przedziale.
- umożliwiająca podawanie wody do zbiornika samochodu.
- wyposażona w  układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Wyd. przy ciśnieniu 0,8 MPa: …… l/min

Wyd. przy ciśnieniu 4 MPa: …… l/min

(parametr dodatkowo punktowany)

	3.18
	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, oraz z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.19
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.:
- 2 nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych po bokach pojazdu w jego tylnej części, po 1 na każdą stronę. Nasady zlokalizować w najniższych skrytkach.
- nasady w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach, 
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia wyprowadzonej z boku pojazdu, 
- działka dachowego,
- instalacji zraszającej.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA




	3.20
	W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
- manowakuometr,
- manometr niskiego
- manometr wysokiego ciśnienia,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 
- awaryjny wyłącznik silnika pojazdu
- licznik motogodzin pracy autopompy,
- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika.
- układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją ciśnienia pracy
- sterownie automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną,
- układ ręcznego dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy

Dodatkowo w przedziale autopompy należy umieścić: 
- schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim. Wszystkie zawory układu wodno-pianowego muszą posiadać oznaczenia zgodne ze schematem.
- dodatkowy zewnętrzny głośnik z regulacją głośności oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.21
	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do  -25°C, działający niezależnie od pracy silnika.
Sterowanie ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.22
	Na wlocie ssawnym pompy i nasad zasilających muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.23
	Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:
1. nasada wodna zasilająca kolor niebieski;
2. nasada wodna tłoczna kolor czerwony;
3. nasada środka pianotwórczego kolor żółty.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA




	3.24
	Linia szybkiego natarcia:
- jedna wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 metrów na zwijadle
- zamontowana z prawej strony pojazdu patrząc w kierunku jazdy
- zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności typu TURBO z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego oraz opcją przepłukiwania. Możliwość podawania prądu piany ciężkiej
- umożliwiająca podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża
- zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. 
- systemem pneumatycznego przedmuchiwania węża szybkiego natarcia.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.25
	Działko wodno-pianowe:
-  wydajność maksymalna działka co najmniej 1600 l/min.
- umieszczone na dachu w tylnej części pojazdu 
- działko z opcją składania zmniejszające jego wysokość transportową
- bez opcji wysuwania z zabudowy
- o regulowanej wydajności w zakresie min. 800 i 1600 l/min.
- płynna regulacja kąta rozproszenia strumienia wodnego
- nakładka po piany
- zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej musi wynosić 360º, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75º
- z podestu obsługi musi istnieć możliwość sterowania zaworem działka i regulacją obrotów autopompy
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Wydajność działka: ………… l/min


(parametr dodatkowo punktowany)

	3.26
	Instalacja zraszaczy do ograniczania stref skażeń zasilanych z autopompy:
· min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy,
· dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią,
· dwa zraszacze zamontowane pomiędzy kołami pojazdu.
- sterowanie zraszaczami z kabiny kierowcy.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.27
	Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów:
- możliwość przewożenia deski ratownictwa medycznego w skrytkach samochodu a nie na dachu
- sprzęt rozmieszczony na półkach  przy pomocy mocowań wykonanych przez Wykonawcę, techniki mocowań w gestii Wykonawcy.
- rozmieszczenie sprzętu oraz półek do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zlecenia. (Parametry urządzeń Zamawiający poda w trakcie realizacji zlecenia lub dostarczy sprzęt do zamocowania)




	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	4
	Wyposażenie 
	

	4.1
	[bookmark: OLE_LINK1]Pojazd wyposażony w co najmniej: 
- 2 kliny pod koła, 
- zestaw narzędzi samochodowych, 
- klucz do kół, 
- podnośnik hydrauliczny,
- trójkąt ostrzegawczy, 
- apteczkę samochodową, 
- 2 sztuki gaśnic proszkowych 6 kg,
- 2 kamizelki ostrzegawcze z napisem z tyłu i z przodu „STRAŻ”,
- wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	4.2
	Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z  „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym  sprzętem do zamontowania. Montaż sprzętu  na koszt wykonawcy.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	5
	Pozostałe warunki Zamawiającego
	Propozycje Wykonawcy

	5.1
	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu oraz całości dostarczonego z nim wyposażenia pełnym bezpłatnym dla zamawiającego okresem gwarancyjnym, obejmującym naprawy gwarancyjne od momentu odbioru faktycznego.
Minimalny okres gwarancji  na cały pojazd wraz z wyposażeniem – min. 24  miesiące.

Parametr punktowany:
gwarancja 24 miesiące – 0 pkt.
gwarancja 36 miesięcy – 10 pkt.
	Okres gwarancji:

……………………………….

	5.2
	Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie 72 godziny od czasu powiadomienia oraz odległość do ASO wynosiła nie więcej niż 150 km od siedziby Zamawiającego. Przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie samochodu do siedziby serwisu. Wszelkie przeglądy i naprawy objęte gwarancją mogą być przeprowadzane w ASO lub siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy. W przypadku przemieszczenia pojazdu wynikającej z potrzeby usunięcia stwierdzonych usterek w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu, Wykonawca pokrywa koszty transportu pojazdu lub jego poszczególnych części w obydwie strony.

Zamawiający będzie dodatkowo punktował odległość z siedziby Zamawiającego do autoryzowanej stacji obsługi (ASO) podwozia pojazdu

Parametr punktowany:
- do 150 km – 0 pkt.
- do 100 km – 5 pkt.
- do 75 km – 10 pkt.
	Odległość do ASO pojazdu:

……………………………………

Dane adresowe ASO:

……………………………………….

………………………………………


………………………………………

	5.3
	Zamawiający będzie dodatkowo punktował parametry techniczne samochodu tj.:
- Możliwość jazdy z napędem 4x2,
[bookmark: _GoBack]- działko wodno-pianowe,
- automatyczna skrzynia biegów,
- pojemność zbiornika wody powyżej 3000 litrów wody,
- wydajność autopompy powyżej 3000 l/min,
	

	5.4
	W dniu odbioru faktycznego pojazdu przez Zamawiającego Wykonawca zapewnia pełen zbiornik paliwa i środka Adblue
	


	5.5
	Wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy dostarczone najpóźniej w dniu przekazania pojazdu.
	

	5.6
	Do pojazdu dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.
	

	5.7
	Odbiór pojazdu przez Zamawiającego nastąpi w siedzibie Wykonawcy. W dniu odbioru Wykonawca zorganizuje szkolenie dla minimum 2 kierowców OSP z obsługi pojazdu.
	



Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wykreśla odpowiednia „spełnia” „nie spełnia”.
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