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	Załącznik nr 4a do SWZ


	
Część nr 2 zamówienia - dostawa mebli szkolnych i specjalistycznych do pracowni zawodowej



	Lp.
	Przedmiot
	Opis
	ilość
	cena brutto
	wartość brutto

	1.
	Ławka szkolna
Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia 

Producent:
……………………………………..
……………………………………..
Model:
…………………………………….
…………………………………….

	Stół z chromowaną podstawą (chrom połysk). Blat wzmocniony od spodu za pomocą metalowych profili (stelaży) wzdłuż jego dłuższej krawędzi.
Właściwości:
-  blat stołu wykonany z laminowanej płyty o grubości 28 mm (+/- 5 %) w kolorze jasne drewno – buk (najlepiej w jednym lub bardzo zbliżonym kolorze jak krzesło z poz. 2),
- odporne na uszkodzenia - obrzeże PVC o grubości 2 mm,
- chromowana okrągła konstrukcja ramy (bez plastikowych elementów i sprężyn),
- system składania nóg stołu,
- możliwość dostosowania poziomu stopek nogi od 0-15 mm,
Rozmiar: 
Szerokość 120 cm
Głębokość 68 cm (+/- 5%)
Wysokość 72 cm (+/- 5%)

	24 szt.
	
	

	2.
	Krzesła szkolne
Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia 

Producent:
……………………………………..
……………………………………..
Model:
…………………………………….
…………………………………….

	Krzesło drewniane z możliwością sztaplowania. Konstrukcja krzesła wykonana z owalnych stalowych rurek, nogi wyposażone są w czarne plastikowe końcówki. Rama i nogi krzesła chromowane (błyszczące). 
Siedzisko i oparcie wykonane są z lakierowanej sklejki bukowej (jasne drewno - buk) z profilowanym oparciem.
Kolor elementów drewnianych krzesła najlepiej w jednym lub bardzo zbliżonym kolorze jak stolik szkolny (poz. 1) - jasne drewno - buk. 
Wymiary: wysokość 82 cm x szerokość siedzenia 44cm x wysokość siedziska 42cm (+/- 5%)
Nośność 120 kg

	60 szt.
	
	

	3.
	Stół do zajęć praktycznych
Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia 


Producent:
……………………………………..
……………………………………..
Model:
…………………………………….
…………………………………….

	Stół prostokątny do zajęć praktycznych, blat wzmocniony od spodu zabezpieczając stół przed uginaniem się (efekt sprężynowania), wibracjami i chwianiem się     
Pełna rama podblatowa (stelaż stalowy): 
Konstrukcja nośna oparta na metalowych nogach wykonanych z okrągłych profili (minimum Ø 50 mm) lub profili kwadratowych (minimum 40x40 mm). Powierzchnia blatu stołu wykonana z laminowanej płyty o grubości minimum 28 mm w kolorze jasne drewno – buk (kolor zbliżony jak krzesło z poz. 2),
- odporne na uszkodzenia - obrzeże PVC o grubości 2 mm,
- stół podparty na 6 nogach  dla stabilności konstrukcji, każda z nóg wyposażona jest w stopki poziomujące z regulacją w zakresie ±1 cm. Nogi chromowane (błyszczące), wewnętrzne nogi wsporcze umieszczone optymalnie pośrodku głębokości i długości stołu nie ograniczając miejsca na nogi dla osób siedzących dookoła.
- konstrukcja stołu ma zapewniać pełny dostęp do blatu z każdej strony, umożliwiając swobodne usadzenie użytkowników dookoła mebla (otwarta konstrukcja ramowa bez bocznych blend)
szerokość stołu 120 cm
wysokość stołu  74 cm
długość stołu 300 cm

	1 szt.
	
	

	4.
	Biurko nauczyciela
Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia 

Producent:
……………………………………..
……………………………………..
Model:
…………………………………….
…………………………………….

	Biurko wyposażone w co najmniej 3 szuflady po lewej stronie biurka (dopuszczalne jest 6 szuflad: 3 szt. po lewej i 3 szt. po prawej stronie) i wysuwaną półkę na klawiaturę. Szuflady bezuchwytowe na prowadnicach kulkowych, pełen wysuw. Z tyłu biurka, od blatu zamontowany jest "kołnierz" wzmacniający stabilność biurka. Biurko wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze biały - połysk. Obrzeża wykończone odpornym na uszkodzenia mechaniczne tworzywem PCV.
Wymiary: długość: 130 cm, szerokość: 51 cm, wysokość: 76 cm,
Fronty w kolorze biały połysk.

	2 szt.
	
	

	5.
	Meble / witryny
Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia 


Producent:
……………………………………..
……………………………………..
Model:
…………………………………….
…………………………………….

	Szafa medyczna (witryna) wykonana z blachy o grubości co najmniej 0,7 mm w kolorze białym, malowana proszkowo. Szafa wyposażona w dwuskrzydłowe, przeszklone  drzwi z czterema szklanymi półkami. Półki z możliwością przestawiania co 25 mm. Zabezpieczenie szafy stanowi zamek ryglujący, zamykany na klucz. Szyby w drzwiach wykonane z hartowanego szkła odpornego na nacisk i temperaturę.  Szafa wyposażona w stopki poziomujące w zakresie 10 mm (z regulacją od wewnątrz szafy). 
Wysokość 180 cm x Szerokość 100 cm x Głębokość/długość 43,5 cm.
Półki szklane o grubości 25 mm, udźwig 25 kg.

	7 szt.
	
	

	6.
	Meble / witryny
Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia 
 
Producent:
……………………………………..
……………………………………..
Model:
…………………………………….
…………………………………….

	Szafa magazynowa medyczna (witryna) wykonana z blachy o grubości co najmniej 0,7 mm w kolorze białym, malowana proszkowo. 
Górna część szafy wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone - szkło hartowane o grubości 4 mm, z co najmniej dwoma szklanymi półkami - regulacja półek co 25 mm. Dolna część szafy wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe, pełne metalowe z jedną  szklaną półką - regulacja co 25 mm. 
Górny przedział z przeszklonymi drzwiami z zamkiem, dolny z pełnymi drzwiami z zamkiem - zamykany na klucz.
Szafa wyposażona w stopki poziomujące w zakresie 10 mm (z regulacją od wewnątrz szafy).
Półki szklane o grubości 25 mm, udźwig 25 kg.
Wysokość 180 cm x Szerokość 80 cm x Głębokość/długość 43,5 cm

	3 szt.
	
	

	7.
	Łóżko szpitalne 
Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia 

Producent:
……………………………………..
……………………………………..
Model:
…………………………………….
…………………………………….

	Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie. Konstrukcja łózka wykonana z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na dezynfekcję. Podstawa łóżka niezabudowana. Szczyty łóżka wykonane z tworzywa HDPE – kolor biały, z możliwością demontażu bez użycia narzędzi. Leże czterosegmentowe, wypełnione metalowymi panelami, malowanymi proszkowo – kolor biały, odporne na dezynfekcję. Funkcje łóżka regulowane za pomocą siłowników elektrycznych: wysokość leża, regulacja kąta uniesienia segmentu pleców, regulacja kąta uniesienia segmentu ud. Łóżko  wyposażone w 3 ciche siłowniki. Sterowanie łóżka za pomocą pilota: - kąt uniesienia segmentu oparcia pleców 70°, - kąt uniesienia segmentu oparcia nóg 35°, - wysokość leża. Łóżko wyposażone z dwóch stron w wytrzymałe barierki boczne zabezpieczające pacjenta przed upadkami. Barierki jednoczęściowe, wykonane z aluminium, składane wzdłuż ramy leża, mocowane do belek. Łóżko na kółkach o średnicy min. 125 mm, wyposażone w blokady centralne. W każdym narożniku łóżka zamontowane odbojniki kołowe, nie zwiększające wymiarów łóżka. Dane techniczne: - Wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 49-74 cm, - Długość łóżka: 210 cm, - Szerokość łóżka: 99 cm,, - Wymiary leża: 190 x 90 cm, - Maksymalne obciążenie robocze: 170 kg

	3 szt.
	
	

	8.
	Szafka przyłóżkowa
Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia 

Producent:
……………………………………..
……………………………………..
Model:
…………………………………….
…………………………………….
	Szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego, blat główny z płyty laminowanej. Konstrukcja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i rurek metalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, mycie i dezynfekcję. Blat szafki wykonany z płyty meblowej – kolor biały. Szuflada – front biały pod blatem  wysuwana na prowadnicach rolkowych. Szafka wyposażona w zamykana dolna komorę – front biały. Szafka wyposażona w cztery kółka – minimum dwa kółka z blokadą, niebrudzące podłoża. Dane techniczne:
- wysokość maksymalna: 80 cm (+/- 3%)
- szerokość całkowita: 40 cm (+/- 3%)
- głębokość całkowita: 43 cm (+/- 3%)
- wymiar blatu: 40 cm x 43 cm (+/- 3%)
Kolor powłoki lakierniczej konstrukcji metalowej szafki biały. Kolor powłoki  frontów szafki biały. Kolor blatu biały.
	3 szt.
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