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FORMULARZ OFERTOWY – CZĘŚĆ B

Ja /My podpisujący niniejszy dokument:
 ..................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
działając  w  imieniu  Wykonawcy1):

……………....................................................................................................................................................
……………....................................................................................................................................................
nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy oraz dokładny adres Wykonawcy (siedziby, miejsca prowadzonej działalności), krajowy numer identyfikacyjny (np. NIP/REGON)

1) w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczam/y, że:

oferujemy dwa identyczne pojazdy: 

MARKA:………………………….MODEL……………………….


za CENĘ  jednego pojazdu …………………………….brutto(PLN) 

SŁOWNIE…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

w tym podatek VAT …………………………………….(PLN), 


o następujących parametrach technicznych:



	
	Wymóg
	Wpisać konkretne informacje, parametry/dane techniczne oferowanego pojazdu lub zaznaczyć TAK /NIE

	1. 
	Pojazd fabrycznie nowy, niezarejestrowany
	


	2. 
	Rok produkcji
	


	3. 
	Adres/y  stacji obsługi pojazdów spełniających kryteria jakościowe określone dla autoryzowanych stacji obsługi danej marki samochodu (na terenie Kielc lub w odległości do 25km od Kielc).

	

	4. 
	Typ nadwozia, marka model 
	
...............................................................
Typ, (marka i model)

	5. 
	Kolor fabryczny lub oklejenie

	


	6. 
	Długość całkowita: min. 4750 mm
	

	7. 
	DMC do 3,5t
	

	8. 
	Rodzaj silnika: spalinowy :o zapłonie samoczynnym, iskrowym , ew. miękka hybryda
	

	9. 
	Emisja CO2 - zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczającymi rejestrację pojazdów 
(wskazać normę Euro)
	

	10. 
	Moc maksymalna silnika (KM): minimum 110
	

	11. 
	Napędzana przednia i tylna oś (4x4)
	

	12. 
	Skrzynia biegów automatyczna / manualna
	

	13. 
	Systemy dotyczące układu hamulcowego: przynajmniej ABS
	

	14. 
	System stabilizacji toru jazdy - ESP
	

	15. 
	Wspomaganie układu kierowniczego
	

	16. 
	Immobilizer
	

	17. 
	Autoalarm
	

	18. 
	Pojemność zbiornika paliwa minimum 50 litrów
	

	19. 
	Wnętrze pojazdu 

Przedział I :
- drzwi zewnętrzne skrzydłowe, przeszklone

- fotel dla kierowcy  i pasażera lub fotel dla kierowcy i kanapa 2 osobowa

Przedział II
- ewentualna kanapa 3 miejscowa lub kanapa 2 miejscową i fotel lub 3 fotele

- przestrzeń .tj.  długość i szerokość umożliwiająca położenie dwóch par  noszy medycznych do transportu osób w pozycji leżącej lub wykorzystywana  jako tymczasowe miejsce  do opatrywania osób

- system czteropunktowego mocowania każdej z par noszy - wykorzystywany w trakcie transportu osób

- materiał posiadający atest higieniczny PZH np. zmiękczony PVC, Laminat BTBS lub na bazie poliestru i poliuretanu.

	

	20. 
	W przedziale I drzwi zewnętrzne skrzydłowe, przeszklone.

W przedziale II drzwi zewnętrzne przesuwne znajdujące się po prawej lub lewej lub po obu stronach nadwozia z blokadą w pozycji otwartej, przeszklone, w przypadku drzwi tylko po jednej stronie, po drugiej stronie winno znajdować się okno; dopuszcza się drzwi skrzydłowe

W tylnej części pojazdu - drzwi jedno lub dwu skrzydłowe lub pokrywa -  klapa unoszona do góry lub dołu umożliwiające wprowadzenie do przedziału II dwóch par noszy
	

	21. 
	Fotel kierowcy regulowany w minimum dwóch płaszczyznach
	

	22. 
	Fotele przednie i kanapa tylna (o ile jest w pojeździe) - tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym
	

	23. 
	Kierownica: po lewej stronie; regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie (góra - dół)
	

	24. 
	Klimatyzacja: minimum manualna regulowana
	

	25. 
	Komplet kół: przynajmniej stalowe felgi z ogumieniem zimowym
	

	26. 
	Komplet czterech opon letnich.
	

	27. 
	Opony nowe, nie starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy
	

	28. 
	Koło zapasowe pełnowymiarowe lub zestaw naprawczy
	

	29. 
	Koła wyposażone w czujniki ciśnienia
	

	30. 
	Poduszki powietrzne: przynajmniej przednie dla kierowcy i pasażera
	

	31. 
	Bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami w przedziale I i II dla wszystkich miejsc siedzących
	

	32. 
	Centralny zamek aktywowany przy pomocy pilota, dwa komplety kluczy oraz dwa piloty lub w systemie bezkluczykowym dwa komplety kart.
	

	33. 
	Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg
	

	34. 
	Trójkąt samochodowy
	


	35. 
	Apteczka samochodowa wyposażona w mocowanie do tapicerki i wyposażona zgodnie z normą DIN 13164 PLUS
	

	36. 
	Dwa zintegrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa, zawierające latarkę, mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta.

	

	37. 
	Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
- podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu (w przypadku gdy pojazd nie jest wyposażony w zestaw naprawczy),
- klucz do kół (w przypadku gdy pojazd nie jest wyposażony w zestaw naprawczy),
- wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,
klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora
	

	38. 
	Komplet dywaników gumowych podłogowych dla I-go  i ewentualnie dla II-go przedziału
	

	39. 
	Gniazdo zapalniczki z zaślepką, 2 gniazda ładowania USB typu C , każde o prądzie obciążenia min. 3 A 

	


	40. 
	Czujnik parkowania tył lub kamera cofania
	


	41. 
	Czujnik zmierzchu lub system równoważny
	


	42. 
	W kabinie kierowcy zainstalowane na stałe w podsufitce dodatkowe oświetlenie – podłużna obrotowa lampka ledowa o neutralnej lub ciepłej barwie światła  z wbudowanym włącznikiem i parametrze min. 10 SMD
	

	43. 
	Elektrycznie sterowane szyby minimum z przodu
	


	44. 
	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
	

	45. 
	Akumulator o największej pojemności i największym prądzie rozruchu z fabrycznej oferty producenta pojazdu
	

	46. 
	Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
	

	47. 
	Nadkola przeciw błotne z przodu i tyłu pojazdu
	

	48. 
	Metalowa osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część pojazdu i skrzyni biegów
	

	49. 
	Dwie ramki na tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe - ramki bez napisów
	

	50. 
	Certyfikowane składane nosze medyczne do transportu rannych  - dwie pary
	

	51. 
	Miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu 
	

	52. 
	Cztery naklejki magnetyczne  przeznaczone do oznakowania pojazdów realizujących zadania ochrony ludności i obrony cywilnej. 

	

	53. 
	Instalacja przystosowana do montażu radiotelefonu  przewoźnego w standardzie TETRA w zestawie rozłącznym (np. MOTOROLA MTM 5400 lub MXM600) 

	 

	54. 
	Instalacja do zamontowania anteny
	

	55. 
	Instalacja do zamontowania urządzeń sygnalizacji pojazdu uprzywilejowanego
	

	56. 
	Miejsce na listwie bezpiecznikowej  do docelowego podłączenia urządzenia łączności radiowej i urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu wraz z urządzeniem aktywnym zapobiegającym rozładowaniu akumulatora pojazdu tj. wyłączeniu dopływu prąd po spadku napięcia poniżej 11.5V lub przekroczeniu poboru prądu powyżej 20A

	

	57. 
	Listwa bezpiecznikowa umożliwiającą  zasilanie elektryczne dla opisanych gniazd , urządzeń łączności radiowej, urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu oraz innych odbiorników prądu..
	

	58. 
	Zapewnienie min 240 W mocy dla urządzeń łączności
	

	59. 
	Łatwo dostępny główny wyłącznik prądu (odłącznik masy)
	

	60. 
	Dokumentacja i instrukcja instalacji w języku polskim dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej, w postaci nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć
	

	61. 
	Gwarancja na samochód
	


	62. 
	Gwarancja na powłokę lakierniczą
	


	63. 
	W przypadku uzyskania wymaganego koloru poprzez oklejanie całego pojazdu - gwarancja na oklejenie
	

	64. 
	Gwarancja na perforację powłoki nadwozia
	




