[bookmark: _Toc269823815][bookmark: _Toc269824065][bookmark: _Toc269824226][bookmark: _Toc323214755]Załącznik nr 11 do SWZ 


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA PN.

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Stara Kamienica 
w sezonie 2026/2027”
CZĘŚĆ NR 1: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Stara Kamienica 
w sezonie 2026/2027

1. Opis przedmiotu zamówienia
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Stara Kamienica                                     w szczególności polega na: 
1) oczyszczaniu ze śniegu oraz błota pośniegowego nawierzchni wyznaczonych dróg powiatowych (jezdnia, chodniki, pobocza utwardzone z kostki brukowej betonowej lub kamiennej, zatoki autobusowe, mijanki) położonych w granicach administracyjnych gminy Stara Kamienica w celu zachowania ich bezpiecznej przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego; 
2) zwalczaniu śliskości drogi do stanu umożliwiającego bezpieczną przejezdność oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego, wyznaczonych dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy Stara Kamienica, przy użyciu soli drogowej (NaCl), a w warunkach niskich temperatur – mieszaniny soli drogowej z chlorkiem wapnia (CaCl₂). W miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz w trudnych warunkach drogowych dopuszcza się dodatkowo stosowanie materiałów uszorstniających lub mieszaniny materiału uszorstniającego z solą drogową, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym OPZ
3) usunięciu zanieczyszczeń pozimowych z jezdni, chodników i poboczy oraz studzienek ściekowych po zakończeniu sezonu zimowego 2026/2027
4) utrzymanie całodobowej dostępności oraz gotowości (dyżuru) do podjęcia akcji zimowego utrzymania.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z warunkami podanymi w specyfikacji wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia, aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi  lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Materiały do realizacji zamówienia Wykonawca gromadzi we własnym zakresie. Na stosowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość, parametry oraz możliwość zastosowania do zimowego utrzymania dróg zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ.
Zakres prac, wskazany w ust. 1 pkt 1-2, będzie realizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2027 r.
Zakres prac, wskazany w ust. 1 pkt 3, będzie realizowany w terminie od dnia 01.05.2027 r. do dnia 15.05.2027 r.
W przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi, Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy pojazd aby zapewnić utrzymanie dróg. Sprzęt zastępczy powinien zostać skierowany do realizacji zadania bez zbędnej zwłoki, w czasie umożliwiającym zachowanie wymaganego standardu zimowego utrzymania dróg. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego pojazdu oraz kierowcy, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego zimowego utrzymania dróg.
[bookmark: _Hlk213061506]Wykonawca ma obowiązek prowadzić i przekazywać Zamawiającemu raporty dzienne z realizacji zimowego utrzymania dróg, według wzoru określonego w pkt 8 OPZ – Raportowanie i kontrola. W raporcie należy odrębnie wykazać liczbę kilometrów wykonanych w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych. Dane wykazane w raporcie powinny być możliwe do zweryfikowania na podstawie zapisów GPS.

2. KODY CPV 
Główny przedmiot:
      90620000-9 Usługi odśnieżania 
Dodatkowe przedmioty: 
      90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
90611000-3 Usługi sprzątania ulic

3. Definicje
Ilekroć w niniejszym OPZ jest mowa o:
1. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Stara Kamienica.
2. Wykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący na podstawie zawartej umowy usługę zimowego utrzymania dróg objętych niniejszym OPZ.
3. zimowym utrzymaniu dróg (ZUD) – należy przez to rozumieć działania związane w szczególności z odśnieżaniem, usuwaniem błota pośniegowego, zapobieganiem i zwalczaniem śliskości zimowej, utrzymaniem przejezdności dróg oraz wykonywaniem działań prewencyjnych.
4. przejezdności drogi – należy przez to rozumieć stan drogi umożliwiający przejazd pojazdów dopuszczonych do ruchu, przy zachowaniu ostrożności odpowiedniej do panujących warunków zimowych. Przejezdność drogi nie oznacza obowiązku zapewnienia nawierzchni całkowicie wolnej od śniegu, lodu lub błota pośniegowego, z zastrzeżeniem wymagań wynikających ze standardu zimowego utrzymania właściwego dla danej drogi.
5. standardzie zimowego utrzymania drogi – należy przez to rozumieć określony w OPZ wymagany sposób i zakres odśnieżania oraz zwalczania śliskości zimowej, wraz z dopuszczalnymi odstępstwami i terminami ich usunięcia, właściwy dla danej drogi lub jej odcinka.
6. śliskości zimowej – należy przez to rozumieć zmniejszenie przyczepności nawierzchni drogi spowodowane w szczególności występowaniem gołoledzi, lodowicy, szronu, szadzi, śliskości pośniegowej, ubitego lub zlodowaciałego śniegu albo innych zjawisk związanych z warunkami zimowymi.
7. podjęciu działań – należy przez to rozumieć faktyczne rozpoczęcie realizacji czynności zimowego utrzymania dróg przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonania zamówienia, w szczególności rozpoczęcie przejazdu w celu odśnieżania, zwalczania śliskości lub wykonania działań prewencyjnych.
8. czasie reakcji – należy przez to rozumieć okres liczony od chwili stwierdzenia wystąpienia zjawiska wymagającego podjęcia działań lub od chwili otrzymania przez Wykonawcę informacji od Zamawiającego o konieczności podjęcia działań – do chwili faktycznego rozpoczęcia realizacji usługi. Czas reakcji nie jest czasem wymaganym do zakończenia prac na wszystkich drogach objętych zamówieniem.
9. działaniach prewencyjnych – należy przez to rozumieć działania podejmowane przed wystąpieniem przewidywanego zjawiska atmosferycznego lub drogowego, mające na celu zapobieganie powstaniu śliskości zimowej albo ograniczenie przymarzania śniegu do nawierzchni.
10. odcinkach priorytetowych – należy przez to rozumieć drogi lub ich odcinki, które zgodnie z OPZ powinny być utrzymywane w pierwszej kolejności ze względu na ich znaczenie komunikacyjne, standard zimowego utrzymania, obsługę komunikacji publicznej, warunki terenowe lub szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu.
11. miejscach szczególnie niebezpiecznych – należy przez to rozumieć w szczególności skrzyżowania, skrzyżowania z liniami kolejowymi, mosty, przepusty, przystanki autobusowe, odcinki o pochyleniu powyżej 4%, strome podjazdy i zjazdy, ostre łuki oraz inne miejsca, w których ze względu na warunki terenowe lub drogowe występuje zwiększone ryzyko utraty przyczepności albo utrudnienia ruchu.
12. warunkach szczególnie trudnych lub ekstremalnych – należy przez to rozumieć występowanie zjawisk atmosferycznych o intensywności lub czasie trwania powodujących istotne utrudnienie prowadzenia zimowego utrzymania dróg, w szczególności intensywnych lub długotrwałych opadów śniegu, zawiei, zamieci śnieżnych, marznących opadów, nagłego oblodzenia lub silnego wiatru powodującego nawiewanie śniegu na jezdnię.
13. soli drogowej (NaCl) – należy przez to rozumieć sól przeznaczoną do zimowego utrzymania dróg, stosowaną jako podstawowy środek chemiczny do zapobiegania i zwalczania śliskości zimowej.
14. mieszaninie chemicznej – należy przez to rozumieć mieszaninę soli drogowej NaCl z technicznym chlorkiem wapnia CaCl₂, stosowaną zgodnie z zasadami określonymi w OPZ.
15. materiale uszorstniającym – należy przez to rozumieć materiał mineralny stosowany pomocniczo w celu zwiększenia przyczepności nawierzchni, w szczególności piasek lub dopuszczone w OPZ kruszywo.
16. mieszaninie piaskowo-solnej – należy przez to rozumieć mieszaninę materiału uszorstniającego z solą drogową, stosowaną pomocniczo w szczególnie trudnych warunkach drogowych oraz w miejscach szczególnie niebezpiecznych, jeżeli zastosowanie samego środka chemicznego nie zapewnia wymaganych warunków przyczepności.
17. jednostronnym odśnieżaniu – należy przez to rozumieć wykonanie odśnieżania całej szerokości jezdni w ramach jednego przejazdu roboczego sprzętu zimowego utrzymania, stosowanego w szczególności na drogach wąskich, których szerokość umożliwia skuteczne oczyszczenie nawierzchni w jednym przejeździe.
18. obustronnym odśnieżaniu – należy przez to rozumieć wykonanie odśnieżania całej szerokości jezdni w ramach dwóch przejazdów roboczych sprzętu zimowego utrzymania, stosowanego w szczególności na drogach szerszych, których szerokość wymaga wykonania przejazdu w obu kierunkach lub dwóch przejazdów roboczych w celu skutecznego oczyszczenia całej szerokości nawierzchni.
4. Zakres rzeczowy zamówienia dla Części 1

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Stara Kamienica – Standard II i III

	L.p.
	Numer drogi
	Przebieg
	Kilometraż
	Długość w km
	Szerokość jezdni
	Powierzchnia m2
	Standard odśnieżania

	1
	2723D 
	od dr. krajowej nr 30 w Rybnicy do granicy miasta Jelenia Góra 
	0+000 – 1+843,72 

	1,844
	6 m
	11 064
	III

	2
	2647D
	od gr m. Jelenia Góra przez Wojcieszyce do dr nr 2763 D w Kromnowie 

	1+100 – 7+375,53 

	6,275
	6 m
	37 650
	III

	3
	2492D
	od gr. pow. Lwówek Śląski przez Małą Kamienicę do dr nr2774 D w Starej Kamienicy
	0+940 – 5+714,56 

	4,774
	6 m
	28 644
	II

	4
	2773D
	od dr nr 2492 D w Małej Kamienicy do dr nr 2513 D w Chromcu
	0+000 – 3+206,90 

	3,206
	5 m
	19 236
	III

	5
	2774D
	od dr krajowej nr 30 w Rybnicy przez Starą Kamienicę, Nową Kamienicę do gr. pow. Lwówek Śląski
	0+000 – 9+208,38 

	9,208
	6 m
	55 248
	II - od dr krajowej nr 30 w Rybnicy do Starej Kamienicy,
III - Stara Kamienica przez Nową Kamienicę do gr. pow. Lwówek Śląski

	6
	2763D
	od gr. gm. Jeżów Sudecki przez Barcinek, Starą Kamienicę, Kromnów do gr m. Piechowice 
	3+856 - 16+297,84 

	12,441
	6 m
	74 646
	II

	7
	2513D
	od gr. pow. Lwówek Śląski przez Antoniów, Chromiec do dr nr 2763 D 
	11+550 - 20+663,81 
	9,113
	6 m
	54 678
	III

	
	odśnieżanie i usuwanie śliskości realizowane jest na wyżej wymienionych odcinkach dróg na całej szerokości jezdni tj. obustronne odśnieżanie 
	46,861
	6 m
	281 166
	


Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na wyżej wymienionych odcinkach dróg realizowane jest na całej szerokości jezdni. Ze względu na szerokość jezdni przyjmuje się konieczność wykonania dwóch przejazdów roboczych w celu objęcia utrzymaniem całej szerokości drogi.

Uzupełniający wykaz chodników, parkingu i zatok autobusowych objętych zimowym utrzymaniem
Poniższy wykaz stanowi uzupełnienie zakresu rzeczowego zamówienia określonego w niniejszym OPZ i wskazuje dodatkowe lokalizacje chodników, parkingu oraz zatok autobusowych objętych zimowym utrzymaniem. Wykaz nie ma charakteru zamkniętego i nie ogranicza obowiązków Wykonawcy wyłącznie do miejsc w nim wymienionych. Wykonawca zobowiązany jest również do zimowego utrzymania pozostałych elementów i miejsc objętych zakresem OPZ, zgodnie z wymaganiami i standardem właściwym dla danej drogi.

	L.p.
	Lokalizacja
	Rodzaj elementu
	Długość / powierzchnia
	Standard / uwagi

	1
	Barcinek 14 – w stronę szkoły podstawowej w Barcinku 
	chodnik/powiatowa
	276 M/ 276*1,5 – 414 M2
		



	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na całej szerokości użytkowej




	2
	Stara Kamienica urząd gminy w stronę sklepu „Grześ”  
	chodnik/powiatowa
	400 m /400 *1,5 – 600 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na całej szerokości użytkowej

	3
	Stara Kamica szkoła podstawowa - w stronę przystanku
	chodnik/powiatowa
	53 m / 53*1,5 – 79,5 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na całej szerokości użytkowej

	4
	Stara Kamienica cmentarz i okolice skrzyżowania – w stronę budynku nr 4
	chodnik/powiatowa
	220 m / 220*1,5 – 330m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na całej szerokości użytkowej

	
	
	Łączna ilość m2
	1423,5 m2
	

	5
	Barcinek szkoła 
	zatoka autobusowa/powiatowa
	83 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie – standard II

	6
	Barcinek 6
	zatoka autobusowa/powiatowa
	58 m2 
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie – standard II

	7
	Mała Kamienica 21
	zatoka autobusowa/powiatowa
	100 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie – standard II

	8
	Mała Kamienica 23
	zatoka autobusowa/powiatowa
	80 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie – standard II

	9
	Stara Kamienica Szkoła podstawowa 
	zatoka autobusowa/powiatowa
	30 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie – standard II

	10
	Wojcieszyce – Karkonoska 52
	zatoka autobusowa/powiatowa
	34 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie – standard III

	11
	Wojcieszyce Kościół – prawa i lewa strona 
	zatoka autobusowa/powiatowa
	70 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie – standard III

	12
	Wojcieszyce – Uzdrowiskowa 24
	zatoka autobusowa/powiatowa
	30 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie – standard III

	13
	Wojcieszyce – Uzdrowiskowa 25
	zatoka autobusowa/powiatowa
	14 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie – standard III

	14
	Wojcieszyce – Uzdrowiskowa 58
	zatoka autobusowa/powiatowa
	40 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie – standard III

	15
	Wojcieszyce – Uzdrowiskowa 79
	zatoka autobusowa/powiatowa
	37 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie – standard III

	
	
	Łączna ilość
	576 m2
	




5. Standardy zimowego utrzymania dróg
Drogi objęte przedmiotem zamówienia utrzymywane są według standardów II, III określonych poniżej. Standard właściwy dla poszczególnych dróg i odcinków dróg wskazany został w części OPZ określającej zakres rzeczowy zamówienia. Zakres utrzymania obejmuje jezdnie, chodniki, obiekty mostowe, pobocza utwardzone, zatoki autobusowe i mijanki, w zakresie właściwym dla standardu przypisanego danej drodze. Zwalczanie śliskości prowadzi się na odcinkach i w miejscach wymagających podjęcia działań, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań, skrzyżowań z liniami kolejowymi, odcinków o pochyleniu powyżej 4%, przystanków autobusowych oraz innych miejsc szczególnie niebezpiecznych. Przez odśnieżenie jezdni na całej szerokości rozumie się odśnieżenie całej szerokości istniejącej nawierzchni utwardzonej, bez obowiązku odśnieżania poboczy nieutwardzonych, chyba że OPZ stanowi inaczej.

	Standard
	Wymagany stan jezdni
	Dopuszczalne odstępstwa po ustaniu opadów śniegu
	Dopuszczalne odstępstwa w zakresie śliskości zimowej

	II
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, łącznie z poboczami utwardzonymi.
	Śnieg luźny – do 90 minut. Błoto pośniegowe oraz warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu – do 2 godzin.
	W miejscach objętych zwalczaniem śliskości: gołoledź – do 90 minut; szron – do 90 minut; szadź – do 90 minut; śliskość pośniegowa – do 90 minut; lodowica – do 90 minut.

	III
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone w szczególności na skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, przystankach autobusowych oraz innych miejscach wskazanych przez zarządcę drogi.
	Śnieg luźny – do 2 godzin. Śnieg zajeżdżony – dopuszczalny. Zaspy i języki śnieżne – do 4 godzin. Dopuszcza się utrudnienia dla samochodów osobowych.
	W miejscach objętych zwalczaniem śliskości: gołoledź – do 2 godzin; szron – do 3 godzin; szadź – do 3 godzin; śliskość pośniegowa – do 3 godzin; lodowica – do 2 godzin.



Czasy określone w tabeli dotyczą doprowadzenia drogi do wymaganego standardu po ustaniu opadów lub od stwierdzenia występowania danego rodzaju śliskości zimowej, z uwzględnieniem zasad dotyczących warunków szczególnie trudnych lub ekstremalnych określonych w niniejszym OPZ.
W okresie trwania ciągłych lub intensywnych opadów śniegu, zawiei, zamieci, marznących opadów albo innych szczególnie trudnych warunków atmosferycznych dopuszcza się czasowe występowanie śniegu, błota pośniegowego lub śliskości, pod warunkiem prowadzenia przez Wykonawcę działań odpowiednich do występujących warunków i standardu danej drogi.

6. Ogólne zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 
1. [bookmark: _Hlk182833755]Wykonawca będzie przystępował do wykonania usługi bez dyspozycji Zamawiającego w celu utrzymania przejezdności dróg i umożliwienia użytkownikom dróg dojazdu do pracy. Zakłada się, że drogi powinny być przejezdne do godz. 6:00: o numerach 2492 D, 2763 D, 2647 D, 2723 D, 2773 D oraz drogi 2774 D do skrzyżowania w Nowej Kamienicy i drogi 2513 D od skrzyżowania w Kopańcu do skrzyżowania w Chromcu. Każdorazowo wymaga się przejezdności ww. dróg w godzinach 5.00 – 8.00 oraz 14.00 – 17.00. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od niniejszych zapisów w przypadku występowania ,,ekstremalnych warunków pogodowych”. O kwalifikacji warunków pogodowych do ,,ekstremalnych” decydował będzie Zamawiający.
Drogi i odcinki wskazane w niniejszym punkcie stanowią odcinki priorytetowe w rozumieniu niniejszego OPZ.
2. Wykonawca podejmujący się świadczenia usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg przejmuje na siebie obowiązek odśnieżania i posypywania dróg, zapewniając całodobową gotowość do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (dni robocze i święta) po wystąpieniu opadów śniegu lub marzącego deszczu, lub stwierdzeniu wystąpienia śliskości zimowej na drogach powiatowych, a także po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o konieczności podjęcia działań w tym zakresie. Wykonawca – w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – zapewnia stałe utrzymanie w pełnej gotowości technicznej środków sprzętowych wraz z osprzętem. 
3. Działania prewencyjne podejmuje się w przypadku prognoz wskazujących na realne ryzyko wystąpienia śliskości zimowej lub przymarzania śniegu do nawierzchni. W przypadku wystąpienia takich prognoz Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań prewencyjnych przed rozpoczęciem przewidywanego zjawiska. Wyjazd sprzętu powinien nastąpić z takim wyprzedzeniem, aby rozpoczęcie zabezpieczania odcinków priorytetowych nastąpiło co do zasady około 60 minut przed prognozowanym wystąpieniem zjawiska. Wykonawca w pierwszej kolejności zabezpiecza odcinki priorytetowe, odcinki o pochyleniu podłużnym powyżej 4%, strome podjazdy i zjazdy, skrzyżowania, przystanki autobusowe, ostre łuki oraz inne miejsca szczególnie niebezpieczne.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia prognoz meteorologicznych i ostrzeżeń IMGW oraz do uwzględniania aktualnej i prognozowanej temperatury powietrza, rodzaju przewidywanego zjawiska oraz rzeczywistych warunków występujących na obsługiwanych drogach.
4. Przy wykonywaniu usługi zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia śniegu z całej szerokości jezdni oraz terenów przyległych (zatoki autobusowe, mijanki). Nawierzchnie jezdni oczyszcza się ze śniegu poprzez zgarnięcie zalegającej pokrywy śnieżnej odpowiednio dociśniętym pługiem. Wykonawca powinien skutecznie zapobiegać powstaniu naboi lodowych na jezdni, a w przypadku nieuniknionego pojawienia się naboju zobowiązany jest do niezwłocznego jego usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności związane z odśnieżaniem w taki sposób, aby nie utrudniać użytkownikom sąsiednich terenów korzystania z nich. Zakazuje się wykonywania czynności odśnieżania mechanicznego z nadmierną prędkością pojazdu z pługiem. 
5. Zabezpieczenie materiałów do zwalczania śliskości leży po stronie Wykonawcy. Podstawową technologią zwalczania śliskości zimowej jest stosowanie soli drogowej (NaCl). Stosowanie materiałów uszorstniających lub mieszanin piaskowo-solnych nie stanowi podstawowej technologii zimowego utrzymania dróg i może być stosowane pomocniczo, jeżeli wymagają tego rzeczywiste warunki drogowe, w szczególności na stromych podjazdach i zjazdach, odcinkach o znacznym pochyleniu, ostrych łukach oraz w miejscach występowania ubitego lub zlodowaciałego śniegu, lodu albo utraty przyczepności. W warunkach niskich temperatur, w szczególności przy prognozowanym lub występującym spadku temperatury powietrza poniżej -10°C oraz w przypadku ograniczonej skuteczności samego NaCl, należy stosować suchą mieszaninę NaCl z technicznym chlorkiem wapnia (CaCl₂) w postaci stałej (płatki lub granulat), przygotowaną w sposób zapewniający możliwie jednorodne wymieszanie składników. W zależności od warunków dopuszcza się proporcje wagowe NaCl : CaCl₂ 4:1 lub 3:1, a w szczególnie trudnych warunkach 2:1. Na odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, stromych podjazdach i zjazdach, ostrych łukach oraz innych miejscach szczególnie niebezpiecznych, w przypadku występowania ubitego lub zlodowaciałego śniegu, lodu albo utraty przyczepności, mieszaninę środków chemicznych należy uzupełnić materiałem uszorstniającym. Jako materiał uszorstniający dopuszcza się piasek o uziarnieniu do 2 mm, kruszywo o uziarnieniu 1-4 mm lub 2-8 mm. Kruszywo 2-8 mm może być stosowane w szczególności do uszorstniania ubitego lub zlodowaciałego śniegu na stromych podjazdach i zjazdach oraz w innych miejscach szczególnie niebezpiecznych. Materiały uszorstniające nie mogą zawierać zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. CaCl₂ należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem. Szczegółowe zasady doboru materiałów i dawek określa pkt 8 OPZ – Zasady stosowania materiałów do zwalczania śliskości zimowej.
6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zużycia materiałów stosowanych do zimowego utrzymania dróg. 
· Na żądanie Zamawiającego, w szczególności w przypadku stwierdzenia zużycia materiałów istotnie odbiegającego od wielkości przyjętych do kalkulacji oferty, Wykonawca przedstawi informację o ilości zużytej soli drogowej NaCl, chlorku wapnia CaCl₂ oraz materiałów uszorstniających wraz z wyjaśnieniem przyczyn zwiększonego zużycia.
· Po zakończeniu sezonu zimowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zbiorczą informację o łącznej ilości zużytych materiałów, z podziałem na ich rodzaje.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego punktu dyspozytorskiego lub osoby koordynatora do kontaktu telefonicznego z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o trudnościach związanych z prawidłowym utrzymaniem dróg. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu dróg, ich przejezdności oraz sposobu prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, zamiecie śnieżne, zawieje) Zamawiający wyda dyspozycję kolejnych wyjazdów. 
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwego stanu drogi Zamawiający może udokumentować stan drogi w szczególności poprzez dokumentację fotograficzną lub filmową wraz ze wskazaniem lokalizacji oraz godziny kontroli. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań odpowiednich do stwierdzonego stanu drogi i standardu jej utrzymania.
9.  Zamawiający wskaże wybranemu Wykonawcy dane kontaktowe osoby/osób upoważnionej/ych do przekazywania informacji o konieczności podjęcia czynności w zakresie zimowego utrzymania dróg. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań nie później niż w terminie 90 minut od chwili samodzielnego stwierdzenia wystąpienia zjawiska wymagającego podjęcia akcji zimowej albo od chwili otrzymania od Zamawiającego informacji o konieczności podjęcia działań – w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Przez podjęcie działań rozumie się faktyczne rozpoczęcie realizacji prac przy użyciu sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia. Termin 90 minut nie oznacza obowiązku zakończenia w tym czasie prac na wszystkich drogach objętych zamówieniem.
11. Jeżeli wystąpią opady ciągłe lub długotrwałe, rozpoczęcie działań nie oznacza wykonania jednokrotnych czynności w zakresie zimowego utrzymania dróg. Wykonawca w całym okresie trwania zjawiska zobowiązany jest prowadzić działania odpowiednie do jego intensywności oraz standardu utrzymania danej drogi. W przypadku gdy intensywność opadów śniegu, marznącego deszczu lub innych zjawisk zimowych powoduje znaczne utrudnienia w ruchu albo zagrożenie dla jego bezpieczeństwa, Wykonawca zobowiązany jest wykonywać kolejne przejazdy robocze na drogach lub odcinkach dróg wymagających ponownego podjęcia działań. W okresie trwania intensywnych lub długotrwałych zjawisk droga powinna być utrzymywana w sposób zapewniający w możliwie największym zakresie jej przejezdność oraz ograniczenie zagrożeń dla uczestników ruchu. Informacja o konieczności podjęcia działania – przekazana zostanie Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie (w tym połączenie głosowe i wiadomości tekstowe sms), mailowo lub pisemnie. 
12. Zamawiający informuje, że nie wlicza do zakresu zimowego utrzymania dojazdów do wskazanego obszaru odśnieżania. 
13. Minimalne wymagania w zakresie sprzętu, którym Wykonawca musi dysponować przy realizacji Części 1 zamówienia

Poniższy wykaz określa minimalny poziom wyposażenia sprzętowego wymagany od Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić taką liczbę i rodzaj sprawnego sprzętu, aby możliwe było wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganymi standardami zimowego utrzymania dróg, czasami reakcji oraz warunkami określonymi w OPZ. W przypadku warunków wymagających użycia większej liczby jednostek sprzętowych Wykonawca zapewnia dodatkowy sprzęt we własnym zakresie i na własny koszt.

1. Ciągnik rolniczy 4×4 o mocy minimum 80 KM, wyposażony w:
· pług klinowy i lemieszowy,
· rozsypywarkę przeznaczoną do zimowego utrzymania dróg,
· możliwość równomiernego dozowania soli drogowej, mieszanin NaCl z CaCl₂ oraz materiałów uszorstniających,
· regulację szerokości i intensywności posypywania
– minimum 1 szt.
2. Zestaw do zimowego utrzymania dróg wąskich, składający się z ciągnika rolniczego 4×4 o mocy minimum 80 KM, wyposażonego w:
· pług odpowiedni do szerokości obsługiwanych dróg,
· rozsypywarkę umożliwiającą stosowanie soli drogowej, mieszanin NaCl z CaCl₂ oraz materiałów uszorstniających,
· osprzęt umożliwiający sprawne dostosowanie zestawu do warunków terenowych
– minimum 1 szt.
3. Pługosolarka albo ciągnik wyposażony w pług lemieszowy oraz rozsypywarkę, umożliwiający odśnieżanie i zwalczanie śliskości przy użyciu materiałów przewidzianych w OPZ
– minimum 1 szt.
4. Koparko-ładowarka o mocy minimum 70 KM, przeznaczona w szczególności do usuwania zasp, pryzm śnieżnych oraz udrażniania odcinków dróg w trudnych warunkach
– minimum 1 szt.
5. Zamiatarka z funkcją zbierania zanieczyszczeń pozimowych, podczepiana do pojazdu samochodowego albo ciągnika rolniczego
– minimum 1 szt.


Wszystkie pojazdy i urządzenia wykorzystywane do realizacji zamówienia muszą być sprawne technicznie, przygotowane do pracy w warunkach zimowych oraz wyposażone w osprzęt umożliwiający prawidłowe wykonanie usług określonych w OPZ.
Spełnienie minimalnych wymagań sprzętowych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia dodatkowego sprzętu, jeżeli będzie on niezbędny do zachowania wymaganych standardów zimowego utrzymania dróg lub terminowego wykonania prac.
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7. Zasady stosowania materiałów do zwalczania śliskości zimowej

Podstawowym materiałem jest sól drogowa (NaCl). Dobór technologii należy prowadzić z uwzględnieniem aktualnej i prognozowanej temperatury powietrza, rodzaju i intensywności opadów oraz rzeczywistego stanu nawierzchni. Gmina nie dysponuje systemem ciągłego monitoringu temperatury nawierzchni, dlatego wartości temperatur wskazane w tabeli stanowią parametr operacyjny odnoszący się do temperatury powietrza i nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku reagowania na rzeczywiste warunki drogowe.

	Rodzaj działania
	Temperatura powietrza
	Środek / materiał
	Proporcja
	Orientacyjna dawka

	PROFILAKTYKA - zapobieganie gołoledzi, lodowicy, szronowi
	do -2°C
	NaCl
	100% NaCl
	do 15 g/m²

	PROFILAKTYKA - zapobieganie gołoledzi, lodowicy, szronowi
	-3 do -6°C
	NaCl
	100% NaCl
	15-20 g/m²

	PROFILAKTYKA - zapobieganie gołoledzi, lodowicy, szronowi
	-7 do -10°C
	NaCl
	100% NaCl
	20-30 g/m²

	PROFILAKTYKA - niska temperatura / ryzyko ograniczonej skuteczności NaCl
	poniżej -10°C
	sucha mieszanina NaCl + CaCl₂
	4:1; w trudniejszych warunkach 3:1
	15-20 g/m² mieszaniny chemicznej

	PROFILAKTYKA - zapobieganie przymarzaniu śniegu
	do -2°C
	NaCl
	100% NaCl
	do 10 g/m²

	PROFILAKTYKA - zapobieganie przymarzaniu śniegu
	-3 do -6°C
	NaCl
	100% NaCl
	10-15 g/m²

	PROFILAKTYKA - zapobieganie przymarzaniu śniegu
	-7 do -10°C
	NaCl
	100% NaCl
	15-20 g/m²

	LIKWIDACJA - gołoledź, lodowica, szron, śliskość pośniegowa, cienka warstwa śniegu/lodu
	do -2°C
	NaCl
	100% NaCl
	do 20 g/m²

	LIKWIDACJA - gołoledź, lodowica, szron, śliskość pośniegowa, cienka warstwa śniegu/lodu
	-3 do -6°C
	NaCl
	100% NaCl
	20-25 g/m²

	LIKWIDACJA - gołoledź, lodowica, szron, śliskość pośniegowa, cienka warstwa śniegu/lodu
	-7 do -10°C
	NaCl
	100% NaCl
	25-30 g/m²

	LIKWIDACJA - niska temperatura / ograniczona skuteczność NaCl
	poniżej -10°C
	sucha mieszanina NaCl + CaCl₂
	4:1 lub 3:1; w szczególnie trudnych warunkach 2:1
	20-30 g/m² mieszaniny chemicznej

	USZORSTNIANIE - ubity lub zlodowaciały śnieg / lód
	wg rzeczywistych warunków
	piasek do 2 mm albo kruszywo 1-4 mm / 2-8 mm
	-
	60-100 g/m²

	USZORSTNIANIE - strome podjazdy i zjazdy, pochylenie >4%, ostre łuki i inne miejsca szczególnie niebezpieczne
	szczególnie przy niskich temperaturach
	mieszanina chemiczna wg tabeli + materiał uszorstniający
	NaCl : CaCl₂ od 4:1 do 2:1 zależnie od warunków
	chemia wg tabeli + materiał uszorstniający 100-150 g/m²


Wykonawca zobowiązany jest dobierać rodzaj i dawkę środków chemicznych do rzeczywistych warunków atmosferycznych i drogowych, unikając zarówno stosowania dawek niewystarczających, jak i nieuzasadnionego nadmiernego stosowania środków chemicznych. Na odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, stromych podjazdach i zjazdach, ostrych łukach oraz innych miejscach szczególnie niebezpiecznych należy, gdy wymaga tego stan nawierzchni, stosować dodatkowo materiał uszorstniający. Podane w tabeli dawki mają charakter orientacyjnych wytycznych technologicznych i służą do doboru intensywności posypywania do występujących warunków. Zastosowanie dawki mieszczącej się w wartościach wskazanych w tabeli nie stanowi samoistnej podstawy do uznania usługi za wykonaną prawidłowo. Podstawowym kryterium oceny wykonania usługi jest osiągnięcie standardu zimowego utrzymania właściwego dla danej drogi.
Uwagi technologiczne: suchą mieszaninę NaCl z CaCl₂ należy przygotowywać możliwie bezpośrednio przed użyciem, w sposób zapewniający równomierne wymieszanie składników. Zastosowanie materiału uszorstniającego nie zastępuje obowiązku odśnieżenia jezdni. Wykonawca powinien dostosować rzeczywistą dawkę do rodzaju zjawiska, intensywności opadu, temperatury powietrza i stanu nawierzchni, z zachowaniem wymaganego standardu utrzymania drogi.


8. Raportowanie i kontrola

Raport dzienny z realizacji zimowego utrzymania dróg


	
	
	Data:
	

	
	
	

	Rodzaj dróg
	Liczba km wykonanych w ramach ZUD
	Uwagi

	drogi powiatowe
	
	


Przez liczbę kilometrów wykonanych w ramach ZUD rozumie się sumę faktycznie wykonanych przejazdów roboczych na drogach objętych zamówieniem
Rodzaj wykonywanych prac:   
☐ odśnieżanie   
☐ zwalczanie śliskości   
☐ działania prewencyjne
Zastosowany materiał:
☐ NaCl   
☐ NaCl + CaCl2   
☐ materiał uszorstniający
☐ mieszanka piaskowo - solna
	Osoba sporządzająca:
	
	
	

	
	
	
	Podpis osoby sporządzającej:



Dane wykazane w raporcie powinny być możliwe do zweryfikowania na podstawie zapisów GPS. System GPS powinien umożliwiać ustalenie co najmniej trasy przejazdu pojazdu oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia przejazdu. Dane GPS Wykonawca udostępnia Zamawiającemu na jego żądanie.

W przypadku kontroli stanu drogi przez Zamawiającego Wykonawca może przedstawić dane GPS, dokumentację własną lub inne informacje dotyczące warunków drogowych i atmosferycznych w czasie objętym kontrolą.





CZĘŚĆ NR 2: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Stara Kamienica 
w sezonie 2026/2027

1. Opis przedmiotu zamówienia
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Stara Kamienica w szczególności polega na: 
1) oczyszczaniu ze śniegu oraz błota pośniegowego nawierzchni wyznaczonych dróg gminnych (jezdnia, chodniki, pobocza utwardzone z kostki brukowej betonowej lub kamiennej, zatoki autobusowe, mijanki) położonych w granicach administracyjnych gminy Stara Kamienica w celu zachowania ich bezpiecznej przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego; 
2) zwalczaniu śliskości drogi do stanu umożliwiającego bezpieczną przejezdność oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego, wyznaczonych dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych gminy Stara Kamienica, przy użyciu soli drogowej (NaCl), a w warunkach niskich temperatur – mieszaniny soli drogowej z chlorkiem wapnia (CaCl₂). W miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz w trudnych warunkach drogowych dopuszcza się dodatkowo stosowanie materiałów uszorstniających lub mieszaniny materiału uszorstniającego z solą drogową, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym OPZ;
3) usunięciu zanieczyszczeń pozimowych z jezdni, chodników i poboczy oraz studzienek ściekowych po zakończeniu sezonu zimowego 2026/2027
4) utrzymanie całodobowej dostępności oraz gotowości (dyżuru) do podjęcia akcji zimowego utrzymania.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z warunkami podanymi w specyfikacji wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia, aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi  lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Materiały do realizacji zamówienia Wykonawca gromadzi we własnym zakresie. Na stosowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość, parametry oraz możliwość zastosowania do zimowego utrzymania dróg zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ.
Zakres prac, wskazany w ust. 1 pkt 1-2, będzie realizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2027 r.
Zakres prac, wskazany w ust. 1 pkt 3, będzie realizowany w terminie od dnia 01.05.2027 r. do dnia 15.05.2027 r.
W przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi, Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy pojazd aby zapewnić utrzymanie dróg. Sprzęt zastępczy powinien zostać skierowany do realizacji zadania bez zbędnej zwłoki, w czasie umożliwiającym zachowanie wymaganego standardu zimowego utrzymania dróg. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego pojazdu oraz kierowcy, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego zimowego utrzymania dróg.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić i przekazywać Zamawiającemu raporty dzienne z realizacji zimowego utrzymania dróg, według wzoru określonego w pkt 8 OPZ – Raportowanie i kontrola. W raporcie należy odrębnie wykazać liczbę kilometrów wykonanych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych. Dane wykazane w raporcie powinny być możliwe do zweryfikowania na podstawie zapisów GPS.

2. KODY CPV 
Główny przedmiot:
      90620000-9 Usługi odśnieżania 
Dodatkowe przedmioty: 
      90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
90611000-3 Usługi sprzątania ulic

3. Definicje
Ilekroć w niniejszym OPZ jest mowa o:
1. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Stara Kamienica.
2. Wykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący na podstawie zawartej umowy usługę zimowego utrzymania dróg objętych niniejszym OPZ.
3. zimowym utrzymaniu dróg (ZUD) – należy przez to rozumieć działania związane w szczególności z odśnieżaniem, usuwaniem błota pośniegowego, zapobieganiem i zwalczaniem śliskości zimowej, utrzymaniem przejezdności dróg oraz wykonywaniem działań prewencyjnych.
4. przejezdności drogi – należy przez to rozumieć stan drogi umożliwiający przejazd pojazdów dopuszczonych do ruchu, przy zachowaniu ostrożności odpowiedniej do panujących warunków zimowych. Przejezdność drogi nie oznacza obowiązku zapewnienia nawierzchni całkowicie wolnej od śniegu, lodu lub błota pośniegowego, z zastrzeżeniem wymagań wynikających ze standardu zimowego utrzymania właściwego dla danej drogi.
5. standardzie zimowego utrzymania drogi – należy przez to rozumieć określony w OPZ wymagany sposób i zakres odśnieżania oraz zwalczania śliskości zimowej, wraz z dopuszczalnymi odstępstwami i terminami ich usunięcia, właściwy dla danej drogi lub jej odcinka.
6. śliskości zimowej – należy przez to rozumieć zmniejszenie przyczepności nawierzchni drogi spowodowane w szczególności występowaniem gołoledzi, lodowicy, szronu, szadzi, śliskości pośniegowej, ubitego lub zlodowaciałego śniegu albo innych zjawisk związanych z warunkami zimowymi.
7. podjęciu działań – należy przez to rozumieć faktyczne rozpoczęcie realizacji czynności zimowego utrzymania dróg przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonania zamówienia, w szczególności rozpoczęcie przejazdu w celu odśnieżania, zwalczania śliskości lub wykonania działań prewencyjnych.
8. czasie reakcji – należy przez to rozumieć okres liczony od chwili stwierdzenia wystąpienia zjawiska wymagającego podjęcia działań lub od chwili otrzymania przez Wykonawcę informacji od Zamawiającego o konieczności podjęcia działań – do chwili faktycznego rozpoczęcia realizacji usługi. Czas reakcji nie jest czasem wymaganym do zakończenia prac na wszystkich drogach objętych zamówieniem.
9. działaniach prewencyjnych – należy przez to rozumieć działania podejmowane przed wystąpieniem przewidywanego zjawiska atmosferycznego lub drogowego, mające na celu zapobieganie powstaniu śliskości zimowej albo ograniczenie przymarzania śniegu do nawierzchni.
10. odcinkach priorytetowych – należy przez to rozumieć drogi lub ich odcinki, które zgodnie z OPZ powinny być utrzymywane w pierwszej kolejności ze względu na ich znaczenie komunikacyjne, standard zimowego utrzymania, obsługę komunikacji publicznej, warunki terenowe lub szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu.
11. miejscach szczególnie niebezpiecznych – należy przez to rozumieć w szczególności skrzyżowania, skrzyżowania z liniami kolejowymi, mosty, przepusty, przystanki autobusowe, odcinki o pochyleniu powyżej 4%, strome podjazdy i zjazdy, ostre łuki oraz inne miejsca, w których ze względu na warunki terenowe lub drogowe występuje zwiększone ryzyko utraty przyczepności albo utrudnienia ruchu.
12. warunkach szczególnie trudnych lub ekstremalnych – należy przez to rozumieć występowanie zjawisk atmosferycznych o intensywności lub czasie trwania powodujących istotne utrudnienie prowadzenia zimowego utrzymania dróg, w szczególności intensywnych lub długotrwałych opadów śniegu, zawiei, zamieci śnieżnych, marznących opadów, nagłego oblodzenia lub silnego wiatru powodującego nawiewanie śniegu na jezdnię.
13. soli drogowej (NaCl) – należy przez to rozumieć sól przeznaczoną do zimowego utrzymania dróg, stosowaną jako podstawowy środek chemiczny do zapobiegania i zwalczania śliskości zimowej.
14. mieszaninie chemicznej – należy przez to rozumieć mieszaninę soli drogowej NaCl z technicznym chlorkiem wapnia CaCl₂, stosowaną zgodnie z zasadami określonymi w OPZ.
15. materiale uszorstniającym – należy przez to rozumieć materiał mineralny stosowany pomocniczo w celu zwiększenia przyczepności nawierzchni, w szczególności piasek lub dopuszczone w OPZ kruszywo.
16. mieszaninie piaskowo-solnej – należy przez to rozumieć mieszaninę materiału uszorstniającego z solą drogową, stosowaną pomocniczo w szczególnie trudnych warunkach drogowych oraz w miejscach szczególnie niebezpiecznych, jeżeli zastosowanie samego środka chemicznego nie zapewnia wymaganych warunków przyczepności.
17. jednostronnym odśnieżaniu – należy przez to rozumieć wykonanie odśnieżania całej szerokości jezdni w ramach jednego przejazdu roboczego sprzętu zimowego utrzymania, stosowanego w szczególności na drogach wąskich, których szerokość umożliwia skuteczne oczyszczenie nawierzchni w jednym przejeździe.
18. obustronnym odśnieżaniu – należy przez to rozumieć wykonanie odśnieżania całej szerokości jezdni w ramach dwóch przejazdów roboczych sprzętu zimowego utrzymania, stosowanego w szczególności na drogach szerszych, których szerokość wymaga wykonania przejazdu w obu kierunkach lub dwóch przejazdów roboczych w celu skutecznego oczyszczenia całej szerokości nawierzchni.
4. Zakres rzeczowy zamówienia dla Części 2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Stara Kamienica – Standard III i IV

	L.p.
	Numer drogi
	Przebieg
	Kilometraż
	Długość w km
	Szerokość jezdni
	Powierzchnia m2
	Standard odśnieżania

	1
	2762D
	Droga nr 2762 D od dr 2763 D w Kromnowie (rondo) do dr nr 2513 D tj. do Kopaniec rondo
(odśnieżanie i usuwanie śliskości realizowane jest na wyżej wymienionym odcinku drogi na całej szerokości jezdni tj. obustronne odśnieżanie)
	0+000-2+400
	2,400
	5 m
	12 000
	III

	2
	113254
	Od ronda w Kopańcu w górę
	0+000- 2+400
	2,400
	3 m
	7 200
	IV

	3
	113243
	od dr pow. 2513 D w Chromcu w stronę straży pożarnej i leśniczówki następnie w stronę Antoniowa przy kaplicy droga nr 113241 do dr. pow. 2513D w Antoniowie
	0+000 – 1+700
	1,700
	3 m
	5 100
	IV

	4
	113248
	przy nr 14, droga nr 113250 przy placu zabaw oraz droga nr 113244 przy nr 32 w miejscowości Chromiec
	0+000 – 1,900
	1,900
	3 m
	5 700
	IV

	5
	113248
	od nr 1 przy drodze powiatowej nr 2513 D w górę w stronę nr 81
	0+000 – 0+750
	0,750
	3 m
	2 250
	IV

	6
	113261
	Droga nr 113261 od dr pow. 2774 D w Nowej Kamienicy w części dolnej oraz górnej części do kolonii Kwieciszowice droga pow. nr 2492 D
	0+000 – 4+000
	4,000
	3 m
	12 000
	IV

	7
	113277
	od dr pow. 2774 D w Starej Kamienicy (ul. Górna, ul. Rubinowa, ul Rowerowa) do drogi pow. nr 2763 D do drogi powiatowej nr 2647 D
	0+000 – 1+700
	1,700
	3 m
	5 100
	IV

	8
	113279
	ul. Spacerowa od dr pow. 2763 D w Starej Kamienicy
	0+000 – 2+400
	2,400
	3 m
	7 200
	IV

	9
	113275
	ul. Kasztelańska od dr. pow. nr 2492 D w Starej Kamienicy do drogi powiatowej nr 2774 D (ul. Zamkowa) w Starej Kamienicy
	0+000 – 0+450
	0,450
	3 m
	1 350
	IV

	10
	113267
	od dr pow. nr 2723 D w Rybnicy (wiadukt) do dr pow. nr 2774 D dalej droga nr 113264 do dr kr. nr 30
	0+000 – 2+800
	2,800
	3 m
	8 400
	IV

	11
	113272
	(ul. Spokojna) od drogi powiatowej nr 2774 D
	0+000 – 0+800
	0,800
	3 m
	2 400
	IV

	12
	113283
	ul. Szkolna od dr. kr. nr DK 3 w Wojcieszycach do dr pow. 2647 D (ul. Uzdrowiskowa) w Wojcieszycach
	0+000 – 0+750
	0,750
	3 m
	2 250
	IV

	13
	113281
	ul. Nasturcjowa od DK 3 (ul. Jeleniogórska) w Wojcieszycach do drogi pow. 2647 D (ul. Karkonoska) w Wojcieszycach
	0+000 – 0+550
	0,550
	3 m
	1 650
	IV

	14
	113280
	ul. Topolowa od drogi pow. 2647 D (ul. Karkonoska) w Wojcieszycach
	0+000 – 0+700
	0,700
	3 m
	2 100
	IV

	15
	0203
	Droga w Barcinku od drogi pow. nr 2763 D (żelazny most) od numeru nr 89 w stronę DK30
	0+000 – 0+900
	0,900
	3 m
	2 700
	IV

	16
	0207
	w stronę szkoły w Barcinku od drogi powiatowej nr 2763 D
	0+000 – 0+100
	0,100
	3 m
	 300
	IV

	17
	0204
	W Barcinku od nr 16 (żelazny most) do dr. kr. nr DK 30
	0+000 – 0+300
	0,300
	3 m
	 900
	IV

	18
	113256
	od drogi powiatowej nr 2763 D do drogi powiatowej nr 2513 D w miejscowości Kromnów
	0+000 – 0+550
	0,550
	3 m
	1 650
	IV

	
	odśnieżanie i usuwanie śliskości realizowane jest na wyżej wymienionych odcinkach dróg (od pkt. 2 do pkt. 18) na całej szerokości jezdni tj. jednostronne odśnieżanie
	25,150
	
	80 250
	




Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Stara Kamienica – Standard V


	L.p.
	Numer drogi
	Przebieg
	Kilometraż
	Długość w km
	Szerokość
	Powierzchnia m2 
	Standard
Odśnieżania

	1
	0104
	Od drogi powiatowej nr 2513D w stronę budynku nr 40 w Antoniowie
	0+000 – 0+240
	0,240
	3 m
	720
	V

	2
	113240
	Od drogi powiatowej nr 2513D w stronę budynku nr 4 w Antoniowie
	0+000 – 0+300
	0,300
	3 m
	900
	V

	3
	113253
	Od drogi powiatowej nr 2763D w stronę budynków 132 i 134 w Barcinku
	0+000 – 0+400
	0,400
	3 m
	1 200
	V

	4
	11322 i 207
	Od drogi krajowej nr DK30 w stronę budynku nr 123a w Barcinku
	0+000 – 0+400
	0,400
	3 m
	1 200
	V

	5
	0205
	Od drogi powiatowej nr 2763D w stronę budynku nr 43a w Barcinku
	0+000 – 0+300
	0,300
	3 m
	900
	V

	6
	0216
	Od drogi powiatowej nr 2763D przy budynku nr 55c w stronę 46 do drogi powiatowej nr 2763D w Barcinku
	0+000 – 0+400
	0,400
	3 m
	1 200
	V

	7
	113248 - 0309
	Od drogi gminnej nr 113244 w stronę budynku nr 51 w Chromcu
	0+000 – 0+100
	0,100
	3 m
	300
	V

	8
	0314
	Od drogi gminnej nr 113248 w stronę budynku nr 79 w Chromcu
	0+000 – 0+220
	0,220
	3 m
	660
	V

	9
	113251
	Od drogi powiatowej nr 2513D w Chromcu do budynku nr 3 w Kopańcu (Międzylesie)
	0+000 – 1+000
	1,000
	3 m
	3 000
	V

	10
	0405
	Od drogi powiatowej nr 2762D do budynku nr 24 w Kopańcu
	0+000 – 0+150
	0,150
	3 m
	450
	V

	11
	0408
	Od drogi powiatowej nr 2762D do budynku nr 15 w Kopańcu
	0+000 – 0+200
	0,200
	3 m
	600
	V

	12
	0403
	Od drogi gminnej nr 113254 w stronę budynku nr 137 w Kopańcu
	0+000 – 0+250
	0,250
	3 m
	750
	V

	13
	113258
	Od drogi powiatowej nr 2763D w stronę budynku nr 18 w Kromnowie
	0+000 – 0+050
	0,050
	3 m
	150
	V

	14
	0507
	Od drogi powiatowej nr 2763D w stronę budynku nr 25 w Kromnowie
	0+000 – 0+100
	0,100
	3 m
	300
	V

	15
	0517
	Od drogi powiatowej nr 2763D w stronę budynku nr 47e w Kromnowie
	0+000 – 0+100
	0,100
	3 m
	300
	V

	16
	113255
	Od drogi powiatowej nr 2763D w stronę budynku nr 64 w Kromnowie
	0+000 – 0+600
	0,600
	3 m
	1 800
	V

	17
	0515
	Od drogi powiatowej nr 2763D w stronę budynku nr 67 w Kromnowie
	0+000 – 0+375
	0,350
	3 m
	1 050
	V

	18
	0809
	Od drogi powiatowej nr 2774D w stronę budynku nr 166e w Rybnicy
	0+000 – 0+650
	0,650
	3 m
	1 950
	V

	19
	113266
	Od drogi powiatowej nr 2774D przy remizie w stronę budynku nr 34 w Rybnicy
	0+000 – 0+350
	0,350
	3 m
	1 050
	V

	20
	113269
	Od drogi gminnej nr 113267 w stronę budynku nr 124 w Rybnicy 
	0+000 – 0+300
	0,300
	3 m
	900
	V

	21
	113268
	Od drogi gminnej nr 113267 od budynku nr 47 w stronę budynku nr 120 w Rybnicy
	0+000 – 0+470
	0,470
	3 m
	1 410
	V

	22
	0812
	Od drogi powiatowej nr 2723D w stronę budynku nr 85d i 54 w Rybnicy
	0+000 – 0+800
	0,800
	3 m
	2 400
	V

	23
	113270
	Od drogi powiatowej nr 2723D (wiadukt) koło budynku nr 74 w stronę budynku nr 81 następnie do nr 92 i w stronę drogi gminnej nr 113267 (wiadukt) w Rybnicy
	0+000 – 1+100
	1,100
	3 m
	3 300
	V

	24
	113265
	Od drogi powiatowej nr 2774D w stronę budynku nr 152 w Rybnicy
	0+000 – 0+350
	0,350
	3 m
	1 050
	V

	25
	0915
	Od drogi gminnej nr 113264 w Rybnicy w stronę Starej Kamienicy do skrzyżowania z ul. Malachitową w Starej Kamienicy
	0+000 – 2+000
	2,000
	3 m
	6 000
	V

	26
	Ul. Agatowa
	Od drogi powiatowej nr 2763D ul. Kamienicka w stronę budynku nr  5 w Starej Kamienicy 
	0+000 – 0+130
	0,130
	3 m
	390
	V

	27
	Ul. Bazaltowa
	Od drogi powiatowej nr 2763D ul. Kamienicka w stronę budynku nr 2 w Starej Kamienicy
	0+000 – 0+130
	0,130
	3 m
	390
	V

	28
	Ul. Diamentowa
	Od drogi powiatowej nr 2763D ul. Kamienicka w stronę budynku nr 20a w Starej Kamienicy
	0+000 – 0+150
	0,150
	3 m
	450
	V

	29
	Ul. Granitowa
	Od drogi powiatowej nr 2763D ul. Kamienicka w stronę budynku nr 10 w Starej Kamienicy
	0+000 – 0+180
	0,180
	3 m
	540
	V

	30
	Ul. Koralowa
	Od drogi powiatowej nr 2763D ul. Kamienicka w stronę budynku nr 7 w Starej Kamienicy
	0+000 – 0+150
	0,150
	3 m
	450
	V

	31
	Ul. Basztowa
	Od drogi powiatowej nr 2763D ul. Kamienicka w stronę drogi powiatowej nr 2774D ul. Zamkowa w Starej Kamienicy
	0+000 – 0+360
	0,360
	3 m
	1 080
	V

	32
	Ul. Malachitowa
	Od drogi gminnej ul. Rowerowa w stronę budynku nr 14 w Starej Kamienicy
	0+000 – 0+320
	0,320
	3 m
	960
	V

	33
	Ul. Karkonoska
	Od drogi powiatowej nr 2647D ul. Izerska w stronę budynku nr 1 i następnie w stronę budynku nr 23 do drogi powiatowej nr 2647D w Starej Kamienicy
	0+000 – 0+600
	0,600
	3 m
	1 800
	V

	34
	Ul.  Młyńska
	Od drogi powiatowej nr 2647D ul. Izerska w stronę budynku nr 11
	0+000 – 0+500
	0,500
	3 m
	1 500
	V

	35
	113261
	Od drogi gminnej nr 113261 w stronę stacji pkp Kwieciszowice w Nowej Kamienicy
	0+000 – 0+430
	0,430
	3 m
	1 290
	V

	36
	113259
	Od drogi powiatowej nr 2492D w stronę budynku nr 1 (kozi dołek) w Małej Kamienicy
	0+000 – 0+600
	0,600
	3 m
	1 800
	V

	37
	113260
	Od drogi powiatowej nr 2773D od budynku nr 34 w stronę budynku nr 57 w Małej Kamienicy
	0+000 – 0+450
	0,450
	3 m
	1 350
	V

	38
	0605
	Od drogi powiatowej nr 2492D w stronę budynku nr 93 następnie do budynku nr 87 w Małej Kamienicy (Sosnka)
	0+000 – 0+500
	0,500
	3 m
	1 500
	V

	39
	Ul. Tulipanowa
	Od drogi gminnej ul. Topolowa w stronę budynku nr 14 w Wojcieszycach
	0+000 – 0+180
	0,180
	3 m
	540
	V

	40
	Ul. Sasankowa
	Od drogi powiatowej nr 2647D w stronę budynku stolarni w Wojcieszycach
	0+000 – 0+250
	0,250
	3 m
	750
	V

	41
	Ul. Orzechowa
	Od drogi powiatowej nr 2647D ul. Karkonoska w stronę budynku nr 11 w Wojcieszycach
	0+000 – 0+430
	0,430
	3 m
	1 290
	V

	42
	Ul. Kościelna
	Od drogi powiatowej nr 2647D do drogi rowerowej w Wojcieszycach
	0+000 – 0+200
	0,200
	3 m
	600
	V

	43
	Ul. Jaworowa
	Od drogi krajowej nr DK3 w stronę budynku nr 10 w Wojcieszycach
	0+000 – 0+200
	0,200
	3 m
	600
	V

	44
	Ul. Jabłoniowa
	Od drogi krajowej nr DK3 w stronę budynku nr 11 w Wojcieszycach
	0+000 – 0+550
	0,550
	3 m
	1 650
	V

	45
	Ul. Olchowa
	Od drogi krajowej nr DK3 w stronę budynku nr 15 w Wojcieszycach
	0+000 – 0+600
	0,600
	3 m
	1800
	V

	46
	Ul. Platanowa
	Od drogi krajowej nr DK3 w stronę ul. Pistacjowej przy budynku nr 6 w Wojcieszycach
	0+000 – 0+350
	0,350
	3 m
	1 050
	V

	47
	Ul. Leszczynowa
	Od drogi krajowej DK3 w stronę budynku nr 12 następnie w stronę budynku nr 25 w Wojcieszycach
	0+000 – 0+450
	0,450
	3 m
	1 350
	V

	48
	Ul. Leszczynowa
	Od drogi gminnej ul. Szkolna w stronę budynku nr 5 w Wojcieszycach
	0+000 – 0+300
	0,300
	3 m
	900
	V

	49
	Ul. Lipowa
	Od drogi gminnej ul. Szkolna w stronę budynku nr 10 w Wojcieszycach
	0+000 – 0+300
	0,300
	3 m
	900
	V

	50
	Ul. Frezjowa
	Od drogi powiatowej ul. Uzdrowiskowa w stronę budynku nr 10 w Wojcieszycach
	0+000 – 0+250
	0,250
	3 m
	750
	V

	51
	Ul. Dębowa
	Od drogi powiatowej ul. Uzdrowiskowa w stronę budynku nr 27 w Wojcieszycach
	0+000 – 0+220
	0,220
	3 m
	660
	V

	52
	Ul. Czereśniowa
	Od drogi powiatowej ul. Uzdrowiskowa przez ul. Czereśniową w stronę budynku nr 15 na ul. Bukowej w Wojcieszycach
	0+000 – 1+400
	1,400
	3 m
	4 200
	V

	53
	Ul. Akacjowa
	Od drogi powiatowej ul. Uzdrowiskowa w stronę budynku nr 32 w Wojcieszycach
	0+000 – 0+900
	0,900
	3 m
	2 700
	V

	54
	Ul. Brzozowa
	Od drogi powiatowej ul. Uzdrowiskowa w stronę budynku nr 11
	0+000 – 0+220
	0,220
	3 m
	660
	V

	
	odśnieżanie i usuwanie śliskości realizowane jest na wyżej wymienionych odcinkach dróg na całej szerokości jezdni tj. jednostronne odśnieżanie
	22,480
	3 m
	67 440
	



Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na wyżej wymienionych odcinkach dróg realizowane jest na całej szerokości jezdni. Ze względu na szerokość jezdni do 3 m przyjmuje się, że utrzymanie całej szerokości drogi może być realizowane w ramach jednego przejazdu roboczego, za wyjątkiem drogi nr 2762D gdzie ze względu na szerokość jezdni przyjmuje się konieczność wykonania dwóch przejazdów roboczych w celu objęcia utrzymaniem całej szerokości drogi.

Uzupełniający wykaz chodników, parkingu i zatok autobusowych objętych zimowym utrzymaniem
Poniższy wykaz stanowi uzupełnienie zakresu rzeczowego zamówienia określonego w niniejszym OPZ i wskazuje dodatkowe lokalizacje chodników, parkingu oraz zatok autobusowych objętych zimowym utrzymaniem. Wykaz nie ma charakteru zamkniętego i nie ogranicza obowiązków Wykonawcy wyłącznie do miejsc w nim wymienionych. Wykonawca zobowiązany jest również do zimowego utrzymania pozostałych elementów i miejsc objętych zakresem OPZ, zgodnie z wymaganiami i standardem właściwym dla danej drogi.

	L.p.
	Lokalizacja
	Rodzaj elementu
	Długość / powierzchnia
	Standard / uwagi

	1
	Stara Kamienica za budynkiem przy ulicy Kamienicka nr 9
	parking/gminna
	400 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie

	
	
	Łączna ilość
	4070 m2
	

	2
	Barcinek nr 91
	zatoka autobusowa/gminna
	70 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie – standard IV

	3
	Stara kamienica przy starym OSP
	zatoka autobusowa/gminna
	70 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie – standard II

	4
	Wojcieszyce Pętla
	zatoka autobusowa/gminna
	50 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie – standard III

	5
	Antoniów – Przystanek 
	zatoka autobusowa/gminna
	40 m2
	odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchni wskazanej w wykazie – standard III

	
	
	Łączna ilość
	230 m2
	


5. Standardy zimowego utrzymania dróg
Drogi objęte przedmiotem zamówienia utrzymywane są według standardów III, IV i V określonych poniżej. Standard właściwy dla poszczególnych dróg i odcinków dróg wskazany został w części OPZ określającej zakres rzeczowy zamówienia. Zakres utrzymania obejmuje jezdnie, chodniki, obiekty mostowe, pobocza utwardzone, zatoki autobusowe i mijanki, w zakresie właściwym dla standardu przypisanego danej drodze. Zwalczanie śliskości prowadzi się na odcinkach i w miejscach wymagających podjęcia działań, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań, skrzyżowań z liniami kolejowymi, odcinków o pochyleniu powyżej 4%, przystanków autobusowych oraz innych miejsc szczególnie niebezpiecznych. Przez odśnieżenie jezdni na całej szerokości rozumie się odśnieżenie całej szerokości istniejącej nawierzchni utwardzonej, bez obowiązku odśnieżania poboczy nieutwardzonych, chyba że OPZ stanowi inaczej.

	Standard
	Wymagany stan jezdni
	Dopuszczalne odstępstwa po ustaniu opadów śniegu
	Dopuszczalne odstępstwa w zakresie śliskości zimowej

	III
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone w szczególności na skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, przystankach autobusowych oraz innych miejscach wskazanych przez zarządcę drogi.
	Śnieg luźny – do 2 godzin. Śnieg zajeżdżony – dopuszczalny. Zaspy i języki śnieżne – do 4 godzin. Dopuszcza się utrudnienia dla samochodów osobowych.
	W miejscach objętych zwalczaniem śliskości: gołoledź – do 2 godzin; szron – do 3 godzin; szadź – do 3 godzin; śliskość pośniegowa – do 3 godzin; lodowica – do 2 godzin.

	IV
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
	Śnieg luźny – do 5 godzin. Śnieg zajeżdżony – dopuszczalny. Języki śnieżne – dopuszczalne. Zaspy – do 4 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 5 godzin.
	W miejscach objętych zwalczaniem śliskości: gołoledź – do 4 godzin; śliskość pośniegowa – do 6 godzin; lodowica – do 4 godzin.

	V
	Jezdnia odśnieżana w miejscach występowania zasp. Należy zapewnić co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Zwalczanie śliskości prowadzone na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
	Śnieg luźny – do 8 godzin. Śnieg zajeżdżony – dopuszczalny. Nabój śnieżny – dopuszczalny. Zaspy – do 8 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.
	W miejscach objętych zwalczaniem śliskości: gołoledź – do 8 godzin.



Czasy określone w tabeli dotyczą doprowadzenia drogi do wymaganego standardu po ustaniu opadów lub od stwierdzenia występowania danego rodzaju śliskości zimowej, z uwzględnieniem zasad dotyczących warunków szczególnie trudnych lub ekstremalnych określonych w niniejszym OPZ.
W okresie trwania ciągłych lub intensywnych opadów śniegu, zawiei, zamieci, marznących opadów albo innych szczególnie trudnych warunków atmosferycznych dopuszcza się czasowe występowanie śniegu, błota pośniegowego lub śliskości, pod warunkiem prowadzenia przez Wykonawcę działań odpowiednich do występujących warunków i standardu danej drogi.

6. Ogólne zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 
1. Wykonawca będzie przystępował do wykonania usługi bez dyspozycji Zamawiającego w celu utrzymania przejezdności dróg i umożliwienia użytkownikom dróg dojazdu do pracy. Zakłada się, że droga nr 2762D powinna być przejezdna do godz. 6:00. Każdorazowo wymaga się przejezdności ww. drogi w godzinach 5.00 – 8.00 oraz 14.00 – 17.00. Zakłada się, że drogi gminne o standardzie IV powinny być przejezdne do godz. 7:00. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od niniejszych zapisów w przypadku występowania ,,ekstremalnych warunków pogodowych”. O kwalifikacji warunków pogodowych do ,,ekstremalnych” decydował będzie Zamawiający. Droga 2762D wskazana w niniejszym punkcie stanowi odcinek priorytetowy w rozumieniu niniejszego OPZ.
2. Wykonawca podejmujący się świadczenia usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg przejmuje na siebie obowiązek odśnieżania i posypywania dróg, zapewniając całodobową gotowość do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (dni robocze i święta) po wystąpieniu opadów śniegu lub marzącego deszczu, lub stwierdzeniu wystąpienia śliskości zimowej na drogach gminnych, a także po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o konieczności podjęcia działań w tym zakresie. Wykonawca – w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – zapewnia stałe utrzymanie w pełnej gotowości technicznej środków sprzętowych wraz z osprzętem. 
3. Działania prewencyjne podejmuje się w przypadku prognoz wskazujących na realne ryzyko wystąpienia śliskości zimowej lub przymarzania śniegu do nawierzchni. W przypadku wystąpienia takich prognoz Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań prewencyjnych przed rozpoczęciem przewidywanego zjawiska. Wyjazd sprzętu powinien nastąpić z takim wyprzedzeniem, aby rozpoczęcie zabezpieczania odcinków priorytetowych nastąpiło co do zasady około 60 minut przed prognozowanym wystąpieniem zjawiska. Wykonawca w pierwszej kolejności zabezpiecza odcinki priorytetowe, odcinki o pochyleniu podłużnym powyżej 4%, strome podjazdy i zjazdy, skrzyżowania, przystanki autobusowe, ostre łuki oraz inne miejsca szczególnie niebezpieczne. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia prognoz meteorologicznych i ostrzeżeń IMGW oraz do uwzględniania aktualnej i prognozowanej temperatury powietrza, rodzaju przewidywanego zjawiska oraz rzeczywistych warunków występujących na obsługiwanych drogach.
4. Przy wykonywaniu usługi zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia śniegu z całej szerokości jezdni oraz terenów przyległych (zatoki autobusowe, mijanki). Nawierzchnie jezdni oczyszcza się ze śniegu poprzez zgarnięcie zalegającej pokrywy śnieżnej odpowiednio dociśniętym pługiem. Wykonawca powinien skutecznie zapobiegać powstaniu naboi lodowych na jezdni, a w przypadku nieuniknionego pojawienia się naboju zobowiązany jest do niezwłocznego jego usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności związane z odśnieżaniem w taki sposób, aby nie utrudniać użytkownikom sąsiednich terenów korzystania z nich. Zakazuje się wykonywania czynności odśnieżania mechanicznego z nadmierną prędkością pojazdu z pługiem. 
5. Zabezpieczenie materiałów do zwalczania śliskości leży po stronie Wykonawcy. Podstawową technologią zwalczania śliskości zimowej jest stosowanie soli drogowej (NaCl). Stosowanie materiałów uszorstniających lub mieszanin piaskowo-solnych nie stanowi podstawowej technologii zimowego utrzymania dróg i może być stosowane pomocniczo, jeżeli wymagają tego rzeczywiste warunki drogowe, w szczególności na stromych podjazdach i zjazdach, odcinkach o znacznym pochyleniu, ostrych łukach oraz w miejscach występowania ubitego lub zlodowaciałego śniegu, lodu albo utraty przyczepności. W warunkach niskich temperatur, w szczególności przy prognozowanym lub występującym spadku temperatury powietrza poniżej -10°C oraz w przypadku ograniczonej skuteczności samego NaCl, należy stosować suchą mieszaninę NaCl z technicznym chlorkiem wapnia (CaCl₂) w postaci stałej (płatki lub granulat), przygotowaną w sposób zapewniający możliwie jednorodne wymieszanie składników. W zależności od warunków dopuszcza się proporcje wagowe NaCl : CaCl₂ 4:1 lub 3:1, a w szczególnie trudnych warunkach 2:1. Na odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, stromych podjazdach i zjazdach, ostrych łukach oraz innych miejscach szczególnie niebezpiecznych, w przypadku występowania ubitego lub zlodowaciałego śniegu, lodu albo utraty przyczepności, mieszaninę środków chemicznych należy uzupełnić materiałem uszorstniającym. Jako materiał uszorstniający dopuszcza się piasek o uziarnieniu do 2 mm, kruszywo o uziarnieniu 1-4 mm lub 2-8 mm. Kruszywo 2-8 mm może być stosowane w szczególności do uszorstniania ubitego lub zlodowaciałego śniegu na stromych podjazdach i zjazdach oraz w innych miejscach szczególnie niebezpiecznych. Materiały uszorstniające nie mogą zawierać zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. CaCl₂ należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem. Szczegółowe zasady doboru materiałów i dawek określa pkt 8 OPZ – Zasady stosowania materiałów do zwalczania śliskości zimowej.
6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zużycia materiałów stosowanych do zimowego utrzymania dróg. 
· Na żądanie Zamawiającego, w szczególności w przypadku stwierdzenia zużycia materiałów istotnie odbiegającego od wielkości przyjętych do kalkulacji oferty, Wykonawca przedstawi informację o ilości zużytej soli drogowej NaCl, chlorku wapnia CaCl₂ oraz materiałów uszorstniających wraz z wyjaśnieniem przyczyn zwiększonego zużycia.
· Po zakończeniu sezonu zimowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zbiorczą informację o łącznej ilości zużytych materiałów, z podziałem na ich rodzaje.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego punktu dyspozytorskiego lub osoby koordynatora do kontaktu telefonicznego z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o trudnościach związanych z prawidłowym utrzymaniem dróg. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu dróg, ich przejezdności oraz sposobu prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, zamiecie śnieżne, zawieje) Zamawiający wyda dyspozycję kolejnych wyjazdów. 
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwego stanu drogi Zamawiający może udokumentować stan drogi w szczególności poprzez dokumentację fotograficzną lub filmową wraz ze wskazaniem lokalizacji oraz godziny kontroli. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań odpowiednich do stwierdzonego stanu drogi i standardu jej utrzymania.
9. Zamawiający wskaże wybranemu Wykonawcy dane kontaktowe osoby/osób upoważnionej/ych do przekazywania informacji o konieczności podjęcia czynności w zakresie zimowego utrzymania dróg. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań nie później niż w terminie 90 minut od chwili samodzielnego stwierdzenia wystąpienia zjawiska wymagającego podjęcia akcji zimowej albo od chwili otrzymania od Zamawiającego informacji o konieczności podjęcia działań – w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Przez podjęcie działań rozumie się faktyczne rozpoczęcie realizacji prac przy użyciu sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia. Termin 90 minut nie oznacza obowiązku zakończenia w tym czasie prac na wszystkich drogach objętych zamówieniem.
11. Jeżeli wystąpią opady ciągłe lub długotrwałe, rozpoczęcie działań nie oznacza wykonania jednokrotnych czynności w zakresie zimowego utrzymania dróg. Wykonawca w całym okresie trwania zjawiska zobowiązany jest prowadzić działania odpowiednie do jego intensywności oraz standardu utrzymania danej drogi. W przypadku gdy intensywność opadów śniegu, marznącego deszczu lub innych zjawisk zimowych powoduje znaczne utrudnienia w ruchu albo zagrożenie dla jego bezpieczeństwa, Wykonawca zobowiązany jest wykonywać kolejne przejazdy robocze na drogach lub odcinkach dróg wymagających ponownego podjęcia działań. W okresie trwania intensywnych lub długotrwałych zjawisk droga powinna być utrzymywana w sposób zapewniający w możliwie największym zakresie jej przejezdność oraz ograniczenie zagrożeń dla uczestników ruchu. Informacja o konieczności podjęcia działania – przekazana zostanie Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie (w tym połączenie głosowe i wiadomości tekstowe sms), mailowo lub pisemnie. 
12. Zamawiający informuje, że nie wlicza do zakresu zimowego utrzymania dojazdów do wskazanego obszaru odśnieżania. 
13. Minimalne wymagania w zakresie sprzętu, którym Wykonawca musi dysponować przy realizacji Części 2 zamówienia

Poniższy wykaz określa minimalny poziom wyposażenia sprzętowego wymagany od Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić taką liczbę i rodzaj sprawnego sprzętu, aby możliwe było wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganymi standardami zimowego utrzymania dróg, czasami reakcji oraz warunkami określonymi w OPZ. W przypadku warunków wymagających użycia większej liczby jednostek sprzętowych Wykonawca zapewnia dodatkowy sprzęt we własnym zakresie i na własny koszt.

1. Ciągnik rolniczy 4×4 o mocy minimum 80 KM, wyposażony w:
· pług klinowy i lemieszowy,
· rozsypywarkę przeznaczoną do zimowego utrzymania dróg,
· możliwość równomiernego dozowania soli drogowej, mieszanin NaCl z CaCl₂ oraz materiałów uszorstniających,
· regulację szerokości i intensywności posypywania
– minimum 1 szt.
2. Zestaw do zimowego utrzymania dróg wąskich, składający się z ciągnika rolniczego 4×4 o mocy minimum 80 KM, wyposażonego w:
a. pług odpowiedni do szerokości obsługiwanych dróg,
b. rozsypywarkę umożliwiającą stosowanie soli drogowej, mieszanin NaCl z CaCl₂ oraz materiałów uszorstniających,
c. osprzęt umożliwiający sprawne dostosowanie zestawu do warunków terenowych
– minimum 1 szt.
3. Pługosolarka albo ciągnik wyposażony w pług lemieszowy oraz rozsypywarkę, umożliwiający odśnieżanie i zwalczanie śliskości przy użyciu materiałów przewidzianych w OPZ
– minimum 1 szt.
4. Koparko-ładowarka o mocy minimum 70 KM, przeznaczona w szczególności do usuwania zasp, pryzm śnieżnych oraz udrażniania odcinków dróg w trudnych warunkach
– minimum 1 szt.
5. Zamiatarka z funkcją zbierania zanieczyszczeń pozimowych, podczepiana do pojazdu samochodowego albo ciągnika rolniczego
– minimum 1 szt.


Wszystkie pojazdy i urządzenia wykorzystywane do realizacji zamówienia muszą być sprawne technicznie, przygotowane do pracy w warunkach zimowych oraz wyposażone w osprzęt umożliwiający prawidłowe wykonanie usług określonych w OPZ.
Spełnienie minimalnych wymagań sprzętowych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia dodatkowego sprzętu, jeżeli będzie on niezbędny do zachowania wymaganych standardów zimowego utrzymania dróg lub terminowego wykonania prac.
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7. Zasady stosowania materiałów do zwalczania śliskości zimowej

Podstawowym materiałem jest sól drogowa (NaCl). Dobór technologii należy prowadzić z uwzględnieniem aktualnej i prognozowanej temperatury powietrza, rodzaju i intensywności opadów oraz rzeczywistego stanu nawierzchni. Gmina nie dysponuje systemem ciągłego monitoringu temperatury nawierzchni, dlatego wartości temperatur wskazane w tabeli stanowią parametr operacyjny odnoszący się do temperatury powietrza i nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku reagowania na rzeczywiste warunki drogowe.

	Rodzaj działania
	Temperatura powietrza
	Środek / materiał
	Proporcja
	Orientacyjna dawka

	PROFILAKTYKA - zapobieganie gołoledzi, lodowicy, szronowi
	do -2°C
	NaCl
	100% NaCl
	do 15 g/m²

	PROFILAKTYKA - zapobieganie gołoledzi, lodowicy, szronowi
	-3 do -6°C
	NaCl
	100% NaCl
	15-20 g/m²

	PROFILAKTYKA - zapobieganie gołoledzi, lodowicy, szronowi
	-7 do -10°C
	NaCl
	100% NaCl
	20-30 g/m²

	PROFILAKTYKA - niska temperatura / ryzyko ograniczonej skuteczności NaCl
	poniżej -10°C
	sucha mieszanina NaCl + CaCl₂
	4:1; w trudniejszych warunkach 3:1
	15-20 g/m² mieszaniny chemicznej

	PROFILAKTYKA - zapobieganie przymarzaniu śniegu
	do -2°C
	NaCl
	100% NaCl
	do 10 g/m²

	PROFILAKTYKA - zapobieganie przymarzaniu śniegu
	-3 do -6°C
	NaCl
	100% NaCl
	10-15 g/m²

	PROFILAKTYKA - zapobieganie przymarzaniu śniegu
	-7 do -10°C
	NaCl
	100% NaCl
	15-20 g/m²

	LIKWIDACJA - gołoledź, lodowica, szron, śliskość pośniegowa, cienka warstwa śniegu/lodu
	do -2°C
	NaCl
	100% NaCl
	do 20 g/m²

	LIKWIDACJA - gołoledź, lodowica, szron, śliskość pośniegowa, cienka warstwa śniegu/lodu
	-3 do -6°C
	NaCl
	100% NaCl
	20-25 g/m²

	LIKWIDACJA - gołoledź, lodowica, szron, śliskość pośniegowa, cienka warstwa śniegu/lodu
	-7 do -10°C
	NaCl
	100% NaCl
	25-30 g/m²

	LIKWIDACJA - niska temperatura / ograniczona skuteczność NaCl
	poniżej -10°C
	sucha mieszanina NaCl + CaCl₂
	4:1 lub 3:1; w szczególnie trudnych warunkach 2:1
	20-30 g/m² mieszaniny chemicznej

	USZORSTNIANIE - ubity lub zlodowaciały śnieg / lód
	wg rzeczywistych warunków
	piasek do 2 mm albo kruszywo 1-4 mm / 2-8 mm
	-
	60-100 g/m²

	USZORSTNIANIE - strome podjazdy i zjazdy, pochylenie >4%, ostre łuki i inne miejsca szczególnie niebezpieczne
	szczególnie przy niskich temperaturach
	mieszanina chemiczna wg tabeli + materiał uszorstniający
	NaCl : CaCl₂ od 4:1 do 2:1 zależnie od warunków
	chemia wg tabeli + materiał uszorstniający 100-150 g/m²


Wykonawca zobowiązany jest dobierać rodzaj i dawkę środków chemicznych do rzeczywistych warunków atmosferycznych i drogowych, unikając zarówno stosowania dawek niewystarczających, jak i nieuzasadnionego nadmiernego stosowania środków chemicznych. Na odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, stromych podjazdach i zjazdach, ostrych łukach oraz innych miejscach szczególnie niebezpiecznych należy, gdy wymaga tego stan nawierzchni, stosować dodatkowo materiał uszorstniający. Podane w tabeli dawki mają charakter orientacyjnych wytycznych technologicznych i służą do doboru intensywności posypywania do występujących warunków. Zastosowanie dawki mieszczącej się w wartościach wskazanych w tabeli nie stanowi samoistnej podstawy do uznania usługi za wykonaną prawidłowo. Podstawowym kryterium oceny wykonania usługi jest osiągnięcie standardu zimowego utrzymania właściwego dla danej drogi.
Uwagi technologiczne: suchą mieszaninę NaCl z CaCl₂ należy przygotowywać możliwie bezpośrednio przed użyciem, w sposób zapewniający równomierne wymieszanie składników. Zastosowanie materiału uszorstniającego nie zastępuje obowiązku odśnieżenia jezdni. Wykonawca powinien dostosować rzeczywistą dawkę do rodzaju zjawiska, intensywności opadu, temperatury powietrza i stanu nawierzchni, z zachowaniem wymaganego standardu utrzymania drogi.


8. Raportowanie i kontrola

Raport dzienny z realizacji zimowego utrzymania dróg


	
	
	Data:
	

	
	
	

	Rodzaj dróg
	Liczba km wykonanych w ramach ZUD
	Uwagi

	drogi gminne
	
	


Przez liczbę kilometrów wykonanych w ramach ZUD rozumie się sumę faktycznie wykonanych przejazdów roboczych na drogach objętych zamówieniem
Rodzaj wykonywanych prac:   
☐ odśnieżanie   
☐ zwalczanie śliskości   
☐ działania prewencyjne
Zastosowany materiał:
☐ NaCl   
☐ NaCl + CaCl2   
☐ materiał uszorstniający
☐ mieszanka piaskowo - solna
	Osoba sporządzająca:
	
	
	

	
	
	
	Podpis osoby sporządzającej:



Dane wykazane w raporcie powinny być możliwe do zweryfikowania na podstawie zapisów GPS. System GPS powinien umożliwiać ustalenie co najmniej trasy przejazdu pojazdu oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia przejazdu. Dane GPS Wykonawca udostępnia Zamawiającemu na jego żądanie.

W przypadku kontroli stanu drogi przez Zamawiającego Wykonawca może przedstawić dane GPS, dokumentację własną lub inne informacje dotyczące warunków drogowych i atmosferycznych w czasie objętym kontrolą.
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