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Zał. nr 2 do swz
Zakup  lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem  dla OSP Kościelec
w ramach projektu : „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Rędziny poprzez 
doposażenie  OSP  w Kościelcu”


	Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia	
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego 
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	Lp.
	
Wymagania minimalne, jakie powinien spełniać oferowany 
samochód 

	Rozwiązania i parametry techniczne ofertowane przez Wykonawcę   - wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 - spełnia/nie spełnia)

	1
	WYMAGANIA OGÓLNE
	

	1. 1.
	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z:  
- Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U z 2023 r., poz. 1047 ze zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 502),
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 ze zm.)
Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
Samochód musi posiadać
- Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień składania ofert.
- Wyciąg ze świadectwa homologacji typu podwozia.
	

	2
	PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE

	

	2. 1.
	Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie większa niż 5500kg.
	

	2. 2.
	Silnik spełniający normę czystości spalin Euro VI E zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu. Silnik o zapłonie samoczynnym o pojemności max. 2000cm3 i mocy  min. 135 kW oraz momencie obrotowym nie mniejszym niż 450 Nm
	

	2.3.
	Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów wyposażoną w minimum 8 przełożeń do jazdy do przodu oraz jedno do jazdy do tyłu.
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PODWOZIE Z KABINĄ

	

	3. 1.
	Pojazd fabrycznie nowy, podwozie nie starsze niż z 2026 r. Zabudowa z tego samego roku produkcyjnego co podwozie.
	

	3. 2.
	Podwozie samochodu z fabrycznym napędem 4x4 wyposażonym w centralny mechanizm różnicowy o konstrukcji planetarnej, umożliwiający wyrównanie prędkości obrotowej między osiami.  Przednia oś z ogumieniem pojedynczym, tylna oś z ogumieniem bliźniaczym. Rozstaw osi minimum 4300 mm.
	

	3. 3.
	Pojazd wyposażony musi być w koło zapasowe z uchwytem transportowym służącym do ciągłego przewozu w pojeździe. 
	

	3. 4.
	Wymiary pojazdu:
Długość nie większa niż     7050 mm – z zabudową
Wysokość nie większa niż  2800 mm – z zabudową 
Szerokość nie większa niż  2450 mm – z zabudową (lustrami bocznymi)
	

	3. 5.
	Kolorystyka:
- nadwozie – czerwień sygnałowa,
- elementy zderzaków - białe,
- drzwi żaluzjowe – szare,
	

	3. 6.
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu 6 ratowników
Kabina wyposażona w:
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, dodatkowe oświetlenie przedziału pasażerskiego,
- fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,
- fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
- siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości,
nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym,
- kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny;
- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem,
- zamki drzwi kabiny muszą być wyposażone w system zamykania centralnego,
- kabina musi posiadać elektrycznie regulowane szyby przednie,
- kabina musi być wyposażona w elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka.
- półka na radiostacje pomiędzy fotelami (3 sztuki  -  dostarcza Zamawiający)
	

	3. 7.
	Minimalne wymagania bezpieczeństwa pojazdu:
        Poduszka powietrzna kierowcy,
        Układ ABS,
        Układ ESP,
        Aktywny asystent układu hamulcowego,
        Asystent ruszania na wzniesieniu,
        Automatyczny układ włączania świateł,
        Fabryczne reflektory główne wyposażone w źródło światła w technologii LED,
        oraz zintegrowane światła do jazdy dziennej w technologii LED,
        Halogeny przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów.
	

	3. 8.
	Kabina wyposażona w fabryczny, półautomatyczny system klimatyzacji z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym.
Kabina wyposażona w dodatkowe, niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe o mocy minimalnej 1,8kVa.
	

	3. 9.
	Kabina wyposażona w system nagłośnienia składający się minimum z 2 fabrycznych głośników oraz radia z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o przekątnej ekranu min. 8cali 
	

	3. 10.
	Kabina wyposażona w schowki nad głową w przedniej części przedziału pasażerskiego, wyposażone w minimum jedną kieszeń 1DIN (z możliwością montażu radiostacji przewoźnej) oraz oddzielną lampką do czytania.
	

	3.11.
	Kabina musi być wyposażona w fabryczne uchwyty ułatwiające wsiadanie.
	

	3.12.
	Pojazd musi być wyposażony w kompletną instalację do podłączenia radiostacji przewoźnej (antena dachowa + zasilanie 12V). Dodatkowo pojazd musi być wyposażony w radiostację przewoźną w standardzie analogowo-cyfrowym, spełniającą wymagania zawarte w załączniku nr 3 do rozkazu KGPSP w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej z dnia 05.04.2019 r. oraz półkę na radiostacje.
	

	3. 13.
	Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu.
	

	3.14.
	Pojazd wyposażony w elektrycznie regulowane, podgrzewane fotele
	

	3.15.
	Pojazd wyposażony w fabryczne automatycznie uruchamiane światła do jazdy dziennej oraz  przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów.
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	ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA - WYPOSAŻENIE
	

	4.1.
	       1. Konstrukcja zabudowy szkieletowa aluminiowa, rama pośrednia aluminiowa przykręcana do ramy podwozia,
2. Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED. Kolor oświetlenia LED – zimny biały.
3. Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowana obustronnie lub laminatu.
4. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym.
5. Konstrukcja dachu wytrzymuje obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na sprzęt, węży ssawnych itp.
6. Długość zabudowy min. 3400 mm, szerokość min. 2200 mm,
7. Szerokość rolet bocznych pierwsza roleta min. 1400 mm oraz druga roleta min. 1800 mm, pierwsza roleta zamyka dolny schowek poniżej podłogi zabudowy. W tylnej części dodatkowy schowek zamykany. 
8. Roleta w ścianie tylnej o szerokości min. 1200 mm,
9. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków.
10. Układ skrytek 2+2+1. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.
11. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu, 
12. Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze. Półki posiadają możliwość zmiany położenia wysokości.
13. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Uruchamiane w kabinie kierowcy.
14. Na dachu zamontowany halogen oświetlający pole dachu. 
	

	4. 2.
	Pojazd wyposażony w gniazdo samo rozłączne (z wtyczką) do ładowania akumulatora ze źródła zewnętrznego 230V umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Wyzwolenie wtyczki odbywać się musi w sposób automatyczny, w chwili uruchomienia silnika. Dodatkowo pojazd wyposażony w automatyczną ładowarkę 230V do ładowania akumulatora zainstalowaną na stałe w pojeździe wyposażoną w zabezpieczenie przeciążeniowe oraz układ monitorujący procentowy stan naładowania akumulatora.
	

	4. 9.
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.
	

	4.10.
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego, w skład której wchodzić musi:
- Belka ostrzegawcza w technologii LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wyposażona dodatkowo w:
· szyld podświetlany (LED) z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym – załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu,
· dodatkowe reflektory robocze LED.
- Pojedyncza lampa ostrzegawcza koloru niebieskiego wykonana w technologii LED.
- Wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100W, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową; posiadający min. 3 różne sygnały dźwiękowe oraz funkcję MIX powodującą samoczynne zmienianie tonów dźwięków; posiadający funkcję zestawu rozgłaszającego,
- Głośnik dźwięków ostrzegawczych o mocy min. 100W zainstalowany w przedniej części pojazdu.
	

	4.11.
	Pojazd wyposażony w dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze barwy pomarańczowej w postaci „fali świetlnej” wykonanej w technologii LED, zbudowanej z minimum 6 modułów świetlnych, sterowanej za pomocą sterownika zainstalowanego w przedziale kabinowym
	

	4.12.
	Pojazd wyposażony w elektrycznie podnoszony maszt oświetleniowy zasilany z samochodowej instalacji elektrycznej 12V wraz z obrotową głowicą świetlną z najaśnicami w technologii LED o łącznej mocy min 30000lm z funkcją sterowania obrotem oraz pochyłem najaśnic z poziomu ziemi (Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4 m. Stopień ochrony masztu IP55). Maszt wyposażony musi być w automatyczny układ pozycjonowania głowicy do pozycji transportowej. Maszt musi być uwzględniony w świadectwie dopuszczenia jako element zamontowany na stałe.
	

	4.13.
	Pojazd wyposażony w elektryczną wyciągarkę linową zainstalowaną na łożu stalowym schowaną za zderzakiem przednim o uciągu min. 5443 kg wraz z liną stalową lub syntetyczną o długości min. 30 m zakończoną zaczepem hakowym, 2 pilotami sterowniczymi (przewodowy + bezprzewodowy) oraz głównym wyłącznikiem prądu zasilającego wyciągarkę zlokalizowanym w jej obrębie. Wyciągarka musi być uwzględniona w świadectwie dopuszczenia jako element zamontowany na stałe.
	

	4.14.
	Pojazd musi być wyposażony w kompozytowy zbiornik wody o pojemności minimum 1000 l z elektronicznym pomiarem poziomu cieczy oraz przelewem zapewniającym jego bezpieczne użytkowanie. Zbiornik powinien posiadać minimum jeden właz rewizyjny. Zbiornik musi być wyposażony w linię tankowania hydrantowego z przyłączem zakończonym nasadą W52. W linii tankowania hydrantowego musi być zainstalowane sito uniemożliwiające przedostanie się zanieczyszczeń do zbiornika wody.
	

	4.15.
	Dodatkowo zbiornik środka pianotwórczego o pojemności minimum 100 l wyposażony w elektroniczny pomiar poziomu cieczy.
	

	4.16.
	W przestrzeni pompy ogrzewanie postojowe o mocy minimalnej 2 kW z układem sterowania umiejscowionym w kabinie załogowej w miejscu łatwo dostępnym do obsługi dla kierowcy.
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	WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	

	5.1.
	Agregat wysokociśnieniowy, z silnikiem min. 18 KM z rozruchem elektrycznym i ręcznym, wodno-pianowy o wydajności min. 100 l/min, przy ciśnieniu 40 bar, zbiornik wodny 1000 l i zbiornik na środek pianotwórczy 100 l, zwijadło szybkiego natarcia z napędem elektrycznym z wężem o długości 60 m.
	

	5.2
	Szuflada na 2 aparaty powietrzne / narzędzia burzące.
	

	5.3
	Kamera cofania.
	

	5.4.
	Montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego. 
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	WYMAGANIA POZOSTAŁE

	

	6.1.
	Pojazd oklejony folią ostrzegawczą. Pojazd oklejony cechami identyfikacyjnymi jednostki w sposób zgodny z wytycznymi KGPSP (nr operacyjne, nazwa jednostki, herb jednostki), logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) oraz naklejką „korytarz życia”. 
	

	6.2.
	Gwarancja na pojazd (obejmująca swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) – min. 24 miesiące
	



Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
Oświadczam, że podane w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru naszej oferty poniosę pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. 

Uwaga: 
1. Wykonawca wypełnia kolumnę  „Rozwiązania i parametry techniczne ofertowane przez Wykonawcę” podając konkretny parametr lub wyraz „spełnia”.
2. Zaoferowanie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od wymaganych parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty zgodnie z 226 ust.1 pkt.5  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Wykonawca ma obowiązek udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp., że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

		…………………………………………….

 
Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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