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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Zamówienie publiczne na dostawę fabrycznie nowego serwera do obsługi bazy systemu TurboEwid

Serwer – 1 szt. 
1. Obudowa: Rack 19" o wysokości 2U, przystosowana do montażu w szafie serwerowej, wraz 
z kompletem dedykowanych szyn montażowych.
2. Procesor: Procesor lub procesory klasy serwerowej, zapewniające łącznie minimum 32 fizyczne rdzenie oraz sprzętowe wsparcie wirtualizacji.
3. Pamięć RAM: Minimum 256 GB pamięci RAM DDR5 ECC klasy serwerowej, zgodnej 
z zaoferowanym procesorem i platformą serwerową, z możliwością dalszej rozbudowy.
4. Pamięć masowa – dane: Dyski klasy Enterprise/Datacenter o łącznej pojemności pozwalającej na utworzenie macierzy RAID 6 o pojemności użytkowej minimum 16 TB.
5. Kontroler RAID: Sprzętowy kontroler RAID z pamięcią cache, obsługujący co najmniej RAID 1 oraz RAID 6.
6. Pamięć masowa – system: 2 dyski o pojemności nie mniejszej niż 960 GB każdy, skonfigurowane w RAID 1, przeznaczone na system operacyjny.
7. Interfejsy sieciowe: Minimum 2 porty RJ-45 1/10 GbE oraz minimum 4 porty 10/25 GbE 
w standardzie SFP+/SFP28.
8. Zarządzanie: Dedykowany kontroler zdalnego zarządzania serwerem z niezależnym portem RJ-45, umożliwiający zdalną konsolę, monitoring i diagnostykę sprzętową, zdalne włączanie, wyłączanie i restart serwera oraz obsługę wirtualnych nośników. Wymagane licencje zapewniające pełną funkcjonalność kontrolera muszą być zawarte w cenie serwera.
9. Bezpieczeństwo: Moduł TPM 2.0.
10. Zasilanie: Zasilanie redundantne, zasilacze Hot-Plug o mocy odpowiedniej do zaoferowanej konfiguracji serwera.
11. System operacyjny: Microsoft Windows Server 2025 Standard, licencjonowany na wszystkie fizyczne rdzenie zainstalowane w dostarczonym serwerze, wraz z 60 licencjami Windows Server Device CAL.
12. Gwarancja: Minimum 5 lat gwarancji producenta, serwis On-Site w trybie NBD.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nośnika danych, zostanie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, bez konieczności zwrotu uszkodzonego nośnika przez Zamawiającego.
13. Wymagania dodatkowe:
Serwer oraz wszystkie jego podzespoły muszą być fabrycznie nowe, wzajemnie kompatybilne i objęte wsparciem producenta, nie będące w fazie wycofywania z produkcji
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