Załącznik nr 2 do SWZ 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg i terenów na potrzeby ZGKiM w Strykowie
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej (chlorku sodu – NaCl) przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej na drogach i terenach pozostających w utrzymaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, zwanego dalej „Zamawiającym”.
1.2. Zakres zamówienia
Zamówienie obejmuje dostarczenie soli drogowej w ilości określonej w formularzu ofertowym, wraz z transportem i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dostawy mogą być realizowane partiami na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego.
1.3. Określenia podstawowe
DR – sól drogowa zwykła, wyprodukowana z soli kamiennej, przeznaczona do stosowania jako materiał do zwalczania śliskości zimowej.
Wykonawca (Dostawca) – podmiot realizujący dostawę materiału.
Zamawiający (Odbiorca) – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.
Partia dostawy – ilość materiału dostarczona w ramach jednego zamówienia częściowego lub jednego transportu.
1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca odpowiada za zgodność materiału z OPZ oraz za jakość, ilość, zabezpieczenie podczas transportu i terminowość dostaw. Dostarczona sól musi być sypka, bez zbryleń utrudniających zastosowanie oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
2. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE SOLI DROGOWEJ
Zamawiający wymaga dostarczenia soli drogowej (chlorku sodu – NaCl) spełniającej wymagania dotyczące składu chemicznego (Tabela 1c) oraz jeden z dwóch równoważnych zestawów wymagań granulacji (Tabela 1a albo Tabela 1b), zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 99 ust. 4–6 oraz art. 101 ust. 4–5 ustawy PZP).
Podstawowym odnośnikiem wymogów granulacyjnych jest norma europejska PN-EN 16811-1:2016-10 lub równoważna (sól drogowa średnia, klasa M) opisana w Tabeli 1b. Zamawiający uznaje za w pełni równoważne parametry granulacji określone w odniesieniu do normy PN-86/C-84081/02 lub równoważnej oraz Wytycznych Zimowego Utrzymania Dróg (Tabela 1a).


Tabela 1a. Granulacja w odniesieniu do PN-86/C-84081/02 (lub równoważnej) i Wytycznych Zimowego Utrzymania Dróg – zestaw parametrów równoważnych
	Granulacja
	Jednostka
	Wymaganie

	Ziarna > 8 mm
	%
	0

	Ziarna > 6,3 mm
	%
	maks. 5% ± 2% (3–7%)

	Ziarna 1–6,3 mm
	%
	35–60% ± 2% (33–62%)

	Ziarna < 1 mm
	%
	30–50% ± 2% (28–52%)

	Ziarna < 0,125 mm
	%
	maks. 10% ± 2% (8–12%)



Tabela 1b. Granulacja według PN-EN 16811-1:2016-10 (lub równoważnej) – sól drogowa średnia, klasa M (zestaw parametrów podstawowych)
	Granulacja
	Jednostka
	Wymaganie

	Ziarna < 0,125 mm
	%
	maks. 7

	Ziarna < 0,8 mm
	%
	5–35

	Ziarna < 1,6 mm
	%
	10–60

	Ziarna < 3,15 mm
	%
	45–90

	Ziarna < 6,3 mm
	%
	100 (tolerancja 2% masy ziaren 6,3–8 mm)



Zasady oceny i wykazania równoważności granulacji:
Spełnienie wymagań dotyczących granulacji należy wykazać w całości według Tabeli 1a albo w całości według Tabeli 1b; nie dopuszcza się łączenia poszczególnych parametrów z obu tabel.
Wykonawca oferujący sól o granulacji według Tabeli 1a (lub powołujący się na inne rozwiązanie równoważne) jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowany materiał spełnia wymagania funkcjonalne 
i techniczne nie gorsze niż określone w OPZ (art. 101 ust. 5 PZP).
Przedmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym jakość i równoważność zaoferowanej soli jest dołączony do oferty atest, świadectwo jakości, certyfikat producenta, karta techniczna lub sprawozdanie 
z badań laboratoryjnych.





Tabela 1c. Skład chemiczny soli drogowej (wymagania bezwzględne dla obu wariantów granulacji)
	Parametr
	Jednostka
	Wymaganie

	Chlorek sodu (NaCl)
	%
	≥ 90

	Woda (H₂O)
	%
	≤ 3,0

	Żelazocyjanek potasu (K₄Fe(CN)₆) (antyzbrylacz)
	mg/kg
	3–125

	Części nierozpuszczalne w wodzie
	%
	≤ 8,0



Pozostałe wymagania dotyczące materiału należy interpretować z uwzględnieniem norm i wytycznych wskazanych w pkt 9, w zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia.
3. TRANSPORT
3.1. Sól należy przewozić sprawnymi technicznie pojazdami przystosowanymi do transportu materiałów sypkich, w szczególności samochodami samowyładowczymi z zabezpieczonym ładunkiem (np. plandeką).
3.2. Środki transportu muszą zapewniać ochronę materiału przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i utratą jakości. Skrzynia ładunkowa powinna być czysta.
3.3. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać dopuszczalnych nacisków osi i ograniczeń na drogach dojazdowych. Dobór pojazdu powinien uwzględniać możliwość bezpiecznego dojazdu i rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3.4. Liczba i wydajność pojazdów muszą pozwalać na terminową realizację zamówionych dostaw.
4. WYKONANIE DOSTAWY
4.1. Dostawy będą wykonywane na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego przedstawiciela ZGKiM w Strykowie, określających ilość soli, miejsce i uzgodniony termin dostawy.
4.2. Miejsce dostawy: magazyn lub plac składowy wskazany przez Zamawiającego na terenie gminy Stryków; dokładny adres zostanie wskazany w zamówieniu częściowym.
4.3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną o planowanej dostawie przed wysyłką pojazdu i uzgodni możliwość rozładunku.
4.4. Dostawy odbywają się w dniach i godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. Dostawa poza tymi godzinami wymaga uprzedniego uzgodnienia.
4.5. Jeżeli dostarczony materiał nie spełnia wymagań jakościowych, Wykonawca odbierze wadliwą partię na własny koszt i zastąpi ją materiałem zgodnym z OPZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4.6. Termin realizacji zamówienia:
1) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w terminie 120 dni od dnia podpisania Umowy lub do wyczerpania kwoty wskazanej w Umowie, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy poprzez wydłużenie terminu jej obowiązywania ponad termin określony w pkt 1, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące, w przypadku niewykorzystania kwoty brutto określonej w umowie. Zmiana taka wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
5. KONTROLA JAKOŚCI
5.1. Do każdej partii dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający jakość materiału (atest, świadectwo jakości, certyfikat albo równoważny dokument producenta), pozwalający ocenić zgodność z pkt 2.
5.2. Zamawiający może pobierać próbki z każdej dostawy oraz zlecać badania kontrolne parametrów fizykochemicznych i granulacji.
5.3. Badania kontrolne prowadzone będą metodami zgodnymi z właściwymi normami. Wykonawca może uczestniczyć w pobraniu próbek po uzgodnieniu z Zamawiającym; niestawiennictwo nie wstrzymuje poboru.
5.4. Z uwagi na charakter zimowego utrzymania dróg Zamawiający może wykorzystać materiał przed uzyskaniem wyników badań, bez utraty uprawnień związanych z niezgodnością dostawy.
5.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału Zamawiający może żądać wymiany niewykorzystanej części dostawy. Sposób rozliczenia materiału już zużytego, w tym ewentualne obniżenie ceny, określają postanowienia umowy.
6. OBMIAR MATERIAŁU
6.1. Jednostką obmiarową jest 1 Mg (1 tona) dostarczonej soli drogowej.
6.2. Każdej dostawie powinien towarzyszyć dokument WZ lub równoważny dokument przewozowy, wskazujący co najmniej datę, ilość (masę netto) materiału i dane Wykonawcy.
6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolnego ważenia dostawy na legalizowanej wadze samochodowej. Sposób rozliczenia różnic masy i organizację ewentualnego ważenia określi umowa.
6.4. Zamawiający określa zakres zamówienia podstawowego w ilości 300 Mg. Zamawiający przewiduje zamówienie w zakresie prawa opcji w ilości 300 Mg.
6.5. Zamawiający zastrzega prawo do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego nie mniejszym niż 66% ilości wskazanej w ppkt 6.4., a Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń.
7. ODBIÓR DOSTAWY
7.1. Odbiór ilościowy dostawy następuje po dostarczeniu i rozładunku soli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na podstawie dokumentów dostawy i potwierdzenia przedstawiciela Zamawiającego.
7.2. Odbiór ilościowy nie wyłącza późniejszej weryfikacji jakości dostarczonego materiału oraz zgłoszenia niezgodności ujawnionych po odbiorze.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Podstawą rozliczenia jest cena jednostkowa za 1 Mg soli drogowej oraz ilość materiału faktycznie dostarczona i przyjęta przez Zamawiającego.
8.2. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie koszty realizacji dostawy, w tym materiał, załadunek, transport, zabezpieczenie ładunku i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8.3. Terminy płatności i wymagane dokumenty rozliczeniowe określi umowa.
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. PN-86/C-84081/02 lub równoważna – Chlorek sodu (NaCl).
9.2. PN-EN 16811-1:2016-10 lub równoważna – Sprzęt do zimowego utrzymania dróg. Środki odladzające. Część 1: Chlorek sodu – wymagania i metody badań.
9.3. Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg lub równoważne, stanowiące załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 września 2017 r.
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