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I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU
Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie wymagań, jakie musi spełniać:
a) w zakresie wymagań technicznych i bezpieczeństwa użytkowania, 
b) w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badań i metodologii badań, oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.
 
II. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU
Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia.

III. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 502).

IV. CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna samochodu osobowego o nadwoziu zamkniętym przeszklonym (typu bus lub minibus lub van lub minivan z napędem 4x4 dla min. 7 a max. 8 osób). Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu - „Pojazd”.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE
1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu
Biuro mobilne, niezbędne do realizacji zadań ustawowych wykonywanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

1.2 Warunki eksploatacji
Pojazd musi być przystosowany do:
1.2.1	Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej.
1.2.2	Jazdy po drogach twardych i gruntowych.
1.2.3	Przechowywania na wolnym powietrzu.
1.2.4	Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.


1.3	Wymagania formalne
1.3.1	Dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu. 


1.4 	Wymagania techniczne dla pojazdu.
1.4.1	Wymagania techniczne dla nadwozia
1.4.1.1 Pojazd nowy (rok 2025 r.) o nadwoziu zamkniętym przeszklonym typu bus lub minibus z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu (zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR).
1.4.1.2 Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla min. 7 osób a max 8 osób (3 rzędy siedzeń) 
1.4.1.3 Możliwość składania lub demontażu 2 i 3 rzędu siedzeń
1.4.1.4 Liczba drzwi – min. 4 
1.4.1.5 Wszystkie drzwi przeszklone.
1.4.1.6 Rozstaw osi nie mniejszy niż 2933 mm
1.4.1.7 Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5000 mm.
1.4.1.8 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie więcej niż 3500 kg.
1.4.1.9 Maksymalna ładowność nie mniejsza niż 620 kg.
1.4.1.10 Wysokość całkowita nie mniejsza niż 1899 mm
1.4.1.11 Szerokość całkowita nie mniejsza niż 2000 mm

1.4.2	 Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania
1.4.2.1 Rodzaj paliwa/ silnik- spalinowy, zasilany olejem napędowym (Disel) lub benzyną.
1.4.2.2 Emisja spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu.
1.4.2.3 Silnik spalinowy:
a) pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 1900 cm3 i nie większa niż 2500 cm3,
b) maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 120 kW.

1.4.3	Warunki techniczne dla układu hamulcowego
Układ hamulcowy musi być wyposażony, co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania. 

1.4.4 	Warunki techniczne dla układu kierowniczego
1.4.4.1 Regulacja kolumny kierowniczej.
1.4.4.2 Wspomaganie układu kierowniczego.
1.4.4.3 Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu.


1.4.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego
1.4.5.1 Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 160 km/h.
1.4.5.2 System stabilizacji toru jazdy.
1.4.5.3 Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.
1.4.5.4 Przeniesienie napędu za pomocą ręcznej lub automatycznej skrzyni biegów
1.4.5.5 Napęd 4x4

1.4.6	Wymagania techniczne dla kół jezdnych
1.4.6.1 Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.
1.4.6.2 Komplet 4 kół aluminiowych lub stalowych z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów min. 16”. 
1.4.6.3 Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne 
z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2 lub koło dojazdowe lub zestaw naprawczy zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdów.
1.4.6.4 Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie  dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.7	Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu
1.4.7.1 Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.
1.4.7.2 Poduszki gazowe przednie dla I-go rzędu siedzeń.
1.4.7.3 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.
1.4.7.4 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.
1.4.7.5 Szyba tylna podgrzewana,
1.4.7.6 Światła do jazdy dziennej.
1.4.7.7 Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę, co najmniej radioodtwarzacza 
i zestawu głośnomówiącego do obsługi telefonu komórkowego.
1.4.7.8 Wewnętrzne lusterko wsteczne.
1.4.7.9 Komputer pokładowy.
1.4.7.10 Centralny zamek sterowany pilotem.
1.4.7.11 Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu 
1.4.7.12 Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem.
1.4.7.13 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony w kolorowy monitor, zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej). Radioodbiornik musi być wyposażony, co najmniej w (dwa) głośniki i bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej działający w systemie Bluetooth.
1.4.7.14 Klimatyzacja.
1.4.7.15 Gniazdo zapalniczki o napięciu 12V DC.
1.4.7.16 Czujniki parkowania – min. z tyłu 
1.4.7.17 Kamera cofania.


1.4.8 Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu
1.4.8.1 Nadwozie pokryte lakierem w kolorze czarnym (odcienie czerni), kolorze brązowym (odcienie brązu) kolorze beżowym (odcienie beżu), srebrnym (odcienie srebra), szarym (odcienie szarości), białym. Zamawiający dopuszcza sytuacje w której część lub cały zderzak nie jest pokryty lakierem. 
1.4.8.2 Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go oraz III rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości.

1.5.	Wyposażenie dodatkowe pojazdu.
	W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:
1.5.1    Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 
1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.
1.5.2      Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację.
1.5.3      Dwie ramki pod  tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. 
1.5.4      Komplet dywaników gumowych dla I-go , II-go oraz III rzędu siedzeń.
1.5.5	Komplet dodatkowych 4 opon zimowych z fabrycznej oferty producenta pojazdów pasujące na koła o których mowa w pkt 1.4.6.2
1.5.6 	Pojazd z uwagi na pełnioną funkcję, musi posiadać dedykowany oryginalny stolik składany z jednym lub dwoma blatami, przesuwany na dedykowanych w samochodzie szynach lub wczepach.
1.5.7 	Pojazd z uwagi na pełnioną funkcję, musi posiadać ogrzewanie postojowe (niezależne od pracy silnika).
1.5.8. 	Pojazd z uwagi na pełnioną funkcję, musi posiadać przetwornicę napięcia na 230V.


1.6	Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu
1.6.1	Pojazd po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia.
1.6.2	Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego 
w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej.
1.6.3	Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

VI.	GWARANCJA WYKONAWCY
1. Pojazd winien być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa 
w Ustawie  Prawo o ruchu drogowym  i przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Wykonawca udziela na dostarczony pojazd gwarancję, odpowiednio na okres: 
1. min. 24 miesięcy bez limitu przebiegu kilometrów lub 24 miesięcy z limitem przebiegu kilometrów min. 100 000 km - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu,
1. min. 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,
1. min. 36 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,
-  licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego. 
3. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższe okresy gwarancji niż minimalne wymagane przez Zamawiającego na poszczególne elementy lub podzespoły pojazdu określone w pkt 2 ppkt 1 – 3, zostaną one uwzględnione w zawartej umowie, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich skrócenia do okresów minimalnych wymaganych w postępowaniu, a Wykonawca nie może wnosić roszczeń z tego tytułu.
4. Gwarancja obejmuje serwis gwarancyjny w zaoferowanym okresie gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie Polski. Wykonawca zapewnia przynajmniej jeden serwis zlokalizowany w odległości do 40 km od siedziby Zamawiającego.
5. [bookmark: _GoBack]Pozostałe zasady dotyczące gwarancji zostały opisane we wzorze umowy. 


VII.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1 Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych.
a)  Świadectwo zgodności WE oferowanego pojazdu.

1.2 Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdu.
1.2.1  Do wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy dokumenty sporządzone w języku polskim:  
1) książkę gwarancyjną (jeżeli producent przewiduje),
2) instrukcję obsługi pojazdu, 
3) książkę przeglądów serwisowych (jeżeli producent przewiduje),
4) świadectwo zgodności WE samochodu wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane samochodu nie znajdujące się 
w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
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