Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia 
Dostawa, montaż, uruchomienie i integracja systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Gminy Ostaszewo
1. Przedmiot i cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pięciu elektronicznych punktów alarmowych (PA) z syrenami o mocy 600 W, trzech nowych stacji obiektowych systemu DSP-50, dostawa i uruchomienie gminnej centrali alarmowej DCA-4000 oraz włączenie całości do powiatowego i wojewódzkiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności obsługiwanego przez oprogramowanie digitexWAVE. Zamówienie obejmuje także prace instalacyjne, uruchomienie, testy, pomiary, dokumentację powykonawczą i szkolenie.
Trzy nowe syreny mają współpracować z nowo dostarczonymi stacjami obiektowymi DSP-52BS. Pozostałe dwie syreny mają być sterowane z istniejących stacji obiektowych w remizach OSP, po potwierdzeniu zgodności i niezbędnym dostosowaniu konfiguracji. Wszystkie pięć PA musi być sterowanych z poziomu właściwych central powiatowej i wojewódzkiej, drogą radiową i IP (VPN), w zakresie udostępnionym przez administratorów systemów.
1.1 Dopuszczenie urządzeń i rozwiązań równoważnych
Wszędzie tam, gdzie w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano nazwy producentów, znaki towarowe, nazwy handlowe, modele, typy urządzeń lub oznaczenia konkretnych rozwiązań technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i rozwiązań równoważnych. Wskazane nazwy i oznaczenia należy traktować jako określenie wymaganego standardu technicznego, funkcjonalnego i jakościowego, a nie jako obowiązek zastosowania wyłącznie urządzeń danego producenta.
Za równoważne uznaje się urządzenia i rozwiązania, które spełniają wymagania minimalne określone w OPZ, zapewniają funkcjonalność nie gorszą od opisanej oraz umożliwiają prawidłową współpracę z istniejącymi urządzeniami i systemami Zamawiającego, w szczególności z systemem DSP-50, istniejącymi stacjami obiektowymi oraz systemem ostrzegania i alarmowania ludności obsługiwanym przez digitexWAVE na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Wymagana jest pełna realizacja przewidzianych funkcji sterowania, alarmowania, transmisji komunikatów, monitorowania i integracji przy wykorzystaniu uzgodnionych kanałów radiowych i IP/VPN.
Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać jego równoważność, przedstawiając wraz z ofertą odpowiednie karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań OPZ. W zakresie współpracy z istniejącą infrastrukturą Zamawiający może żądać opisu sposobu integracji i potwierdzenia kompatybilności. Ewentualne dodatkowe elementy, interfejsy, licencje, konfiguracje i prace niezbędne do osiągnięcia wymaganej funkcjonalności należy uwzględnić w oferowanej cenie. Równoważność zostanie ostatecznie potwierdzona podczas przewidzianych w OPZ testów i odbiorów.
2. Zestawienie zakresu rzeczowego
	Element
	Liczba
	Uwagi

	Syrena elektroniczna DSE-600S z PC-550A
	5 kpl.
	600 W; 4 głośniki; 2 × 33 Ah

	Mikrofon DMR-150
	5 szt.
	Z potencjometrem do lokalnego rozgłaszania

	Radiotelefon Kenwood NX-3720
	5 szt.
	Łączność radiowa syren; parametry kanałów do uzgodnienia

	Moduł DIP-14 z TTS
	5 kpl.
	Sterowanie IP/VPN, tekst na mowę

	Przetwornica 24 V / 12 V
	5 szt.
	Zasilanie radiotelefonu

	Stacja obiektowa DSP-52BS
	2 kpl.
	Akumulator 7 Ah, radiotelefon Motorola DM-1400

	Antena SIRIO CX-148
	7 szt.
	Dla nowych stacji DSP-52BS i syren 

	Terminal DTG-53 z anteną GSM
	3 kpl.
	Powiadamianie telefoniczne/SMS do 64 osób

	Centrala alarmowa DCA-4000
	1 kpl.
	Dostawa i montaż w Gminie Ostaszewo

	Instalacja, integracja i testy
	wg zakresu
	Pięć PA, trzy stacje i jedna centrala

	Radiotelefon Kenwood NX-3720 do centrali DCA-4000
	1 szt.
	Radiotelefon bazowy; niezależnie od 5 radiotelefonów przy syrenach

	Antena bazowa SIRIO GPF-22N
	1 szt.
	Instalacja antenowa centrali

	Tor antenowy H-1000
	1 kpl.
	Przewód, złącza, mocowania, montaż i pomiary

	Ochrona odgromowa anteny centrali
	1 kpl.
	Odgromnik gazowy, sztuca odgromowa, połączenia do uziemienia



3. Wymagania dla elektronicznych punktów alarmowych – 5 kompletów
Syrena elektroniczna DSE-600S z modułem PC-550A: moc znamionowa 600 W, poziom ciśnienia akustycznego SPL co najmniej 109 dB w odległości 30 m (warunki pomiaru według dokumentacji producenta), cztery głośniki, zasilanie rezerwowe 2 × 12 V, 33 Ah.
Możliwość generowania wymaganych sygnałów alarmowych, odtwarzania komunikatów i nadawania komunikatów głosowych na żywo; lokalne rozgłaszanie przez mikrofon DMR-150 z regulacją poziomu głośności.
Radiotelefon Kenwood NX-3720, współpracujący z modułem PC-550A i istniejącą infrastrukturą radiową systemu; parametry pracy i programowanie według uzgodnionego planu radiowego oraz posiadanych uprawnień częstotliwościowych.
Moduł DIP-14 współpracujący z PC-550A, obsługujący sterowanie i kontrolę PA przez sieć IP w tunelu VPN; funkcja TTS umożliwiająca przekształcenie tekstu przesłanego z digitexWAVE w komunikat głosowy emitowany przez syrenę.
Przetwornica 24 V/12 V do zasilania radiotelefonu; zabezpieczenia zasilania i okablowania dostosowane do parametrów urządzeń.
Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej, anteny radiowej odpowiedniej do częstotliwości pracy, kabla koncentrycznego, jumperów, patchcordów, osprzętu, zabezpieczeń przepięciowych, odgromnika gazowego i elementów mocujących.
Wykonanie wymaganych połączeń wyrównawczych i ochrony odgromowej oraz podłączenie do istniejącej instalacji uziemiającej, po ocenie jej przydatności; zakres ewentualnej modernizacji uziemienia do ustalenia na podstawie pomiarów i oględzin.
4. Nowe stacje obiektowe systemu DSP-50 – 3 komplety
Stacja obiektowa DSP-52BS wyposażona w akumulator rezerwowy 12 V / 7 Ah oraz radiotelefon Motorola DM-1400 (liczba kanałów do ustalenia, moc nadawcza w zakresie 1–25 W zależnie od konfiguracji i przepisów).
Antena SIRIO CX-148 z kompletną instalacją antenową, okablowaniem, jumperami, osprzętem, ochroną przepięciową i odgromową.
Terminal komórkowy DTG-53 z anteną GSM, umożliwiający alarmowanie poprzez połączenia telefoniczne lub wiadomości SMS dla maksymalnie 64 osób, zgodnie z funkcjonalnością systemu.
Konfiguracja stacji do współpracy z systemem DSP-50 oraz do lokalnego sterowania przypisaną syreną elektroniczną; weryfikacja wywołania, uruchamiania alarmów i kontroli stanu.
Montaż, uruchomienie, pomiary instalacji, testy łączności, zdjęcia instalacji, szkolenie użytkownika i dokumentacja powykonawcza (PPW).
5. Współpraca z istniejącymi stacjami w remizach – 2 lokalizacje
W dwóch lokalizacjach sterowanie nowymi syrenami ma odbywać się z istniejących stacji obiektowych. Przed montażem Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację typu, wersji sprzętowej i programowej stacji, interfejsów, sposobu sterowania oraz stanu instalacji. Po pozytywnej weryfikacji wykona podłączenie, konfigurację i próby. Wymiana lub rozbudowa niekompatybilnych istniejących stacji nie jest objęta zakresem bez odrębnego wskazania w zestawieniu rzeczowym i uzgodnienia z Zamawiającym.
6. Centrala alarmowa DCA-4000 – 1 komplet
Wykonawca dostarczy, zamontuje, skonfiguruje i uruchomi centralę alarmową DCA-4000 w miejscu wskazanym przez Gminę Ostaszewo. Centrala musi umożliwiać zarządzanie punktami alarmowymi, ich uruchamianie, monitorowanie, testowanie oraz współpracę z istniejącym systemem digitexWAVE na poziomie powiatowym i wojewódzkim.
Obsługa komunikacji z PA drogą radiową oraz IP (LAN/WAN/VPN), z uwzględnieniem współpracy z systemami DSP-50 oraz stosowanymi w sieci kanałami komunikacyjnymi.
Możliwość inicjowania alarmów, wysyłania komunikatów głosowych, odtwarzania komunikatów przygotowanych oraz odczytu dostępnych statusów i zdarzeń z PA.
Wbudowany komputer przemysłowy z oprogramowaniem serwerowym, panel lokalnej obsługi z klawiaturą i wyświetlaczem oraz zasilanie awaryjne z akumulatorem rezerwowym, zgodnie z konfiguracją dostarczonej centrali.
Konfiguracja połączenia z siecią IP/VPN oraz z istniejącą infrastrukturą radiową; nadanie uprawnień, adresacji i parametrów komunikacyjnych uzgodnionych z administratorami systemów.
Przekazanie instrukcji obsługi, kopii konfiguracji i dokumentacji powykonawczej w zakresie dopuszczonym przez producenta i zasady bezpieczeństwa systemu.
Wyposażenie centrali obejmuje radiotelefon bazowy Kenwood NX-3720, antenę bazową SIRIO GPF-22N oraz kompletną instalację antenową wykonaną przewodem koncentrycznym H-1000, z odpowiednimi złączami, uchwytami, elementami mocującymi i połączeniami do urządzeń.
Instalacja antenowa centrali musi obejmować odgromnik gazowy toru antenowego, sztucę odgromową oraz wykonanie wymaganych połączeń wyrównawczych i podłączenie do istniejącej instalacji uziemiającej po potwierdzeniu jej przydatności. Sposób posadowienia anteny i sztucy oraz prowadzenia przewodu należy uzgodnić podczas wizji lokalnej, zgodnie z zasadami ochrony odgromowej.
W ramach dostawy centrali należy wykonać montaż, zaprogramowanie radiotelefonu NX-3720, konfigurację komunikacji z syrenami i systemami nadrzędnymi, pomiary toru antenowego (w tym SWR), próby sterowania radiowego oraz przekazać wyniki pomiarów i dokumentację powykonawczą.
7. Integracja z systemem powiatowym i wojewódzkim
Włączenie pięciu PA do wojewódzkiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności opartego na digitexWAVE, a także zapewnienie współpracy z systemem powiatowym, z wykorzystaniem uzgodnionych torów radiowego i IP/VPN.
Wprowadzenie i konfiguracja urządzeń w systemach dyspozytorskich, identyfikatorów, grup alarmowych, uprawnień, parametrów łączności i mechanizmów kontroli statusu, w zakresie uzgodnionym z administratorami.
Przeprowadzenie testów alarmowania z poziomu centrali gminnej, właściwego stanowiska powiatowego i wojewódzkiego oraz testów lokalnego sterowania z nowych i istniejących stacji obiektowych.
Zdalne włączenie PA do centrali wojewódzkiej, konfiguracja i testy w porozumieniu z administratorem systemu wojewódzkiego; dostęp, konta, łącza, adresacja VPN i zgody po stronie właściwych administratorów.
Dopuszczenie do eksploatacji po pozytywnym sprawdzeniu poprawności łączności i sterowania w obu kanałach, o ile w danej lokalizacji istnieje odpowiednie pokrycie radiowe i zapewniono czynne łącze IP.
8. Wymagania instalacyjne i wykonawcze
Wizja lokalna, uzgodnienie sposobu mocowania konstrukcji, trasy kablowej, lokalizacji urządzeń wewnętrznych i anten oraz dostępu do zasilania 230 V.
Montaż urządzeń zgodnie z instrukcjami producentów, zasadami wiedzy technicznej i przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych, odgromowych i prac na wysokości.
Wykonanie pomiarów elektrycznych i antenowych (w tym SWR/parametrów toru radiowego, gdzie ma to zastosowanie), sprawdzenie zasilania rezerwowego oraz poprawności zabezpieczeń.
Przeprowadzenie prób funkcjonalnych bez nieuzgodnionego publicznego uruchamiania sygnałów alarmowych; testy akustyczne i emisje głosowe wyłącznie w uzgodnionych terminach.
Przywrócenie miejsca robót do należytego stanu, oznakowanie urządzeń, uporządkowanie tras kablowych i zabezpieczenie przepustów.
9. Odbiór, dokumentacja i szkolenie
Odbiór nastąpi na podstawie protokołów dla poszczególnych lokalizacji i protokołu końcowego, po wykazaniu zgodności zakresu z OPZ. Wykonawca przekaże co najmniej: wykaz zamontowanych urządzeń i numerów seryjnych, schematy połączeń, dokumentację powykonawczą (PPW), wyniki pomiarów, fotografie instalacji, protokoły prób radiowych i IP, potwierdzenie integracji z systemami powiatowym i wojewódzkim, instrukcje eksploatacji i zasady zgłaszania awarii. W każdej lokalizacji przeprowadzi instruktaż dla wyznaczonych użytkowników.

