Załącznik nr 4 do SWZ – opis/specyfikacja przedmiotu zamówienia


	, dnia  	r.
(miejscowość)


Zamawiający:
Gmina Skrzyszów
33-156 Skrzyszów 642


Wykonawca:
 	
(pełna nazwa/firma)
 	
(adres)
 	
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL
 	
REGON
 	
(KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
 	
(imię, nazwisko)
	
(stanowisko/podstawa do  reprezentacji)






OPIS / SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Nr postępowania:	IR.271.2.18.2026
Dotyczy zamówienia pn.:	ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU W RAMACH ZADANIA PN. TWORZENIE I UTRZYMANIE, NA OBSZARZE GMINY, ZASOBÓW OCHRONY LUDNOŚCI ORAZ INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ (ZADANIA INWESTYCYJNE)




UWAGA: niniejszy załącznik należy uzupełnić o wartość brutto zamówienia, oferowane parametry, informację o spełnieniu/niespełnieniu minimalnych parametrów.
[image: ]
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1. część I zamówienia pn.: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego w ramach zadania pn.  tworzenie i utrzymanie, na obszarze gminy, zasobów ochrony ludności oraz infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej (zadania inwestycyjne)


1) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz w pełni sprawny technicznie, a także spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach, w tym m.in.:
a) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1251 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo o ruchu drogowym”,
b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.).
- w zakresie wyposażenia w niezbędne elementy umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych tj. w zakresie oświetlenia, oznakowania a także wyposażenia w urządzenie dźwiękowe (klakson) oraz lusterka.
2) Dostarczany sprzęt musi posiadać w języku polskim następujące dokumenty (lub równoważne):
a) książka gwarancyjna,
b) książka przeglądów serwisowych,
c) instrukcja użytkowania i obsługi w języku polskim (lub wraz z tłumaczeniem na język polski),
d) świadectwo homologacji umożliwiające rejestracje pojazdu w kraju,
e) deklaracje zgodności WE lub UE - potwierdzające zgodność z wymaganiami odpowiednich dyrektyw i rozporządzeń.
Dostarczone dokumenty muszą umożliwiać rejestrację pojazdu.

Wskazane wyżej dokumenty Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy.

3) Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

	LP.
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY
	OFEROWANE PARAMETRY
	SPEŁNIA/ NIESPEŁNIA MINIMALNE PARAMETRY
*WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ

	1. 
	CIĄGNIK ROLNICZY (1 SZT.) - FABRYCZNIE NOWY BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI W KRAJU

	
	MARKA/MODEL:  	

	
	CENA:  	 PLN brutto

	
	NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UDZIELAMY GWARANCJI  –  	 MIESIĘCY (kryterium punktowane)

	a) 
	Rok produkcji: nie starszy niż 2025 r.
	
	TAK/NIE*

	b) 
	Rodzaj paliwa: olej napędowy
	
	TAK/NIE*

	c) 
	Norma emisji spalin: Stage V
	
	TAK/NIE*

	d) 
	Moc znamionowa silnika: minimum 115 KM
	
	TAK/NIE*

	e) 
	Liczba cylindrów silnika: 4
	
	TAK/NIE*

	f) 
	Pojemność silnika: minimum 3.5L
	
	TAK/NIE*

	g) 
	Pojemność zbiornika paliwa: minimum 100L
	
	TAK/NIE*

	h) 
	Skrzynia biegów: mechaniczna, z rewersem elektrohydraulicznym + półbieg
	
	TAK/NIE*

	i) 
	Liczba biegów: minimum 16x16
	
	TAK/NIE*

	j) 
	Napęd na 4 koła dołączany z blokadą mechanizmu różnicowego
	
	TAK/NIE*

	k) 
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem
	
	TAK/NIE*

	l) 
	Tylny TUZ o udźwigu min. 4000 kg
	
	TAK/NIE*

	m) 
	Minimum 2 prędkości tylnego WOM 540/540ECO
	
	TAK/NIE*

	n) 
	Instalacja hydrauliczna tylna: minimum 2 pary tylnych gniazd hydraulicznych
	
	TAK/NIE*

	o) 
	[bookmark: _GoBack]Pompa hydrauliczna o wydajności minimum 68 l/min
	
	TAK/NIE*

	p) 
	Tylny zaczep suwliwy automatyczny + zaczep dolny
	
	TAK/NIE*

	q) 
	Oświetlenie robocze minimum 2 lampy robocze na kabinie z przodu oraz 2 z tyłu
	
	TAK/NIE*

	r) 
	Minimum 1 żólta lampa błyskowo/ostrzegawcza
	
	TAK/NIE*

	s) 
	Opony: Przód: opony o szerokości w zakresie od 340 mm do 480 mm na feldze 24 cale (np. 340/85 R24, 380/70 R24, 420/65 R24 lub równoważne).
Tył: opony o szerokości w zakresie od 420 mm do 540 mm na feldze 34 lub 38 cali (np. 420/85 R34, 480/70 R38, 520/70 R38 lub równoważne), dopasowane do przełożenia napędu oferowanego ciągnika.
	
	TAK/NIE*

	t) 
	Kabina dwudrzwiowa z klimatyzacją, ogrzewaniem
	
	TAK/NIE*

	u) 
	Fotel operatora na zawieszeniu pneumatycznym
	
	TAK/NIE*

	v) 
	Fotel pasażera z homologacją
	
	TAK/NIE*

	w) 
	Lusterka zewnętrzne prawe i lewe
	
	TAK/NIE*

	x) 
	Wycieraczki tylnej i przedniej szyby ze spryskiwaczem
	
	TAK/NIE*

	y) 
	Błotniki przednie skrętne
	
	TAK/NIE*

	z) 
	Błotniki tylne
	
	TAK/NIE*

	aa) 
	Fabryczna instalacja hamulcowa pneumatyczna do przyczep I i II obwodowa
	
	TAK/NIE*

	ab) 
	Przedni podnośnik (TUZ), udźwig min. 2 tony + 1 para wyjść hydraulicznych oraz gniazdo 7 pin
	
	TAK/NIE*

	ac) 
	Wyposażenie: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica
	
	TAK/NIE*



2. część II zamówienia pn.: Zakup i dostawa osprzętu do ciągnika rolniczego w ramach zadania pn. tworzenie i utrzymanie, na obszarze gminy, zasobów ochrony ludności oraz infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej (zadania inwestycyjne)

1) Dostarczony osprzęt musi spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach oraz:
a) musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz w pełni sprawny technicznie,
b) osprzęt musi spełniać normy dopuszczenia do ruchu drogowego (jeśli dotyczy) oraz posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności CE i instrukcje obsługi w języku polskim.

2) Dostarczany sprzęt musi posiadać w języku polskim następujące dokumenty (lub równoważne):
a) książka gwarancyjna,
b) książka przeglądów serwisowych,
c) instrukcja użytkowania i obsługi w języku polskim (lub wraz z tłumaczeniem na język polski),
d) [bookmark: _Hlk242892084]świadectwo homologacji umożliwiające rejestracje pojazdu w kraju (jeśli dotyczy), 
e) deklaracje zgodności WE lub UE - potwierdzające zgodność z wymaganiami odpowiednich dyrektyw i rozporządzeń.
Dostarczone dokumenty muszą umożliwiać rejestrację pojazdu (jeśli dotyczy).

Wskazane wyżej dokumenty Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy.

3) Przedmiot zamówienia w zakresie części II (zakup osprzętu do ciągnika rolniczego) musi być w pełni kompatybilny, sprawny technicznie i zdatny do natychmiastowego użytku z ciągnikiem rolniczym opisanym w części I niniejszego zamówienia.
Wykonawca składający ofertę na część II jest zobowiązany do dostarczenia osprzętu posiadającego wszelkie niezbędne elementy montażowe, przyłącza (hydrauliczne, elektryczne, mechaniczne) oraz adaptery, które pozwolą na agregowanie osprzętu z ciągnikiem opisanym w części I. 
W przypadku zaistnienia konieczności dokonania jakichkolwiek modyfikacji, przeróbek lub dostosowania oferowanego osprzętu do parametrów i konstrukcji ciągnika zakupionego w ramach części I, wszelkie koszty z tym związane muszą być wliczone w oferowaną cenę. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie ani roszczenie o podwyższenie ceny umownej.

4) Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
	LP.
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY
	OFEROWANE PARAMETRY
	SPEŁNIA/ NIESPEŁNIA MINIMALNE PARAMETRY
*WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ

	1. 
	PŁUG DO ŚNIEGU (1 szt.) - FABRYCZNIE NOWY – W PEŁNI WSPÓŁPRACUJĄCY Z CIĄGNIKIEM ROLNICZYM OPISANYM W CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

	
	MARKA/MODEL:  	

	
	CENA:  	 PLN brutto

	a) 
	Rok produkcji minimum 2025 r.
	
	TAK/NIE*

	b) 
	Wymiary: szerokość robocza min. 2.5 m
	
	TAK/NIE*

	c) 
	Mocowanie EURO, TUZ kat. II
	
	TAK/NIE*

	d) 
	Lemiesz gumowy wymienny
	
	TAK/NIE*

	e) 
	Grubość blachy minimum 3 mm
	
	TAK/NIE*

	f) 
	Regulacja hydrauliczna
	
	TAK/NIE*

	g) 
	Dwie niezależne sterowane odkładnice
	
	TAK/NIE*

	h) 
	Oświetlenie
	
	TAK/NIE*

	2. 
	ZAMIATARKA SZCZOTKOWA (1 szt.) - FABRYCZNIE NOWA - W PEŁNI WSPÓŁPRACUJĄCA Z CIĄGNIKIEM ROLNICZYM OPISANYM W CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

	
	MARKA/MODEL:  	

	
	CENA:  	 PLN brutto

	a) 
	Rok produkcji minimum 2025 r.
	
	TAK/NIE*

	b) 
	Szerokość robocza minimum 2000 mm
	
	TAK/NIE*

	c) 
	Wyposażona w system zraszania
	
	TAK/NIE*

	d) 
	Wyposażona w zbiornik na nieczystości
	
	TAK/NIE*

	e) 
	Wyposażona w szczotkę boczną
	
	TAK/NIE*

	f) 
	Wyposażona w koła podporowe
	
	TAK/NIE*

	3. 
	KOSIARKA BIJAKOWA (1 szt.) - FABRYCZNIE NOWA - W PEŁNI WSPÓŁPRACUJĄCA Z CIĄGNIKIEM ROLNICZYM OPISANYM W CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

	
	MARKA/MODEL:  	

	
	CENA:  	 PLN brutto

	a) 
	Marka/Model
	
	TAK/NIE*

	b) 
	Rok produkcji minimum 2025 r.
	
	TAK/NIE*

	c) 
	Szerokość robocza 160 cm-180 cm
	
	TAK/NIE*

	d) 
	Liczba pasów: minimum 4
	
	TAK/NIE*

	e) 
	Liczba bijaków minimum 14
	
	TAK/NIE*

	f) 
	Waga bijaka minimum 1 kg
	
	TAK/NIE*

	g) 
	Waga maszyny 550 kg – 700 kg
	
	TAK/NIE*

	4. 
	Przyczepa ROLNICZA Z KIPREM (1 szt.) - FABRYCZNIE NOWA - W PEŁNI WSPÓŁPRACUJĄCA Z CIĄGNIKIEM ROLNICZYM OPISANYM W CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

	
	MARKA/MODEL:  	

	
	CENA:  	 PLN brutto

	a) 
	Marka/Model
	
	TAK/NIE*

	b) 
	Rok produkcji minimum 2025 r.
	
	TAK/NIE*

	c) 
	Ilość osi: 2
	
	TAK/NIE*

	d) 
	System wywrotu trójstronnego
	
	TAK/NIE*

	e) 
	Powierzchnia ładunkowa minimum 8m2
	
	TAK/NIE*

	f) 
	Wymiary skrzyni ładunkowej: długość minimum 4000 mm, szerokość minimum 2000 mm
	
	TAK/NIE*

	g) 
	Wysokość skrzyni ładunkowej minimum 500 mm + 500 mm
	
	TAK/NIE*

	h) 
	Ładowność od 7000 kg do 8000 kg
	
	TAK/NIE*

	i) 
	Zawieszenie: resory paraboliczne
	
	TAK/NIE*

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO DOSTARCZANEGO SPRZĘTU (n POZ. 1-4) W RAMACH CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
	 	 PLN

	NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (POZ. 1-4) UDZIELAMY GWARANCJI (KRYTERIUM PUNKTOWANE)
	  	 MIESIĘCY
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