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Załącznik nr 5 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Wyposażenie Studia Nagrań Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu”
nr postępowania: 7/AM/2026
I. Informacje ogólne
1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Studia Nagrań Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, tworzącego jeden spójny i kompatybilny system rejestracji, transmisji, montażu i postprodukcji materiałów audio-wideo, wraz z montażem kamer i ich integracją z systemem funkcjonującym u Zamawiającego oraz obsługą gwarancyjną całego systemu przez jednego Wykonawcę.
2.	Miejsce realizacji: Studio Nagrań w budynku Auli Nova, pl. Stefana Stuligrosza 1, Poznań, sala koncertowa Auli Nova.
3.	Zamówienie nie jest podzielone na części. Przedmiot zamówienia obejmuje pięć pozycji: 
	Poz.
	Nazwa pozycji
	Ilość
	Zakres

	1.
	3 zestawy (mikrofony studyjne 2 szt.)
	3 kpl.
	dostawa

	2.
	zestaw do rejestracji (kamery 7 szt., obiektywy 9 szt., montaż)
	1 kpl.
	dostawa i montaż

	3.
	zestaw do rejestracji (komputery 3 szt.)
	1 kpl.
	dostawa z oprogramowaniem

	4.
	zestaw do realizacji i nagłośnienia nagrań (system Shure ULX-D, nadajniki, akumulatory, ładowarki)
	1 kpl.
	dostawa

	5.
	sterownik do kamer z pozycji 2
	2 szt.
	dostawa


4.	Termin wykonania całego zamówienia, w tym montażu kamer: do dnia 18.12.2026 r.
5.	Wymagania wspólne dla wszystkich pozycji:
a)	urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r., w oryginalnych opakowaniach producenta;
b)	urządzenia pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na rynek Unii Europejskiej, objęte gwarancją możliwą do realizacji na terytorium RP;
c)	urządzenia posiadające oznakowanie CE oraz instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim;
d)	urządzenia dostarczone z kompletem przewodów zasilających (wtyk zgodny ze standardem stosowanym w RP), zasilaczy i akcesoriów niezbędnych do uruchomienia;
e)	oprogramowanie nowe, nigdy wcześniej nieaktywowane, w najnowszej wersji dostępnej w dniu dostawy, z licencją bezterminową (wieczystą) dopuszczającą użytek komercyjny, pochodzące z legalnego źródła dystrybucji.
6.	Parametry określone w rozdziale III są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować urządzenia o parametrach lepszych. Wykonawca wskazuje w formularzu cenowym producenta i model każdego oferowanego urządzenia oraz nazwę i wersję oprogramowania.
7.	Jeżeli w opisie wskazano znaki towarowe, nazwy własne lub pochodzenie, należy rozumieć, że towarzyszą im słowa „lub równoważne”. Za równoważne Zamawiający uzna rozwiązanie spełniające kryteria równoważności wskazane przy danej pozycji. Ciężar wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.
II. Szczegółowy wykaz elementów
	Lp.
	Element
	Ilość

	1.
	3 zestawy (mikrofony studyjne 2 szt.)
	3 kpl.

	1.1
	Para dobranych studyjnych mikrofonów pojemnościowych
	3 kpl. (6 szt.)

	2.
	zestaw do rejestracji (kamery 7 szt., obiektywy 9 szt., montaż)
	1 kpl.

	2.1
	Pełnoklatkowa kamera zrobotyzowana (PTZ) z wymienną optyką
	7 szt.

	2.2
	Obiektyw zmiennoogniskowy standardowy 28–135 mm
	5 szt.

	2.3
	Obiektyw zmiennoogniskowy szerokokątny 16–35 mm
	4 szt.

	2.4
	Demontaż istniejących kamer, montaż i konfiguracja
	1 kpl.

	3.
	zestaw do rejestracji (komputery 3 szt.)
	1 kpl.

	3.1
	Studyjny komputer stacjonarny z monitorami i oprogramowaniem
	2 szt.

	3.2
	Studyjny komputer przenośny z monitorem i oprogramowaniem
	1 szt.

	4.
	zestaw do realizacji i nagłośnienia nagrań (system Shure ULX-D, nadajniki, akumulatory, ładowarki)
	1 kpl.

	4.1
	Cyfrowy nadajnik ręczny z kapsułą mikrofonową
	8 szt.

	4.2
	Akumulator do nadajników
	16 szt.

	4.3
	Podwójna stacja ładująca
	4 szt.

	5.
	sterownik do kamer z pozycji 2
	2 szt.

	5.1
	Sterownik kamer PTZ
	2 szt.


III. Wymagania techniczne
Poz. 1. 3 zestawy (mikrofony studyjne 2 szt.)
1.1	Para dobranych studyjnych mikrofonów pojemnościowych – 3 kpl.:
· Typ mikrofonu: pojemnościowy, pomiarowo-studyjny, z polaryzacją kapsuły;
· Charakterystyka kierunkowa: dookólna (omnidirectional);
· Typ kapsuły: ciśnieniowa (pressure microphone);
· Pasmo przenoszenia: nie węższe niż 20 Hz – 20 kHz (±2 dB);
· Charakterystyka częstotliwościowa: liniowa, odpowiednia do referencyjnej rejestracji muzyki akustycznej;
· Szumy własne: nie więcej niż 17 dB(A);
· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: minimum 145 dB SPL (THD 10%);
· Zakres dynamiki: minimum 120 dB;
· Czułość: minimum 30 mV/Pa;
· Impedancja wyjściowa: nie większa niż 200 Ω;
· Zasilanie: Phantom 48 V;
· Złącze: symetryczne XLR-3;
· Konstrukcja: kompaktowa, przeznaczona do profesjonalnych zastosowań studyjnych;
· Możliwość stosowania wymiennych elementów akustycznych umożliwiających dostosowanie charakterystyki mikrofonu do pola swobodnego i rozproszonego;
· Akcesoria: uchwyt mikrofonowy, osłona przeciwwietrzna, etui lub opakowanie ochronne;
· Dokumentacja: instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna producenta.
· Każdy zestaw musi zawierać dwa mikrofony fabrycznie dobrane pod względem czułości 
i charakterystyki częstotliwościowej, z tolerancją dopasowania nie większą niż ±0,5 dB, potwierdzoną dokumentacją producenta;
· Wszystkie sześć mikrofonów musi być tego samego producenta i modelu;
· Mikrofony muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji;
· Mikrofony muszą być przeznaczone do profesjonalnej rejestracji muzyki akustycznej, 
w szczególności muzyki klasycznej, kameralnej, chóralnej i symfonicznej;
· Dostawa musi obejmować wszystkie akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy.
Poz. 2. zestaw do rejestracji (kamery 7 szt., obiektywy 9 szt., montaż)
2.1	Pełnoklatkowa kamera zrobotyzowana (PTZ) z wymienną optyką – 7 szt.:
–	kamera zintegrowana z głowicą obrotową, sterowana zdalnie z pulpitu sterującego przez sieć IP;
–	przetwornik obrazu o wymiarach nie mniejszych niż 35 × 23 mm;
–	liczba efektywnych pikseli przetwornika co najmniej 4096 × 2160;
–	praca w formatach co najmniej: 1080i, 1080p oraz 2160p;
–	wbudowane filtry optyczne ND w zakresie co najmniej od 1/4 do 1/64;
–	wyjścia sygnału: 12G-SDI (co najmniej 1 złącze BNC), wyjście optyczne zgodne z SFP+ oraz HDMI;
–	sygnalizacja tally; wejście sygnału referencyjnego (genlock) na złączu BNC;
–	wejście audio przełączalne: liniowe lub mikrofonowe;
–	zakres obrotu w poziomie co najmniej ±170°, w pionie co najmniej od −30° do +120°;
–	prędkość kątowa obrotu regulowana w zakresie co najmniej od 0,03°/s do 50°/s;
–	mocowanie wymiennych obiektywów; obsługa obiektywów zmotoryzowanych z poz. 2.2 i 2.3 ze zdalnym sterowaniem transfokacją;
–	przysłona automatyczna z możliwością zdalnego sterowania; ostrość sterowana z pulpitu lub przełączana w tryb automatyczny;
–	zasilanie PoE++; pobór mocy nie większy niż 100 W;
–	regulacja czasu otwarcia migawki w zakresie co najmniej od 1/60 s do 1/7000 s;
–	regulacja wzmocnienia w zakresie co najmniej od −3 dB do 25 dB;
–	zapis materiału wideo na kartach pamięci SD lub CFexpress;
–	przesyłanie sygnału wizyjnego do systemu realizacji i rejestracji Zamawiającego przez złącze SDI; pełna zgodność z tym systemem.  Oferowane kamery muszą zapewniać pełną kompatybilność z istniejącą infrastrukturą realizacji i dystrybucji sygnału wizyjnego, obejmującą mikser wizyjny, system routingu i dystrybucji sygnałów wideo oraz urządzenia przetwarzania sygnału, z wykorzystaniem interfejsów SDI do transmisji sygnału wideo oraz sieci Ethernet do zdalnego sterowania i konfiguracji urządzeń.
–	w komplecie do każdej kamery: zasilacz PoE++ (injector) o mocy nie mniejszej niż 85 W, zasilacz sieciowy jako zasilanie rezerwowe względem PoE++, elementy umożliwiające montaż na uchwycie ściennym oraz na statywie, akcesoria niezbędne do uruchomienia.
2.2	Obiektyw zmiennoogniskowy standardowy – 5 szt.:
–	obiektyw filmowy o zakresie ogniskowych nie węższym niż 28–135 mm;
–	otwór względny nie gorszy niż f/4 w całym zakresie ogniskowych;
–	minimalna odległość ostrzenia nie większa niż 0,4 m;
–	zmotoryzowana transfokacja z silnikiem wewnętrznym, sterowana zdalnie z kamery;
–	mocowanie zgodne z kamerą z poz. 2.1 – Zamawiający nie dopuszcza stosowania adapterów;
–	wewnętrzna stabilizacja obrazu;
–	niezależne pierścienie regulacji ostrości, przysłony i transfokacji; podziałka ostrości i transfokacji metryczna;
–	masa nie większa niż 1300 g;
–	w komplecie: przednia i tylna przykrywka, uchwyt statywowy, osłona przeciwsłoneczna, pokrowiec.

2.3	Obiektyw zmiennoogniskowy szerokokątny – 4 szt.:
–	obiektyw do przetworników pełnoklatkowych o zakresie ogniskowych nie węższym niż 16–35 mm;
–	otwór względny nie gorszy niż f/2.8 w całym zakresie ogniskowych;
–	automatyczne ustawianie ostrości współpracujące z kamerą z poz. 2.1;
–	mocowanie zgodne z kamerą z poz. 2.1 – Zamawiający nie dopuszcza stosowania adapterów;
–	w komplecie: przednia i tylna przykrywka, osłona przeciwsłoneczna.
2.4	Demontaż istniejących kamer (do przekazania Zamawiającemu do dalszego użytkowania), montaż i konfiguracja dostarczonych kamer – zgodnie z rozdziałem IV.
Poz. 3. zestaw do rejestracji (komputery 3 szt.)
Komputery są stanowiskami studyjnymi przeznaczonymi do rejestracji, montażu, edycji i postprodukcji materiałów audio-wideo. Każdy komputer jest dostarczany jako kompletne stanowisko: z monitorami i z zainstalowanym, aktywowanym oprogramowaniem specjalistycznym wskazanym poniżej. Cena komputera obejmuje monitory i oprogramowanie. Studio Nagrań Zamawiającego pracuje w środowisku macOS (posiadane komputery, oprogramowanie, archiwum projektów i sesji), dlatego dostarczane komputery i oprogramowanie muszą zapewniać pełną zgodność z tym środowiskiem.
3.1	Studyjny komputer stacjonarny – 2 szt., każdy o parametrach:
–	procesor o co najmniej 14 rdzeniach oraz zintegrowany układ graficzny o co najmniej 32 rdzeniach, ze sprzętowym kodowaniem i dekodowaniem H.264, HEVC i ProRes;
–	pamięć operacyjna co najmniej 36 GB;
–	dysk SSD co najmniej 1 TB;
–	złącza: co najmniej 4 × Thunderbolt (USB-C), 2 × USB-A, HDMI, Ethernet 10 Gb, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, czytnik kart SDXC;
–	jednoczesna obsługa co najmniej 4 monitorów zewnętrznych o rozdzielczości 4K;
–	łączność Wi-Fi i Bluetooth;
–	system operacyjny macOS w najnowszej wersji lub równoważny – kryterium równoważności: możliwość natywnego uruchomienia całego oprogramowania wymienionego w pkt 3.3 oraz pełna zgodność z projektami i sesjami tworzonymi w posiadanym przez Zamawiającego środowisku macOS;
–	w komplecie: 2 monitory zgodne z pkt 3.4 z przewodami do ich podłączenia oraz całe oprogramowanie wymienione w pkt 3.3 (lit. a–g).
3.2	Studyjny komputer przenośny – 1 szt.:
–	procesor o co najmniej 18 rdzeniach oraz zintegrowany układ graficzny o co najmniej 20 rdzeniach;
–	pamięć operacyjna co najmniej 48 GB; dysk SSD co najmniej 1 TB;
–	wyświetlacz o przekątnej co najmniej 16 cali, rozdzielczości co najmniej 3456×2234 i jasności co najmniej 1000 nitów;
–	złącza: co najmniej 3 × Thunderbolt (USB-C), HDMI, czytnik kart SDXC, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm;
–	łączność Wi-Fi i Bluetooth; system operacyjny – jak w pkt 3.1;
–	w komplecie: zasilacz o mocy co najmniej 140 W, 1 monitor zgodny z pkt 3.4 z przewodem oraz oprogramowanie wymienione w pkt 3.3 lit. a–c.

3.3	Oprogramowanie (licencje bezterminowe, komercyjne):
	Lp.
	Oprogramowanie (lub równoważne)
	Liczba licencji
	Kryterium równoważności

	a
	Apple Final Cut Pro – montaż wideo
	3
	otwieranie i zapis projektów Final Cut Pro bez konwersji

	b
	Apple Logic Pro – produkcja muzyczna (DAW)
	3
	otwieranie i zapis sesji Logic Pro bez konwersji

	c
	Steinberg Cubase Pro – produkcja i postprodukcja audio (DAW)
	3
	otwieranie i zapis projektów Cubase bez konwersji

	d
	Celemony Melodyne studio – edycja wysokości i czasu dźwięku
	2
	edycja polifoniczna wielu ścieżek, praca jako wtyczka ARA w programach z lit. b i c

	e
	Audio Ease Altiverb XL – pogłos splotowy
	2
	pogłos splotowy z biblioteką odpowiedzi impulsowych sal koncertowych, praca surround, formaty AU, VST3, AAX

	f
	FabFilter Total Bundle – pakiet wtyczek do miksu i masteringu
	2
	korektor, kompresor, limiter, kompresor wielopasmowy, pogłos; formaty AU, VST3, AAX

	g
	iZotope RX Post Production Suite – rekonstrukcja i czyszczenie nagrań
	2
	edytor spektralny z modułami redukcji szumu, trzasków, przesterowań i pogłosu w wersji zaawansowanej


Przydział licencji: lit. a–c na wszystkich trzech komputerach; lit. d–g na dwóch komputerach stacjonarnych. Licencje mogą być dostarczone w postaci kodów aktywacyjnych. Instalację oprogramowania wykonuje Zamawiający.
3.4	Monitor – łącznie 5 szt.:
–	przekątna 31,5–32 cale, rozdzielczość co najmniej 3840×2160, matryca IPS;
–	częstotliwość odświeżania co najmniej 60 Hz;
–	złącza: USB-C z obsługą obrazu i zasilaniem co najmniej 90 W, HDMI, DisplayPort;
–	regulacja wysokości i pochylenia, mocowanie VESA.
Poz. 4. zestaw do realizacji i nagłośnienia nagrań (system Shure ULX-D, nadajniki, akumulatory, ładowarki)
Elementy stanowią rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego cyfrowego systemu bezprzewodowego Shure ULX-D i muszą być z nim w pełni zgodne. Zamawiający dopuszcza elementy równoważne pod warunkiem pełnej współpracy z posiadanymi odbiornikami bez ich wymiany i bez utraty funkcji.
4.1	Cyfrowy nadajnik ręczny z kapsułą mikrofonową – 8 szt.:
–	nadajnik ręczny cyfrowego systemu bezprzewodowego, zgodny z odbiornikami Shure ULX-D;
–	pasmo pracy H51 (534–598 MHz) 
–	szyfrowanie transmisji AES 256-bit;
–	wymienna kapsuła dynamiczna o charakterystyce superkardioidalnej klasy Shure Beta 58A;
–	obudowa metalowa; zasilanie akumulatorem z poz. 4.2 lub bateriami AA.
4.2	Akumulator do nadajników – 16 szt.:
–	akumulator litowo-jonowy przeznaczony do nadajników z poz. 4.1, ładowany w stacjach z poz. 4.3.
4.3	Podwójna stacja ładująca – 4 szt:
–	stacja dokująca do jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów z poz. 4.2, także umieszczonych w nadajnikach z poz. 4.1; z zasilaczem sieciowym w komplecie; możliwość łączenia stacji.
Poz. 5. sterownik do kamer z pozycji 2
5.1	Sterownik kamer PTZ – 2 szt.:
–	sterownik przeznaczony do kamer z poz. 2.1 i w pełni z nimi kompatybilny; sterowanie kamerami z wykorzystaniem protokołu IP;
–	joystick pozwalający regulować obrót i pochylenie kamery;
–	ustawianie transfokacji za pomocą joysticka i niezależnej dźwigni kołyskowej;
–	możliwość zapisania i szybkiego przywołania co najmniej 80 zestawów ustawień (kątów ustawienia kamery i pozycji obiektywu);
–	bezpośrednia regulacja parametrów koloru w kamerze;
–	bezpośrednie funkcje przycisków i pokręteł, co najmniej: automatyczna regulacja balansu bieli i czerni, regulacja głównego poziomu czerni, regulacja przysłony, regulacja czasu otwarcia migawki;
–	możliwość zapisania kopii nastawień sterownika na nośniku USB lub komputerze;
–	w komplecie zasilacz sieciowy.
IV. Demontaż, montaż i konfiguracja kamer (poz. 2.4)
1.	Montaż dotyczy wyłącznie kamer z pozycji 2. Pozostałe pozycje (mikrofony, komputery, elementy systemu bezprzewodowego, sterownik) nie wymagają montażu.
2.	Zakres prac Wykonawcy obejmuje:
a)	demontaż 5 istniejących kamer PTZ zamontowanych w sali koncertowej Auli Nova na systemowych uchwytach przykręconych do ściany i przekazanie ich Zamawiającemu;
b)	montaż 5 nowych kamer z obiektywami w miejscach kamer zdemontowanych (wymiana 1:1), na istniejących uchwytach uniwersalnych, które pozostają bez zmian;
c)	podłączenie kamer do istniejącej instalacji Zamawiającego oraz dostarczenie, montaż i podłączenie zasilaczy PoE++ (injectorów), o których mowa w poz. 2.1;
d)	konfigurację systemu rejestracyjnego Studia Nagrań pod kątem pracy nowych kamer i sterownika z poz. 5: sterowania, presetów, sygnałów wizyjnych i synchronizacji;
e)	przygotowanie 2 pozostałych kamer do pracy mobilnej na scenie lub widowni, na statywach posiadanych przez Zamawiającego, i ich skonfigurowanie w systemie;
f)	uruchomienie i próbę działania wszystkich 7 kamer z udziałem Zamawiającego.
3.	Zamawiający posiada instalację przygotowaną do pracy nowych kamer, z wyjątkiem zasilania PoE++. Wszystkie przewody niezbędne do podłączenia kamer są doprowadzone do uchwytów. Wykonawca nie dostarcza okablowania i nie wykonuje nowych tras kablowych.
4.	Prace prowadzone są w czynnym obiekcie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, z uwzględnieniem kalendarza wydarzeń artystycznych.
5.	Zamawiający umożliwia odbycie nieobowiązkowej wizji lokalnej po uzgodnieniu terminu z osobą wskazaną w SWZ do kontaktu z wykonawcami.
6.	Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia szkoleń.	

Opis prac instalacyjnych, podłączeniowych, konfiguracyjnych 
i odbiorowych związanych z dostawą i montażem nowych kamer PTZ

1. Przedmiot i cel prac
Niniejszy opis określa zakres prac towarzyszących dostawie i montażowi nowych kamer PTZ, będących przedmiotem postępowania w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania, podłączenia, skonfigurowania i uruchomienia kamer oraz przeprowadzenia czynności odbiorowych potwierdzających ich prawidłową współpracę z istniejącą infrastrukturą realizacji obrazu.
Celem prac jest zapewnienie użytkowania dostarczonych kamer w istniejącym środowisku realizacji, dystrybucji i monitoringu sygnałów wideo, obejmującym router sygnałów wideo, mikser wizyjny oraz ramę modułową. Transmisja sygnałów wideo odbywa się za pośrednictwem interfejsów SDI, a zdalne sterowanie i konfiguracja kamer — za pośrednictwem sieci Ethernet.
Wszelkie prace dotyczące istniejącej infrastruktury stanowią czynności pomocnicze służące podłączeniu i integracji dostarczonych kamer, w zakresie określonym poniżej. Należy maksymalnie wykorzystać istniejące okablowanie oraz dotychczasowe lokalizacje montażowe kamer.
2. Przygotowanie miejsc montażu i demontaż dotychczasowych kamer
Zakres prac obejmuje:
· Odłączenie i demontaż istniejących kamer PTZ w celu przygotowania miejsc do instalacji nowych kamer.
· Zabezpieczenie istniejącego okablowania sygnałowego, sterującego i zasilającego.
· Weryfikację stanu technicznego istniejących punktów montażowych oraz ich przydatności do instalacji nowych kamer.
· Uporządkowanie i przekazanie zdemontowanych urządzeń Zamawiającemu.
3. Montaż i uruchomienie nowych kamer PTZ
Zakres prac obejmuje:
· Montaż nowych kamer dostarczanych w ramach niniejszego postępowania w lokalizacjach dotychczas zajmowanych przez demontowane kamery.
· Dostosowanie elementów mocujących do wymagań mechanicznych nowych urządzeń, w tym zapewnienie odpowiedniej nośności i bezpieczeństwa montażu.
· Podłączenie kamer do istniejącej infrastruktury kablowej, po uprzedniej weryfikacji jej zgodności z wymaganiami nowych urządzeń.
· Podłączenie sygnałów wideo SDI, sterowania przez Ethernet oraz zasilania, zgodnie z wymaganiami dostarczonych urządzeń.
· Konfigurację parametrów pracy kamer, w tym formatów sygnałowych, ustawień sieciowych i funkcji zdalnego sterowania.
· Konfigurację i weryfikację współpracy kamer z istniejącym systemem realizacji obrazu, w tym z routerem wideo, mikserem i wykorzystywanymi modułami ramy, w zakresie torów obsługujących nowe kamery.
· Wykonanie podstawowej kalibracji parametrów obrazu oraz ustawień pracy kamer.
· Przeprowadzenie testów poprawności działania wszystkich zainstalowanych urządzeń.
4. Połączenia w serwerowni na potrzeby integracji kamer
Na potrzeby włączenia nowych kamer do istniejących torów dystrybucji i realizacji sygnałów wideo, Wykonawca zainstaluje dwie dodatkowe krosownice sygnałowe oraz wykona niezbędne połączenia z istniejącymi urządzeniami.
Zakres prac obejmuje:
· Montaż dwóch krosownic wideo w istniejącej szafie rack 19".
· Przygotowanie i wykonanie niezbędnych połączeń pomiędzy nowymi krosownicami 
a istniejącym routerem sygnałów wideo.
· Dostosowanie istniejących połączeń pomiędzy routerem, mikserem wizyjnym 
i pozostałymi urządzeniami uczestniczącymi w obsłudze sygnałów nowych kamer, w tym wykorzystywanymi modułami ramy.
· Uporządkowanie i przeorganizowanie istniejącego okablowania w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia i dystrybucji sygnałów nowych kamer.
· Wykonanie i podłączenie niezbędnych kabli połączeniowych oraz zakończeń sygnałowych.
· Weryfikację poprawności połączeń i parametrów transmisji sygnałów SDI.
· Oznaczenie nowo wykonanych oraz zmodyfikowanych połączeń zgodnie z przyjętym systemem identyfikacji okablowania.
Wykonany układ połączeń musi umożliwiać kierowanie sygnałów nowych kamer do routera, miksera wizyjnego oraz wykorzystywanych torów podglądu i pozostałych urządzeń produkcyjnych, zgodnie z funkcjami wymaganymi do obsługi tych kamer.
5. Tory SDI pomiędzy serwerownią a reżyserką na potrzeby obsługi kamer
Wykonawca wykona około 15 dodatkowych torów sygnałowych SDI pomiędzy serwerownią 
a pomieszczeniem reżyserki, przeznaczonych do połączeń niezbędnych do realizacji obrazu 
i podglądu z nowych kamer.
Przewiduje się:
· Weryfikację istniejących tras kablowych i możliwości ich wykorzystania.
· Ułożenie około 15 dodatkowych przewodów koncentrycznych przeznaczonych do transmisji sygnałów SDI, o długości każdego przewodu nieprzekraczającej 20 m.
· Wykorzystanie istniejących tras i kanałów kablowych, bez wykonywania nowych tras budowlanych, o ile ich pojemność i stan techniczny na to pozwalają.
· Zakończenie przewodów odpowiednimi złączami BNC lub podłączenie ich do paneli przyłączeniowych.
· Wykonanie niezbędnych połączeń z urządzeniami systemu.
· Oznaczenie przewodów na obu końcach.
· Wykonanie pomiarów i testów poprawności transmisji sygnałów.
Nowe tory należy włączyć do istniejącej infrastruktury tak, aby zapewnić wymianę sygnałów pomiędzy serwerownią a reżyserką w zakresie wymaganym do użytkowania dostarczonych kamer.
6. Konfiguracja istniejącego routera wideo na potrzeby kamer
Wykonawca dostosuje konfigurację istniejącego routera wideo do włączenia sygnałów nowych kamer oraz połączeń wykonanych w ramach ich instalacji.
Przewiduje się:
· Weryfikację aktualnej konfiguracji routera i wykonanie kopii zapasowej ustawień, o ile urządzenie udostępnia taką funkcję.
· Aktualizację przypisania fizycznych wejść i wyjść routera.
· Dostosowanie konfiguracji routingu do nowego układu połączeń.
· Aktualizację nazw i opisów źródeł oraz wyjść sygnałowych.
· Modyfikację ustawień paneli sterujących i zdefiniowanych tras sygnałowych, jeżeli będą tego wymagały zmiany połączeń.
· Sprawdzenie poprawności przełączania sygnałów pomiędzy urządzeniami.
· Weryfikację współpracy routera z mikserem wizyjnym oraz systemem monitoringu.
7. Konfiguracja miksera wizyjnego na potrzeby kamer
Wykonawca dostosuje konfigurację istniejącego miksera wizyjnego do obsługi dostarczonych kamer i związanych z nimi połączeń sygnałowych.
Przewiduje się:
· Weryfikację i zabezpieczenie aktualnej konfiguracji miksera.
· Aktualizację przypisania źródeł sygnałowych do wejść miksera.
· Dostosowanie ustawień formatów wideo i parametrów pracy do nowych kamer.
· Aktualizację nazw źródeł i konfiguracji wejść.
· Dostosowanie konfiguracji wyjść sygnałowych miksera do połączeń służących realizacji i podglądowi obrazu z nowych kamer.
· Weryfikację poprawności działania podglądów, sygnału programu oraz pozostałych wykorzystywanych wyjść.
· Sprawdzenie poprawności współpracy miksera z routerem oraz pozostałymi urządzeniami systemu.
8. Testy integracyjne i odbiorowe instalacji kamer
Po zakończeniu prac montażowych i konfiguracyjnych Wykonawca przeprowadzi testy funkcjonalne dostarczonych kamer oraz wszystkich wykonanych lub zmienionych na ich potrzeby połączeń i konfiguracji. Testy obejmą współpracę z istniejącymi urządzeniami uczestniczącymi w realizacji, dystrybucji i podglądzie obrazu z kamer.
Zakres obejmuje:
· Sprawdzenie poprawności transmisji sygnałów ze wszystkich nowych kamer.
· Weryfikację działania zdalnego sterowania wszystkimi nowymi kamerami przez sieć Ethernet, w tym funkcji PTZ dostępnych w przyjętej konfiguracji.
· Sprawdzenie poprawności przełączania i dystrybucji sygnałów nowych kamer w routerze.
· Weryfikację współpracy routera z mikserem oraz wykorzystywanymi modułami ramy w torach obsługujących nowe kamery.
· Sprawdzenie poprawności działania wszystkich nowo wykonanych i zmodyfikowanych połączeń SDI, w tym połączeń przez krosownice oraz torów pomiędzy serwerownią a reżyserką.
· Weryfikację synchronizacji sygnałów, jeżeli jest wykorzystywana w istniejącym systemie.
· Kontrolę poprawności działania podglądów i torów programu.
· Przeprowadzenie próbnej realizacji wielokamerowej z wykorzystaniem wszystkich dostarczonych kamer w celu potwierdzenia ich prawidłowej integracji z istniejącą infrastrukturą oraz zachowania funkcjonalności wykorzystywanych torów realizacyjnych.
9. Dokumentacja powykonawcza i przekazanie kamer do użytkowania
Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą dotyczącą instalacji i integracji nowych kamer, obejmującą:
· Zaktualizowany schemat połączeń sygnałowych uwzględniający nowe kamery oraz wykonane i zmodyfikowane na ich potrzeby połączenia z istniejącą infrastrukturą.
· Zestawienie nowych i zmodyfikowanych połączeń.
· Aktualną tabelę przypisania wejść i wyjść routera wideo.
· Zestawienie przypisania źródeł sygnałowych miksera wizyjnego.
· Podstawowe informacje dotyczące konfiguracji nowych kamer, w tym formatów sygnałów wideo, ustawień sieciowych i zdalnego sterowania.
· Wyniki pomiarów i testów transmisji SDI oraz testów funkcjonalnych, potwierdzające prawidłowe działanie kamer i ich współpracę z istniejącą infrastrukturą w zakresie wykonanych prac.
Zakończenie prac nastąpi po uruchomieniu wszystkich dostarczonych kamer, potwierdzeniu poprawności wykonanych połączeń i konfiguracji, przekazaniu dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzeniu odbioru z Zamawiającym. Podstawą odbioru będzie pozytywny wynik testów określonych w pkt 8, udokumentowany w protokole odbioru. Stwierdzone nieprawidłowości związane z wykonanymi pracami należy usunąć i ponownie zweryfikować przed przekazaniem kamer do użytkowania.
10. Założenia realizacyjne
Prace należy prowadzić z wykorzystaniem istniejących punktów montażowych, tras kablowych, szaf rack oraz infrastruktury sygnałowej i sieciowej obiektu. Dobór przewodów, złączy, krosownic i elementów mocujących musi zapewniać prawidłową pracę dostarczonych kamer w konfiguracji współpracującej z istniejącymi urządzeniami.
Zakres określony w niniejszym dokumencie ogranicza się do instalacji i integracji dostarczonych kamer oraz wykonania wskazanych połączeń i czynności konfiguracyjnych niezbędnych do ich użytkowania. Nie obejmuje kompleksowej przebudowy ani modernizacji istniejącego systemu realizacji obrazu jako odrębnego przedmiotu zamówienia.
Zmiany w istniejącej infrastrukturze należy ograniczyć do zakresu wynikającego z integracji kamer, zachowując pozostałe funkcje systemu oraz możliwość jego dalszej rozbudowy. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zweryfikuje warunki montażu i podłączenia oraz uzgodni 
z Zamawiającym szczegółowy układ połączeń w granicach zakresu określonego w niniejszym dokumencie.
Harmonogram prac wymagających czasowego wyłączenia systemu powinien zostać uzgodniony 
z Zamawiającym, z uwzględnieniem kalendarza wydarzeń organizowanych w sali koncertowej.
[bookmark: _GoBack]V. Gwarancja
1.	Minimalny okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Jeżeli producent urządzenia udziela gwarancji dłuższej, obowiązuje okres gwarancji producenta. Okres gwarancji jest kryterium oceny ofert.
2.	Obsługę gwarancyjną całego systemu zapewnia Wykonawca jako jeden punkt kontaktowy, niezależnie od producenta urządzenia. Szczegółowe warunki gwarancji (terminy reakcji i naprawy, urządzenia zastępcze wraz z montażem) określa wzór umowy.
Strona 2 z 27

image1.png




image2.jpg
Akademia
Muzyczna
w Poznaniu




