Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na  zakup i dostawę serwera na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
Załącznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
	Parametr
	Opis parametru

	Zastosowanie
	Serwer aplikacyjny dla oprogramowania GIS służącego do stworzenia węzła infrastruktury informacji przestrzennej. Publikacja usług danych przestrzennych (WMS, WMTS, WFS, CSW) oraz aplikacji webowych prezentujących wybrane dane przestrzenne (geoportali).

	Obudowa
	Obudowa przystosowana do montażu w szafie typu „rack” 19’’ o wysokości nie większej niż 2U z możliwością instalacji min. 10 dysków 2,5” Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż 
w szafie i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI.

	System operacyjny
	64-bitowy Microsoft Windows Server 2025 Standard 
w wersji polskiej, preinstalowany na serwerze na wydzielonym woluminie dedykowanym dla systemu operacyjnego (zgodnie z opisem w pozycji „Dyski twarde”), dostarczony wraz z licencją dla wszystkich rdzeni i min. 5 użytkowników.

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów,  zaprojektowana przez producenta serwera 
i oznaczona jego znakiem firmowym.

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy 
w serwerach dwuprocesorowych.

	Procesor
	Zainstalowane dwa procesory szesnastordzeniowe x86-64 o min. taktowaniu bazowym 2.4GHz i taktowaniu Turbo min. do 4.0 GHz, o szczytowym poborze mocy nie większym niż 210W, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 430 punktów w teście SPEC CPU 2017 Floating Point Rates - Base dostępnym na stronie  www.spec.org. Dopuszcza się przeprowadzenie testów w środowisku Linux.

	Pamięć RAM



	[bookmark: _GoBack]min. 128GB DDR5 RDIMM min. 4400MT/s, Dual Rank, min. jeden moduł na procesor (min. 2x64GB). Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 wolnych slotów przeznaczonych do rozbudowy pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać min. 2TB pamięci RAM.

	Funkcjonalność pamięci RAM
	Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling

	Gniazda PCI
	Min. 4 slotów generacji min. 4 w tym min. 1 x16

	Interfejsy sieciowe
	Zainstalowana karta sieciowa 2 x 25Gb ze złączami SFP28 wraz z okablowaniem optycznym (komplet dla 2 portów). Dostarczona karta powinna pozwalać na połączenie dostarczonego serwera z istniejącą infrastrukturą sieciową Zamawiającego. Połączenie musi być realizowane z prędkością 10 GbE, z wykorzystaniem zainstalowanych w dostarczonym serwerze kart sieciowych z portami SFP28 25GbE, na odległości 10m do urządzenia sieciowego Zamawiającego CISCO WS-C4500X-32 z oprogramowaniem w wersji 03.06.06.E.
Zainstalowana karta sieciowa FibreChannel z 2 portami 32 Gb/s.

	Dyski twarde
	Możliwość instalacji dysków NVMe, SATA, SAS (HDD 
i SSD). Serwer powinien być wyposażony w zatokę na min. 10 dysków 2,5’’.
Dyski:
6 dysków HDD SAS Read Intensive o pojemności min. 1.92TB HotPlug 24 Gb/s.
5 dysków zainstalowanych w zatokach + 1 dysk zapasowy dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.
Skonfigurowana macierz RAID5 na 5 dyskach zainstalowanych w zatokach w konfiguracji: wolumin C: - 1TB dla systemu operacyjnego, wolumin D: pozostała dostępna przestrzeń.

	Kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, dedykowany dla interfejsów: SAS 24 GB/s /SATA, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

	Video
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie w rozdzielczości min. 1280x1024

	Wbudowane porty
	Min. 3 porty USB (w tym min. 1 USB 3.0), min. 1 port VGA.

	Wentylatory
	Redundantne, Hot-Plug

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug min. 1100W każdy, zapewniający optymalną sprawność i wystarczający zapas mocy do zasilenia wszystkich półek dyskowych i min. 16 gniazd pamięci. Dedykowany przewód zasilający o długości min. 2 m.

	Bezpieczeństwo
	Zainstalowany  moduł TPM w wersji 2.0
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący 
z BIOS i kartą zarządzającą.

	Diagnostyka
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy lub kontrolki diagnostyczne informujące min. o: awarii dysków, przegrzaniu serwera, awarii zasilania, awarii pamięci RAM.

	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);
· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykację 
i autoryzację użytkownika;
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;
· wsparcie dla IPv6;
· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;
· integracja z Active Directory;
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;
· wsparcie dla dynamic DNS;
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.
· możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera
· możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera
· karta z możliwością wyposażenia we wbudowaną wewnętrzną pamięć SD lub USB o pojemności 16GB do przechowywania sterowników i firmware'ów komponentów serwera, umożliwiająca szybką instalację wspieranych systemów operacyjnych.

	Gwarancja
	1. Min. 3-letnia gwarancja na prawidłowe działanie sprzętu.
2. Wszystkie zastosowane w dostarczonym serwerze podzespoły muszą być fabrycznie nowe i w pełni sprawne. Zamawiający nie udziela zgody na wyposażenie serwera w podzespoły odnowione.
3. Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe warunki serwisu oraz gwarancji na terytorium Polski, na podstawie następujących wymagań szczegółowych:
1) Możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez linię telefoniczną producenta. 
2) Wykonawca/producent podejmie kroki by przywrócić prawidłowe działanie sprzętu po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu.
3) Rozpoczęcie naprawy nie później niż następnego dnia roboczego po zgłoszeniu.
4) Zakończenie naprawy nie później niż w ciągu 48 h (w przypadku awarii serwera), licząc od daty zgłoszenia awarii.
5) W przypadku gdy przewidywany czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż 48 h (w przypadku awarii serwera), następnego dnia roboczego Wykonawca dostarczy na własny koszt Sprzęt zastępczy (o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach użytkowych).
6) Czas naprawy wyłączony z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
7) W przypadku gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy sprzęt będzie naprawiany trzykrotnie podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych.
8) W przypadku awarii dyski pozostają własnością Zamawiającego (opcja zachowania dysków twardych).
9) Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu i sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej systemu oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

	Informacje dodatkowe
	1. W przypadku braku dostarczonej konfiguracji serwera w bazie wyników testu SPECrate2017_int_base, należy dostarczyć wyniki takiego testu wykonane nie wcześniej niż 2 tygodnie przed upływem terminu składania ofert.
2. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta infrastruktury – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
3. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-14001:2015 oraz ISO-50001: 2018.
4. Serwer musi spełniać normę co najmniej Epeat Silver według normy wprowadzonej w 2019 r.
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