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Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania minimalne Zamawiającego

Specyfikacja maszyny

- mini-koparka
- fabrycznie nowa, pochodząca z seryjnej produkcji, nie prototyp
- rok produkcji – nie starsza niż 2025 r.

- silnik 3 cylindrowy, o pojemności nie mniejszej niż 1,0 l, chłodzony cieczą, spełniający normy STAGE V
- moc - minimum 15 kW 

- paliwo – diesel

- pojemność zbiornika paliwa nie większa niż 20 l 

- masa maszyny – nie mniej niż 2200 kg, nie więcej niż 2400 kg

- szerokość podwozia min. 900 mm – max. 1300 mm

- podwozie rozsuwane hydraulicznie


Układ hydrauliczny:

- 1 pompa wykrywająca obciążenie o zmiennej pojemności skokowej LS i 1 pompa zębata
- całkowita pojemność skokowa pompy co najmniej 25 cm3 + 4,9 cm3
- wartość ciśnienia roboczego min 230 bar

- zbiornik oleju hydraulicznego – nie więcej niż 20 l


Układ napędowy
- 2 prędkości jazdy, min prędkość na biegu szybkim 4,0 km/h
- gąsienice gumowe szer. min 230 mm
- całkowita długość gąsienicy nie więcej niż 1660 mm
- dolne rolki min. 3 po prawej i min. 3 po lewej stronie

- górne rolki min. 1 po prawej i 1 po lewej stronie

- maszyna wyposażona w funkcję, która podczas jazdy w trybie szybkiego biegu, po przekroczeniu określonej wartości obciążenia powoduje, że maszyna przechodzi do trybu wolnego biegu,

gdy obciążenie zostanie zmniejszone, maszyna powróci do trybu szybkiego biegu
Układ elektryczny 12 V

- główny fabryczny wyłącznik prądu umieszczony na zewnątrz maszyny, bez konieczności otwierania tylnej pokrywy silnika, czy bocznych pokryw


Kabina
- kabina zamykana, ogrzewana

- klimatyzacja

- możliwość odchylenia konstrukcji zabezpieczającej kabiny do góry na zawiasach w trakcie prac serwisowych

- podłokietniki joysticków z regulacją wysokości do wygodnej i bezpiecznej pracy operatora

- lewa kolumna z joystickiem podnoszona z odcięciem układu hydraulicznego 

- fotel operatora amortyzowany mechanicznie z obszyciem materiałowym oraz pasem bezpieczeństwa
- szyba przednia dzielona, otwierana, podnoszona z zabezpieczeniem przed samoistnym zamknięciem
- szyba boczna odsuwana

- min 2 lusterka wsteczne

- oświetlenie wnętrza kabiny
- światła robocze LED, nie mniej niż 2
- wycieraczka szyby przedniej

- panel sterowania pokazujący godziny pracy, poziom paliwa, szybką jazdę, temperaturę płynu chłodniczego
- radio + głośniki

Parametry robocze:
- głębokość kopania nie mniej niż 2700 mm

- max zasięg na poziomie gruntu nie mniej niż 4400 mm 

- wysokość wyładunku (opróżniania łyżki) nie mniej niż 2700 mm

- siła odspajania łyżki nie mniej niż 1600 daN

- długość ramienia nie mniej niż 1400 mm
- prędkość obrotu nadwozia nie mniej niż 10,0 obr/min

- obrót wysięgnika przy kabinie min. 80 stopni w lewo i min. 55 stopni w prawo
- lemiesz spycharkowy, sterowany hydraulicznie, z możliwością regulacji poszerzeń bocznych
- sterowanie hydrauliką za pomocą 2 joysticków proporcjonalnych
Wymiary transportowe:

- szerokość maszyny nie więcej niż 1320 mm

- długość maszyny nie więcej niż 3900 mm

- wysokość nie więcej niż 2400 mm

Wyposażenie:
- instalacja hydrauliczna pod młot wyburzeniowy, wiertnicę

- instalacja hydrauliczna do łyżki skarpowej uchylnej, głowicy uchylnej, chwytaka

- instalacja hydrauliczna do szybkozłącza hydraulicznego
- łyżka koparkowa z zębami oraz sworzniami o szerokości ok. 300 mm

- łyżka koparkowa z zębami oraz sworzniami o szerokości ok. 500 mm

- łyżka skarpowa hydrauliczna ze sworzniami oraz przewodami podłączeniowymi,

szerokości ok. 1200 mm

- szybkozłącze mechaniczne do szybkiej wymiany łyżek i osprzętu koparkowego

- co najmniej 4 fabryczne zaczepy do mocowania pasów transportowych – 2 z przodu i 2 z tyłu podwozia maszyny
- pulsujące światło ostrzegawcze – kogut LED
- gaśnica
- apteczka
- smarownica + smar

- fabryczny system monitorowania maszyny z co najmniej 2 letnią subskrypcją 

- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim 
- certyfikat CE

- dokumenty gwarancyjne

Gwarancja:

- minimum 12 miesięcy lub 1500 motogodzin
Czas reakcji serwisu – max 48 godzin

Transport maszyny do siedziby zamawiającego

Przeszkolenie operatorów Zamawiającego z obsługi i eksploatacji maszyny w siedzibie Zamawiającego.

Stacjonarny oraz mobilny, autoryzowany serwis Wykonawcy w odległości nie dalszej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

Wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki.
Oferowana marka mini-koparki musi istnieć na rynku polskim min. 20 lat

Zamawiający wymaga co najmniej 3 magazynów części zamiennych w Polsce oraz co najmniej 10 magazynów części zamiennych w Europie
Osprzęt dodatkowy.

Młot wyburzeniowy o wadze ok. 160 kg

- średnica grota co najmniej 40 mm

- częstotliwość uderzeń co najmniej 800 ud/min

- energia uderzenia co najmniej 300 Juli

- ciśnienie robocze co najmniej 90 bar
- maksymalny przepływ oleju w przedziale 15-30 l/min

- narzędzie – grot szpic

- przewody hydrauliczne zakończone szybkozłączkami kompatybilne z instalacją hydrauliczną oferowanej maszyny

- płyta adaptacyjna (mocowanie) kompatybilna z oferowaną maszyną

Gwarancja:

- minimum 12 miesięcy

- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim 

- certyfikat CE

- dokumenty gwarancyjne

Wiertnica do gruntu
- napęd z silnikiem hydraulicznym oraz przekładnią planetarną
- przepływ oleju w przedziale 30-50 l/min
- moment obrotowy co najmniej 2300 Nm
- ciśnienie robocze co najmniej 230 bar

- wiertło do ciężkich gruntów (ziemia, skały, grunt mieszany) o średnicy min. 200 mm z wymiennymi zębami

- przewody hydrauliczne zakończone szybkozłączkami, kompatybilne z instalacją hydrauliczną oferowanej maszyny

- mocowanie jednosworzniowe, kompatybilne z oferowaną maszyną

Gwarancja:

- minimum 12 miesięcy

- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim 

- certyfikat CE

- dokumenty gwarancyjne

Chwytak stały z zębami
- górna szczęka stała

- dolana szczęka ruchoma

- szerokość co najmniej 500 mm

- grubość zębów min. 10 mm

- separacja zębów min. 110 mm

- wysokość zębów min. 400 mm

- otwarcie chwytaka co najmniej 650 mm

- przepływ oleju w przedziale 30-50 l/min

- ciśnienie robocze w przedziale 150-200 bar

- waga chwytaka nie większa niż 160 kg

- przewody hydrauliczne zakończone szybkozłączkami kompatybilne z instalacją hydrauliczną oferowanej maszyny

- płyta adaptacyjna (mocowanie) kompatybilna z oferowaną maszyną

Gwarancja:

- minimum 12 miesięcy

- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim 

- certyfikat CE

- dokumenty gwarancyjne

