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Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik potwierdzający że oferowany sprzęt spełnia minimalne wymagania Zamawiającego

Data ..........................

Nazwa Wykonawcy  ................................................................

Adres Wykonawcy    ...............................................................
	L.p.
	Opis wymagań
	Uwagi
	Propozycja Wykonawcy


	A
	B
	C
	D

	
	
	
	

	1
	Specyfikacja maszyny

	
	- mini-koparka
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- fabrycznie nowa, pochodząca z seryjnej produkcji, nie prototyp
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- rok produkcji – nie starsza niż 2025 r.
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- silnik 3 cylindrowy, o pojemności nie mniejszej niż 1,0 l, chłodzony cieczą, spełniający normy STAGE V
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- moc - minimum 15 kW 
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- paliwo – diesel
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- pojemność zbiornika paliwa nie większa niż 20 l 
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- masa maszyny – nie mniej niż 2200 kg, nie więcej niż 2400 kg
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- szerokość podwozia min. 900 mm – max. 1300 mm
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- podwozie rozsuwane hydraulicznie
	Spełnia/nie spełnia
	

	2
	Układ hydrauliczny:

	
	- 1 pompa wykrywająca obciążenie o zmiennej pojemności skokowej LS i 1 pompa zębata
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- całkowita pojemność skokowa pompy co najmniej 25 cm3 + 4,9 cm3
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- wartość ciśnienia roboczego min 230 bar
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- zbiornik oleju hydraulicznego – nie więcej niż 20 l
	Spełnia/nie spełnia
	

	3
	Układ napędowy

	
	- 2 prędkości jazdy, min prędkość na biegu szybkim 4,0 km/h
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- gąsienice gumowe szer. min 230 mm
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- całkowita długość gąsienicy nie więcej niż 1660 mm
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- dolne rolki min. 3 po prawej i min. 3 po lewej stronie
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- górne rolki min. 1 po prawej i 1 po lewej stronie
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- maszyna wyposażona w funkcję, która podczas jazdy w trybie szybkiego biegu, po przekroczeniu określonej wartości obciążenia powoduje, że maszyna przechodzi do trybu wolnego biegu,
	Spełnia/nie spełnia
	

	4
	Układ elektryczny 12 V

	
	- główny fabryczny wyłącznik prądu umieszczony na zewnątrz maszyny, bez konieczności otwierania tylnej pokrywy silnika, czy bocznych pokryw
	Spełnia/nie spełnia
	

	5
	Kabina

	
	- kabina zamykana, ogrzewana
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- klimatyzacja
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- możliwość odchylenia konstrukcji zabezpieczającej kabiny do góry na zawiasach w trakcie prac serwisowych
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- podłokietniki joysticków z regulacją wysokości do wygodnej i bezpiecznej pracy operatora
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- lewa kolumna z joystickiem podnoszona z odcięciem układu hydraulicznego 
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- fotel operatora amortyzowany mechanicznie z obszyciem materiałowym oraz pasem bezpieczeństwa

	Spełnia/nie spełnia
	

	
	szyba przednia dzielona, otwierana, podnoszona z zabezpieczeniem przed samoistnym zamknięciem
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- szyba boczna odsuwana
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- min 2 lusterka wsteczne
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- oświetlenie wnętrza kabiny
- światła robocze LED, nie mniej niż 2
- wycieraczka szyby przedniej
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- panel sterowania pokazujący godziny pracy, poziom paliwa, szybką jazdę, temperaturę płynu chłodniczego
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- radio + głośniki
	Spełnia/nie spełnia
	

	6
	Parametry robocze:

	
	- głębokość kopania nie mniej niż 2700 mm
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- max zasięg na poziomie gruntu nie mniej niż 4400 mm 
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- wysokość wyładunku (opróżniania łyżki) nie mniej niż 2700 mm
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- siła odspajania łyżki nie mniej niż 1600 daN
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- długość ramienia nie mniej niż 1400 mm
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- prędkość obrotu nadwozia nie mniej niż 10,0 obr/min
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- obrót wysięgnika przy kabinie min. 80 stopni w lewo i min. 55 stopni w prawo
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- lemiesz spycharkowy, sterowany hydraulicznie, z możliwością regulacji poszerzeń bocznych
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- sterowanie hydrauliką za pomocą 2 joysticków proporcjonalnych
	Spełnia/nie spełnia
	

	7
	Wymiary transportowe:

	
	- szerokość maszyny nie więcej niż 1320 mm
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- długość maszyny nie więcej niż 3900 mm
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- wysokość nie więcej niż 2400 mm
	Spełnia/nie spełnia
	

	8
	Wyposażenie:

	
	- instalacja hydrauliczna pod młot wyburzeniowy, wiertnicę
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- instalacja hydrauliczna do łyżki skarpowej uchylnej, głowicy uchylnej, chwytaka
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- instalacja hydrauliczna do szybkozłącza hydraulicznego

	Spełnia/nie spełnia
	

	
	łyżka koparkowa z zębami oraz sworzniami o szerokości ok. 300 mm
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- łyżka koparkowa z zębami oraz sworzniami o szerokości ok. 500 mm szerokość ok 1200 mm
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- szybkozłącze mechaniczne do szybkiej wymiany łyżek i osprzętu koparkowego
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- co najmniej 4 fabryczne zaczepy do mocowania pasów transportowych – 2 z przodu i 2 z tyłu podwozia maszyny
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- pulsujące światło ostrzegawcze – kogut LED
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- gaśnica
- apteczka
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- smarownica + smar
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- fabryczny system monitorowania maszyny z co najmniej 2 letnią subskrypcją 
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim 
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- certyfikat CE
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	- dokumenty gwarancyjne
	Spełnia/nie spełnia
	

	9
	Gwarancja:

	
	- minimum 12 miesięcy lub 1500 motogodzin
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	Czas reakcji serwisu – max 48 godzin
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	Transport maszyny do siedziby zamawiającego
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	Przeszkolenie operatorów Zamawiającego z obsługi i eksploatacji maszyny w siedzibie Zamawiającego.
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	Stacjonarny oraz mobilny, autoryzowany serwis Wykonawcy w odległości nie dalszej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	Wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki.
	Spełnia/nie spełnia
	

	
	Oferowana marka mini-koparki musi istnieć na rynku polskim min. 20 lat

Zamawiający wymaga co najmniej 3 magazynów części zamiennych w Polsce oraz co najmniej 10 magazynów części zamiennych w Europie

	Spełnia/nie spełnia
	


Osprzęt dodatkowy.

	L.p.
	Opis wymagań
	Uwagi
	Propozycja Wykonawcy


	A
	B
	C
	D

	1
	Młot wyburzeniowy o wadze ok. 160 kg
	
	

	
	- średnica grota co najmniej 40 mm

- częstotliwość uderzeń co najmniej 800 ud/min

- energia uderzenia co najmniej 300 Juli

- ciśnienie robocze co najmniej 90 bar

- maksymalny przepływ oleju w przedziale 15-30 l/min

- narzędzie – grot szpic

- przewody hydrauliczne zakończone szybkozłączkami kompatybilne z instalacją hydrauliczną oferowanej maszyny

- płyta adaptacyjna (mocowanie) kompatybilna z oferowaną maszyną

	Spełnia/nie spełnia
	

	
	Gwarancja:
	
	

	
	- minimum 12 miesięcy

- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim 

- certyfikat CE

- dokumenty gwarancyjne

	Spełnia/nie spełnia
	

	2
	Wiertnica do gruntu


	
	- napęd z silnikiem hydraulicznym oraz przekładnią planetarną
- przepływ oleju w przedziale 30-50 l/min

- moment obrotowy co najmniej 2300 Nm
- ciśnienie robocze co najmniej 230 bar

- wiertło do ciężkich gruntów (ziemia, skały, grunt mieszany) o średnicy min. 200 mm z wymiennymi zębami

- przewody hydrauliczne zakończone szybkozłączkami, kompatybilne z instalacją hydrauliczną oferowanej maszyny

- mocowanie jednosworzniowe, kompatybilne z oferowaną maszyną

	Spełnia/nie spełnia
	

	
	Gwarancja:

	
	

	
	- minimum 12 miesięcy

- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim 

- certyfikat CE

- dokumenty gwarancyjne

	Spełnia/nie spełnia
	

	3
	Chwytak stały z zębami


	
	- górna szczęka stała

- dolana szczęka ruchoma

- szerokość co najmniej 500 mm

- grubość zębów min. 10 mm

- separacja zębów min. 110 mm

- wysokość zębów min. 400 mm

- otwarcie chwytaka co najmniej 650 mm

- przepływ oleju w przedziale 30-50 l/min
- ciśnienie robocze w przedziale 150-200 bar

- waga chwytaka nie większa niż 160 kg
- przewody hydrauliczne zakończone szybkozłączkami kompatybilne z instalacją hydrauliczną oferowanej maszyny

- płyta adaptacyjna (mocowanie) kompatybilna z oferowaną maszyną

	Spełnia/nie spełnia
	

	
	Gwarancja:

	
	

	
	- minimum 12 miesięcy

- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim 

- certyfikat CE

- dokumenty gwarancyjne


	Spełnia/nie spełnia
	


Oświadczam/y że wszystkie informacje zawarte w załączniku są zgodne z prawdą.

………………………………………………
�	 Kolumnę D tabeli wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wartości wyższych niż minimalne (wykazane w kolumnie B tabeli) - wpisanie oferowanych wartości techniczno-użytkowych. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów, zaoferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ, niniejszy załącznik nie będzie podlegał uzupełnieniu i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako że jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.


�	 Kolumnę D tabeli wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wartości wyższych niż minimalne (wykazane w kolumnie B tabeli) - wpisanie oferowanych wartości techniczno-użytkowych. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów, zaoferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ, niniejszy załącznik nie będzie podlegał uzupełnieniu i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako że jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.





