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Specyfikacja warunków zamówienia

Zakup fabrycznie nowych instrumentów muzycznych oraz nowego wyposażenia multimedialnego do Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie  w ramach zadania pn.: ”Uatrakcyjnienie procesu kształcenia  w Szkole Muzycznej I stopnia w Dynowie, dzięki doposażeniu w instrumenty i nowoczesne technologie edukacyjne”.


                                                                                                   Załącznik nr 1 do SWZ  

Opis Przedmiotu Zamówienia część I zakup instrumentów muzycznych 
	INSTRUMENT
	OPIS PARAMETROW
	ILOŚĆ

	Fabrycznie nowy fortepian akustyczny
	(  88 klawiszy 

(  3 pedały ( środkowy pedał: sostenuto) 

(  płyta rezonansowa oraz żebra wykonane ze świerku europejskiego, specjalny system wyprężenia korony zapewniający jej swobodne rezonowanie nawet w najniższych rejestrach dynamicznych,

(  rama wykonana z żeliwa szarego, metodą zapewniającą zwiększoną twardość w części kapodastru oraz krawędzi ramy, a zachowującą większą jej elastyczność w części środkowej 

(  elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z sezonowanego drewna 

(  stół klawiaturowy wykonany ze świerku, 

(  rama klawiaturowa wykonana ze świerku oraz europejskiego buku lub dębu,

(  kołek stroikowy stal hartowana, niklowany, gwint wielokrotny drobny,

(  popychacze klonowe lub grabowe,

(  min. 3 belki szkieletowe wykonane ze świerku wysokogórskiego o grubości min. 60 mm, wysokości  min. 100 mm rozłożone promieniście, 

(  struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi,

(  belki stroikowe wykonane z warstw twardego klonu lub buku, łączonych wertykalnie żywicą, top z twardego klonu lub buku,

(  białe klawisze pokryte wysokiej jakości imitacją kości słoniowej, zapobiegającej ślizganiu się palców,

(  czarne klawisze wykonane wysokiej jakości z kompozytu drewna hebanowego lub z hebanu,

(  belki mechanizmu grającego tłoczone z aluminium lub mosiądzu,

(  mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpiecza przed jej przypadkowym opadnięciem na ręce pianisty,

(  pedały wykonane z odlewu mosiężnego,

(  min. 4 możliwości ustawienia pulpitu,

(  min. 3 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu, 

(  dodatkowy metalowy wspornik pokrywy,

(  zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury,

(  wykończenie części drewnianych żywicą poliestrową, 

(  kolor czarny, polerowany na wysoki połysk,

(  długość od 185 do 188 cm, 

(  szerokość od 147 do151 cm, 

(  wysokość od 100 do 102 cm,

(  waga od 310 do 330 kg,

(  instrument wyposażony w wysokiej klasy koncertową ławę o regulacji hydraulicznej, 

ergonomicznym skórzanym siedzisku o rozmiarach min. 66 na 33 cm, oraz podstawą wykonaną z metalu. Regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 58 – 45 cm. Siedzisko profilowane z podniesieniem w tylnej części w celu zapewnienia lepszej ergonomii siedzącego. 

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu na etapie oceny merytorycznej ofert, przetestowania w auli Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Szkolnej 11 w Dynowie (III piętro) 
min. 1 egzemplarza oferowanego instrumentu. Wykonawca ponosi koszt udostępnienia instrumentu. Fortepian dostarczony do tego procesu musi być́ instrumentem fabrycznie nowym. Koszty przygotowania tego procesu ponosi wykonawca.

Spełnienie powyższych wymogów wymaga potwierdzenia przez ekspertów, powołanych przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przegląd serwisowy, uwzględniający:

strojenie, regulację mechanizmu oraz intonację fortepianów w okresie trwania gwarancji.

Wymagany okres gwarancji min. 60 miesięcy.
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	Fabrycznie nowe pianino akustyczne
	Spełniające następujące parametry techniczne:

- wysokość min. 121cm, max. 125 cm

- szerokość min. 152 cm

- głębokość max. 61 cm

- waga max. 230 kg

- belki szkieletowe wykonane ze świerku oraz sosny, ilość min. 5 szt. belki o grubości min.    67,5 cm

- rama wykonana z żeliwa szarego odlewanego metodą próżniową łączona ze szkieletem minimum dwoma sztycami

- płyta rezonansowa wykonana z litego świerku, żebra wykonane z litego świerku min. 11 szt.

- strojnica wykonana z min. 3 warstw twardego klonu

- długość najdłuższej struny basowej min. 118 cm

- powierzchnia płyty rezonansowej min. 13,7 m²

- łączna waga młotków max. 10 kg

- nakrywa klawiatury jednoczęściowa, wyposażona w system miękkiego zamknięcia zapobiegającego opadnięciu nakrywy na ręce grającego

- nakrywa klawiaturowa wyposażona w zamek 

- młotki formowane ręcznie bez użycia sztucznych utwardzaczy rdzeń młotków wykonany z klonu lub buku

- trzonki młotków wykonane z brzozy lub grabu

- dźwignia orzecha wykonana z grabu lub buku

- belka mechanizmu grającego wykonana z duraluminium 

- nakrywa górna 2 częściowa 

- głębokość stołu klawiaturowego min. 42 cm

- obudowa wyposażona w dwuczęściowe nogi

- podstawa wyposażona w cztery pojedyncze rolki transportowe

- wykończenie obudowy w czarnym, lakierze poliestrowym polerowanym na wysoki połysk

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu na etapie oceny merytorycznej ofert, przetestowania w auli Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Szkolnej 11                                 w Dynowie (III piętro) min. 1 egzemplarza oferowanego instrumentu. Wykonawca ponosi koszt udostępnienia instrumentu. Pianino dostarczone do tego procesu musi być́ instrumentem fabrycznie nowym. Koszty przygotowania tego procesu ponosi wykonawca.

Spełnienie powyższych wymogów wymaga potwierdzenia przez ekspertów, powołanych przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przegląd serwisowy, uwzględniający:

strojenie, regulację mechanizmu oraz intonację pianina w okresie trwania gwarancji.

Wymagany okres gwarancji min. 60 miesięcy.
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	Fabrycznie nowy akordeon o wymiarach maksymalnych 35 cm x 19,5 cm
	Akordeon Guzikowy z Manuałem Melodycznym, pokrowiec oraz komplet pasów, wyłącznie ręczna produkcja
Wymiary (cm): maksymalnie 35 x 19,5
Waga (kg): maksymalnie  7
Prawa ręka:
System: B
liczba dźwięków: co najmniej 40
skala: nie mniejsza niż e-g3
liczba chórów: co najmniej 2 (16-8)
liczba kominów: 3
Lewa ręka:
Manuał melodyczny:
System B
liczba dźwięków: co najmniej 36
liczba chórów: 1 (16)
Liczba rzędów: 4
 

Manuał basowo – akordowy:
liczba guzików: co najmniej  72
Liczba rzędów: 6
liczba chórów: 3

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu na etapie oceny merytorycznej ofert, przetestowania w auli Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Szkolnej 11 w Dynowie (III piętro) min. 1 egzemplarza oferowanego instrumentu. Wykonawca ponosi koszt udostępnienia instrumentu. Akordeon dostarczony do tego procesu musi być́ instrumentem fabrycznie nowym. Koszty przygotowania tego procesu ponosi wykonawca.

Spełnienie powyższych wymogów wymaga potwierdzenia przez ekspertów, powołanych przez Zamawiającego.

Oryginalny pokrowiec oraz komplet pasów w cenie. Instrument musi posiadać 3 letnią gwarancję oraz pełny serwis prowadzony w Polsce.
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	Fabrycznie nowy akordeon o wymiarach maksymalnych maksymalnie 41.5x22

cm x cm
	Akordeon Guzikowy z Manuałem Melodycznym,  pokrowiec oraz komplet pasów. Wyłącznie ręczna produkcja

Wymiary: maksymalnie 41.5x22

Waga maksymalnie 11.5

Prawa ręka:

System B

Oznaczone guziki C i F

liczba dźwięków: co najmniej 46

skala: nie mniejsza niż e-cis4
liczba chórów: co najmniej 3 (16-8-4)

liczba regestrów: 7 

liczba kominów: 3

Lewa ręka:

System B

liczba regestrów: 6+R

Manuał melodyczny:

liczba dźwięków: co najmniej 43

liczba chórów:  2 (16-8)

Manuał basowo – akordowy:

liczba guzików: co najmniej 102

liczba chórów: 4

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu na etapie oceny merytorycznej ofert, przetestowania w auli Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Szkolnej 11  w Dynowie (III piętro) min. 1 egzemplarza oferowanego instrumentu. Wykonawca ponosi koszt udostępnienia instrumentu. Akordeon dostarczony do tego procesu musi być́ instrumentem fabrycznie nowym. Koszty przygotowania tego procesu ponosi wykonawca.

Spełnienie powyższych wymogów wymaga potwierdzenia przez ekspertów, powołanych przez Zamawiającego.

Oryginalny pokrowiec oraz komplet pasów w cenie. Instrument musi posiadać 3 letnią gwarancję oraz pełny serwis prowadzony w Polsce.
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	Trąbka B
	- Menzura ML max. 11,66 mm;

- Roztrąb z jednego ręcznie kutego kawałka mosiądzu: Ø min. 122,24 mm;

- Forma roztrąbu 37 lub równoważna;

- Główna rurka strojeniowa – rewersyjna,
- Wentyle monelowe, 

- pierścień pod kciuk, suwak z grawerowaniem,

- suwak pierwszego tłoka z stoperem w postaci gwintu z dwoma nakrętkami,

- Ustnik VINCENT BACH 7C lub równoważny,
- Prostokątny futerał, wykonany z drewna pokrytego skórą syntetyczną, mieszczący w środku dwa instrumenty, w środku wyścielony miękkim materiałem.

- Materiał wykonania - mosiądz posrebrzany;

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu na etapie oceny merytorycznej ofert, przetestowania w auli Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Szkolnej 11  w Dynowie (III piętro) min. 1 egzemplarza oferowanego instrumentu. Wykonawca ponosi koszt udostępnienia instrumentu. Trąbka dostarczona do tego procesu musi być́ instrumentem fabrycznie nowym. Koszty przygotowania tego procesu ponosi wykonawca.

Spełnienie powyższych wymogów wymaga potwierdzenia przez ekspertów, powołanych przez Zamawiającego.

Wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące. 
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Opis Przedmiotu Zamówienia część II zakup i dostawa jednego monitora

interaktywnego.

	 URZĄDZENIE
	OPIS PARAMETROW
	ILOŚĆ

	Monitor interakywny
	Wyświetlacz Przekątna ekranu: 75"

Rodzaj matrycy: IPS
Rozdzielczość: 4K  
Wielkość piksela: (Szer. x Wys.)  min. 0.429 x 0.429 mm
Jasność: (standardowa)  min. 400 nit
Współczynnik kontrastu:  min 1,200:1
Kąt widzenia (poziomy/pionowy):  min. 178 / 178
Czas reakcji: 8 (GTG)
Color Gamut (NTSC Coverage): 72 % - lub równoważny
Haze: 25 %
Częstotliwość skanowania w poziomie:  ok. 135 kHz
Maksymalna częstotliwość piksela: 78 MHz
Częstotliwość skanowania w pionie:  min. 60 Hz
Operation Time Support: 12/7 – lub równoważny
Łączność Wejście: HDMI 3

Wersja HDMI: 2.1
Wersja HDCP: 2.2 / 2.3
USB: 4
Wejście audio: Stereo Mini Jack – lub równoważny

Wejście RS232: Tak
Wejście RJ45:Tak
WiFi: Wi-Fi 5: 802.11ac
Bluetooth: Tak
Pobór prądu

Źródło zasilania: AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii elektrycznej: (tryb wł.) 423W
Zużycie energii elektrycznej: (tryb uśpienia) 0.5 W
Wymiary:  min 1716.5 x 1031.9 x 87.7 mm
Opakowanie w mm (SxWxG): 1860 x 1125 x 185 mm
Waga: max  48.4 kg
Waga brutto:  max. (z opakowaniem) 57.2 kg
Parametry operacyjne

Temperatura:  od 0 ~  do 40 ℃
Wilgotność: 10 ~ 80 (Non-Condensing)
Parametry fizyczne

Standard VESA: min  800 x 400 mm
Szerokość obudowy:  min. 17.2mm
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