SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW USŁUG POJAZDÓW 
I SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W NISKUZałącznik Nr 9


I. Specyfikacja nośników pługów lemieszowych, nośników piaskarek oraz sprzętu typu ciężkiego

1. Przez nośniki  należy rozumieć pojazdy samochodowe (ciężarowe) o ładowności do 6 ton lub ciągnik rolniczy o mocy min. 150 KM
2. Przez określenie „zespół roboczy” należy rozumieć: samochód ciężarowy o ładowności do 6,0 ton lub ciągnik rolniczy o mocy min. 150 KM wyposażony w pług średni  oraz piaskarkę o ładowności minimum 5,0 t.

II. Warunki organizacyjne – dyspozycyjność

1. Przystąpienie pojazdów i sprzętu do pracy po wystąpieniu niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, niskie temperatury, gołoledź, zawieje i zamiecie śnieżne itp.), lub od otrzymania polecenia podjęcia działań ze strony przedstawiciela Zamawiającego nastąpi w czasie nie dłuższym niż 2 godziny dla zespołów roboczych Wykonawcy.
2. W razie zaistnienia potrzeby całodobowej pracy ciągłej, tj. przy intensywnych opadach śniegu, zawiei bądź w razie klęski żywiołowej Wykonawca zabezpiecza podwójną obsadę kierowców i maszynistów gwarantującą całodobową pracę.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerywania czasu pracy w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
4. Wykonawca podstawia do pracy jednostki transportowe i sprzętowe zaopatrzone w niezbędną ilość paliwa i uzupełnia we własnym zakresie.
5. Na wypadek konieczności pracy sprzętu w skrajnie niskich temperaturach (poniżej -20oC) Wykonawca zobowiązuje się zgromadzić zapas odpowiednego oleju napędowego zimowego, niezbędnego do zapewnienia pracy.
6. W przypadku awarii pojazdu lub jednostki sprzętowej Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy zastępczy środek transportu z zamontowanymi urządzeniami technicznymi, tj. piaskarki, pługiem lemieszowym, lampą ostrzegawczą w ciągu 8 godzin, a niespełnienie tego warunku spowoduje obciążenie Wykonawcy kwotą należności liczoną jak za czas pracy.
7. Pojazdy – nośniki piaskarek używane będą również, jako nośniki pługów lemieszowych.
8. Przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie technologii robót i warunków bhp przy robotach zimowego utrzymania przeprowadzi Wykonawca przed przystąpieniem do akcji.

III. Warunki techniczne 

1. Usługodawca obsługuje piaskarkę i pług lemieszowy oraz zaopatruje silnik piaskarki w paliwo i materiały eksploatacyjne, których koszty są wliczone w cenę wynagrodzenia jednostkowego.
2. Czynności związane z załadunkiem piaskarki mieszanką, wchodzą w zakres obsługi piaskarki.
3. Pojazdy samochodowe wykorzystywane, jako nośniki pługów lemieszowych podczas odśnieżania obciążane będą ładunkiem o wartości 70% maksymalnej ładowności pojazdu.
4. Wykonawca przystosuje na własny koszt pojazdy do nośników piaskarek i pługów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty przystosowania pojazdów do potrzeb zimowego utrzymania dróg, demontaż osprzętu po sezonie robót zimowych Wykonawca wkalkuluje w cenę usług pojazdów.
5. Wykonawca zamontuje na pojeździe lampy reflektorowe powyżej lemiesza, a koszt montażu i demontażu po okresie zimowego wlicza w cenę wynagrodzenia podstawowego.
6. Pojazdy i sprzęt pracujący przy zimowym utrzymaniu dróg winien być wyposażony w pulsujące lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego „koguty” oraz liny holownicze.
7. Każdy pojazd powinien posiadać aktualne badania techniczne, świadectwo dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych oraz winien być wyposażony 
w telefon komórkowy w celu utrzymania stałej łączności.

IV. Warunki ekonomiczne

1. Wykonawca posiada polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Zamawiający ponosi opłatę za sprzęt i pojazdy według faktycznie przepracowanego czasu, przejechanych km lub pełnego dyżuru.
3. W dniach ustawowo wolnych od pracy (wolne soboty, niedziele i święta) będą stosowane ceny jak w pozostałe dni tygodnia.
4. Koszty montażu i demontażu, konserwacji, naprawy i obsługi technicznej sprzętu własnego wkalkulowane są w ceny.

V. Warunki finansowania i rozliczania robót

1. Wynagrodzenia za przedmiot usługi obliczane będą, jako iloczyn ceny ofertowej (jednostkowej) wynikającej z przetargu i ilości wykonywanych usług w godz.
2. Podstawą wystawienia rachunków będzie raport pracy zespołu roboczego potwierdzony przez Zamawiającego.
3. Odbiór prac, usług będzie dokonywany przez wyznaczonych przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych, którzy potwierdzają wykonanie prac i usług.
4. W przypadku zaistnienia szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania bądź niewłaściwego wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca pokrywa pełną, wysokość zaistniałej szkody.
5. Ceny jednostkowe ustalone w wyniku przetargu nie podlegają zmianie i obowiązują, przez cały sezon zimowego utrzymania dróg 2026/2027. Ceny jednostkowe ustalone w wyniku przetargu są cenami brutto zawierające podatek VAT.

