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Załącznik nr 1A do SWZ 
Zamawiający:
                          Gmina Borzęcin                                                                                      
                          32-825 Borzęcin
Wykonawca / wykonawcy składający ofertę :
…………………………………….…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: …………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
„Zakup samochodu do transportu towarów ze skrzynią brygadową (Brygadierka wyposażona w kiper)” 
w ramach zadania pn.: „tworzenie i utrzymywanie, na obszarze gminy, zasobów ochrony ludności oraz infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej”. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025/2026 w ramach obszaru 2 Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw,
informuję, że:

1.	Oferujemy zakup i dostawę samochodu do transportu towarów :
………………………………………………………………………..………………………………………………………………….…………………
……………………..………………………………………………..………….……...…………………………………………………………..……
………………………………………………………………………..………………………………………………………………….………..……..
(wskazać markę, model , rok produkcji)
	L.p.
	Wyszczególnienie
	Wypełnia Wykonawca 
zaznaczając jedną z opcji: 
spełnia/ nie spełnia

	1
	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2026, musi posiadać homologację i dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, gwarancja minimum 24 miesiące.
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	2
	Podwozie z kabiną brygadową ( min.3 osoby)
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	3
	DMC min 3500 kg
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	4
	Rodzaj paliwa: olej napędowy
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	5
	Moc silnika min. 160 KM
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	6
	Pojemność silnika min 2800 cm³
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	7
	Koła tylne bliźniacze
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	8
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	9
	Hak holowniczy udźwig minimum 3,5t
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	10
	Skrzynia biegów manualna
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	11
	Napęd na tył
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	12
	Mechaniczna blokada mostu
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	13
	Koło zapasowe pełnowymiarowe
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	14
	Opony wielosezonowe
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	15
	Kabina klimatyzowana

	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	16
	Kamera cofania z liniami pomocniczymi
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	17
	Opony nie mniejsze niż R16
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	18
	Norma emisji spalin min. EURO 6/VI
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	19
	Kierownica po lewej stronie (ruch prawostronny)
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	20
	Szyby elektryczne
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	Zabudowa samowyładowcza:

	22
	Kiper hydrauliczny (trójstronny)
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	23
	Burty aluminiowe min. 400mm
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	24
	Osłona kabiny w postaci kratki
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	25
	Uchwyty w podłodze skrzyni
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	26
	Wymiary skrzyni min 3600x2100mm
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	27
	Podłoga skrzyni stalowa grubość 3mm
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	28
	Burta tylna uchylna w górę lub w dół
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	29
	Burty boczne otwierane w dół
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	30
	Plandeka na rolce
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐

	31
	Rama pośrednia ocynkowana ogniowo
	Spełnia ☐           Nie spełnia ☐




…………….……. (miejscowość), dnia ………….……             		  (kwalifikowany podpis elektroniczny
								lub podpis zaufany lub podpis osobisty)
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