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Załącznik nr 3 - OPZ do zakupu i dostawy sprzętu IT do Starostwa Powiatowego w Nisku w ramach projektu pn. „Adaptacja środowiska pracy do potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku i jego pracowników”

1. Komputer stacjonarny typu All-in-One – 25 szt. o następujących parametrach:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

	Obudowa
	Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23.8”

	Typowe parametry wyświetlacza
	Rozmiar i typ matrycy
	23,8” IPS

	
	Rozdzielczość
	FHD (1920x1080)

	
	Częstotliwość odświeżania
	60 Hz

	
	Jasność 
	250 cd/m²

	
	Poziome kąty widzenia 
	178 stopni

	
	Rodzaj matrycy
	Matowa IPS

	Płyta główna
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza SO - DIMM z obsługą do 64GB DDR5 pamięci RAM, min. 1 złącze M.2 dla dysku oraz 1 złącze M.2 karty WiFi.

	Procesor
	Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 23 000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

	Pamięć RAM
	16GB DDR5 4800 MT/s, jeden slot wolny na dalszą rozbudowę


	Pamięć masowa
	Dysk M.2 SSD 512 GB PCIe NVMe 

	Wydajność grafiki
	Zintegrowana karta graficzna.

	Komunikacja
	Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną,

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. 
Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera Full HD
Wbudowane w obudowę dwa mikrofony 

	Porty
	Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.:
1 x USB 3.2 Gen 2 Typu A
2 x USB 3.2 Gen 1 Typu A
1 x USB 3.2 Gen 2 Typu C
2 x USB 2.0
1 x Port Audio combo (słuchawki i mikrofon)
1 x DisplayPort 1.4a (wyjście wideo)

	Bezpieczeństwo
	Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0.

	Ochrona oprogramowania układowego
	Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem.

	BIOS/UEFI bezpieczeństwo
	W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:
· Nadanie hasła administratora
· Ustawienie hasła dla  zainstalowanego dysku
· Ustawienie portów USB w trybie „No BOOT” 
· Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz  PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej
· Zarządzanie funkcją Secure Boot
· Zarządzanie układem TPM


	Oprogramowanie diagnostyczne
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. 
System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. 

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

	Certyfikaty i standardy
	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)


	Wymagania dodatkowe
	Przewodowy zestaw klawiatura w układzie polski programisty oraz mysz optyczna 
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
Wraz z komputerem należy dostarczyć dedykowany przez producenta komputera podstawę, montowaną do jednostki w sposób niewymagający użycia jakichkolwiek narzędzi. 
Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać:
Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 20 stopni.
Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm.
Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę.

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.



2. Laptop - 13 szt. o następujących parametrach:
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Zastosowanie
	Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	Matryca
	16” FHD+ (1920 x 1200), matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 300 cd/m2.

	Procesor
	Procesor musi osiągać w teście PassMark Performance Test,  co najmniej 15 000 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

	Pamięć RAM
	16GB DDR5 5600 MT/s z możliwością rozszerzenia do 64 GB, jeden slot wolny.

	Pamięć masowa
	512 GB NVMe SSD M.2  

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna. 

	Klawiatura i urządzenie wskazujące
	Klawiatura z wbudowanym podświetleniem w układzie US – QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną po prawej stronie.
Touchpad lub clickpad z obsługą gestów, umożliwiający kontrolowanie kursora na ekranie w systemie diagnostycznym oraz podczas instalacji systemu operacyjnego.

	Multimedia
	Wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. 
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy
Kamera internetowa działająca w rozdzielczości FHD, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona we wbudowaną mechaniczną przysłonę. 

	Łączność bezprzewodowa
	Karta Wi-Fi 6E AX z Bluetooth 5

	Bateria i zasilanie
	Bateria o pojemności min. 50WH. 

	Ochrona oprogramowania układowego

	Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem.

	BIOS/UEFI - bezpieczeństwo
	W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:
· Nadanie hasła administratora
· Ustawienie hasła dla  zainstalowanego dysku
· Ustawienie portów USB wtrybie „No BOOT” 
· Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz  PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej (o ile występuje)
· Zarządzanie funkcją Secure Boot
· Zarządzanie układem TPM

	Certyfikaty
	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

	Bezpieczeństwo
	Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy).
Wbudowany czytnik linii papilarnych  

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiający instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza:  1 x HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 typ A, 1 x USB  typ C,  1 x Thunderbolt 4, port audio combo, 1 x RJ – 45

	Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.



3. Monitor 27” - 20 szt. o następujących parametrach:
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Zastosowanie
	Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	Matryca
	27” FHD (1920 x 1080), matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 250 cd/m2, kąty widzenia 178 st. (pion i poziom)

	Certyfikaty
	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza:  1 x HDMI, 1 x DisplayPort

	Wymagania dodatkowe
	Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 20 stopni.
Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm.
Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę.

	Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne
	3-letnia gwarancja producenta. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.



4. Monitor 32” - 5 szt. o następujących parametrach:
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Zastosowanie
	Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	Matryca
	31,5” WQHD (2560 x 1440), matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 350 cd/m2, kąty widzenia 178 st. (pion i poziom)

	Certyfikaty
	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza:  1 x HDMI, 1 x DisplayPort

	Wymagania dodatkowe
	Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 20 stopni.
Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm.
Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę.

	Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne
	3-letnia gwarancja producenta. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.



5. Mysz - 80 szt. o następujących parametrach:
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Konstrukcja i ergonomia
	Mysz o konstrukcji pionowej (wertykalnej), w której przyciski główne oraz rolka przewijania są uniesione pod kątem co najmniej 50 stopni (maksymalnie 60 stopni) względem płaszczyzny biurka. Kształt myszy musi wymuszać naturalną pozycję dłoni (tzw. uścisk dłoni), eliminując ucisk na nadgarstek i skręcenie kości przedramienia.

	Profil myszy
	Asymetryczny, profilowany dla osób praworęcznych. Wykonawca musi zapewnić możliwość dostarczenia wersji dla osób leworęcznych (o identycznych parametrach technicznych i cenie jednostkowej), jeżeli Zamawiający zgłosi takie zapotrzebowanie przed realizacją dostawy (np. model od tego samego producenta w wersji Left).

	Komunikacja z komputerem
	Bezprzewodowa, realizowana za pomocą dedykowanego miniaturowego odbiornika USB (pasmo 2.4 GHz) oraz bezpośrednio przez technologię Bluetooth (low energy), umożliwiając wybór sposobu połączenia.

	Sensor i rozdzielczość
	Sensor optyczny z możliwością regulacji rozdzielczości bezpośrednio z poziomu przycisku na obudowie myszy w zakresie co najmniej 400 – 2000 DPI (lub większym).

	Liczba przycisków
	Minimum 6 przycisków funkcjonalnych, w tym: przycisk lewy, prawy, klikalna rolka przewijania, przycisk do zmiany rozdzielczości DPI oraz minimum 2 przyciski boczne (obsługiwane kciukiem, np. funkcja „dalej/wstecz”).

	Zasilanie
	Bateryjne (bateria typu AA lub AAA dostarczona przez Wykonawcę w zestawie z urządzeniem) zapewniające czas pracy na jednym ogniwie przez minimum 12 miesięcy.

	Certyfikaty i gwarancja
	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
Gwarancja producenta lub importera minimum 24 miesiące.



6. Monitor ekranowy 65” - 1 szt. o następujących parametrach:
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Zastosowanie
	Monitor będzie wykorzystywany do prowadzenia spotkań i telekonferencji podczas pracy zdalnej.

	Przekątna ekranu
	Minimum 65 cali (lub równoważność metryczna min. 164 cm).

	Matryca
	Matryca wykonana w technologii OLED (organiczne diody elektroluminescencyjne)

	Rozdzielczość ekranu
	4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli)

	Płynność obrazu
	Natywna częstotliwość odświeżania matrycy minimum 120 Hz

	Rozdzielczość ekranu
	4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli)

	Certyfikaty
	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza:  4 x HDMI 2.1 (co najmniej jedno złącze z obsługą eARC),  1 x Port sieciowy LAN (RJ-45) 

	Komunikacja bezprzewodowa
	Wbudowany moduł sieci bezprzewodowej Wi-Fi (min. Wi-Fi 5 / 802.11ac lub nowsze) oraz moduł Bluetooth

	System audio
	Wbudowane głośniki stereofoniczne lub wielokanałowe o łącznej mocy minimum 40W. Dekodowanie dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

	Konstrukcja i montaż
	Obudowa musi posiadać znormalizowane otwory montażowe zgodne ze standardem VESA (np. 300x200 lub 300x300 mm) umożliwiające zawieszenie na ścianie.

	Wyposażenie
	Dedykowany pilot zdalnego sterowania z funkcją wyszukiwania głosowego i wbudowanym mikrofonem. Kabel zasilający.

	Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne
	Minimum 24 miesiące gwarancji producenta realizowanej na miejscu u klienta.



Równoważność dla Systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Pro 
Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących). 
System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. System operacyjny dla komputerów osobistych z graficznym interfejsem użytkownika,  
2. Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji 
3. Możliwość instalacji i poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
4. Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 
5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji w języku polskim. 
6. Wbudowany mechanizm szyfrowania danych (dyski wewnętrzne oraz urządzenia USB) 
7. Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem. 
8. Możliwość uruchamiania aplikacji w trybie zgodności (dla starszego oprogramowania) 
9. Wsparcie dla kontenerów i maszyn wirtualnych (Hyper-V lub równoważne) 
10. Obsługa synchronizacji z kontem Microsoft lub inną usługą katalogową 
11. Integracja z platformami do przechowywania danych w chmurze (OneDrive, Google Drive, Dropbox itp.) 
12. Wbudowana zapora internetowa (firewall) zintegrowana z systemem 
13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie, aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych 
14. Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 
15. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów 
16. Wbudowany system pomocy w języku polskim 
17. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer 
18. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) 
19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych 
20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji 
21. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu 
22. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników 
23. Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 
24. Pełna kompatybilność z oprogramowaniem MS Office 
25. Pełna kompatybilność z domeną Active Directory
26. Możliwość wyboru języka polskiego i angielskiego 
27. W przypadku zaproponowanie równoważnego systemu wymagane jest przeprowadzenie autoryzowanego szkolenia z zakresu obsługi systemu dla pracowników oraz administracji systemem dla administratorów, dostosowanie do pracy w środowisku urzędu oraz świadczenie wsparcia w okresie gwarancji.  
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