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76-150 Darłowo
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zamówienia pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Wartość netto zamówienia: …………………………………. zł,
VAT - ………. %: …………….… zł,
Wartość brutto zamówienia: …………………………………. zł,
Słownie: ………………………………………………………………………………………,
W tym:
	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Cena netto 

w PLN 

(poz. BxC)
	Podatek VAT
	Cena brutto 

w PLN 

(suma poz. D + wartość VAT)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1.
	Czynsz inicjalny

20%
	1
	
	
	… %
	

	2.
	Raty
	59
	
	
	… %
	

	3.
	Kwota wykupu 15%
	1
	
	
	… %
	

	Całkowity koszt leasingu (suma wierszy 1,2,3)
	
	… %
	


*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT.
Czas dostawy: ……..…… dni od dnia zawarcia umowy.
Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

......................................................................................................................................................

NIP .......................................................   REGON ....................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję (skrytka e-PUAP): .....................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
......................................................................................................................................................
Numer telefonu:  ........................................................................................................................

Numer faksu: .............................................................................................................................
e-mail ..........................................................................................................................................
1. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję to (zaznaczyć właściwe):

□ mikroprzedsiębiorstwo,
□ małe przedsiębiorstwo,
□ średnie przedsiębiorstwo,
□ jednoosobowa działalność gospodarcza,
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
□ inny rodzaj.
2. Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.

3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Do oferty dołączono:

· Minimalne wymagania techniczno – użytkowe (Załącznik Nr 2 do SWZ);
· Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

..............................., dn. .........................
           …...............................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)
Załącznik nr 2 do SWZ
Minimalne wymagania techniczno – użytkowe
Oferujemy dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych:

marka ……………………………………………….

model ……………………………………………….
spełniającej następujące wymagania Zamawiającego:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Potwierdzenie spełnienia wymagań*
	Parametr oferowanego pojazdu**

	1
	Samochód ciężarowy fabrycznie nowy, nienoszący śladów użytkowania
	
	

	2
	Rok produkcji 2026 
	
	

	 OPIS TECHNICZNY PODWOZIA

	1
	Podwozie samochodu ciężarowego w konfiguracji 6x2 przystosowane pod zabudowę śmieciarki z tylnym urządzeniem załadowczym,
	
	

	2
	Dopuszczalna masa całkowita min. 26 T,
	
	

	3
	Rozstaw osi nie więcej niż 3600 mm,
	
	

	4
	Silnik wysokoprężny, sześciocylindrowy, chłodzony cieczą
	
	

	5
	Moc silnika min. 320 KM, moc max. 410 KM,
	
	

	6
	Pojemność silnika min 9 dm3, max. 13 dm3,
	
	

	7
	Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1600 Nm
	
	

	8
	Norma emisji spalin EURO 6E,
	
	

	9
	Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody,
	
	

	10
	Ograniczenie prędkości pojazdu: do 90km/h – bez włączonej zabudowy, do 30km/h – przy włączonej zabudowie,
	
	

	11
	Zabezpieczenie biegu wstecznego,
	
	

	12
	Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana – bez pedału sprzęgła, minimum 12 przełożeń do jazdy w przód,
	
	

	13
	Fabryczna przystawka odbioru mocy – spełniająca wymagania zabudowy,
	
	

	14 
	Fabryczne przygotowanie do montażu zabudowy komunalnej, obejmujące niezbędne przyłącza elektryczne,
	
	

	15
	Blokada mechanizmu różnicowego,
	
	

	16
	Sygnał akustyczny przy cofaniu,
	
	

	17
	Ogumienie nowe o rozmiarze 315/80 R22,5,
	
	

	18
	Trzecia oś skrętna i podnoszona,
	
	

	20
	Nośność osi przedniej min 8 T,
	
	

	21
	Nośność osi tylnej (napędowej) min 11,5 T,
	
	

	22
	Dopuszczalne naciski na osie zgodne z obowiązującymi przepisami,
	
	

	23
	Zawieszenie przednie resorowe, tylne pneumatyczne (napędowa i wleczona),
	
	

	24
	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 300 l, zamykany na kluczyk,
	
	

	25
	Zbiornik AdBlue o pojemności minimum 30 l. zamykany na kluczyk,
	
	

	26
	Felgi stalowe,
	
	

	27
	Układ hamulcowy z systemem ABS, ASR, ESP, EBS,
	
	

	28
	Pneumatyczny układ hamulcowy,
	
	

	29
	Hamulce tarczowe na wszystkich osiach,
	
	

	30
	System wspomagania ruszania na wzniesieniu, 
	
	

	31
	Hamulec silnikowy,
	
	

	32
	Kabina dzienna od długości zewnętrznej minimum 1800 mm, 3 osobowa w układzie 1+1+1,
	
	

	33
	Komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, podłokietnikiem i pasem bezpieczeństwa,
	
	

	34
	Dwa pełnowymiarowe oddzielne fotele dla pasażerów wyposażone w pasy bezpieczeństwa,
	
	

	35
	Kabina wyposażona w fabryczną klimatyzację,
	
	

	36
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem, przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stornie),
	
	

	37
	Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach,
	
	

	38
	Instalacja elektryczna 24V,
	
	

	39
	Alternator dostosowany do zasilania podwozia i zabudowy,
	
	

	41
	Kabina wyposażona w elektryczne szyby po stronie kierowcy i pasażera,
	
	

	42
	Główne lusterka po stronie kierowcy i pasażera sterowane elektrycznie oraz podgrzewane,
	
	

	43
	Lusterka przednie dojazdowe tzw. rampowe,
	
	

	44
	Dodatkowe lusterko prawe tzw. krawężnikowe,
	
	

	45
	Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
	
	

	46
	Światła do jazdy dziennej w technologii LED,
	
	

	47
	Boczne światła obrysowe,
	
	

	48
	Tylne światła w technologii LED, umiejscowione w taki sposób, aby nie były zasłonięte przez pracowników stojących na stopniach,
	
	

	49
	Błotniki z elastycznymi chlapaczami, zgodne z obowiązującymi przepisami,
	
	

	50
	Zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd ciężarowy zgodne z obowiązującymi przepisami,
	
	

	51
	Przedni zderzak trzyczęściowy, zgodny z obowiązującymi przepisami,
	
	

	52
	Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona plus wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów,
	
	

	53
	Radioodtwarzacz z Bluetooth i zestawem głośnomówiącym,
	
	

	54
	Tachograf cyfrowy,
	
	

	55
	Immobilizer,
	
	

	56
	Komputer pokładowy z menu w języku polskim,
	
	

	57
	System automatycznego hamowania awaryjnego, system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, asystent skrętu oraz pozostałe systemy bezpieczeństwa wymagane obowiązującymi przepisami dla pojazdów tej kategorii,
	
	

	58
	Wskaźnik ciśnienia powietrza w kołach,
	
	

	59
	Kliny pod koła 2 szt. – zamontowane na pojeździe,
	
	

	60
	Podnośnik o udźwigu dostosowanym do pojazdu,
	
	

	61
	Klucz do odkręcenia kół,
	
	

	62
	Wąż do pompowania kół,
	
	

	63
	Koło zapasowe z oponą osi kierowalnej,
	
	

	64
	Dywaniki gumowe,
	
	

	65
	Pokrowce siedzeń z materiału łatwo zmywalnego,
	
	

	66
	Apteczka,
	
	

	67
	Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.,
	
	


	68
	Gaśnica min. 5kg zamontowana na zewnątrz pojazdu,
	
	

	69
	Instrukcja obsługi w języku polskim,
	
	

	70
	Kabina w kolorze białym,
	
	

	OPIS ZABUDOWY ŚMIECIARKI – PARAMETRY TECHNICZNE

	1
	Zabudowa skrzyniowa fabrycznie nowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych, zgodna z obowiązującymi przepisami i normą PN-EN 1501-1 oraz posiadająca deklarację CE,
	
	

	2
	Zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem,
	
	

	3
	Skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach wykonana z jednolitych blach. Ściana boczna o grubości min. 4 mm, podłoga w kształcie kila lub owalna o grubości min 6 mm z blachy trudnościeralnej,
	
	

	4
	Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne w bocznej ścianie,
	
	

	5
	Dno wanny zasypowej odwłoka o grubości min. 10 mm wykonana ze stali trudno ścieralnej, odpornej na odkształcenia i ścieranie,
	
	

	7
	Wszystkie elementy narażone na ścieranie wykonane ze stali o podwyższonej odporności na zużycie,
	
	

	8
	Skrzynia ładunkowa i wanna zasypowa spawane w sposób wodoszczelny,
	
	

	9
	Wanna zasypowa o objętości min. 2,5 m3 wyposażona w kulowy zawór spustowy,
	
	

	10
	Stopień zagęszczania odpadów minimum 6:1,
	
	

	11
	Pojemność skrzyni ładunkowej nie mniej niż 20 m3,
	
	

	12
	Zbiornik na odcieki o pojemności minimum 60 litrów wykonany ze stli nierdzewnej wraz z kulowym zaworem spustowym odcieków,
	
	

	13
	Podnoszenie odwłoka za pomocą siłowników umieszczonych na zewnątrz zabudowy,
	
	

	14
	Hydrauliczny mechanizm zgniatający o konstrukcji płytowej,
	
	

	15
	Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka,
	
	

	16
	Regulacja siły zgniotu w zależności od rodzaju zbieranych odpadów,
	
	

	17
	Proporcjonalny system hydrauliczny (układ podnosi obroty silnika podczas załadunku pojemników),
	
	

	18
	Hydrauliczny układ zgniatania odpadów zabezpieczony przed przeciążeniem,
	
	

	19
	Sterowanie płytą wypychającą i podnoszeniem odwłoka z kabiny kierowcy oraz z zewnętrznego panelu sterowania zabudową umieszczonego na boku zabudowy,
	
	

	21
	Cykl pracy pojedynczy, automatyczny lub ciągły,
	
	

	22
	Możliwość sterowania ręcznego z funkcją niezależnego uruchomienia poszczególnych faz,
	
	

	23
	Możliwość awaryjnego sterowania funkcjami podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej za pomocą dźwigni,
	
	

	24
	Płyta wypychająca odpady poruszająca się po prowadnicach wewnętrznych, umożliwiająca wysunięcie płyty poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni,
	
	

	25
	Uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej,
	
	

	26
	Automatyczne oczyszczenie odwłoka podczas rozładunku,
	
	

	27
	Odwłok z automatyczną blokadą i odblokowywaniem,
	
	

	28
	Mechaniczne zabezpieczenie przed opadnięciem odwłoka przy pracach serwisowych,
	
	

	29
	Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników o pojemności od 110 do 1100 litrów,
	
	

	30
	Urządzenie załadowcze wyposażone w listwę grzebieniową oraz ramiona do opróżniania pojemników 2 i 4 kołowych,
	
	

	31
	Grzebień urządzenia załadowczego fabrycznie dostosowany pod montaż/instalację anten RFID,
	
	

	32
	Automatyczne przełączanie prędkości dla pojemników 2 i 4 kołowych,
	
	

	33
	Automatyczny system blokowania pojemników na urządzeniu załadowczym podczas ich opróżniania,
	
	

	34
	Układ pozwalający na wytrząsanie pojemników,
	
	

	35
	Uchylna krawędź zasypu umożliwiająca łatwy wrzut odpadów niewymiarowych i wielkogabarytowych,
	
	

	36
	Górne fartuchy przeciwpyłowe osłaniające wlot do skrzyni ładunkowej,
	
	

	37
	Minimum trzy przyciski awaryjne „STOP” (2 na bokach odwłoka + 1 w kabinie kierowcy),
	
	

	38
	Możliwość awaryjnego opuszczenia urządzenia załadowczego oraz usunięcia zakleszczonych odpadów,
	
	

	39
	Odporne na warunki atmosferyczne panele sterujące urządzeniem załadowczym i prasą zgniatającą umieszczone po obu stronach odwłoka,
	
	

	40
	Dodatkowy panel na przewodzie spiralnym do sterowania urządzeniem załadowczym z odległości minimum 2 metrów od śmieciarki,
	
	

	41
	Skrzynka sterująca hydrauliką zabudowy umiejscowiona pionowo na przedniej ścianie zabudowy,
	
	

	42
	Załączanie pompy hydraulicznej i zabudowy z kabiny kierowcy,
	
	

	43
	Układ hydrauliczny wykonany z elementów przeznaczonych do intensywnej eksploatacji komunalnej, wyposażony w filtrację oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem,
	
	

	44
	Zbiornik oleju z odpowietrzeniem, wyposażony we wskaźnik poziomu oleju oraz naklejkę z rodzajem zastosowanego oleju,
	
	

	45
	Części ruchome wyposażone w punkty smarownicze z łatwym dostępem do ich obsługi,
	
	

	46
	Tablica z oznaczonymi wszystkim punktami smarowniczymi zabudowy umiejscowiona na wewnętrznej stronie drzwiczek rewizyjnych lub otwieranej osłony,
	
	

	47
	Górna belka odbojowa z taśmowymi odbojnikami z możliwością korekty regulacji położenia (dodatkowe otwory),
	
	

	48
	Urządzenie do otwierania pokryw pojemników sterowane elektryczno – pneumatycznie,
	
	

	49
	Automatyczne sterowanie przeciwkolizyjne (zapobiega kolizjom pomiędzy pokrywamy pojemników a mechanizmem załadunkowym),
	
	

	50
	Układ zwalniający i zatrzymania awaryjnego zgodny z EN 1501-1,
	
	

	51
	Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
	
	

	52
	Minimum 4 światła ostrzegawcze LED koloru pomarańczowego (2 na dachu kabiny, 2 z tyłu pojazdu),
	
	

	53
	2 lampy ostrzegawcze LED koloru pomarańczowego zamontowane z przodu pojazdu (na masce silnika)
	
	

	54
	Reflektory robocze z tyłu zabudowy – minimum 2 sztuki,
	
	

	55
	Światła robocze zamontowane na każdym boku pojazdu min 2sztuki,
	
	

	56
	Dodatkowe 2 światła robocze doświetlające boki pojazdu podczas cofania, załączane razem z tylnymi światłami cofania. 
	
	

	57
	Licznik godzin pracy zabudowy umożliwiający odczyt w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia, opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej,
	
	

	58
	Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez kierowcę,
	
	

	59
	Kamera cofania połączona z monitorem w kabinie, umożliwiająca obserwację urządzenia załadunkowego,
	
	

	60
	Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę który stopień jest zajęty oraz wyposażone w układ zabezpieczający zgodny z obowiązującymi przepisami i normą PN-EN 1501-1,
	
	

	61
	Po dwóch stronach odwłoka zamontowane dwie klapy rewizyjne lub otwierane osłony boczne, pozwalające na łatwy dostęp do konserwacji,
	
	

	62
	Uchwyt montażowy do miotły i łopaty (wraz z miotłą i łopatą),
	
	

	63
	Węzeł sanitarny (min. 10 litrów) do mycia rąk z podajnikiem mydła,
	
	

	64
	Zamykana skrzynka ze stali nierdzewnej o pojemności min. 25 litrów do przechowywania podnośnika, narzędzi, zapasowych worków,
	
	

	65
	Zabudowa w kolorze pomarańczowym,
	
	

	66
	Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na ścianach bocznych i odwłoku,
	
	

	POZOSTAŁE WYMAGANIA

	1
	Okres gwarancji minimum 3 lata,
	
	

	2
	Dwa komplety kluczyków,
	
	

	
	Dokumenty w języku polskim dostarczone wraz z pojazdem:

· instrukcja obsługi podwozia i zabudowy,

· książka gwarancyjna podwozia i zabudowy,

· wykaz czynności obsługowych wykonywanych w ramach planowanych przeglądów technicznych z podanymi interwałami oraz potrzebnych materiałów technicznych i części zamiennych

· świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu ważne w dniu składania oferty lub dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i rejestracji pojazdu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,

· oświadczenie (deklarację) CE potwierdzającą zgodność dostarczanego pojazdu z normami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia,

· katalog części zamiennych dla podwozia oraz zabudowy (dopuszcza się formę elektroniczną tego dokumentu),
	
	

	3
	Punkt serwisowy dla podwozia znajdujący się w odległości od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 60 km,
	
	Adres serwisu:

	4
	Punkt serwisowy dla zabudowy znajdujący się w odległości od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 200 km,
	
	Adres serwisu:

	5
	Szkolenie pracowników obsługujących w siedzibie zamawiającego,
	
	


* W celu potwierdzenia spełnienia wymagań proszę wpisać TAK lub NIE. 
** W komórkach niezacienionych należy wpisać wartość danego parametru dla oferowanego urządzenia.
Wskazane w opisie parametry techniczne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

..............................., dn. ...............................


…..……....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)
Załącznik nr 3 do SWZ
Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................
Adres Wykonawcy …...................................................................................................................
Numer telefonu   ............................................. Numer fax ..........................................................

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.
	Lp.
	Nazwa zamówienia
	Całkowita

wartość brutto

w PLN
	Termin realizacji
	Nazwa Zamawiającego, adres, telefon, osoba do kontaktu



	
	
	
	Data

rozpoczęcia
	Data

zakończenia
	

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


..............................., dn. .........................

...................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)
Załącznik nr 4 do SWZ
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................
Adres wykonawcy ........................................................................................................................
O Ś W I A D C Z E N I E
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych” prowadzonego przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o. oświadczam, co następuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;

2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;
3. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025, poz. 514 z późn. zm.);
4. *zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………….... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…...

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….…

5. *następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…...

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….…

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

6. *następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…...

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….…

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

7. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia.
8. *w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…...…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…

w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…...

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….…

9. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

10. zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz przyjmujemy       je do realizacji bez zastrzeżeń.

11. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy do niej uwag ani zastrzeżeń

12. zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy leasingu operacyjnego (ROZDZIAŁ XXVII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

13. zdobyliśmy wszelkie możliwe informacje w celu należytego przygotowania oferty, w tym określenia ceny naszej oferty.

14. udzielimy wszelkich możliwych wyjaśnień dotyczących złożonej przez nas oferty.

....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)
Miejscowość i data: ........................................ 

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SWZ

Oświadczenia wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

……….……...........................................................

      (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)
Miejscowość i data: ........................................ 
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