Załącznik nr 3 do SWZ (nr postępowania: ZDiK.DZ.271.66.2026)


Zamawiający:
Gmina Miasta Tarnowa – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

ul. Bernardyńska 24

33-100 Tarnów
OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie 
(ze wskazaniem pełnomocnika)
Nazwa:

…..........................................................................

Adres:

…..........................................................................

Województwo: ………………………………………………………………………….

Adres e-mail: 
….......................................................................... 

(pod który zamawiający będzie przesyłać korespondencję)
Numer telefonu: 
…..........................................................................

Numer REGON: 
…..........................................................................

Numer NIP: 

…..........................................................................

Numer KRS (jeśli dotyczy): …..........................................................................

Niniejszym, składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa i modernizacja sygnalizacji świetlnych i zabezpieczenie urządzeń ITS na terenie miasta Tarnowa.
1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę (stawka wynagrodzenia – wartość brutto): ………………………………………………… zł (należy wpisać kwotę z poniższej tabeli z wiersza nr 3 SUMA), w tym:
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Kwota

	1.
	2.
	3.

	1.
	Utrzymanie, konserwacja i naprawa drogowych sygnalizacji świetlnych oraz zabezpieczenie urządzeń ITS
	…………………… zł brutto

(kwota z ust. 1 wiersz nr 1 kol. nr 6 formularza cenowego)

	2.
	Remont i modernizacja drogowych sygnalizacji świetlnych
	…………………… zł brutto 

dla maksymalnego zakresu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji

(kwota z ust. 2 z wiersza „SUMA” – poz. 1-51 kol. nr 6 formularza cenowego)

	3.
	SUMA (kol. 3 poz. 1 + poz. 2)
	


2. Informujemy zamawiającego, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
.
3. Deklarowany czas reakcji na zgłoszenie awarii drogowej sygnalizacji świetlnej od momentu powzięcia informacji
:
a) do 1 godziny …………………………………………………… (,

b) do 2 godzin …………………………………………………… (.

4. Deklarowana częstotliwość wykonania szczegółowego przeglądu konserwacyjnego wszystkich urządzeń na każdej sygnalizacji świetlnej
:

a) 1 raz na dwa miesiące …………………………………………………… (,

b) 1 raz na trzy miesiące …………………………………………………… (.

5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i wymaganiami podanymi w Specyfikacji warunków zamówienia i przyjmujemy je bez żadnych zastrzeżeń.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w ust. 5 Specyfikacji warunków zamówienia.

8. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

9. Oświadczamy, iż w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy wg załącznika nr 2 do SWZ.
10. Oświadczamy, że pozostajemy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia określonego w SWZ.

11. Zgodnie z ust. 22 Specyfikacji warunków zamówienia, wykonawca nie powierza/powierza
  podwykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę/firmę podwykonawcy) wykonanie zamówienia w części (określić część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………).

12. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest wykonawca
. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno:

1) mikroprzedsiębiorstwo




TAK / NIE
2) małe przedsiębiorstwo




TAK / NIE
3) średnie przedsiębiorstwo




TAK / NIE
4) jednoosobowa działalność gospodarcza


TAK / NIE
5) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
TAK / NIE
6) inny rodzaj, jaki: …………………………….….


TAK / NIE
13. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu prosimy dokonać na rachunek: 
...................................................................................................................................................................

nazwa wykonawcy

...................................................................................................................................................................

nr rachunku bankowego

14. Jesteśmy świadomi, że w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp, wniesione przez nas wadium zostanie zatrzymane przez zamawiającego.

15. Adres poczty e-mail Gwaranta lub Poręczyciela do zwrotu wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
. 
(Należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY

Realizacja zadania pn.: Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa i modernizacja sygnalizacji świetlnych i zabezpieczenie urządzeń ITS na terenie miasta Tarnowa.
FORMULARZ CENOWY

1. Utrzymanie, konserwacja i naprawa drogowych sygnalizacji świetlnych oraz zabezpieczenie urządzeń ITS.

	Lp
	Opis
	Jednostka miary
	Cena jednostkowa brutto 
	Maksymalny zakres zamówienia (z prawem opcji)
	Łączna wartość 

(kol. 4 x kol. 5) 

	1.
	2.
	3
	4.
	5.
	6.

	1
	Utrzymanie, konserwacja  i naprawa drogowych sygnalizacji świetlnych oraz zabezpieczenie urządzeń ITS – ryczałt
	miesiąc
	
	12
	


2. Remont i modernizacja drogowych sygnalizacji świetlnych.

	Lp.
	Opis
	Jednostka miary
	Cena jednostkowa brutto 
	Maksymalny zakres zamówienia (z prawem opcji)
	Łączna wartość 

(kol. 4 x kol. 5) 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	Montaż elementów sygnalizacji świetlnej wraz z materiałem

	Maszty, konsole, głowice, ekrany kontrastów

	1
	Montaż masztu sygnalizacji ulicznej (ocynkowanego) do mocowania dwupunktowego latarni z wykonaniem fundamentu 
	szt.
	
	2
	

	2
	Montaż masztu wysięgnikowego sygnalizacji ulicznej (ocynkowanego) z wykonaniem fundamentu 
	szt.
	
	2
	

	3
	Montaż wysięgnika o wysięgu do 9 m włącznie
	szt.
	
	1
	

	4
	Montaż wysięgnika o wysięgu od 9 m do 13,0 m
	szt.
	
	1
	

	Sygnalizatory o ilości komór do 2 (średnica soczewki 200 mm) mocowanie na maszcie

	5
	Montaż sygnalizatora typ 1*200 LED na maszcie  - sygnalizator warunkowy
	szt.
	
	1
	

	6
	Montaż sygnalizatora typ 2*200 LED na maszcie - sygnalizator dla pieszych, rowerów lub pieszo/rowerowy
	szt.
	
	2
	

	Sygnalizatory o ilości komór do 3 (średnica soczewki 300 mm) mocowanie na maszcie

	7
	Montaż sygnalizatora typ 3*300 LED na maszcie - sygnalizator ogólny lub kierunkowy
	szt.
	
	2
	

	Sygnalizatory o ilości komór do 3 (średnica soczewki 100 mm) mocowanie na maszcie

	8
	Montaż sygnalizatora typ 3*100 LED na maszcie - sygnalizator ogólny lub kierunkowy
	szt.
	
	1
	

	Sygnalizatory o ilości komór do 3 (średnica soczewki 300 mm) mocowanie na wysięgniku lub bramie

	9
	Montaż sygnalizatora typ 3*300 LED na wysięgniku lub bramie - sygnalizator ogólny lub kierunkowy
	szt.
	
	2
	

	10
	Montaż sygnalizatora typ 1*300 LED na wysięgniku lub bramie – (żółty)
	szt.
	
	1
	

	11
	Montaż ekranu kontrastowego na wysięgniku
	szt.
	
	1
	

	12
	Montaż naświetlacza ledowego
	szt.
	
	1
	

	Systemy detekcji

	Sygnalizatory akustyczne

	13
	Wymiana sygnalizatora akustycznego z możliwością blokowania sygnału w godzinach nocnych z zegara lub grupy sygnalizacyjnej
	szt.
	
	20
	

	Detektory dla pieszych
	
	
	
	

	14
	Wymiana przycisku dla pieszych na masztach, słupkach (przycisk sensorowy z potwierdzeniem optycznym)
	szt.
	
	16
	

	Spawy światłowodowe
	
	
	
	

	15
	Wykonanie spawu światłowodowego w przełącznicy lub mufie światłowodowej
	szt.
	
	48
	

	16
	Montaż przełącznicy światłowodowej minimum 24-włóknowej w szafie sterowniczej sygnalizacji świetlnej
	szt.
	
	2
	

	17
	 Montaż konwertera światłowodowego jednomodowego LC/RJ45 1 GBit  zasięg światłowodowy do 10 km
	szt.
	
	1
	

	18
	Montaż wkładki światłowodowej jednomodowej SFP LC SM/1GBit do 10 km
	szt.
	
	2
	

	Linie kablowe
	
	
	
	

	19
	Układanie w rurach,  kabli YKSY 1,5 mm2 z podłączeniem – ilość żył od 5 do 10
	m.
	
	100
	

	20
	Układanie w rurach,  kabli YKSY 1,5 mm2 z podłączeniem – ilość żył od 11 do 24
	m.
	
	50
	

	21
	Układanie w rurach,  kabli XzTKMXpw  4x2x0,8mm2 z połączeniem
	m.
	
	100
	

	22
	Układanie w rurach, przewodu LY 6 mm2 z podłączeniem
	m.
	
	50
	

	23
	Układanie w rurach, przewodu UTP kat. minimum 5 z podłączeniem
	m.
	
	100
	

	24
	Układanie w rurach kabla światłowodowego jednomodowego 24-włóknowego
	m.
	
	50
	

	25
	Układanie w rurach kabla światłowodowego jednomodowego   8-włóknowego
	m.
	
	50
	

	26
	Wykonanie pętli indukcyjnych w jezdni z zalaniem rowka masą zalewową minimum 3 zwoje
	m.
	
	35
	

	27
	Budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej - PCV 75 (bez kabla z rurą PCV) - metoda wykopu
	m.
	
	20
	

	28
	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanalizacji kablowej (dla jednego skrzyżowania)
	kpl.
	
	1
	

	Oprogramowanie i uruchomienie
	
	
	
	

	29
	Zmiana oprogramowania sterownika wraz z wykonaniem dokumentacji i uruchomieniem pod systemem SCATS, w zakresie korekty układu i ilości faz, czasów i harmonogramu pracy
	szt.
	
	1
	

	30
	Zmiana oprogramowania sterownika na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji i uruchomienie pod systemem SCATS, w zakresie korekty układu i ilości faz, czasów i harmonogramu pracy
	szt.
	
	1
	

	31
	Korekta oprogramowania sterownika wraz z wykonaniem dokumentacji i uruchomieniem pod systemem SCATS, w zakresie zmiany harmonogramu pracy
	szt.
	
	1
	

	Urządzenia zasilające
	
	
	
	

	32
	Wymiana zasilacza awaryjnego UPS w szafie sygnalizacji świetlnej
	szt.
	
	1
	

	33
	Wymiana akumulatora do zasilacza awaryjnego w szafie sygnalizacji świetlnej
	szt.
	
	2
	

	Montaże
	
	
	
	

	34
	Montaż masztu sygnalizacyjnego wraz z fundamentem 
	szt.
	
	2
	

	35
	Montaż sygnalizatora 2-komorowego na maszcie
	szt.
	
	3
	

	36
	Montaż sygnalizatora 3-komorowego na maszcie
	szt.
	
	2
	

	37
	Montaż przycisku dla pieszych
	szt.
	
	2
	

	38
	Montaż kamery na wysięgniku lub bramie
	szt.
	
	12
	

	Demontaże
	
	
	
	

	39
	Demontaż sygnalizatora 2-komorowego z masztu
	szt.
	
	3
	

	40
	Demontaż sygnalizatora 3-komorowego z masztu
	szt.
	
	2
	

	41
	Demontaż sygnalizatora 3-komorowego z wysięgnika lub bramy
	szt.
	
	1
	

	42
	Demontaż konsoli z masztu
	szt.
	
	4
	

	43
	Demontaż zawiesi z wysięgnika lub bramy
	szt.
	
	2
	

	44
	Demontaż masztu sygnalizacji
	szt.
	
	2
	

	45
	Demontaż przycisku dla pieszych 
	szt.
	
	2
	

	46
	Demontaż wysięgnika
	szt.
	
	2
	

	47
	Demontaż ekranu kontrastowego z wysięgnika lub bramy
	szt.
	
	1
	

	48
	Demontaż naświetlacza ledowego
	szt.
	
	1
	

	49
	Demontaż kamery z wysięgnika lub bramy
	szt.
	
	12
	

	50
	Malowanie elementów sygnalizacji świetlnej
	m2
	
	30
	

	51
	Cena roboczogodziny w przypadku wykonywania innych niewymienionych w formularzu usług
	h
	
	100
	

	SUMA (remont i modernizacja – poz. 1-51)
	


* Cena jednostkowa brutto montażu elementów sygnalizacji świetlnej obejmuje dostawę tych elementów. Uwaga ta odnosi się do poz. 1-33 powyższej tabeli, natomiast w pozostałych pozycjach opisano, które elementy są uwzględnione w cenie.
(Należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu wykonawcy)
� W przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca składa przeciwne oświadczenie oraz uzupełnia ofertę o informację zawierającą: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania, oraz wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku, stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.


� Należy zaznaczyć jedną opcję właściwą, zgodnie z ust. 17 pkt 8 SIWZ.


Jeżeli wykonawca nie poda w formularzu oferty deklarowanego czasu reakcji – skutkować to będzie uznaniem, że wykonawca deklaruje czas reakcji na zgłoszenie awarii do 2 godzin od momentu powzięcia informacji i przyznane zostanie 0 punktów.





� Należy zaznaczyć jedną opcję właściwą, zgodnie z ust. 17 pkt 9 SIWZ.


Jeżeli wykonawca nie poda w formularzu oferty deklarowanej częstotliwości wykonania przeglądu – skutkować to będzie uznaniem, że wykonawca deklaruje częstotliwość wykonania szczegółowego przeglądu konserwacyjnego wszystkich urządzeń na każdej sygnalizacji świetlnej 1 raz na trzy miesiące i przyznane zostanie 0 punktów.


� Niepotrzebne skreślić (brak skreślenia właściwej opcji będzie traktowane jako brak powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom).


� Def. MŚP: „do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR” – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Załącznik I


� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 


� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 





