
Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu – ZP.3.2026
ZP.3.2026 – załączniki do SWZ w wersji edytowalnej
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
„Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem” – postępowanie nr ZP.3.2026
Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 638, 32-432 Pcim
Ja/my* niżej podpisani: ……………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
Adres: ………………………………………………………………………… Kraj: ……………………………
NIP: ……………………………… REGON: ……………………………… tel.: ……………………………
adres e-mail (do korespondencji w postępowaniu): ……………………………………………
Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, inny rodzaj*: ……………………
SKŁADAMY OFERTĘ na realizację całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na następujących warunkach:
	Przedmiot zamówienia
	Cena netto [zł]
	VAT 23 % [zł]
	Cena brutto [zł]
	Gwarancja i rękojmia (24 / 36 / 48 mies.)

	Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem – całość zamówienia, wg Formularza cenowego (poz. 1–35)
	
	
	
	…… mies.



Cena brutto oferty: ……………………… zł (słownie: ………………………………………… złotych).
1.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SWZ i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
2.	OŚWIADCZAMY, że przed złożeniem oferty odbyliśmy obowiązkową wizję lokalną w terminie wyznaczonym w rozdz. VI SWZ, co zostało potwierdzone podpisem na liście obecności prowadzonej przez Zamawiającego, a cena oferty uwzględnia warunki wykonania zamówienia stwierdzone podczas wizji (w szczególności skosy ścian, ścięcia mebli, otwór wydawczy, otwór na szafy przelotowe i warunki wniesienia).
3.	OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
4.	OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w rozdz. XI SWZ.
5.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6.	OŚWIADCZAMY, że oferowane wyposażenie, wskazane w Formularzu cenowym z podaniem producenta (wytwórcy) oraz modelu/typu, jest fabrycznie nowe i spełnia wszystkie wymagania Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ), co potwierdzają załączone do oferty karty katalogowe (karty techniczne).
7.	INFORMUJEMY, że wybór naszej oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (art. 225 ustawy Pzp). W przypadku zaznaczenia „BĘDZIE” wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru: ……………………, wartość bez kwoty podatku: …………… zł oraz stawkę podatku, która miałaby zastosowanie: ……%.
8.	OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
9.	Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / następujący zakres zamierzamy powierzyć podwykonawcom*: ……………………………………………… (zakres, nazwa podwykonawcy, jeżeli jest znana). Brak wskazania oznacza wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
10.	Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie realizacji umowy: …………………………, tel. ……………, e-mail: ……………
Informacja dla Wykonawcy: formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
* niepotrzebne skreślić.  w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego (art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO), Wykonawca nie składa oświadczenia (np. przez jego wykreślenie).


Załącznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I FORMULARZ CENOWY
„Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem” – postępowanie nr ZP.3.2026
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na wymiar, dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych ze stali nierdzewnej wraz z wyposażeniem kuchennym, zlewami, umywalkami i armaturą tej samej serii, dla kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 638, 32-432 Pcim (kuchnia na podwyższonym parterze budynku głównego: stanowisko mycia sprzętu kuchennego, przygotowalnie, kuchnia gorąca i ekspedycja, magazyn podręczny, zmywalnia). Zamówienie stanowi jedną całość – 35 pozycji. Zamówienie nie jest podzielone na części.
2.	Rozmieszczenie wyposażenia przedstawia rzut kuchni – Załącznik nr 7 do SWZ, stanowiący materiał poglądowy. Numery pozycji z projektu podano w kolumnie „Nr w projekcie”. Wiążące są wymagania niniejszego OPZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy OPZ a materiałem poglądowym rozstrzyga OPZ. Materiał poglądowy nie określa wymagań dodatkowych wobec wymagań OPZ. Dopuszcza się uzgodnienia realizacyjne z Zamawiającym, w szczególności co do wymiarów wykonawczych, ścięć, dopasowań i sposobu mocowania, przy zachowaniu funkcji stanowisk i wymagań minimalnych OPZ.
3.	Wykonanie na wymiar. Pomieszczenia kuchni mają skośne ściany, ścięte stanowiska, wnęki, obudowę pionu kominowego, nowe okno wydawcze oraz otwór w ściance działowej przeznaczony na szafy przelotowe (opis – rozdz. VI SWZ). Z tego powodu typowe meble katalogowe nie zapewnią właściwego ustawienia stanowisk. Wymiary podane w OPZ są wymiarami nominalnymi wg projektu. Wymiary wykonawcze, kształt ścięć, wcięć i dopasowań Wykonawca ustala na podstawie własnego pomiaru w pomieszczeniach Zamawiającego, z zachowaniem układu stanowisk z projektu, funkcji poszczególnych elementów i wymagań minimalnych OPZ. Dopasowanie wymiarów wynikające z pomiaru mieści się w cenie ryczałtowej.
4.	Jedna seria. Meble, zlewy, basen, umywalki, wózki i stół jezdny muszą stanowić jedną serię (linię) wykonania jednego wytwórcy lub serię wzajemnie kompatybilną: jednolity gatunek stali, sposób wykonania blatów, kapinosów i rantów, system półek, prowadnic i zawieszeń, kolorystyka i faktura powierzchni.
5.	Materiał. Wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej musi być wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (AISI 304) lub ze stali o odporności na korozję nie niższej. Wszystkie powierzchnie robocze i elementy mające kontakt z żywnością muszą być przeznaczone do kontaktu z żywnością. Meble wykonane w sposób higieniczny, bez miejsc trudnych do mycia, z zaokrąglonymi lub zabezpieczonymi krawędziami. Stopki mebli stojących z regulacją wysokości.
6.	Grubości i parametry. Grubości blach, przekroje profili i wymiary elementów określone w OPZ są wartościami minimalnymi (nie mniej niż). Wymiary nominalne mogą ulec dostosowaniu wynikającemu z pomiaru, o którym mowa w pkt 3.
7.	Armatura i młynki na meblach. Baterie, krany i młynek koloidalny (poz. 24, 25, 34 i 35) montowane są na meblach z poz. 3, 5 i 16. Meble te muszą mieć otwory pod baterie oraz – w poz. 16 – otwór z przetłoczeniem pod młynek koloidalny, dostosowane do oferowanej armatury i młynka.
8.	Podłączenia. Wykonawca podłącza odpływy zlewów, basenu, umywalek i stołów zlewowych oraz armaturę, system mycia i młynki do istniejących podejść wody, kanalizacji i zasilania elektrycznego (wykonanych przez Zamawiającego w ramach przebudowy kuchni), z dostawą niezbędnych drobnych elementów przyłączeniowych (wężyki, syfony, uszczelki, elementy mocujące). Podłączenie elektryczne młynków wykonuje osoba posiadająca odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne. Podłączenie zacisków uziemiających mebli do instalacji połączeń wyrównawczych nie wchodzi w zakres zamówienia.
9.	Zakres świadczenia. Pomiar na miejscu, przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia wymiarów wykonawczych (rysunku lub szkicu ustawienia z wymiarami), wykonanie lub dostawa, transport, rozładunek, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, podłączenia w zakresie pkt 8, sprawdzenie działania, instruktaż obsługi systemu mycia i młynków, uporządkowanie miejsca montażu, wywóz opakowań oraz przekazanie dokumentów wymienionych w rozdz. III. Prace prowadzone w czynnym obiekcie Domu Pomocy Społecznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
10.	Gwarancja i rękojmia – zgodnie z ofertą (24, 36 albo 48 miesięcy), na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia.
II. ZAKRES RZECZOWY I WYMAGANIA MINIMALNE
	Lp.
	Nr w projekcie
	Nazwa i wymagania minimalne
	Wymiary nominalne [mm]
(szer. × gł. × wys.)
	Ilość

	
	
	MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ WYKONYWANE NA WYMIAR (poz. 1–19)
	
	

	1
	2.2
	Regał magazynowy 4-poziomowy systemowy (stanowisko mycia sprzętu kuchennego)
Konstrukcja z aluminium anodowanego (grubość powłoki 15–20 μm) lub ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. 4 poziomy półek. Nośność nie mniejsza niż 100 kg na 1 mb półki. Wkłady półek z tworzywa sztucznego przeznaczonego do kontaktu z żywnością, odporne na temperatury dodatnie i ujemne, przystosowane do mycia w zmywarce gastronomicznej. Długość zestawu dopasowana do miejsca ustawienia.
	2500 × 600 × 1750
	1 kpl.

	2
	3.2
	Stół z półką i blokiem 3 szuflad (blok po prawej stronie)
Blat o grubości 50 mm z blachy o grubości min. 1,0 mm, rant tylny o wysokości 50 mm, przód zakończony kapinosem. Blat wzmocniony 3 zamkniętymi szynami ze stali nierdzewnej o szerokości ok. 60 mm, wytłumiony od spodu matą dźwiękochłonną. Blok 3 szuflad skrzyniowych po prawej stronie (2 szt. ok. 305 × 520 × 150 mm i 1 szt. ok. 305 × 520 × 100 mm). Półka dolna o grubości 40 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocniona zamkniętymi szynami. Zacisk uziemiający.
	1200 × 700 × 850
	1 szt.

	3
	3.3
	Stół ze zlewem 1-komorowym i półką, ścięty z prawej strony
Blat o grubości 50 mm z blachy o grubości min. 1,25 mm z zagłębieniem zlewowym, przód zakończony kapinosem. Blat wzmocniony 3 zamkniętymi szynami ze stali nierdzewnej o szerokości ok. 60 mm, wytłumiony matą dźwiękochłonną. Komora zlewowa tłoczona ok. 400 × 400 × 250 mm z odpływem, sitkiem i syfonem. Otwór pod baterię (bateria – poz. 24). Podstawa z profili 40 × 40 × 1,2 mm wzmocniona z 4 stron. Półka dolna o grubości 40 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocniona szynami. Zacisk uziemiający na wysokości ok. 100 mm na tylnej nodze. Ścięcie (skos) blatu i półki wg pomiaru na miejscu.
	1000 × 700 × 850
	1 szt.

	4
	3.4
	Półka ścienna 2-poziomowa gładka
Półki o grubości 30 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej, rant tylny o wysokości 30 mm. Montaż na konsolach z blachy o grubości min. 2 mm z płynną regulacją wysokości zawieszenia półek. Mocowanie do ściany dobrane do rodzaju podłoża.
	2200 × 700 × 600
	1 szt.

	5
	3.6
	Stół ze zlewem 1-komorowym i półką, ścięty z prawej strony
Wymagania jak dla poz. 3 (stół ze zlewem 1-komorowym i półką, ścięty), w wymiarze ok. 850 × 700 × 850 mm. Otwór pod baterię (bateria – poz. 25). Ścięcie (skos) blatu i półki wg pomiaru na miejscu.
	850 × 700 × 850
	1 szt.

	6
	3.7
	Stół z półką
Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,0 mm, rant tylny o wysokości 50 mm, przód zakończony kapinosem. Blat wzmocniony 3 zamkniętymi szynami ze stali nierdzewnej o szerokości ok. 60 mm, wytłumiony matą dźwiękochłonną. Półka dolna o grubości 40 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocniona szynami. Zacisk uziemiający.
	1400 × 700 × 850
	1 szt.

	7
	3.8
	Stół z półką i blokiem 3 szuflad (blok po lewej stronie)
Wymagania jak dla poz. 2, z blokiem 3 szuflad po lewej stronie. Występ blatu nad konstrukcją z przodu ok. 40 mm i z tyłu ok. 100 mm.
	1000 × 700 × 850
	1 szt.

	8
	3.9
	Półka ścienna 2-poziomowa gładka
Wymagania jak dla poz. 4.
	1140 × 700 × 600
	1 szt.

	9
	3.10
	Półka ścienna 2-poziomowa gładka
Wymagania jak dla poz. 4.
	970 × 700 × 600
	1 szt.

	10
	4.9
	Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy otwarta, w formie niskiego blatu wzmocnionego
Konstrukcja z profili o przekroju min. 40 × 40 mm, blat wzmocniony przenoszący obciążenie ustawionego na nim pieca konwekcyjno-parowego (nośność nie mniejsza niż 150 kg). Konstrukcja otwarta umożliwiająca umieszczenie pod blatem piekarnika (pieca konwekcyjnego) użytkowanego przez Zamawiającego. Prowadnice na pojemniki GN 1/1 – w zakresie, w jakim pozwala na to wysokość podstawy. Wysokość i prześwit dobrane do urządzeń Zamawiającego, wg pomiaru na miejscu. Stopki z regulacją wysokości.
	900 × 850 × 350
	2 szt.

	11
	4.13
	Szafka otwarta z blatem dopasowanym do otworu wydawczego
Korpus samonośny zamknięty z 3 stron. Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm wzmocniony szynami i podklejony matą wytłumiającą. Rant tylny o wysokości 50 mm z wcięciem dopasowanym do okna wydawczego, przód zakończony kapinosem. Wewnątrz półka przestawna (7 położeń co 50 mm) o grubości 40 mm. Dno o grubości 40 mm wzmocnione od spodu szynami. Zacisk uziemiający.
	1500 × 700 × 850
	1 szt.

	12
	4.14
	Szafka z drzwiami suwanymi z blatem dopasowanym do otworu wydawczego
Korpus samonośny zamknięty z 3 stron. Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm wzmocniony szynami i podklejony matą wytłumiającą, bez rantu tylnego, z wycięciem dopasowanym do okna wydawczego, przód zakończony kapinosem. Drzwi suwane zawieszone na ukrytej prowadnicy z łożyskami kulkowymi. Wewnątrz półka przestawna (7 położeń co 50 mm) o grubości 40 mm. Dno o grubości 40 mm wzmocnione od spodu szynami. Zacisk uziemiający.
	1600 × 700 × 850
	1 szt.

	13
	4.16
	Szafka ścienna z drzwiami suwanymi
Korpus samonośny zamknięty z 3 stron. Drzwi przesuwne o grubości ok. 20 mm z dwóch warstw blachy, zawieszone na ukrytej prowadnicy, z uchwytem na całej długości drzwi. Półka o grubości 40 mm wzmocniona szynami. Szafka zawieszana na szynie przykręcanej do ściany.
	1000 × 400 × 600
	1 szt.

	14
	5.1
	Regał magazynowy 4-poziomowy systemowy (magazyn podręczny)
Wymagania jak dla poz. 1. Długość zestawu dopasowana do ściany magazynu podręcznego, wg pomiaru na miejscu.
	4300 × 600 × 1750
	1 kpl.

	15
	6.1
	Blat na konsolach ścięty (półka na kosze)
Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm, rant tylny o wysokości 50 mm, przód zakończony kapinosem. Blat wzmocniony szynami ze stali nierdzewnej o szerokości ok. 60 mm, wytłumiony matą dźwiękochłonną. Montaż na konsolach ściennych. Ścięcie (skos) wg skośnej ściany zmywalni, wg pomiaru na miejscu.
	1240 × 250 × 50
	1 szt.

	16
	6.2
	Stół załadowczy 1-komorowy z półką, ścięty (nietypowy – skośna ściana)
Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm z zagłębieniem o szerokości ok. 520 mm do przesuwania koszy, ze spadkiem w kierunku zmywarki. Rant tylny o wysokości 50 mm, przód zakończony kapinosem, wytłumienie matą. Komora zlewowa tłoczona ok. 500 × 400 × 300 mm z otworem i przetłoczeniem pod młynek koloidalny (młynek – poz. 35) oraz pod sito. Otwór pod baterię ze spryskiwaczem i podpora baterii (bateria – poz. 34). Od strony zmywarki blat zakończony zaczepem dopasowanym do zmywarki kapturowej użytkowanej przez Zamawiającego. Półka dolna o grubości 40 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocniona szynami. Zacisk uziemiający. Kształt (ścięcie) wg skośnej ściany zmywalni, wg pomiaru na miejscu.
	1170 × 720 × 850
	1 szt.

	17
	6.4
	Stół wyładowczy z półką (nietypowy – skośna ściana)
Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm z zagłębieniem o szerokości ok. 520 mm do przesuwania koszy, ze spadkiem w kierunku zmywarki. Rant tylny o wysokości 50 mm, przód zakończony kapinosem, wytłumienie matą. Od strony zmywarki blat zakończony zaczepem dopasowanym do zmywarki kapturowej Zamawiającego. Półka dolna o grubości 40 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocniona szynami. Zacisk uziemiający. Kształt wg skośnej ściany zmywalni, wg pomiaru na miejscu.
	650 × 720 × 850
	1 szt.

	18
	6.5
	Regał ociekowy z 4 półkami stałymi gretingowymi
Nogi z kształtowników o przekroju kwadratowym min. 30 × 30 mm, stopki metalowe z regulacją wysokości. 4 półki gretingowe o grubości ok. 30 mm z blachy min. 1,0 mm. Prześwit między półkami ok. 575 mm, pod dolną półką ok. 150 mm. Dopuszczalne obciążenie całkowite nie mniejsze niż 1200 kg.
	600 × 720 × 2000
	1 szt.

	19
	6.6
	Szafa z drzwiami suwanymi przelotowa (dzielona), osadzona w otworze ścianki działowej
Korpus samonośny zamknięty z 2 stron, przelotowy (dostęp od strony zmywalni i kuchni). Drzwi suwane z obu stron, zawieszone na ukrytej prowadnicy z łożyskami kulkowymi. Wewnątrz 2 półki przestawne (regulacja co 50 mm) o grubości 40 mm. Dno o grubości 40 mm wzmocnione od spodu szynami. Zacisk uziemiający. Wymiary i sposób osadzenia dopasowane do otworu w ściance działowej (ok. 2010 × 2010 mm), wg pomiaru na miejscu, z wykończeniem styku szafa – ściana w sposób higieniczny.
	1000 × 700 × 2000
	2 szt.

	
	
	WYPOSAŻENIE KUCHENNE, ZLEWY, UMYWALKI I ARMATURA TEJ SAMEJ SERII (poz. 20–35)
	
	

	20
	2.1
	Basen 1-komorowy o głębokości 400 mm, przetłoczony pod sito i młynek, z baterią stojącą ze spryskiwaczem
Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm z zagłębieniem zlewowym, przód zakończony kapinosem, rant tylny o wysokości 50 mm. Komora wyoblona, higieniczna, o głębokości 400 mm, z otworem i przetłoczeniem pod młynek koloidalny (poz. 21) oraz sito. Zacisk uziemiający. W komplecie bateria zlewozmywakowa stojąca ze spryskiwaczem i wylewką, woda ciepła i zimna, przyłącza 3/8". Odpływ z syfonem.
	1100 × 800 × 850
	1 kpl.

	21
	2.1.2
	Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym i zabezpieczeniem przed przeciążeniem (do basenu – poz. 20)
Komora rozdrabniacza ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie przed przeciążeniem. Włącznik pneumatyczny w komplecie. Moc silnika nie mniejsza niż 0,5 kW, zasilanie 230 V. Przeznaczony do montażu w otworze komory zlewowej z przetłoczeniem. Znak CE.
	ok. 170 × 170 × 330
	1 szt.

	22
	3.1
	Umywalka ścienna z osłoną (przygotowalnia)
Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Blat o grubości 50 mm z zagłębieniem zlewowym, przedni kapinos, otwór pod baterię, osłona syfonu. W komplecie syfon i odpływ.
	450 × 320 × 180
	1 szt.

	23
	3.1.1
	Bateria umywalkowa stojąca (do poz. 22)
Bateria stojąca, woda ciepła i zimna, dwa przyłącza 3/8".
	–
	1 szt.

	24
	3.3.1
	Kran mieszający stojący (do stołu ze zlewem – poz. 3)
Kran mieszający stojący, woda ciepła i zimna, dwa przyłącza 3/8".
	–
	1 szt.

	25
	3.6.1
	Kran mieszający stojący (do stołu ze zlewem – poz. 5)
Kran mieszający stojący, woda ciepła i zimna, dwa przyłącza 3/8".
	–
	1 szt.

	26
	4.1
	Wózek na pojemniki GN 1/1
Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301, z profili o przekroju kwadratowym min. 25 × 25 mm. 10 par prowadnic na pojemniki GN 1/1. 4 kółka skrętne o średnicy min. 100 mm, w tym 2 z hamulcem.
	380 × 560 × 1800
	2 szt.

	27
	4.2
	System mycia kuchni (stacja mycia i dezynfekcji powierzchni)
Jednostka centralna do mycia i dezynfekcji powierzchni, obudowa z tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Temperatura pracy do 50°C, ciśnienie wody 2–6 bar, regulowany zakres stężeń, przygotowanie roztworu co najmniej 2 produktów, funkcja płukania wodą, przyłącze wody 1/2" lub 3/4". Wyposażenie: wąż o długości min. 15 m z atestem do kontaktu z żywnością, pistolet typu spray, wąż przyłączeniowy ze stali nierdzewnej ok. 1,5 m, 2 uchwyty na zbiorniki ze środkami chemicznymi, kompletny zestaw instalacyjny. Montaż na ścianie i podłączenie do istniejącego przyłącza wody.
	ok. 500 × 150 × 500
	1 kpl.

	28
	4.3
	Zlew niski do odcedzania z kratką i sitem
Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Blat o grubości 50 mm, przedni kapinos, rant tylny o wysokości 50 mm. Nogi o wysokości ok. 150 mm z zaciskiem uziemiającym. Kratka. Otwór z przetłoczeniem pod odpływ z sitem 3 1/2" – odpływ z sitem w komplecie.
	600 × 600 × 660
	1 szt.

	29
	4.3.1
	Kran mieszający z wyciąganą wylewką (do poz. 28)
Woda ciepła i zimna, dwa przyłącza 3/8", wysuwany spryskiwacz o długości ok. 1 m.
	–
	1 szt.

	30
	4.4
	Bateria nad trzon do montażu ściennego z obracalną wylewką – woda zimna
Bateria ścienna z podwójnym ruchomym (łamanym) ramieniem wylewki, woda zimna, do montażu na ścianie nad trzonem kuchennym.
	–
	1 szt.

	31
	4.17
	Stół jezdny otwarty obniżony do transportu garnków
Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm, rant tylny o wysokości 50 mm, kapinos z przodu i z tyłu, blat wzmocniony zamkniętymi szynami o szerokości ok. 60 mm, wytłumiony matą. Podstawa z profili 40 × 40 mm wzmocniona co najmniej z 2 stron. 4 kółka skrętne o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem.
	900 × 600 × 450
	1 szt.

	32
	4.19
	Umywalka ścienna z osłoną (kuchnia gorąca)
Wymagania jak dla poz. 22.
	450 × 320 × 180
	1 szt.

	33
	4.19.1
	Bateria umywalkowa stojąca (do poz. 32)
Wymagania jak dla poz. 23.
	–
	1 szt.

	34
	6.2.1
	Bateria stojąca ze spryskiwaczem (do stołu załadowczego – poz. 16)
Bateria zlewozmywakowa stojąca ze spryskiwaczem i wylewką, woda ciepła i zimna, przyłącza 3/8".
	–
	1 szt.

	35
	6.2.2
	Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym (do stołu załadowczego – poz. 16)
Wymagania jak dla poz. 21.
	ok. 170 × 170 × 330
	1 szt.



III. RÓWNOWAŻNOŚĆ I DOKUMENTY PRZY ODBIORZE
1.	Zasady równoważności określa rozdz. IV pkt 6 SWZ. OPZ nie zawiera nazw własnych, znaków towarowych ani wskazania pochodzenia produktów.
2.	Przy odbiorze Wykonawca przekazuje: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim (system mycia, młynki, armatura), deklaracje zgodności UE (CE) dla urządzeń zasilanych elektrycznie, dokument potwierdzający gatunek stali (np. świadectwo materiałowe lub oświadczenie producenta/wytwórcy), dokumenty potwierdzające przeznaczenie materiałów do kontaktu z żywnością (w zakresie, w jakim dotyczy) oraz zestawienie wymiarów wykonawczych zaakceptowane przez Zamawiającego.


FORMULARZ CENOWY
„Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem” – postępowanie nr ZP.3.2026
Wykonawca: ………………………………………………………………………………………
	Lp.
	Nazwa pozycji (wg OPZ)
	Ilość
	Producent (wytwórca) i model / typ – należy podać
	Cena jedn. netto [zł]
	Wartość netto [zł]
	VAT
	Wartość brutto [zł]

	1
	Regał magazynowy 4-poziomowy systemowy (stanowisko mycia sprzętu kuchennego)
	1 kpl.
	
	
	
	23 %
	

	2
	Stół z półką i blokiem 3 szuflad (blok po prawej stronie)
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	3
	Stół ze zlewem 1-komorowym i półką, ścięty z prawej strony
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	4
	Półka ścienna 2-poziomowa gładka
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	5
	Stół ze zlewem 1-komorowym i półką, ścięty z prawej strony
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	6
	Stół z półką
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	7
	Stół z półką i blokiem 3 szuflad (blok po lewej stronie)
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	8
	Półka ścienna 2-poziomowa gładka
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	9
	Półka ścienna 2-poziomowa gładka
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	10
	Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy otwarta, w formie niskiego blatu wzmocnionego
	2 szt.
	
	
	
	23 %
	

	11
	Szafka otwarta z blatem dopasowanym do otworu wydawczego
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	12
	Szafka z drzwiami suwanymi z blatem dopasowanym do otworu wydawczego
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	13
	Szafka ścienna z drzwiami suwanymi
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	14
	Regał magazynowy 4-poziomowy systemowy (magazyn podręczny)
	1 kpl.
	
	
	
	23 %
	

	15
	Blat na konsolach ścięty (półka na kosze)
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	16
	Stół załadowczy 1-komorowy z półką, ścięty (nietypowy – skośna ściana)
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	17
	Stół wyładowczy z półką (nietypowy – skośna ściana)
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	18
	Regał ociekowy z 4 półkami stałymi gretingowymi
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	19
	Szafa z drzwiami suwanymi przelotowa (dzielona), osadzona w otworze ścianki działowej
	2 szt.
	
	
	
	23 %
	

	20
	Basen 1-komorowy o głębokości 400 mm, przetłoczony pod sito i młynek, z baterią stojącą ze spryskiwaczem
	1 kpl.
	
	
	
	23 %
	

	21
	Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym i zabezpieczeniem przed przeciążeniem (do basenu – poz. 20)
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	22
	Umywalka ścienna z osłoną (przygotowalnia)
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	23
	Bateria umywalkowa stojąca (do poz. 22)
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	24
	Kran mieszający stojący (do stołu ze zlewem – poz. 3)
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	25
	Kran mieszający stojący (do stołu ze zlewem – poz. 5)
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	26
	Wózek na pojemniki GN 1/1
	2 szt.
	
	
	
	23 %
	

	27
	System mycia kuchni (stacja mycia i dezynfekcji powierzchni)
	1 kpl.
	
	
	
	23 %
	

	28
	Zlew niski do odcedzania z kratką i sitem
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	29
	Kran mieszający z wyciąganą wylewką (do poz. 28)
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	30
	Bateria nad trzon do montażu ściennego z obracalną wylewką – woda zimna
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	31
	Stół jezdny otwarty obniżony do transportu garnków
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	32
	Umywalka ścienna z osłoną (kuchnia gorąca)
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	33
	Bateria umywalkowa stojąca (do poz. 32)
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	34
	Bateria stojąca ze spryskiwaczem (do stołu załadowczego – poz. 16)
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	35
	Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym (do stołu załadowczego – poz. 16)
	1 szt.
	
	
	
	23 %
	

	
	RAZEM (cena oferty)
	
	
	
	
	
	



Cena oferty brutto (wartość „RAZEM” brutto, przenoszona do Formularza oferty): ……………………… zł, słownie: ………………………………………… złotych.
Uwagi do wypełnienia:
–	Cena oferty jest jedna, za całość zamówienia (poz. 1–35). Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. Pominięcie którejkolwiek pozycji lub niewycenienie jej skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
–	Ceny obejmują wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z OPZ, w szczególności pomiar na miejscu, wykonanie na wymiar, transport, rozładunek, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, podłączenie (w zakresie wskazanym w OPZ), uporządkowanie miejsca montażu i wywóz opakowań, dokumentację oraz gwarancję i serwis gwarancyjny.
–	Wartość netto = cena jednostkowa netto × ilość. Wartość brutto = wartość netto + podatek VAT według stawki 23 %. Cena oferty = suma wartości brutto wszystkich pozycji. Kwoty podaje się w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
–	W kolumnie „Producent (wytwórca) i model / typ” należy podać dane jednoznacznie identyfikujące oferowany wyrób. Dla mebli wykonywanych na wymiar należy podać wytwórcę oraz oznaczenie serii (linii) wykonania, zgodne z załączoną kartą katalogową lub techniczną.
–	Formularz cenowy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Brak wskazania producenta (wytwórcy) i modelu/typu albo zaoferowanie wyrobu niespełniającego wymagań OPZ skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
…………….………………………, dnia ………….……. r.               …………………………………………
(miejscowość i data)                                                                 (podpis)


Załącznik nr 3 do SWZ
Wykonawca: ………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: ………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem”, nr ZP.3.2026, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu, oświadczam, co następuje:
1.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2.	Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514, ze zm.).
3.	(wypełnić wyłącznie, jeżeli dotyczy – w przeciwnym razie punkt skreślić) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………… (wypełnić, jeżeli dotyczy).
4.	Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….………………………, dnia ………….……. r.               …………………………………………
(miejscowość i data)                                                                 (podpis elektroniczny)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.


Załącznik nr 6 do SWZ
Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby*: ………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: ………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
1.	Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.3.2026 „Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem” oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514, ze zm.).
2.	Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:
a)	nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu*.
b)	należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu: ……………………………… (nazwa i adres), i przedstawiam dowody, że oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie*.
…………….………………………, dnia ………….……. r.               …………………………………………
(miejscowość i data)                                                                 (podpis elektroniczny)
* niepotrzebne skreślić. Oświadczenie składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp), a jeżeli dotyczy – także podmiot udostępniający zasoby. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich.
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