                  









Załącznik nr 4
ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC
NA TERENIE GMINY LUBOMIERZ W SEZONIE 202/2027
1. WYMAGANIA OGÓLNE I JAKOŚĆ ROBÓT
1.1. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) - są to  prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:

· przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie materiałów do zapobiegania powstawaniu oraz usuwania śliskości zimowej, 

· odśnieżanie tj. usuwanie śniegu z dróg, 

· usuwanie śliskości zimowej, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości przez stosowanie środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających zwiększających przyczepność poprzez poprawę tarcia. 

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) prowadzone jest w okresie od 15 listopada do 31 marca roku następnego, kiedy występują warunki zimowe, tj. temperatura otoczenia poniżej
+ 2º C i występują opady śniegu, gołoledź lub lodowica.

1.2. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej opracowanej przez Zamawiającego, odpowiada Wykonawca usług. Wykonawca ma obowiązek stałego monitorowania stanu dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem, wymienionych w specyfikacji oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych do zwalczania śliskości zimowej.

1.3. Odśnieżanie dróg odbywa się przy pomocy pługów odśnieżnych oraz maszyn drogowych i budowlanych. Wszystkie pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.

1.4. Odśnieżanie dróg powinno być prowadzone na bieżąco w trakcie opadów śniegu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował sprzętem umożliwiającym jednoczesne odśnieżanie i posypywanie nawierzchni. Niedopuszczalne jest odśnieżanie  i usuwanie śliskości poprzez dwukrotny przejazd tą samą trasą w bliskim odstępie czasu. W przypadku zaistnienia konieczności jednoczesnego odśnieżania i posypywania należy czynność tą wykonać jednocześnie. Nawierzchnia jezdni na całej szerokości oczyszczana jest ze śniegu przez zgarnianie zalegającej pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową lub pobocze. Śnieg po odgarnięciu zalega w pryzmach pomiędzy jezdnią a chodnikiem, aż stopnieje.

1.5. Wyjazd pługów powinien nastąpić na polecenie Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu ……..( czas podany w ofercie przez Wykonawcę – nie może być dłuższy niż 60 minut po zgłoszeniu) minut na drogach objętych pierwszą kolejnością utrzymania, zgodnie z wykazem dróg objętych odśnieżaniem .
2. Sposób potwierdzania wykonanych usług.

2.1. Zamawiający wyznacza pracownika referatu Technicznego / Sołtysów wsi jako osoby, które będą stwierdzać, że prace zostały wykonane właściwie i w określonym terminie.
2.2. Jednocześnie Zamawiający wyposaży wszystkie pojazdy, które będą używane do wykonania zadania pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lubomierz w okresie 

od 15 listopada 2026 r. do 31 marca 2027 r. z podziałem na części” w urządzenia monitorujące czas pracy sprzętu, które będą potwierdzać ilość przepracowanych godzin. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie spójne zestawienie godzin podpisane przez osobę wyznaczoną oraz wydruk z urządzenia monitorującego.

2.3. W przypadku udokumentowanej awarii systemu GPS Zamawiającego, potwierdzenie zachowania zadeklarowanego czasu reakcji oraz czasu pracy sprzętu odbywać się będzie na podstawie pisemnego protokołu podpisanego przez Wykonawcę oraz upoważnionego pracownika Zamawiającego (lub Sołtysa danego sołectwa), po wcześniejszym zgłoszeniu awarii przez Wykonawcę.
3. Zasady korzystania z systemu GPS i rozliczania prac. 
3.1. Zamawiający na własny koszt wyposaży jednostkę sprzętową Wykonawcy w rejestrator systemu lokalizacji satelitarnej (GPS) na czas trwania umowy.
Za jednostka sprzętową uważa się pojazd z osprzętem i obsługą wykonująca czynności odśnieżania i/lub posypywania.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do:

a) udostępnienia jednostki sprzętowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu montażu urządzenia GPS, Zamawiający określa max 2 pojazdy na daną cześć zamówienia
b) zapewnienia stałego zasilania urządzenia GPS w trakcie pracy sprzętu,
c) niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich awarii lub uszkodzeń urządzenia GPS,
d) zwrotu urządzenia w stanie niepogorszonym po zakończeniu umowy.
e) po zakończeniu miesiąca Wykonawca winien przedłożyć raport z miesięcznej realizacji usługi zawierający zestawienie z podziałem na dni kiedy były świadczone usługi, określenie charakteru usługi (posypywanie/odśnieżania/jednoczesne) i zestawienie godzinowe

3.3. Podstawą comiesięcznego rozliczenia powykonawczego i weryfikacji raportów pracy będą dane wygenerowane z systemu GPS dostarczonego przez Zamawiającego.

W przypadku rozbieżności pomiędzy czasem pracy wskazanym przez Wykonawcę w raporcie a danymi z systemu GPS, wiążące dla stron są dane z systemu GPS Zamawiającego.
3.4. Wartość usług będących przedmiotem umowy określana będzie na podstawie potwierdzonego przez osobę reprezentującą Zamawiającego czasu pracy i stawki za godzinę pracy przyjętej przez Zamawiającego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3.5. Czas pracy jednostki sprzętowej będzie liczony wyłącznie wtedy, gdy z danych GPS wynika, że pojazd poruszał się po drogach gminnych objętych zamówieniem z prędkością technologiczną właściwą dla odśnieżania/posypywania. 
3.6. Do czasu pracy jednostki sprzętowej (ciągnik/inny pojazd) nie można wliczyć czasu dojazdu jednostki do miejsca wykonania odśnieżania i posypywania dróg, postoju pojazdu i sprzętu, załadunek materiałów, powrotu z miejsca, w którym zakończono wykonanie usług do bazy magazynowo – sprzętowej. 
4. Obowiązujące kryteria zimowego utrzymania ulic.
4.1. Kryteria zimowego utrzymania dla ulic:

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na całej długości. W miejscach przejść dla pieszych nie może występować tzw. banda powstała ze śniegu z odśnieżenia ulicy.

Utrudnienie- cienka warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu.

Odśnieżanie ulic prowadzone jest w godz. 300 - 2100 w miarę potrzeb czas pracy sprzętu i ludzi zostaje przedłużony.
Posypywanie
następuje po ustaniu   opadów   śniegu - materiał do posypywania piasek lub kruszywo o uziarnieniu do 0,2 mm z zawartością soli (w stosunku 4-1).

Materiały należy stosować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U. z 2005r., Nr 230 poz.1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Załadunek materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg należy do Wykonawcy usługi.
Wykonawca jest zobowiązany do odśnieżenia, zwalczenia śliskości itp. w ciągu …. (czas podany w ofercie przez Wykonawcę – nie może być dłuższy niż 60 minut) minut po zgłoszeniu; 

Czas reakcji na zgłoszenie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert
4.2. Decyzje o podejmowaniu akcji na  ulicach  są podejmowane w następujący sposób:

- w przypadku zaistnienia sporadycznych zjawisk atmosferycznych decyzję o rozpoczęciu akcji na ulicach podejmuje Burmistrz lub upoważniony pracownik UGiM,
- w przypadku zaistnienia ciągłych zjawisk atmosferycznych o prowadzeniu akcji na ulicach decyduje Burmistrz lub upoważniony pracownik UGiM,
- odwołanie prowadzenia akcji następuje na podstawie decyzji podjętej przez Burmistrza lub upoważnionego pracownika UGiM,
- decyzja o podjęciu wywozu nadmiaru śniegu z ulic miasta następuje w formie pisemnego zlecenia, 

Wykonawca usługi bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego świadczenia usługi – musi obowiązkowo posiadać polisę OC.
5. Kolejności zimowego utrzymania ulic m. Lubomierza.
5.1.  Ulice  gminne odśnieżane  i posypywane w  I kolejności:
ul. Kargula i Pawlaka, ul. Majowa, ul. Asnyka, ul. Stogryna, Edukacji Narodowej, ul. Krótka,
ul. Wietora, przystanek PKS, Pl. Kościelny, łącznik Pl. Kościelny – ul. Kościuszki,  Stacja Paliw – ul. Majowa, droga wzdłuż cmentarza do Milęcic,  dojazd do garaży ul. Gryfiogórska, 

b) Ulice  gminne odśnieżane  i posypywane w  II kolejności:
ul. Sportowa, ul. Partyzantów, ul. Wacława Kowalskiego,  ul. Majowa drogi wewnętrzne – deleżaki, ,droga na zapleczu ul. Majowej , dojazd do oczyszczalni ścieków, al. Kasztanowa, ul. Ptasia, Kombatantów, Kwiatowa, aleja brzozowa od obwodnicy, ul. Majowa dojazd do byłej stacji PKP, ul. Jeleniogórska ( 5 domków), ul. Gryfiogórska dojazd do nr 12.
4. Zimowe utrzymanie dróg zamiejskich  gminnych.
Na drogach zamiejskich przyjmuje się następujące utrudnienia: jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony jeden pas ruchu, posypywanie w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.
Decyzje w sprawie wyjazdu sprzętu do akcji na drogach gminnych są   

podejmowane następujący sposób : 

W przypadku zaistnienia sporadycznych zjawisk atmosferycznych decyzję o rozpoczęciu akcji na ulicach i drogach podejmuje Burmistrz lub upoważniony pracownik UGiM. 

W  przypadku  zaistnienia  ciągłych  zjawisk  atmosferycznych  o  prowadzeniu akcji decyduje Zamawiający.
Wykonawca usługi bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe  z niewłaściwego świadczenia usługi– musi obowiązkowo posiadać polisę OC.
Drogi wewnętrzne i dojazdowe:
Dla pozostałych dróg nie ujętych w powyższym wykazie przewiduje się odśnieżanie interwencyjne po ustaniu opadów śniegu i zgłoszeniu zapotrzebowania bezpośrednio do UGiM Lubomierz. Dla dróg odśnieżanych interwencyjnie dyspozycje wyjazdu są wydawane wyłącznie przez przedstawicieli Zamawiającego – przerwa 
w ruchu na drogach odśnieżanych interwencyjnie do 72 godzin .

Wykaz osób odpowiedzialnych i upoważnionych do podejmowania decyzji i kontaktów z Wykonawcą w sprawach ZUD na terenie gminy Lubomierz
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	Mariusz Warowy
	Burmistrz GiM Lubomierz
	75 7833166


	
	
	

	Przemysław Kułaga

	Referat Techniczny
	75 7833166 wew. 40

	
	
	

	Grzegorz Nawojczyk
	Referat Techniczny
	75 7833166 wew. 33
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