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									Załącznik nr 1A do SWZ 
Wymagane Funkcje, parametry techniczne przedmiotu zamówienia
Część 3 – Zakup i dostawa sprzętu i pomocy zapewniających dostępność pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością do Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi

	Wymagane funkcje parametry techniczne 
	Proponowane funkcje parametry techniczne (należy podać opis proponowanego asortymentu, wymiary )

	Pętla indukcyjna – przenośna
	

	Nakładka braillea na poręcze aluminiowe 
Nakładka z informacją w systemie braillea na poręcze o różnej średnicy z aluminium anodowanego, punkty braillea wybijane od spodu tabliczki. W cenie szczegółowe opracowanie projektu i tłumaczenie braillea. Wymiar 100 x 45 mm. Wg Polskiego Związku Niewidomych informacje zawarte na poręczach powinny być możliwie najkrótsze, ponieważ ich odczyt zajmuje znaczenie więcej czasu niż czytanie wzrokowe. Zapis alfabetu Braill'a zgodny z wytycznymi - nie można zmieniać np. wielkości punktów.

	

	Tablice ze spisem informacji na magnes 
Łatwa i szybka wymiana informacji po odczepeniu panela. Budowa tablicy: panele aluminiowe - kolor srebro szczotkowane - grafika drukowana cyfrowo, tło tablicy / podkład  - blacha w kolorze srebrno-szarym, standardowe panele - wymiar 500 x 50 mm. Panel główny może odbiegać od tych wymiarów. Po przesłaniu zamówienia projekt graficzny do akceptacji.

	

	Tabliczka metalex Braille 
Tabliczki przydrzwiowe z oznaczeniami w systemie Braille'a. Tabliczka srebrna, połyskowa, eleganckie zaokrąglone rogi, stalowe wypukłe punkty braillea. Wymiary: 10 x 20 cm. Tabliczki podklejone są dwustronną taśmą samoprzylepną 3M. Tabliczki mają wypukłe stalowe kulki w systemie Braille'a.

	

	Tabliczki z numerem piętra
Tablicza aluminium w kolorze srebrny szczotkowany z nadrukowaną grafiką. Wymiar: 30 x 20 cm. Montaż na podklejoną taśmę dwustroną 3M.

	

	Tabliczka QR z transparentnym brajlem
Tabliczka przydrzwiowa z napisami w systemie Braille'a. Kolor: czarny mat, białe napisy. Dodatkowo tabliczka ma nadrukowany kod qr, który po zeskanowaniu telefonem, pokazuje wszystkie potrzebne informacje. Wymiary: 5x20 cm
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