Załącznik nr 5 - Wzór formularza potwierdzającego spełnianie parametrów oferowanych produktów
[bookmark: _Hlk153396667][bookmark: _Hlk153396681]Zamawiający: Miasto Rybnik - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 44-200 Rybnik
Nr postępowania: ZST.251.27.2026.FST
Nazwa postępowania: Doposażenie pracowni szkolnych – dostawa laptopów 
i licencji na specjalistyczne oprogramowania edukacyjne w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) 
Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację 
Działanie: FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu
Wykonawca ..........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)
[bookmark: X5552b13443b691ac7d7c2f53e212207b625e607]1. Sposób wypełnienia
Formularz stanowi opis oferowanego przedmiotu zamówienia i deklarację jego zgodności z wymaganiami załącznika nr 4 – OPZ. Wypełnia Wykonawca.
1. W każdym wierszu oznaczyć „TAK” lub „NIE”. „TAK” oznacza spełnienie wszystkich warunków danego wiersza w oferowanej konfiguracji, bez dodatkowych zakupów nieobjętych ofertą. Nie pozostawiać obu odpowiedzi. 
W polu „Uwagi” należy wpisać dodatkowe informacje lub proponowane rozwiązanie.
2. W kolumnie danych oferty jeśli wymagane należy podać konkretne wartości 
z jednostkami, nazwy modeli i wersji lub opisać realizację każdej wymaganej funkcji. Samo „TAK”, „spełnia” lub „zgodnie z OPZ” nie zastępuje wymaganych danych technicznych.
3. Jeśli wymaganie dopuszcza alternatywy, wskazać oferowany wariant. Nie wpisywać „nie dotyczy” w miejsce potwierdzenia obowiązkowego wymagania.
4. Formularz stanowi integralną część treści oferty i nie podlega złożeniu ani uzupełnieniu w trybie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. 
[bookmark: Xb614f63866a7028c4cb413dc39288f7787dea0d]2. Identyfikacja oferowanego stanowiska
	Element
	Dane oferty — do wypełnienia

	Liczba kompletnych stanowisk — wymagane 11
	[wypełnić]

	Laptop
	[producent, pełny model, kod konfiguracji]

	Ekran autostereoskopowy w oferowanej wersji laptopa
	[rodzaj i oznaczenie]

	Wbudowane śledzenie użytkownika
	[system śledzenia oczu lub głowy]

	Urządzenie wskazujące
	[producent, model, połączenie]

	Śledzenie urządzenia wskazującego
	[producent, model, czujniki, kamery, stacje bazowe]

	Warstwy integracyjne, sterowniki, wtyczki
	[nazwy i wersje / brak dodatkowych warstw]

	Oprogramowanie edukacyjne
	[producenci, nazwy, wersje i moduły]

	System operacyjny
	[nazwa, edycja, architektura, język, licencja]

	Pozostałe elementy stanowiska
	[mysz, koncentrator/stacja dokująca, przewody, adaptery, zasilacz, akcesoria]


[bookmark: X31b0b1e7e138d75f621afc372507e1377454e27]3. Szczegółowe potwierdzenie zgodności
[bookmark: opz--1-przedmiot-i-zakres-dostawy]OPZ — 1. Przedmiot i zakres dostawy
	Wymaganie OPZ i odniesienie
	Spełnia — 
TAK / NIE
(niepotrzebne skreślić)
	Uwagi

	OPZ 1.1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 kompletnych mobilnych stanowisk edukacyjnych, obejmujących laptop z wbudowanym ekranem 3D bez okularów, system interakcji przestrzennej, oprogramowanie edukacyjne, licencje, instalację i uruchomienie.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 1.2
Każde stanowisko musi tworzyć działający zestaw. Za zgodność sprzętu, sterowników, systemu śledzenia, urządzenia wskazującego i aplikacji odpowiada Wykonawca.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 1.3
Dopuszcza się komponenty różnych producentów, zewnętrzne moduły śledzenia oraz dodatkowe warstwy integracyjne i wtyczki. Wszystkie niezbędne elementy, licencje, przewody i adaptery muszą być objęte ceną.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 1.4
Zewnętrzny ekran 3D, gogle lub okulary nie zastępują wymaganego wbudowanego ekranu autostereoskopowego laptopa.
	[TAK / NIE]
	


[bookmark: opz--2-minimalne-wymagania-sprzętowe]


OPZ — 2. Minimalne wymagania sprzętowe
	Wymaganie OPZ i odniesienie
	Spełnia — 
TAK / NIE
(niepotrzebne skreślić)
	Uwagi

	Procesor
Procesor wielordzeniowy, co najmniej 8 rdzeni fizycznych, obsługujący co najmniej 16 wątków, zgodny z oferowanym oprogramowaniem. Dopuszcza się architekturę hybrydową.
	[TAK / NIE]
	

	Pamięć operacyjna
Co najmniej 32 GB DDR4, DDR5, LPDDR5 lub nowszej generacji, w konfiguracji wielokanałowej.
	[TAK / NIE]
	

	Grafika
Dedykowany układ graficzny z co najmniej 6 GB własnej pamięci GDDR6 lub nowszej, obsługujący akcelerację wszystkich dostarczonych aplikacji i stereoskopii.
	[TAK / NIE]
	

	Dysk
SSD NVMe PCIe o pojemności co najmniej 1 TB.
	[TAK / NIE]
	

	Ekran
Wbudowany, o przekątnej od 15,6 do 16,0 cala. Dopuszcza się LCD/IPS, OLED oraz inne technologie spełniające wymagania funkcjonalne.
	[TAK / NIE]
	

	Rozdzielczość 2D
Co najmniej 3200 × 2000 pikseli. Dopuszcza się inne proporcje ekranu, jeśli oba wymiary rozdzielczości są nie mniejsze od wskazanych.
	[TAK / NIE]
	

	Tryb 3D
Autostereoskopia bez okularów, z oddzielnym obrazem dla lewego i prawego oka oraz automatycznym dostosowaniem obrazu do położenia użytkownika. Nie określa się minimalnej rozdzielczości na oko. Wymagana jest czytelność treści i poprawna realizacja testów odbiorowych.
	[TAK / NIE]
	

	Kolor
Deklarowane przez producenta pokrycie co najmniej 100% sRGB lub co najmniej 95% Adobe RGB albo co najmniej 95% DCI-P3. Nie wymaga się równoczesnego spełnienia wszystkich trzech wariantów.
	[TAK / NIE]
	

	Śledzenie użytkownika
Wbudowany system śledzenia oczu lub głowy, niezbędny do poprawnego działania wbudowanej autostereoskopii.
	[TAK / NIE]
	

	Przełączanie trybu
Możliwość przełączania pomiędzy standardowym obrazem 2D i stereoskopowym 3D.
	[TAK / NIE]
	

	Łączność
Wi-Fi co najmniej 6, Bluetooth co najmniej 5.0.
	[TAK / NIE]
	

	Złącza
Możliwość jednoczesnego podłączenia wszystkich dostarczonych elementów stanowiska. Dopuszcza się dostarczony koncentrator lub stację dokującą.
	[TAK / NIE]
	

	System operacyjny
System z ważną licencją, interfejsem w języku polskim i zgodnością ze wszystkimi dostarczonymi aplikacjami, sterownikami i modułami 3D.
	[TAK / NIE]
	

	Wyposażenie
Zasilacz, niezbędne przewody i akcesoria, instrukcja uruchomienia i użytkowania stanowiska w języku polskim.
	[TAK / NIE]
	

	Mysz bezprzewodowa
11 sztuk
• Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa
• Mysz pionowa: Nie
• Liczba przycisków: 3
	[TAK / NIE]
	


[bookmark: opz--3-system-interakcji-przestrzennej]OPZ — 3. System interakcji przestrzennej
	Wymaganie OPZ i odniesienie
	Spełnia — 
TAK / NIE
(niepotrzebne skreślić)
	Uwagi

	OPZ 3.1
W skład każdego stanowiska musi wchodzić urządzenie wskazujące oraz system śledzenia jego położenia w przestrzeni. Dopuszcza się rysik, kontroler lub inne śledzone urządzenie ręczne, fabrycznie zintegrowane albo dostarczone jako rozwiązanie zewnętrzne.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 3.2
System musi rozpoznawać przestrzenne położenie urządzenia co najmniej w trzech osiach oraz zapewniać możliwość zmiany orientacji wybranego obiektu za pomocą ruchu urządzenia lub jego elementów sterujących.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 3.3
Połączenie z laptopem może być przewodowe USB albo bezprzewodowe za pośrednictwem dostarczonego interfejsu USB. Dopuszcza się dodatkowe czujniki, kamery i stacje bazowe.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 3.4
Urządzenie ma umożliwiać wskazywanie i wybieranie obiektów, chwytanie, przesuwanie w przestrzeni, obracanie, zwalnianie obiektu oraz obsługę wymaganych narzędzi aplikacji. Mysz i klawiatura mogą pełnić funkcję pomocniczą.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 3.5
System zewnętrzny musi współpracować z laptopem, jego wbudowanym ekranem 3D i systemem śledzenia użytkownika. Wymagane jest jednoczesne działanie stereoskopii i interakcji, bez wyłączania śledzenia użytkownika.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 3.6
Kalibracja musi zapewniać zgodność kierunku wskazywania i ruchu urządzenia z prezentowaną sceną. Wykonawca dostarczy procedurę ponownej kalibracji.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 3.7
Sam rysik do touchpada, zwykła mysz, manipulator do zmiany widoku CAD albo emulacja kursora 2D nie stanowią samodzielnie równoważnego systemu. Mogą być elementem zestawu, jeśli cały zestaw spełnia wymagania niniejszej części.
	[TAK / NIE]
	


[bookmark: X12ffe2ab4ac2721fcd6d42ff3f957b6086a911a]OPZ — 4. Licencje i wspólne wymagania oprogramowania
	Wymaganie OPZ i odniesienie
	Spełnia — 
TAK / NIE
(niepotrzebne skreślić)
	Uwagi

	OPZ 4.1
Wykonawca dostarczy licencje na 11 stanowisk na 24 miesiące, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru danego stanowiska bez zastrzeżeń. Dopuszcza się licencje dłuższe lub bezterminowe bez dodatkowych opłat.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 4.2
Licencje mają umożliwiać jednoczesną pracę na wszystkich zamówionych stanowiskach. Dopuszcza się licencjonowanie stanowiskowe, sieciowe lub inne, które zapewni taki zakres użytkowania.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 4.3
Wymagane obszary tematyczne mogą być realizowane przez jedną aplikację, pakiet aplikacji lub zestaw modułów różnych producentów. Nie wymaga się sześciu oddzielnych produktów ani konkretnego sklepu z aplikacjami.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 4.4
Oprogramowanie musi prezentować wymagane modele i ćwiczenia stereoskopowo na wbudowanym ekranie laptopa, bez okularów i gogli. Standardowy model 3D wyświetlany wyłącznie na płaskim obrazie 2D nie spełnia wymagania.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 4.5
Dopuszcza się natywną obsługę urządzeń albo dostarczone przez wykonawcę integracje, sterowniki i wtyczki, jeśli zapewniają wszystkie wymagane funkcje. Sama konwersja obrazu 2D na efekt głębi nie zastępuje wymaganej interakcji z modelami.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 4.6
Urządzenie wskazujące ma stanowić podstawowe narzędzie manipulacji modelami i obsługi ćwiczeń przestrzennych. Nie wymaga się obsługi tym urządzeniem administracji systemem, instalacji ani wprowadzania długich tekstów.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 4.7
Ćwiczenia muszą nadawać się do wielokrotnego powtarzania. Nie dopuszcza się limitu liczby uruchomień lub powtórzeń w okresie licencji.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 4.8
Wykonawca zapewni instalację, aktywację, konfigurację, kalibrację i sprawdzenie wszystkich modułów na każdym stanowisku.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 4.9
Niedopuszczalne są dodatkowe opłaty nieujęte w cenie, niezbędne do realizacji wymaganego zakresu.
	[TAK / NIE]
	

	OPZ 4.10
Interfejs polski.
	[TAK / NIE]
	


[bookmark: X4c0e37e4e9c8f897d3b6aa47469842df39575df]OPZ — 5. Minimalne obszary i funkcje edukacyjne
[bookmark: Xe49e61638a8e1a81d048209af7d9e77040297f4]5.1. Obsługa i naprawa pojazdów
	Wymaganie OPZ i odniesienie
	Spełnia — 
TAK / NIE
(niepotrzebne skreślić)
	Uwagi

	OPZ 5.1.
Oprogramowanie musi umożliwiać naukę obsługi, diagnostyki, konserwacji i napraw pojazdów w wirtualnym środowisku. Wymagane są uporządkowane zadania serwisowe realizowane krok po kroku, tryb swobodnego treningu oraz tryb sprawdzający bez podpowiedzi, z pomiarem czasu. Użytkownik musi mieć możliwość wyboru i manipulowania przestrzennymi modelami części oraz powtarzania procedur bez materiałów eksploatacyjnych.
	[TAK / NIE]
	


[bookmark: Xadc7b14221e121e5b704ba79514c6965001426b]5.2. Budowa i diagnostyka układów pojazdu
	Wymaganie OPZ i odniesienie
	Spełnia — 
TAK / NIE
(niepotrzebne skreślić)
	Uwagi

	OPZ 5.2.
Wymagane treści obejmują zespół napędowy, przeniesienie napędu, hamulce, układ kierowniczy, zawieszenie i wybrane układy elektryczne lub elektroniczne. Interaktywne modele muszą umożliwiać oglądanie podzespołów z różnych stron, identyfikowanie części, ćwiczenie kolejności działań oraz weryfikację poprawności zadania. Dopuszcza się realizację zakresów 5.1 i 5.2 w jednej aplikacji.
	[TAK / NIE]
	


[bookmark: Xca94c8962395a8d2a5bb687339bc262c84bbc8f]5.3. Mechanika stosowana i elementy maszyn
	Wymaganie OPZ i odniesienie
	Spełnia — 
TAK / NIE
(niepotrzebne skreślić)
	Uwagi

	OPZ 5.3.
Wymagane są modele przekładni, kół zębatych, wałów, łożysk, połączeń mechanicznych i elementów przenoszenia napędu. Użytkownik ma analizować położenie części, kierunek ruchu i współpracę elementów oraz wskazywać, chwytać, przesuwać i obracać obiekty przy zachowaniu stereoskopii.
	[TAK / NIE]
	


[bookmark: Xd2b83c659ac5d4dffc53ecac1396c8fa5c6b0e4]5.4. Hydraulika stosowana
	Wymaganie OPZ i odniesienie
	Spełnia — 
TAK / NIE
(niepotrzebne skreślić)
	Uwagi

	OPZ 5.4.
Wymagane są modele pompy lub źródła ciśnienia, przewodów, zbiornika, zaworów, siłowników oraz elementów regulacyjnych i pomiarowych. Oprogramowanie ma umożliwiać analizę przepływu, zmian ciśnienia i działania elementów wykonawczych, a także interaktywne składanie lub diagnostykę układu. Wymagana jest demonstracja prawa Pascala na przykładzie układu z tłokami i pomiarem ciśnienia.
	[TAK / NIE]
	


[bookmark: Xd99ac97bd16d56b5eb10cfb421e3b8da25147af]5.5. Pneumatyka stosowana
	Wymaganie OPZ i odniesienie
	Spełnia — 
TAK / NIE
(niepotrzebne skreślić)
	Uwagi

	OPZ 5.5.
Wymagane są modele źródła sprężonego powietrza, przewodów, zaworów rozdzielających i sterujących, regulatorów, manometrów i siłowników. Oprogramowanie ma umożliwiać ćwiczenie konfiguracji lub diagnostyki obwodów oraz obserwowanie skutków zmian ustawień lub połączeń. Istotne elementy muszą być prezentowane stereoskopowo i obsługiwane urządzeniem wskazującym.
	[TAK / NIE]
	


[bookmark: X9540ac4df8fe7f96f0fe70f8018c282e8dddc81]5.6. Modele i aktywności STEM
	Wymaganie OPZ i odniesienie
	Spełnia — 
TAK / NIE
(niepotrzebne skreślić)
	Uwagi

	OPZ 5.6.
Wymagana jest biblioteka interaktywnych modeli z biologii, chemii, fizyki, geografii lub nauk o Ziemi oraz matematyki. W odpowiednich modelach muszą być dostępne: rozkładanie i ponowne składanie, uruchamianie i zatrzymywanie animacji, przekroje płaszczyzną, etykiety z możliwością pokazywania i ukrywania, narzędzie pomiaru długości oraz blokowanie położenia modelu. Wymagane jest tworzenie własnych materiałów z modelami, tekstem, notatkami, rysunkami, liniami i odnośnikami oraz import obrazów, dźwięku, filmów i modeli 3D. Funkcje mogą być realizowane łącznie przez kilka dostarczonych narzędzi. Wykonawca wskaże obsługiwane formaty plików.
	[TAK / NIE]
	


[bookmark: X3185952301b43772554748bffe5a4abe37cb656]4. Przypisanie aplikacji do wymaganych obszarów
	Obszar OPZ
	Producent, nazwa, wersja aplikacji/modułu
	Integracja z ekranem 3D i urządzeniem wskazującym

	5.1. Obsługa i naprawa pojazdów
	[wypełnić]
	[wypełnić]

	5.2. Budowa i diagnostyka układów pojazdu
	[wypełnić]
	[wypełnić]

	5.3. Mechanika stosowana i elementy maszyn
	[wypełnić]
	[wypełnić]

	5.4. Hydraulika stosowana
	[wypełnić]
	[wypełnić]

	5.5. Pneumatyka stosowana
	[wypełnić]
	[wypełnić]

	5.6. Modele i aktywności STEM
	[wypełnić]
	[wypełnić]


[bookmark: Xce6397f1fe8feb560c348780e03738f26f295a4]5. Dane licencyjne i warunki użytkowania
	Informacja
	Dane oferty

	Licencje edukacyjne — okres od odbioru danego stanowiska bez zastrzeżeń
	[wpisać; minimum 24 miesiące, dopuszczalne dłuższe lub bezterminowe]

	Model licencjonowania i jednoczesna praca na wszystkich 11 stanowiskach
	[opisać]

	Dostęp do Internetu
	[warunki instalacji, aktywacji i użytkowania każdej aplikacji]

	Konta użytkowników
	[wymagania i sposób udostępnienia]

	Praca lokalna
	[możliwości i ograniczenia]

	Obsługiwane formaty importu materiałów STEM
	[obrazy, dźwięk, filmy, modele 3D — wskazać formaty]

	Strefa pracy użytkownika w trybie stereoskopowym
	[wskazać]

	Okres gwarancji sprzętu i wsparcia integracji od odbioru
	[wpisać; wymagane 24 miesiące]

	Wsparcie
	[podmiot, dane kontaktowe]


[bookmark: X742fdcfd3752d11c3d853b9dab860a1c0f1796d]


Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że dane wskazane w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym 
i odnoszą się do produktów, wersji, licencji oraz konfiguracji objętych ofertą. Oznaczenie „TAK” w danym wierszu jest potwierdzeniem zgodności oferowanego rozwiązania ze wszystkimi warunkami tego wiersza.
Potwierdzam, że oferta obejmuje 11 kompletnych, działających mobilnych stanowisk edukacyjnych oraz wszystkie niezbędne elementy, licencje, integracje, przewody
i adaptery, instalację, aktywację, konfigurację, kalibrację i uruchomienie wymagane 
w OPZ. Koszty niezbędne do realizacji wymaganego zakresu są objęte ceną oferty.
Przyjmuję odpowiedzialność za współpracę sprzętu, sterowników, systemów śledzenia, urządzenia wskazującego i aplikacji w oferowanej konfiguracji. Zobowiązuję się do realizacji zakresu dostawy, testów odbiorowych, instruktażu, dokumentacji, gwarancji i wsparcia zgodnie z dokumentami zamówienia, z uwzględnieniem ich wyjaśnień i zmian.
Uwaga: dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania.
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