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FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Dostawa samochodu osobowego typu kombivan.
	Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2026, fabryczna kompletacja i wyposażenie samochodu przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. 

Samochód musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji samochodu na terenie Polski. Samochód musi posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowany samochód musi pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 24 miesiące gwarancji producenta na silnik i podzespoły mechaniczne.

	Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia
	Opis, parametry i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę samochodu

1) W wierszach dotyczących mas, wymiarów, pojemności, objętości itp. należy wpisać konkretne wartości liczbowe parametrów występujących w danym samochodzie.
2) W wierszach dotyczących opisu wymaganego wyposażenia, układów, systemów itp. należy opisać rozwiązania występujące w danym samochodzie (dopuszcza się wpisanie słowa TAK w poszczególnych wierszach, jako potwierdzenie, iż oferowany samochód spełnia konkretne wymaganie).

	Silnik

	Typ silnika: czterosuwowy.
	

	Silnik z zapłonem iskrowym współpracujący z napędem elektrycznym (ładowanie z zewnętrznego źródła energii – hybryda typu PHEV).
	

	Umiejscowienie silnika: z przodu pojazdu.
	

	Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą.
	

	Pojemność skokowa: min. 1,9 dm3 
	Podać wartość w dm3 lub cm3 :
…………………………………………………………………………..

	Maksymalna moc: min. 200KM
	Podać wartość w KM:

…………………………………………………………………………..

	Maksymalny moment obrotowy: min 380Nm
	Podać wartość w Nm:

…………………………………………………………………………..

	Silnik spalinowy spełniający aktualnie obowiązującą normę emisji spalin. 
	Podać normę emisji spalin:

……………………………………………………………………………

	Konstrukcja, masy i wymiary

	Nadwozie zamknięte typu KOMBI, przeszklenie nadwozia z boku na całej długości pojazdu, szyby ciemne w tylnej części pojazdu. Nadwozie pojazdu musi posiadać drzwi tylne unoszone w części bagażowej (z szybą oraz wycieraczką ze spryskiwaczem) oraz boczne drzwi przesuwne z obu stron pojazdu.
	

	1 rząd foteli: 2 indywidualne fotele lub fotele w układzie 1 + 2, z trzypunktowymi  pasami bezpieczeństwa

2 rząd foteli: 3 indywidulane fotele, z trzypunktowymi  pasami bezpieczeństwa.

3 rząd foteli: 3 indywidulane fotele lub fotele w układzie 2 + 1, z  pasami bezpieczeństwa.
	

	Liczba miejsc wraz z kierowcą: 8 lub 9 osób
	Podać liczbę miejsc:

…………………………………………………………………………..

	Wysokość całkowita (bez obciążenia) min. 1900mm, maks.2100mm.
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Wewnętrzna wysokość przestrzeni ładunkowej od podłogi do dachu min. 1400mm
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Masa własna, maks. 2600kg. 
	Podać wartość w kg:

…………………………………………………………………………..

	Dopuszczalna masa całkowita maks. 3400kg
	Podać wartość w kg:

…………………………………………………………………………..

	Szerokość otworu bocznych drzwi przesuwnych min. 1000mm
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Rozstaw osi min. 3400mm. 
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi min. 2100mm.
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Długość całkowita pojazdu min. 5300mm, maks. 5500mm. 
	Podać wartość w mm:

…………………………………………………………………………..

	Układ napędowy i systemy wspomagające kierowcę:

	Skrzynia biegów automatyczna (min. 6 biegów + bieg wsteczny) lub bezstopniowa.
	

	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, system kontroli trakcji i system typu ABS.
	

	System ułatwiający ruszanie pojazdem pod górę.
	

	System zapobiegający kolizjom.
	

	Tempomat adaptacyjny.
	

	Przednie i tylne czujniki parkowania
	

	Kamera cofania lub/i kamera 360stopni.
	

	System rozpoznawania znaków drogowych. 
	

	System kontroli pasa ruchu. System monitorowania koncentracji kierowcy.
	

	System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach.
	

	
	

	Wyposażenie wymagane (kolorystyka, wnętrze, bezpieczeństwo, komfort):

	Nadwozie polakierowane lakierem metalizowanym w kolorze granatowym, niebieskim, srebrnym lub grafitowym. 
	

	Wspomaganie układu kierowniczego. 
	

	Kolumna kierownicza regulowana w dwóch kierunkach.
	

	Fotele kierowcy i pasażera z przodu - z regulacją położenia i pochylenia oparcia. Tapicerka skórzana, alcantara lub materiałowa - w tonacji ciemnej. 
	

	Kolorowy, centralny wyświetlacz multimedialny z systemem nawigacji lub bez nawigacji (w sytuacji, gdy system multimedialny pozwala na połączenie nawigacji przez smartfona z wykorzystaniem aplikacji Android Auto oraz Apple Car Play). 
	

	Radioodtwarzacz ze złączem USB lub/i odtwarzaczem CD/MP3, instalacja radiowa, głośniki, antena, wyposażony w tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów z telefonu komórkowego za pośrednictwem standardu Bluetooth.
	

	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa
	

	Komputer pokładowy. 
	

	Elektryczne sterowanie szyb przednich drzwi.
	

	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne.
	

	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz poduszki boczne. Kurtyny powietrzne.
	

	Hak holowniczy składany lub demontowalny
	

	Elektrycznie sterowane boczne drzwi przesuwne 
	

	Dywaniki podłogowe gumowe.
	

	Centralny zamek sterowany z oryginalnego klucza/pilota samochodu. 
	

	Reflektory przednie w technologii LED. 
	

	Światła do jazdy dziennej.
	

	Automatyczne włączanie świateł mijania.
	

	Autoalarm. Immobiliser fabryczny.
	

	Obręcze kół  ze stopów lekkich o średnicy min. 17 cali, maks. 19 cali, z oponami letnimi lub wielosezonowymi. System monitorowania ciśnienia w oponach.
	

	Ogumienie o szerokości min. 235mm. Chlapacze przednie i tylne.
	

	Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę:

	………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..



	Dane samochodu (marka, typ, wersja wyposażenia):

	……………………………………………………………………………………………………………………………………..




Równoważność i sposób potwierdzania wymagań

Zasady równoważności

Zamawiający informuje, że wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia (także w projekcie umowy) oraz innych dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, nazwy własnej lub innych określeń w rozumieniu art. 99 ust. 4 ustawy PZP nie oznacza wymogu zastosowania wskazanej tym zapisami produktu, a wskazania te stanowią jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego. 

Wskazanie nazwy technologii, standardu, formatu, producenta, modelu lub rozwiązania referencyjnego służy określeniu oczekiwanej funkcji, jakości lub kompatybilności. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które łącznie spełniają wszystkie wymagania funkcjonalne, techniczne, jakościowe, wydajnościowe, bezpieczeństwa i kompatybilności określone w OPZ.

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego i na podstawie art. 99 ust. 6 ustawy PZP i określa następujące kryterium dla oceny równoważności, które to kryterium ma zastosowanie do całego przedmiotu umowy i warunkiem zastosowania równoważnego produktu jest łącznie spełnienie następujących wymagań: 

1) produkt równoważny musi spełniać parametry techniczne, wydajnościowe i jakościowe jakie określono w OPZ i umowie, 

2) produkt równoważny musi być dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) Wykonawca jest zobowiązany wykazać równoważność zastosowanych produktów. 

Rozwiązanie równoważne nie może powodować konieczności zakupu dodatkowych licencji, urządzeń lub usług przez Zamawiającego, ograniczać gwarancji, pogarszać ergonomii ani utrudniać integracji z infrastrukturą Zamawiającego.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (projekcie umowy) zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

