Załącznik nr 2 do umowy.



Wykaz usług konserwacyjnych w branży elektrycznej.


1. Instalacje elektryczne.

· Wykonanie 2 razy w roku przeglądów konserwacyjnych w częściach wspólnych wszystkich budynków będących w zarządzaniu przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.
· Kontrola i wymiana zabezpieczeń przeciążeniowych w rozdzielnicy, utrzymanie czystości.
· Wymiana podstaw licznikowych.
· Wymiana zabezpieczeń topikowych i nadmiarowych oraz wszystkich urządzeń sterujących znajdujących się w zasobach Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.
· Konserwacja i wymiana istniejącego osprzętu i opraw oświetleniowych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, np. klatki schodowe, korytarze, hole windowe, piwnice, suszarnie, pomieszczenia gospodarcze, poddasze - strychy.
· Konserwacja, wymiana istniejącego osprzętu i opraw oświetleniowych w lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych znajdujących się w zasobach Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.
· Wymiana uszkodzonych przycisków, łączników instalacyjnych, gniazd i innych łączników sterujących.
· Wymiana uszkodzonych odcinków kabli zasilających.
· Naprawa tablic głównych i administracyjnych wraz z wymianą uszkodzonego osprzętu w budynkach znajdujących się w zasobach Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.
· Usuwanie ewentualnych awarii instalacji i urządzeń będących wynikiem przeciążeń wadliwego eksploatowania instalacji przez lokatorów.
· Wydawanie orzeczeń o nieprzydatności do dalszej eksploatacji urządzeń i odbiorników elektrycznych.
· Potwierdzenie sprawności instalacji elektrycznej w lokalach na oświadczeniach składanych do dostawcy energii elektrycznej przed zawarciem umowy.
· Utylizacja zużytych i wymienionych na nowe źródła światła oraz elementów instalacji i aparatów elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.
· Zabezpieczenie ciągłości zasilania wind, wentylatorni, węzłów cieplnych oraz innych odbiorników i pomieszczeń w częściach wspólnych budynków znajdujących się w zasobach Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.
· Kontrola i usuwanie lub wymiana zegarów, czujników ruchu sterujących oświetleniem.
· Konserwacja i przeglądy w skrzynkach rozdzielczych i piętrowych, kontrola poprawności zabezpieczeń oraz ich wymiana.
· Konserwacja zabezpieczeń, uzupełnienie brakujących opisów, oznaczeń, wymiana uszkodzonych elementów rozdzielnicy, utrzymanie w sprawności wyłącznika głównego, usuwanie usterek w połączaniach wewnętrznych.


2. Instalacje odgromowe.

· Oględziny raz w roku części nadziemnych instalacji odgromowych polegających na sprawdzeniu stanu połączeń, ciągłości instalacji, kompletności elementów instalacji i ich stanu technicznego.
· Oględziny raz w roku połączeń wyrównawczych z oceną kompletności i ciągłości połączeń.


3. Oświetlenie zewnętrzne.

· Zabezpieczenie zasilania instalacji oświetlenia zewnętrznego.
· Naprawa i konserwacja oraz wymiana opraw lub źródeł światła.
· Konserwacja szaf sterujących oświetleniem.
· Wymiana zabezpieczeń.
· Wymiana uszkodzonych kabli zasilających.
· Naprawa, wymiana słupów oświetleniowych.


4. Instalacje domofonowe.

· Naprawa elektroniki w centralce i w kasetach wywoławczych.
· Naprawa instalacji domofonowej.
· Naprawa, wymiana rygli elektromagnetycznych.
· Wymiana przewodów instalacji domofonowej.
· Naprawa, wymiana osprzętu instalacji domofonowej.
