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1. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy własnym transportem lekkiego oleju opałowego spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 (lub równoważnej, o parametrach nie gorszych niż podane w poniższej tabeli), do kotłowni olejowych w Urzędzie Gminy w Dalikowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dalikowie oraz szkołach znajdujących się na terenie Gminy Dalików: Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie 
i Szkole Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie w okresie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Całość dostaw szacowana jest na maksymalnie 64.000 L. 
2. Szacowana wielkość dostaw do poszczególnych kotłowni: 
· Szkoła Podstawowa w Dalikowie - 30000 L., 
· Szkoła Podstawowa w Domaniewie - 24500 L. 
· Urząd Gminy w Dalikowie - 6000 L (planowana zmiana na ogrzewanie pompami ciepła), 
· Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie - 3500 L.
3. Jednorazowe dostawy wynikać będą z potrzeb jednak nie więcej niż wynika to z pojemności zbiorników znajdujących się w kotłowniach. 
Pojemności zbiorników oleju opałowego w kotłowniach przedstawiają się następująco:
· Urząd Gminy w Dalikowie – 4000 L,
· Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie – 1000 L,
· Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie – 6000 L,
· Szkoła Podstawowa im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie – 5600 L.
Zamawiający dołoży starań, aby zamówienia dostaw łączyć w większe logistycznie uzasadnione ilości. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Dostawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej ilości przedmiotu zamówienia, ani jakakolwiek kara umowna czy też odszkodowanie. Na podstawie art. 433 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje minimalną ilość dostaw oleju opałowego w wysokości 31.500 litrów.
5. Zamawiający zastrzega również możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia podstawowego o zamówienie opcjonalne o wartości maksymalnej nie większej niż 50% wielkości zamówienia podstawowego, na zasadach szczegółowo wskazanych w Załączniku do SWZ – Projekcie umowy.
6. Ilość dostarczonego oleju opałowego do każdej kotłowni Zamawiającego, to ilość odczytana na urządzeniu rejestrującym wydaną ilość oleju opałowego zamontowanym na samochodzie dostarczającym olej opałowy.
7. Dostawca zobowiązuje się sprzedawać paliwo o niezmienionym standardzie, o własnościach określonych 
w świadectwie jakości lub orzeczeniu laboratoryjnym załączonym do oferty złożonej w ramach postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego parametry będzie potwierdzać aktualnym świadectwem jakości 
lub orzeczeniem laboratoryjnym.
8. Dostarczany lekki olej opałowy spełniający wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 lub równoważną musi charakteryzować się następującymi parametrami:

	Wymagania
	Wartość

	Gęstość w temperaturze 15ºC, nie wyższa niż
	860 kg/m3

	Temperatura zapłonu, nie niższa niż
	56 ºC

	Lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC, nie wyższa niż
	6,000 mm2/s

	Skład frakcyjny:
· do 250ºC destyluje nie więcej niż (wyrażono ułamkiem objętościowym)
· do 350ºC destyluje nie mniej niż (wyrażono ułamkiem objętościowym)
	
65% (V/V)

85% (V/V)

	Zawartość siarki (wyrażona ułamkiem masowym) nie więcej niż
	0,100% (m/m)

	Pozostałość po koksowaniu wyrażona ułamkiem masowym (z 10 % pozostałości destylacyjnej wyrażonej ułamkiem objętościowym), nie większa niż
	
0,30% (m/m)

	Pozostałość po spopieleniu (wyrażona ułamkiem masowym) nie większa niż
	0,010% (m/m)

	Zawartość wody nie większa niż
	200 mg/kg

	Zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż
	24 mg/kg

	Wartość opałowa nie niższa niż
	42,6 MJ/kg

	Temperatura płynięcia nie wyższa niż
	-20 ºC

	Stabilność oksydacyjna nie wyższa niż
	25 g/m3

	Smarność, skorygowana średnicą śladu zużycia (WSI,4) w temperaturze 60ºC nie wyższa niż
(smarność należy oznaczać dla oleju opałowego o zawartości siarki poniżej 0,05%)
	460 μm

	Barwa
(barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi)
	czerwona



9. Zamówienie obejmuje:
1) dostarczanie własnym transportem lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowych w Urzędzie Gminy 
w Dalikowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dalikowie oraz szkołach znajdujących się na terenie Gminy Dalików: Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie i Szkole Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie w ciągu max. 72 godzin od momentu telefonicznego lub mailowego powiadomienia 
o wymaganej dostawie przez jedną z jednostek objętych dostawami,
2) napełnienie zbiorników na olej opałowy w kotłowni jednostki, która zgłosiła dostawę do pełnego stanu lub stanu wskazanego przez przyjmującego olej opałowy,
3) wystawienie dokumentu dostawy paliwa dla jednostki objętej dostawą i uzyskanie potwierdzenia osoby przyjmującej wielkość dostawy (dotyczy sytuacji, gdy faktura wystawiana nie jest w miejscu dostawy oleju opałowego),
4) wystawienie faktury na ilość dostarczonego oleju opałowego bezpośrednio na jednostkę objętą dostawą, oddzielnie dla każdej kotłowni, a mianowicie:

	Jednostka objęta dostawą
	Dane do wystawienia faktury

	
	Nabywca
	Odbiorca

	Urząd Gminy w Dalikowie
	Gmina Dalików
Pl. Powstańców 1, 99-205 Dalików
NIP 828-135-52-29
	Urząd Gminy w Dalikowie
Pl. Powstańców 1, 99-205 Dalików
NIP 828-102-24-10 (KSeF)

	Szkoła Podstawowa 
im. Powstańców Styczniowych 
w Dalikowie
	Gmina Dalików
Pl. Powstańców 1, 99-205 Dalików
NIP 828-135-52-29
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie
ul. Łęczycka 3, 99-205 Dalików
NIP 828-128-15-60 (KSeF)

	Szkoła Podstawowa 
im. prof. Mieczysława Szymczaka 
w Domaniewie
	Gmina Dalików 
Pl. Powstańców 1, 99-205 Dalików
NIP 828-135-52-29
	Szkoła Podstawowa im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie
Domaniew 42, 99-205 Dalików
NIP 828-128-15-54 (KSeF)

	Gminna Biblioteka Publiczna 
w Dalikowie
	Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie, 
Pl. Powstańców 4, 99-205 Dalików, 
NIP 828-137-18-20






