Załącznik do Zarządzenia 
Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz
z dnia 14.09.2026 r. 
	
Plan zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych
na terenie Gminy Zagórz w sezonie zimowym 2026/2027

I.	Zasady prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zagórz w sezonie zimowym 2026/2027.
1. 	Zimowe utrzymanie dróg – są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu oraz śliskość zimowa.
2.	Zimowe utrzymanie dróg obejmuje roboty i prace prowadzone na drogach gminnych i wewnętrznych oraz chodnikach, placach i parkingach.
3.	Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:
a)	przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie materiałów do zapobiegania powstawaniu oraz usuwania śliskości zimowej,
b)	odśnieżanie tj. usuwanie śniegu z dróg,
c)	usuwanie śliskości zimowej, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości poprzez stosowanie środków chemicznych oraz materiałów zwiększających przyczepność poprzez poprawę tarcia,
	w sposób zapewniający przejezdność przy minimalizacji kosztów z tego tytułu.
4.	Gmina Zagórz jest położona w II strefie rozpoczęcia sezonu zimowego wg Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, co oznacza okres rozpoczęcia sezonu zimowego od 25 listopada do 5 grudnia i czas trwania od 61 do 90 dni. Zimowe utrzymanie dróg prowadzone jest, gdy temperatura otoczenia spada poniżej 0⁰ C oraz występują opady śniegu, gołoledź, śliskość pośniegowa lub lodowica.
5.	Odśnieżanie będzie się odbywało po ustąpieniu opadów śniegu albo w trakcie opadów długotrwałych po utworzeniu się pokrywy śnieżnej o grubości powyżej 10 cm. Usuwanie śliskości zimowej będzie prowadzone po ustąpieniu opadów śniegu oraz wystąpieniu gołoledzi, śliskości pośniegowej lub lodowicy.
6.	Podmiot prowadzący zimowe utrzymanie zobowiązany jest do prowadzenia całodobowych obserwacji zjawisk atmosferycznych, mających wpływ na utrzymanie przejezdności na drogach gminnych. 
7. 	Przejezdność dróg należy zapewnić przed godziną 6-tą rano, a w przypadku wystąpienia opadów ciągłych, również przed godzina 14-tą. Przystąpienie do odśnieżania winno nastąpić po stwierdzeniu warstwy zalegania śniegu o grubości utrudniającej ruch pojazdów tj. ok. 10 cm. 
8.	Uruchomienie działań polegających na odśnieżaniu lub usuwaniu śliskości pośniegowej:
a)	W pierwszej kolejności - podstawowy sposób uruchamiania działań:
Podmiot prowadzący zimowe utrzymanie, po stwierdzeniu wystąpienia warunków opisanych w pkt 4 i 5, przy uwzględnieniu wymagań zawartych w pkt 6 i 7 zgłasza telefonicznie przewodniczącemu osiedla lub sołtysowi zamiar wykonania czynności odśnieżania lub usuwania śliskości pośniegowej wymienionych w pkt II 2 a - h. Czynności są wykonywane po zatwierdzeniu zgłoszenia przez przewodniczącego lub sołtysa, w przeciwnym wypadku, czynności zimowego utrzymania nie podejmuje się. Przed godziną 6:00 zamiaru rozpoczęcia odśnieżania nie zgłasza się, wówczas po zakończeniu czynności zawiadamia się przewodniczącego lub sołtysa o jej wykonaniu.
b)	W drugiej kolejności – interwencyjny sposób uruchamiania działań:
W przypadku, gdy podmiot prowadzący zimowe utrzymanie, nie zgłasza zamiaru podjęcia odśnieżania lub usuwania śliskości pośniegowej, przewodniczący osiedla lub sołtys może polecić telefonicznie wykonanie czynności wymienionych w pkt II 2 a - h.
c)	W trzeciej kolejności – interwencyjny sposób uruchamiania działań:
	W przypadku, gdy czynności odśnieżania lub usuwania śliskości pośniegowej nie zostały zgłoszone przez podmiot prowadzący zimowe utrzymanie i przewodniczącego osiedla lub sołtysa pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu może polecić telefonicznie wykonanie czynności wymienionych w pkt II 2 a - h.

II.	Standardy zimowego utrzymania dróg.
1.	Określa się standardy obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie gminy Zagórz:

	Lp.
	Standard
	

Opis standardu

	
Dopuszczalne odstępstwa od standardu

	
	
	
	po ustaniu opadów śniegu lub po utworzeniu warstwy 10 cm
	od stwierdzenia występowania zjawisk

	1.
	A
	Odśnieżanie:
Jezdnia odśnieżona i posypywana na całej długości.
Chodnik / parking: odśnieżony 
i posypany na całej powierzchni.
Usuwanie śliskości zimowej:
Jezdnia / chodnik / parking: posypywane na całej długości lub powierzchni.
	- luźny                   - 5 godz.
- zajeżdżony        – występuje
- nabój śnieżny nie utrudniający 
   jazdy                 - występuje
- zaspy                  - do 5 godz.

Dopuszcza się przerwy 
w komunikacji do 5 godz.
	- gołoledź                 -   5 godz.
- pośniegowa          -    5 godz.
- lodowica               -    5 godz.

	2.
	B
	Odśnieżanie:
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, nie posypywana.

Parking odśnieżany, nie posypywany.

Usuwanie śliskości zimowej:
Jezdnia / chodnik / parking: posypywane na całej długości lub powierzchni.
	- luźny                   - 7 godz.
- zajeżdżony        – występuje
- nabój śnieżny nie utrudniający 
  jazdy                   - występuje
- zaspy                  - występują 
                                 do 7 godz.

Dopuszcza się przerwy 
w komunikacji do 7 godz.
	- gołoledź                 -  7 godz.
- pośniegowa          -  7 godz.
- lodowica               -  7 godz.




2. 	Rodzaje czynności podejmowanych w celu zapewnienia utrzymania dróg w stanie zgodnym z ww. standardami:
a)	odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości odśnieżonej nawierzchni mieszanką piaskowo-solną polegające na usuwaniu śniegu z jezdni i poboczy w celu zapewnienia przejezdności, przy pomocy pojazdów samochodowych lub ciągników wyposażonych w pługi odśnieżne oraz posypywarki, przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej;
b)	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania mieszanką piaskowo-solną polegające na usuwaniu śniegu z jezdni i poboczy w celu zapewnienia przejezdności, przy pomocy pojazdów samochodowych lub ciągników wyposażonych w pługi odśnieżne oraz posypywarki, przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej;
c)	posypywanie nawierzchni jezdni i poboczy na całej długości w celu usunięcia śliskości zimowej drogi, przy pomocy pojazdów wyposażonych w posypywarki, przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej;
d)	odśnieżanie parkingów z równoczesnym posypywaniem odśnieżonej nawierzchni mieszanką piaskowo-solną polegające na usuwaniu śniegu w celu zapewnienia przejezdności, przy pomocy pojazdów samochodowych lub ciągników wyposażonych w pługi odśnieżne oraz posypywarki, przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej;
e)	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu bez posypywania mieszanką piaskowo-solną w celu zapewnienia przejezdności, przy pomocy pojazdów samochodowych lub ciągników wyposażonych w pługi odśnieżne;
f)	posypywanie parkingów w celu usunięcia śliskości zimowej, przy pomocy posypywarek, przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej;
g)	odśnieżanie chodników z równoczesnym posypywaniem na całej długości odśnieżonej nawierzchni mieszanką piaskowo-solną polegające na usuwaniu śniegu w celu zapewnienia możliwości poruszania się pieszych, przy pomocy pojazdów silnikowych wyposażonych w pługi odśnieżne o dopuszczalnej masie całkowitej do 2 ton oraz posypywarki o dopuszczalnej masie całkowitej do 2 ton, przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej;
h)	posypywanie chodników w celu usunięcia śliskości zimowej, przy pomocy posypywarek o dopuszczalnej masie całkowitej do 2 ton, przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej;
i)	oczyszczanie ze śniegu lub lodu wykonywane przez właścicieli oraz zarządców nieruchomości położonych wzdłuż chodników, na postawie obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1454) i § 4 uchwały nr XLVII/271/2017 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Zagórz.

3.	W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne, niweczących efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być trudne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania, np. zaczynając odśnieżanie od dróg o największym natężeniu ruchu lub odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu z mijankami na odcinkach.
4.	W przypadku, gdy wystąpią trudne warunki pogodowe, a wykonawca nie jest w stanie przy posiadanych środkach technicznych i materiałowych prowadzić pracy zgodnie ze standardem, powinien powiadomić o tym zleceniodawcę.










































III.	Wykaz dróg, ulic, parkingów i chodników objętych zimowym utrzymaniem.
Określa się wykaz dróg, ulic, parkingów i chodników objętych zimowym utrzymaniem wraz ze wskazaniem obowiązujących standardów oraz długości lub powierzchni: 

	Wyszczególnienie ulic, dróg, parkingów i chodników do zimowego utrzymania 
	Długość/ m2

	Rejon nr 1

	OSIEDLA: NOWY ZAGÓRZ I ŻABNIK

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- ul. Dworcowa (od 150 do 550)
- ul. Zahariasiewicza
- droga Pruwały dz. nr ewid. 207 i 177
- ul. Chopina (od 450 do 850)
- ul. Zaułek
- ul. Kopernika
- ul. Targowa
- ul. P. Skargi
- dz. nr ewid. 294 
	

400 m
250 m
420 m
400 m
100 m
250 m
  90 m
100 m
80 m

	Razem
	2090 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking przy blokach
- parking przy Dworcowej
	

  
1500 m2
150 m2

	Razem
	1650 m2

	odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A
- ul. Dworcowa (od 0 do 150)
- ul. Chopina (od 0 do 450) – (850 do 1000)
- ul. Mostowa
- ul. Zahariasiewicza
- ul. Czecha
- droga na blokach przy ul. Wolności
	

  
150 m
600 m
1400 m
250 m
150 m
150 m

	Razem
	2700 m

	odśnieżanie parkingów z równoczesnym posypywaniem - Standard A
- parking przy Remizie OSP
	


500 m2

	Razem
	500 m2

	odśnieżanie chodników z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A
- ul. Dworcowa
- chodnik przy stadionie sportowym
	


110 m
130 m

	Razem
	240 m




	Rejon nr 2

	OSIEDLA: ZASŁAW I LESKA GÓRA

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- ul. Gronowa
- droga do cmentarza
- ul. Końcowa
- ul. Łozowa
- ul. Letnia
- droga dz. nr ewid. 222/2
- ul. Sanowa
- ul. Drobiazg
- ul. Nieduża
- ul. Bieszczadzka (fabryka)
- ul. Filtrowa
- ul. Fabryczna (od 1100 do 1400)
- ul. Pospolita (od 120 do 300)
- droga do Świetlicy
- droga dz. nr ewid. 341 
- ul. Dworska 
- ul. Dzika 
- droga dz. nr ewid. 195
- droga dz. nr ewid. 2217
	

200 m
200 m
100 m
1350 m
270 m
100 m
100 m
100 m
100 m
500 m
1000 m
300 m
180 m
30 m
140 m 
500 m
110 m
60 m
350 m

	Razem 
	 5 690 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking przy cmentarzu
	


210 m2

	Razem 
	 210 m²

	odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A
- ul. Fabryczna (od 0 do 1100)
- ul. Pospolita (od 0 do 120) 
- ul. Dworska (od 0 do 400)
- ul. Składowa + droga przez zakład
- droga do SumiRico d. TRI (Poland)
- ul. Brzegowa + Nowa
- ul. Bieszczadzka (dz. nr ewid. 428/2)
-dz. nr ewid. 1970
	


1100 m
120 m
360 m
1100 m
310 m
500 m
230 m
        95 m

	Razem
	3 815 m

	odśnieżanie chodników z równoczesnym posypywaniem na całej długości– Standard A
- ul. Fabryczna
- chodnik dz. nr ewid. 385/2 
- ul. Dworska 
	


1040 m
102 m 
50 m

	Razem
	1192 m




	Rejon nr 3

	OSIEDLE ODJ

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- ul. P. Curie
- ul. Skłodowskiej
- ul. Ks. Dryniaka
- droga przy kościele
- ul. Kwiatowa
- ul. Widokowa
- ul. Wichrowa
- ul. Południowa droga do cmentarza (50 do 380)
- ul. Polna 
- ul. Świerkowa
- droga dz. nr ewid. 351/2
- droga dz. nr ewid. 882/2
- droga na terenie cmentarza
	

150 m
350 m
400 m
150 m
215 m
500 m
540 m
380 m
150 m
100 m
       200 m
215 m
150 m

	Razem
	3500 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking przy kościele
	


5000 m2

	Razem
	5000 m2

	odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A
- ul. Krucza
- ul. Południowa (0 do 50m)
- ul. Modrzewiowa
- ul. Skalna
	


2100 m
50 m
430 m
250 m

	Razem
	2830 m

	odśnieżanie chodników z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A
- ul. Krucza
	


2330 m

	Razem
	2330 m




	Rejon nr 4

	OSIEDLE STARY ZAGÓRZ

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- ul. Konarskiego
- ul. Promenada
- ul. Mickiewicza
- ul. Młynarska
- ul. Wiejska
- ul. Kręta + ul. Ludowa
- ul. Wesoła
- ul. Szeroka + ul. Kolejowa
- ul. Słowackiego 
- ul. Orzeszkowej
- ul. Kaczkowskiego 
- ul. Słoneczna
- ul. Ogrodowa
- ul. Żółkiewskiego
- ul. Wodna
- ul. Pocztowa
- ul. Dojazdowa
- ul. Złota
- ul. Krótka
- ul. Niecała
- ul. 3 Maja (od 100 do 250)
	

200 m
745 m
200 m
200 m
180 m
250 m
200 m
600 m
100 m
150 m
130 m
150 m
150 m
50 m
100 m
100 m
50 m
100 m
70 m
50 m
150 m

	Razem 
	3925 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking obok poczty
- parking przy sklepie motoryzacyjnym
- parking przy MGOKiS Zagórz
- parking przy cmentarzu
- parking przy sklepie Troja
- parking przy sklepie Piotruś Pan
	

    
1000 m2
400 m2
100 m2
230 m2
200 m2
200 m2

	Razem 
	2130 m2

	odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A
- ul. Plac Obrońców Węzła Zagórskiego
- ul. Szkolna + ul. Leśna
- ul. 3 Maja (od 0 do 100)
- droga do kaplicy cmentarnej - 
	

  
350 m
450 m
100 m
 75m

	Razem
	975 m

	odśnieżanie parkingów z równoczesnym posypywaniem – Standard A
- parking przy UMiG Zagórz
- parking przy ośrodku zdrowia
- parking przy szkole
- parking przy kaplicy 
	

2650 m2 
800 m2
300 m2 
200 m2

	Razem
	3950 m2

	odśnieżanie chodników z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A
- ul. Szeroka
- ul. Kolejowa 
- ul. Plac Obrońców Węzła Zagórskiego
- ul. Konarskiego
	

130 m
280 m
450 m
140 m

	Razem
	1000 m

	

	Rejon nr 5

	OSIEDLE POD KLASZTOREM - SKOWRONÓWKA 

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- ul. Kolberga (od 100 do 600)
- ul. Łąkowa
- ul. Błonie
- droga dz. nr ewid. 1524
- droga do Domu Pomocy
- ul. Pola
- ul. Asnyka
- ul. Zielona
- ul. Zamkowa
- ul. Romantyczna
- ul . Ks. Winnickiego (od 700 do 1200)
	
 
500 m
500 m
350 m
200 m
200 m
400 m
100 m
850 m
650 m
172 m
500 m

	Razem
	4 422 m

	odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A
- ul. Rzeczna
- ul. Klasztorna 
- ul. Kolberga (od 0 do 100)
- ul. Ks. Winnickiego (od 0 do 700)
- ul. Łowiecka
- ul. Daleka
- ul. Ukośna
- dz. nr ewid. 1670/2 
	


1600 m
1340 m
100 m
700 m
450 m
200 m
200 m
140 m

	Razem
	4 730 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking przy DPS


	


320 m2


	Razem 
	320 m2

	odśnieżanie parkingów z równoczesnym posypywaniem – Standard A
- parking naprzeciw Kościoła
 
	

1500 m2 


	Razem
	1500 m2

		


	Rejon nr 6

	OSIEDLE WIELOPOLE

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- droga dz. nr ewid. 713
- ul. Urocza + ul. Dolna (od 200 do 1900)
- droga do cmentarza
- ul. Miodowa + ul. Łamana
- droga dz. nr ewid. 1326	
- ul. Słowicza (od 300 do 1120)
- ul. Rzemieślnicza 
- ul. Kasarnia
	

 900 m
1700 m
250 m
1400 m
355 m
820 m
200 m 
500 m

	Razem 
	6125 m

	odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A
- ul. Miarki + (działki nr 1312 i 1311/2 obręb Zagórz)
- ul. Urocza (od 0 do 200)
- ul. Słowicza - do przedszkola (od 0 do 300)
- ul. Kopalniana 
	


580 m
200 m
300 m
600 m

	Razem
	1680 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking przy blokach
- parking przy szkole 
- parking naprzeciw cmentarza
- parking przy ul. Rzemieślniczej
	


450 m2
700 m2
4800 m2
580 m2

	Razem 
	6530 m2



	Rejon nr 7

	OSIEDLE DOLINA

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- ul. Kusocińskiego
- ul. Graniczna 
- ul. Kapryśna 
- ul. Zielna
- ul. Skromna
- ul. Czecha
- ul. Piesza
- ul. Sporna
- ul. Podjazd
- ul. Mokra 
	

650 m
930 m
330 m
500 m
200 m
150 m
250 m
200 m
150 m
 70 m

	Razem 
	3430 m

	odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A
- ul. Orkana
- ul. Graniczna
	


800 m
250 m

	Razem
	1050 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking przy ul. Orkana
- parking przy świetlicy
	

    
200 m2
160 m2

	Razem 
	360 m2






	Rejon nr 8

	MIEJSCOWOŚĆ PORAŻ

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- ul. Podgórze 
- ul. Kasztanowa 
- ul. Mostowa 
- ul. Stawki + Spacerowa
- ul. Miodowa 
- ul. Polna 
- ul. Lawendowa 
- ul. Wesoła 
- ul. Doliny 
- ul. Szkolna 
- ul. Rzeczna 
- ul. Cicha 
- ul. Lipowa 
- ul. Stara 
- ul. Skalna 
- ul. Świerkowa 
- ul. Zielona 
- ul. Długa 
- ul. Łąkowa 
- droga dz. nr ewid. 1041/1, 1042/1, 1039/1
	

200 m
250 m
180 m
1400 m
400 m
200 m
400 m
500 m
250 m
100 m
100 m
830 m
250 m
200 m
400 m
150 m
290 m
700 m
250 m
110 m

	Razem 
	7160 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking przy kościele
- parking przy cmentarzu
- parking przy Domu Strażaka
- parking przy szkole
- parking przy przedszkolu
	
 
  
1000 m2
200 m2
750 m2
400 m2
160 m2

	Razem 
	2510 m2

	
	

	odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości - Standard A
- ul. Kościelna
- ul. Dworska
- ul. Dział
- ul. Słoneczna
	

2910 m
500 m
1270 m
600 m

	Razem
	5280 m




	Rejon nr 9

	MIEJSCOWOŚCI: MOKRE I MOROCHÓW

	MIEJSCOWOŚĆ MOKRE

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- droga dz. nr ewid. 368
- droga dz. nr ewid. 361
- droga dz. nr ewid. 355
- droga dz. nr ewid. 349
- droga dz. nr ewid. 345
- droga dz. nr ewid. 336
- droga dz. nr ewid. 334
- droga dz. nr ewid. 317
- droga dz. nr ewid. 321
- droga dz. nr ewid. 258, 232/3
- droga dz. nr ewid. 288
- droga dz. nr ewid. 232/6, 231 
- droga dz. nr ewid. 296 
- droga dz. nr ewid. 132
- droga dz. nr ewid. 238, 177, 178, 166, 148
- droga dz. nr ewid. 321
	
  
100 m
100 m
200 m
100 m
160 m
150 m
100 m
300 m
100 m
120 m
250 m
50 m
100 m
50 m
1010 m
90 m

	Razem 
	2980 m

	odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A
- droga dz. nr ewid. 54, 55, 56, 57, 82/2, 24
	

1450 m

	Razem 
	1450 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking przy sklepie i remizie 
- zatoka postojowa przy remizie i cerkwi
	
 

950 m2
480 m2

	Razem 
	1 430 m2

	MIEJSCOWOŚĆ MOROCHÓW

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- droga dz. nr ewid. 138, 128
- droga dz. nr ewid. 154, 155, 156/1 
- droga dz. nr ewid. 438
- droga dz. nr ewid. 238, 239, 285/1 
- droga dz. nr ewid. 615/2, 421, 613/6, 613/8, 300
- droga dz. nr ewid. 329
- droga dz. nr ewid. 328, 388
- droga dz. nr ewid. 133
- droga dz. nr ewid. 245/5
- droga dz. nr ewid. 2/30
- droga dz. nr ewid. 124, 119/3
- droga dz. nr ewid. 612
- droga dz. nr ewid. 155/1, 156
- droga dz. nr ewid. 25, 119/2
	

200 m
100 m
50 m
550 m
350 m
700 m
300 m
        40 m
50 m
260 m
200 m
220 m 
80 m
170 m

	Razem 
	3270 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking przy cerkwi
- parking przy kaplicy
- parking przy świetlicy
	
 

800 m2
90 m2
200 m2

	Razem 
	1 090 m2



	Rejon nr 10

	MIEJSCOWOŚĆ ZAHUTYŃ

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B

- droga dz. nr ewid. 54, 23/1, 717, 9/7, 11
- droga dz. nr ewid. 212/2, 212/1, 216
- droga dz. nr ewid. 528
- droga dz. nr ewid. 544/2, 544/1, 538/2
- droga dz. nr ewid. 565/2, 674, 672, 657 
- droga dz. nr ewid. 597
- droga dz. nr ewid. 349, 377
- droga dz. nr ewid. 361, 354, 360
- droga dz. nr ewid. 376
- droga dz. nr ewid. 440/4
- droga dz. nr ewid. 455
- droga dz. nr ewid. 468
- droga dz. nr ewid. 517/2
- droga dz. nr ewid. 196/1
- droga dz. nr ewid. 190
- droga dz. nr ewid. 83
- droga dz. nr ewid. 33/1, 33/2
- droga dz. nr ewid. 53
- droga dz. nr ewid. 105, 246
- droga dz. nr ewid. 341, 242
- droga dz. nr ewid. 39/4, 704
- droga dz. nr ewid. 347/2, 347/1
- droga dz. nr ewid. 368
- droga dz. nr ewid. 153
- droga dz. nr ewid. 91/3
- droga dz. nr ewid. 689/6, 689/4, 689/3 (od 2300 do 2500)
- droga dz. nr ewid. 173, 158/2, 155/4, 172/2, 3248, 3250
- droga dz. nr ewid. 173 (do drogi Zahutyń przez wieś)
	

950 m
300 m
100 m
170 m
980 m
200 m
620 m
350 m
230 m
200 m
100 m
120 m
100 m
150 m
50 m
530 m
890 m
320 m
1230 m
440 m
100 m
150 m
200 m
150 m
220 m
200 m
1460 m
180 m

	Razem 
	   10690 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu         - Standard B
- parking przy Remizie OSP
- parking naprzeciw Domu Ludowego
	 


120 m2
300 m2

	Razem 
	420 m2

	odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości - Standard A
- droga dz. nr ewid. 689/6, 689/4, 689/3 (od 0 do 2300)
	

2300 m

	Razem
	2300 m

	odśnieżanie chodników z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A
-  droga dz. nr ewid. 689/6, 689/4
	

1500 m

	Razem
	1500 m

	Rejon nr 11

	MIEJSCOWOŚĆ ŁUKOWE

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- droga dz. nr ewid. 422/3,313/2, 315/4, 422/1
- droga dz. nr ewid. 106/3, 120/2, 406, 110/3, 110/2,107/2, 443/2
- droga dz. nr ewid. 438
- droga dz. nr ewid. 425
- droga dz. nr ewid. 152/2
- droga „Pod Kiczerą”
- droga dz. nr ewid. 279/4
- droga dz. nr ewid. 11/2, 452/1, 452/2, 452/3, 13/4
- droga dz. nr ewid. 432/1, 432/2
- droga dz. nr ewid. 186/3
- droga dz. nr ewid. 437
- droga dz. nr ewid. 421
- droga dz. nr ewid. 450
- droga dz. nr ewid. 334/2
- droga dz. nr ewid. 416
- droga dz. nr ewid. 411
- droga dz. nr ewid. 453 
- droga dz. nr ewid. 146/5
- droga dz. nr ewid. 130/2
	

205 m
660 m

90 m
215 m
100 m
1600 m
45 m
300 m
100 m
100 m
145 m
115 m
70 m
90 m
90 m
60 m
45 m
80 m
50 m

	Razem 
	4160 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking przed kościołem
- parking przed szkołą
- parking przy szkole
- parking przy drodze na cmentarz
- parking przy domu ludowym
- parking przy drodze powiatowej
	
 

340 m2
370 m2
230 m2
600 m2
240 m2
220 m2

	Razem 
	2000 m2

	odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości - Standard A
- droga dz. nr ewid.. 417, 418, 354/5, 420/7, 420/6, 420/3  

	
                              1720 m

	Razem
	1720 m





	Rejon nr 12

	MIEJSCOWOŚĆ ŚREDNIE WIELKIE

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- droga dz. nr ewid. 199
- droga dz. nr ewid. 424/1
- droga dz. nr ewid. 369
- droga dz. nr ewid. 292, 299
- droga dz. nr ewid. 291
- droga dz. nr ewid. 423/10, 423/14
- droga dz. nr ewid. 515
- droga dz. nr ewid. 333
- droga do wysypiska dz. nr ewid. 369
- droga dz. nr ewid. 279
- droga dz. nr ewid. 505, 506/4, 507/1
	

180 m
120 m
350 m
700 m
200 m
100 m
100 m
60 m
2600 m
60 m
500 m

	Razem 
	4 970 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking przy Remizie OSP
- parking przed kościołem
	
 

370 m2
245 m2

	Razem 
	615 m2

	
	

	Rejon nr 13

	MIEJSCOWOŚĆ KALNICA

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- droga dz. nr ewid. 20/12, 20/13, 65/1, 65/2
- droga dz. nr ewid. 25/2
	

 400 m
 500 m 

	Razem 
	900 m



	Rejon nr 14

	MIEJSCOWOŚĆ TARNAWA DOLNA

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- droga dz. nr ewid. 356
- droga dz. nr ewid. 75/2, 247/9
- droga dz. nr ewid. 347 
- droga dz. nr ewid. 7, 69, 52, 62, 48
- droga dz. nr ewid. 542, 550/1, 550/2, 550/3
- droga dz. nr ewid. 566
- droga dz. nr ewid. 581, 471, 610, 535, 584, 611, 531
- droga dz. nr ewid. 810, 811/1
- droga dz. nr ewid. 450/3
- droga dz. nr ewid. 788, 868, 1077, 869/1, 869/2, 864, 851, 848/1, 1113, 835/3, 835/2, 840
- droga dz. nr ewid. 905, 1014, 891 
- droga dz. nr ewid. 769/2 
- droga dz. nr ewid. 756, 752/2, 999, 989, 935, 930, 945 
- droga dz. nr ewid. 744, 718, 729
- droga dz. nr ewid. 436/2, 402, 434/1  
- droga dz. nr ewid. 645/2
- droga dz. nr ewid.  659, 689
	

120 m
170 m  
130 m 
1150 m 
470 m 
120 m 
1480 m 
130 m 
50 m 
1570 m 

1080 m 
250 m 
1370 m 
200 m 
570 m 
520 m 
460 m 

	Razem 
	9840 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking i drogi przy szkole
- parking przy OSP
	
 

1700 m2
360 m2

	Razem 
	2060 m2







	Rejon nr 15

	MIEJSCOWOŚĆ TARNAWA GÓRNA

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- droga dz. nr ewid. 1571/3 
- droga dz. nr ewid. 1572 
- droga dz. nr ewid. 157/1, 285/1, 283/7 
- droga dz. nr ewid. 1575
- droga dz. nr ewid. 1583, 1585 
- droga dz. nr ewid. 1561/1, 1560
- droga dz. nr ewid. 1597
- droga dz. nr ewid. 1361/6, 1361/8
- droga dz. nr ewid. 1308/2
- droga dz. nr ewid. 1588, 1321/2, 1320/2, 1319/2
- droga dz. nr ewid. 1584
- droga dz. nr ewid. 1577
- droga dz. nr ewid. 1600
- droga dz. nr ewid. 1576
- droga dz. nr ewid. 548, 763/6, 1579, 1578
- droga dz. nr ewid. 1573, 510/13
- droga dz. nr ewid. 1570
- droga dz. nr ewid. 1602, 1601, 1600
- droga dz. nr ewid. 1568
- droga dz. nr ewid. 1332/2
	

70 m
290 m
260 m
100 m
350 m
1600 m
160 m
40 m
320 m
270 m
160 m
140 m
50 m
55 m
475 m
350 m
80 m 
1340 m 
820 m 
120 m 

	Razem 
	    7050 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking naprzeciw kościoła
- parking przy ośrodku zdrowia
- parking koło Domu Ludowego
- parking na cmentarzu 
	
 

1500 m2
900 m2
470 m2
200 m2

	Razem 
	3070 m2



	Rejon nr 16

	MIEJSCOWOŚĆ CZASZYN

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- ul. Sosnowa (Brzozowiec)
- ul. Brzozowa (Brzozowiec)
- ul. Świerkowa (Brzozowiec)
- ul. Krasne (Poraż)
- ul. Letnia
- ul. Pogodna 
- ul. Gajowa
- ul. Śliwowa
- ul. Jagodowa 
- dr. dz. nr ewid. 2957
- ul. Kowalska
- ul. Kwiatowa 
- ul. Polna 
- ul. Lniana
- ul. Brzegowa
- dr. dz. nr ewid. 38/6, 38/7, 110/2
- ul. Sportowa
- ul. Dworska
- ul. Rzeczna 
- ul. Sadowa 
- ul. Łany
- ul. Różana 
- ul. Malinowa
- ul. Słoneczna
- ul. Słopnicka 
- ul. Miodowa
- dr. dz. nr ewid. 21/15 
- ul. Rzemieślnicza 
- dr. dz. nr ewid. 776/6
- ul. Jodłowa
- ul. Krótka 
- dr. dz. nr ewid. 2893/6
- ul. Wspólna
- ul. Kościelna 
- ul. Tartaczna
- ul. Łazy 
- ul. Miodowa
- ul. Dębowa
	

470 m
1430 m
70 m
720 m
200 m
300 m
140 m 
320 m
120 m
90 m
100 m
100 m
300 m
500 m
1 500 m
520 m
150 m
130 m
600 m
200 m
100 m 
230 m 
70 m
180 m
90 m
100 m
50 m
830 m
70 m
120 m
120 m
100 m
 60 m
120 m
70 m
1100 m
70 m
530 m

	Razem 
	11 970 m

	odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A
- ul. Starowiejska
- ul. Leśna
	

1400 m
1840 m

	Razem
	3240 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking przy skrzyżowaniu
- parking przy kościele
- parking przy szkole
- parking przy Domu Strażaka
	
 

500 m2
400 m2
400 m2
845 m2

	Razem 
	2145 m2




	Rejon nr 17

	MIEJSCOWOŚĆ OLCHOWA

	odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B
- droga dz. nr ewid. 297
- droga dz. nr ewid. 383, 528
- droga dz. nr ewid. 437
- droga dz. nr ewid. 459
- droga dz. nr ewid. 515
- droga dz. nr ewid. 472
- droga Olchowa – Łukowe
- droga Olchowa - przez wieś
	

160 m
220 m
80 m
50 m
120 m
300 m
1360 m
640 m

	Razem 
	2930 m

	odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B
- parking przy świetlicy
- parking przy cmentarzu
	
 

200 m2
250 m²

	Razem 
	450 m2



IV.	Zasady dokumentowania i odbioru wykonanych prac przy odśnieżaniu dróg i usuwaniu śliskości zimowej.
1.	Podmiot prowadzący zimowe utrzymanie prowadzi rejestr wykonywanych czynności oraz warunków atmosferycznych, w jakich prace wykonywano.
2. 	W rejestrze będą zapisywane poniżej wymienione informacje:
a)	data i godzina zapisu,
b)	temperatura,
c) 	opis warunków atmosferycznych (np. brak opadów, opady śniegu, opady deszczu),
d)	stan utrzymywanych dróg, ulic, parkingów i chodników (np. nawierzchnia czarna sucha lub  mokra, warstwa luźnego śniegu … cm, warstwa zajeżdżonego śniegu … cm, zaspy … cm, gołoledź),
e)	data i godzina uruchomienia czynności zimowego utrzymania,
f)	sposób uruchomienia czynności (np. zgłoszenie podmiotu prowadzącego zimowe utrzymanie przewodniczącemu osiedla lub sołtysowi konieczności rozpoczęcia czynności zimowego utrzymania, przyjęcie polecenia przewodniczącego osiedla lub sołtysa, przyjęcie polecenia od pracownika UMiG Zagórz, informacja o braku możliwości utrzymania drogi w określonym standardzie – pkt. II. 4 niniejszego Planu, zmiana sposobu utrzymania dróg na jeden pas z mijankami - pkt. II. 3 niniejszego Planu),
g)	data i godzina rozpoczęcia czynności,
h)	rodzaj podejmowanych czynności (np. odśnieżanie, odśnieżanie z posypywaniem, posypywanie),
i)	zakres podejmowanych czynności (cały rejon odśnieżania, wyszczególnione drogi lub ulice, parkingi, chodniki,
j)	data i godzina zakończenia czynności,
k)	stan dróg, ulic, parkingów i chodników po zakończeniu czynności,
l)	uwagi (np. akceptacja zgłoszenia przez przewodniczącego lub sołtysa albo odmowa akceptacji, odnotowanie szczególnych zdarzeń, które miały miejsce w trakcie wykonywania prac),
ł)	potwierdzenie wykonanych prac przez przewodniczącego osiedla lub sołtysa.
3.	W rejestrze należy odnotowywać:
a)	zmiany stanów warunków atmosferycznych – zakres informacji od a) do d),
b)	sposób uruchomienia czynności zimowego utrzymania – zakres informacji od e) do f),
b)	opis wykonywanych czynności – zakres informacji od g) do ł).
4. 	Zmiana warunków atmosferycznych lub stanu nawierzchni dróg, ulic, parkingów i chodników wymaga odnotowania w rejestrze niezależnie od tego, czy prowadzone były czynności utrzymania zimowego. 
5.	Wykonywanie czynności utrzymania zimowego należy odnotować w rejestrze. Dokonując rejestracji czynności należy wypełnić także dane dotyczące stanu warunków atmosferycznych w chwili rozpoczynania czynności oraz sposobu uruchomienia czynności zimowego utrzymania.
6. 	Rejestr stanowi podstawę odbioru wykonanych czynności zimowego utrzymania oraz rozliczenia wynagrodzenia podmiotu prowadzącego zimowe utrzymanie. 
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