Załącznik nr 3 do SWZ (nr postępowania: ZDiK.DZ.271.64.2026)


Zamawiający:
Gmina Miasta Tarnowa – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

ul. Bernardyńska 24

33-100 Tarnów
OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie 
(ze wskazaniem pełnomocnika)
Nazwa:

…..........................................................................

Adres:

…..........................................................................

Województwo: ………………………………………………………………………….

Adres e-mail: 
….......................................................................... 

(pod który zamawiający będzie przesyłać korespondencję)
Numer telefonu: 
…..........................................................................

Numer REGON: 
…..........................................................................

Numer NIP: 

…..........................................................................

Numer KRS (jeśli dotyczy): …..........................................................................

Niniejszym, składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Dostawa, montaż oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w 2027 r.
1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę (stawka wynagrodzenia – wartość brutto): ………………………………………………… zł (należy wpisać kwotę z poniższej tabeli z wiersza SUMA), w tym:
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Kwota

	1.
	2.
	3.

	1.
	Bieżące utrzymanie polegające na kontroli widoczności i czytelności oraz naprawie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
	…………………… zł brutto

(kwota z ust. 1 kol. 6 formularza cenowego)

	2.
	Dostawa, wymiana i montaż nowego lub pochodzącego z odzysku oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, malowanie antykorozyjne elementów oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonywanie innych napraw
	…………………… zł brutto 

dla maksymalnego zakresu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji

(kwota z ust. 2 z wiersza „SUMA” – poz. 1-34 kol. 6 formularza cenowego)

	3.
	SUMA (kol. 3 poz. 1 + poz. 2)
	


2. Informujemy zamawiającego, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
.
3. Deklarujemy udzielenie: ….. lat
 rękojmi dla dostarczonych i zamontowanych tarcz znaków typu I-go oraz tabliczek z nazwami ulic, ogrodzeń segmentowych U-12a wypełnionych siatką, ogrodzeń łańcuchowych U-12b, stalowej bariery segmentowej typu „mini guard”, słupków blokujących U-12c i stylizowanych licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Deklarowany czas reakcji przystąpienia do robót i ustawienie w nagłych przypadkach znaków i urządzeń BRD
:

a) do 3 godzin od momentu przyjęcia informacji …………………………………………………… □,

b) do 2 godzin od momentu przyjęcia informacji …………………………………………………… □,

c) do 1 godziny od momentu przyjęcia informacji …………………………………………………… □.

5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i wymaganiami podanymi w Specyfikacji warunków zamówienia i przyjmujemy je bez żadnych zastrzeżeń.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w ust. 5 Specyfikacji warunków zamówienia.

8. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

9. Oświadczamy, iż w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy wg załącznika nr 2 do SWZ.
10. Oświadczamy, że pozostajemy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia określonego w SWZ.

11. Zgodnie z ust. 22 Specyfikacji warunków zamówienia, wykonawca nie powierza/powierza
  podwykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę/firmę podwykonawcy) wykonanie zamówienia w części (określić część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………).

12. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest wykonawca
. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno:

1) mikroprzedsiębiorstwo  …………………………………………………
□
2) małe przedsiębiorstwo ………………………………………………….
□
3) średnie przedsiębiorstwo ………………………………………………
□
4) jednoosobowa działalność gospodarcza ………………………..
□
5) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ….
□
6) inny rodzaj, jaki: …………………………….………………………………….
□
13. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu prosimy dokonać na rachunek: 
...................................................................................................................................................................

nazwa wykonawcy

...................................................................................................................................................................

14. nr rachunku bankowego

15. Jesteśmy świadomi, że w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp, wniesione przez nas wadium zostanie zatrzymane przez zamawiającego.

16. Adres poczty e-mail Gwaranta lub Poręczyciela do zwrotu wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
17. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
. 
(Należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY

Realizacja zadania pn.: Dostawa, montaż oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w 2026 r.
1. Bieżące utrzymanie polegające na kontroli widoczności i czytelności oraz naprawie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

	Lp
	Opis
	Jednostka miary
	Cena jednostkowa brutto [zł]
	Maksymalny zakres zamówienia 
z wykorzystaniem prawa opcji
	Łączna wartość [zł]
(kol. 4 x kol. 5) 

	1.
	2.
	3
	4.
	5.
	6.

	1
	Bieżące utrzymanie polegające na kontroli widoczności i czytelności oraz naprawie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
	miesiąc
	
	12
	


2. Dostawa, wymiana i montaż nowego lub pochodzącego z odzysku oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, malowanie antykorozyjne elementów oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonywanie innych napraw na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie. 
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn. miary
	Cena jedn. brutto  [zł]
	Maksymalny zakres zamówienia 
z wykorzystaniem prawa opcji
	Wartość maksymalnego zakresu zamówienia    [zł]

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	I. OZNAKOWANIE PIONOWE – ODBLASKOWE PEŁNE. Dostawa i montaż tarcz znaków drogowych, tablic drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego aplikowanych folią odblaskową typu I-go (I generacji) i II-go (II generacji) wraz z łącznikami przewidywanymi do mocowania spełniające wymagania § 2 ust. 3 pkt 3) z uwzględnieniem czynności wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 4).

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	Za 1m2 powierzchni tarczy znaku, tabliczki lub tablicy I generacji
	m2
	
	250
	

	2.
	Za 1m2 powierzchni tarczy znaku (w tym na tle fluorescencyjnym), tabliczki lub tablicy II generacji
	m2
	
	60
	

	3.
	Przeklejenie lica znaku wraz z folią (zmiana treści znaku) I generacji
	m2
	
	2
	

	4.
	Tabliczka z nazwą ulicy dwustronna w ramce (tło niebieskie lub brązowe)
	m2
	
	1
	

	II. SŁUPKI ZNAKÓW i TABLIC, LUSTRA DROGOWE, MONTAŻ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. Dostawa i montaż konstrukcji kratowej, słupków znaków drogowych Ø 60 mm z rury stalowej ocynkowanej, słupków z profilu 60x60x2, dostawa i montaż słupków U-1, blokujących, przeszkodowych, stylizowanych, luster, spełniające wymagania § 2 ust. 3 pkt 3) z uwzględnieniem czynności wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 4).

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	5.
	Dostawa zaślepionego słupka Ø 60 mm, w tym giętego – wysięgnikowego lub słupka o profilu 60x60x2
	mb
	
	750 
	

	6.
	Dostawa i montaż tarczy lustra drogowego poliwęglanowego okrągłego U-18a (Ø 800), 
	szt.
	
	8 
	

	7.
	Dostawa i montaż tarczy lustra drogowego poliwęglanowego prostokątnego U-18b (800x1000), 
	szt.
	
	3 
	

	8.
	Dostawa i montaż słupka blokującego U-12c (słupka stylizowanego) lub słupka przeszkodowego U-5a  z aplikacją z folii II generacji
	szt.
	
	50 
	

	9.
	Dostawa i montaż słupka prowadzącego umieszczanych samodzielnie na poboczu U-1a 
	szt.
	
	8 
	

	10.
	Dostawa i montaż konstrukcji kratowej do tablic typu E i F 
	mb
	
	15 
	

	11.
	Dostawa i montaż gniazda wielokrotnego użycia do słupków (podstawa przewidziana do montażu w całości w nawierzchni drogi)
	szt.
	
	1 
	

	12.
	Dostawa i montaż słupków elastycznych typu FLEXI
	szt.
	
	50 
	

	III.ZABEZPIECZENIE IMPREZ, AWARII, WPROWADZANIE CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Wypożyczenie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, spełniających wymagania § 2 ust. 3 pkt 3) z uwzględnieniem czynności wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 4).

	13.
	Wypożyczenie znaków, tablic prowadzących lub zapór drogowych (z zakryciem znaku, tablicy, tabliczki typu T) lub barierki o długości nie mniejszej niż 2,0m na czas obowiązywania czasowej organizacji ruchu
	szt.
	
	1000 
	

	14.
	Zakrycie znaku, tablicy lub tabliczki typu T w przypadku wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 
	szt.
	
	15 
	

	IV. BARIERY ZABEZPIECZAJĄCE, OCHRONNE. Dostawa i montaż barier, balustrad, ogrodzeń - spełniających wymagania § 2 ust. 3 pkt 3) z uwzględnieniem czynności wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 4).

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	15.
	Dostawa i montaż balustrady U-11a "szczeblinki" (w tym rurowa lub z pochwytem z płaskownika) moduł do wysokości 1,30 m od poziomu chodnika, w gruncie 0,5 m) 
	mb
	
	36 
	

	16.
	Dostawa i montaż kompletnej barieroporęczy  U-11b (stalowa ocynkowana)
	mb
	
	14 
	

	17.
	Dostawa i montaż ogrodzenia segmentowego U-12a "trzepak" prostego z rur ocynkowanych stalowych (Ø 60 mm, o wysokości do 1,30 m od poziomu chodnika, w gruncie 0,5 m z pochwytem) lub bariery w formie stojaka rowerowego (typu U) – łącznie z kosztem malowania 
	mb
	
	20 
	

	18.
	Dostawa i montaż ogrodzenia segmentowego U-12a z ramą, słupkami i wypełnieniem z płyt przezroczystych 
	mb
	
	6 
	

	19.
	Dostawa i montaż ogrodzenia segmentowego U-12a z ramą, słupkami i wypełnieniem z siatki 
	mb
	
	6 
	

	20.
	Dostawa i montaż słupka (końcowego lub wewnętrznego) do ogrodzenia łańcuchowego U-12b 
	szt.
	
	 5
	

	21.
	Dostawa i montaż łańcucha do ogrodzenia łańcuchowego U-12b 
	mb
	
	 10
	

	22.
	Dostawa i montaż kompletnej bariery drogowej przekładkowej skrajnej U-14a (stalowa ocynkowana)
	mb
	
	 40
	

	23.
	Dostawa i montaż stalowej bariery segmentowej typu „miniguard” wraz z elementami początkowymi i końcowymi
	mb
	
	 5
	

	V. PROGI ZWALNIAJĄCE, AZYLE DLA PIESZYCH, SEPARATORY RUCHU. Dostawa i montaż elementów progów zwalniających, azylów, separatorów - spełniających wymagania § 2 ust. 3 pkt 3) z uwzględnieniem czynności wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 4).

	24.
	Dostawa i montaż pojedynczego elementu progu zwalniającego wyspowego U-16c (1500 mm x 900 mm x 65 mm – w różnych kombinacjach)
	szt.
	
	16 
	

	25.
	Dostawa i montaż pojedynczego elementu skrajnego lub wewnętrznego progu zwalniającego listwowego U-16d (70 mm x 900 mm x 500 mm)
	szt.
	
	20 
	

	26.
	Dostawa i montaż pojedynczego elementu progu zwalniającego z wyniesionym przejściem dla pieszych U-16b (1000 mm x 500 mm x 100 mm) - element skrajny prawy/lewy lub narożny prawy/lewy lub środkowy lub najazdowy
	szt.
	
	14 
	

	27.
	Dostawa i montaż azylu dla pieszych 500 mm x 500 mm - element narożny lub skrajny lub środkowy
	szt.
	
	120 
	

	28.
	Dostawa i montaż elementu separatora parkingowego U-25a lub U-25b o długości 500mm i wysokości 100mm
	szt.
	
	10 
	

	VI. MONTAŻ I DEMONTAŻ SŁUPKÓW, KONSTRUKCJI KRATOWEJ, ZNAKÓW, TABLIC I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO                                                                                                                                                                           z uwzględnieniem czynności wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 4).

	29.
	Montaż lub demontaż pojedynczego elementu progu zwalniającego lub azylu lub separatora,  konstrukcji kratowej do tablic typu E i F z zabetonowaniem
	szt.
	
	55
	

	30.
	Montaż lub demontaż tarczy znaku lub tabliczki lub lustra do słupka lub słupka znaku drogowego lub słupków blokujących, przeszkodowych lub stylizowanych z ustabilizowaniem za pomocą tłucznia lub z zabetonowaniem
	szt.
	
	800
	

	31.
	Demontaż barier, balustrad, wygrodzeń, gniazda wielokrotnego użytku do montażu słupków
	szt.
	
	10
	

	32.
	Przestawienie kompletnego znaku (tj. tarcze, obejmy, słupki poprzez demontaż i montaż w nowej lokalizacji)
	szt.
	
	10
	

	33.
	Malowanie antykorozyjne elementów oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego farbą nawierzchniową – poprzedzone oczyszczeniem z rdzy oraz nałożeniem farby antykorozyjnej
	mb
	
	2
	

	34.
	Cena roboczogodziny w przypadku wykonywania innych prac nie ujętych w tabeli
	h
	
	80
	

	SUMA (kol. 6 poz. 1-34)
	


*Cena jednostkowa brutto musi być jednakowa dla minimalnego (gwarantowanego) i maksymalnego (uwzględniającego prawo opcji) zakresu zamówienia.
(Należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu wykonawcy)

� W przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca składa przeciwne oświadczenie oraz uzupełnia ofertę o informację zawierającą: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania, oraz wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku, stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.


� Należy wpisać okres rękojmi zgodnie z ust. 17 pkt 8 SWZ. Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie okresu rękojmi, przyjęte zostanie, że wykonawca składając ofertę deklaruje okres 7 lat.





� Należy zaznaczyć jedną opcję właściwą, zgodnie z ust. 17 pkt 9 SWZ.


Jeżeli wykonawca nie poda w formularzu oferty deklarowanego czasu reakcji – skutkować to będzie uznaniem, że wykonawca deklaruje czas reakcji przystąpienia do robót i ustawienie w nagłych przypadkach znaków i urządzeń BRD do 3 godzin od momentu przyjęcia informacji i przyznane zostanie 0 punktów.


� Niepotrzebne skreślić (brak skreślenia właściwej opcji będzie traktowane jako brak powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom).


� Def. MŚP: „do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR” – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Załącznik I


� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 


� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 





