








Załącznik nr 1B do SWZ  - Części (Rejony) zimowego utrzymania dróg w sezonie 2026/2027


Część nr 1: Rejon nr 1 – odśnieżanie dróg (godzin: 80) 
Miejscowości: Lipsko, Lipsko-Polesie, Pniówek.
Łączna długość dróg: 18,20 km
Wymagany sprzęt:
- 2 sprzęty przystosowane do odśnieżania dróg, parkingów, placów takie jak: samochody ciężarowe,  koparki, ciągniki rolnicze z napędem na 4 koła z odpowiednim do tego celu pługiem odśnieżnym, skośnym, gumowym z regulacją boczną. Sprzęt musi być gabarytowo przystosowany do poruszania się po drogach o małej szerokości tj. 3 - 4 m.


Część nr 2: Rejon nr 9 – odśnieżanie dróg (godzin: 40) 
Miejscowości: Białowola, Lipsko-Kosobudy, Zalesie.
Łączna długość dróg: 10,00 km
Wymagany sprzęt:
- 1 sprzęt przystosowane do odśnieżania dróg, parkingów, placów takie jak: samochody ciężarowe,  koparki, ciągniki rolnicze z napędem na 4 koła z odpowiednim do tego celu pługiem odśnieżnym, skośnym, gumowym z regulacją boczną. Sprzęt musi być gabarytowo przystosowany do poruszania się po drogach o małej szerokości tj. 3 - 4 m.
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