Nr sprawy: ZP.271.32.2026					    Załącznik nr 2 do SWZ
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą: 

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki 83A w Suwałkach.

2. Parametry istniejącego zagospodarowania terenu: 

Teren planowanej inwestycji znajduje się w centralnej części Suwałk i objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Emilii Plater położonego pomiędzy ulicami M. Skłodowskiej-Curie, T. Kościuszki, gen. W. Sikorskiego i W. Gałaja w Suwałkach (Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dn. 21 czerwca 2011 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 201 z dnia 3 sierpnia 2011 r. poz. 2431). Ponadto, obszar opracowania znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Planowana inwestycja obejmuje działkę o nr. ewid. 10075/9 należącą do Gminy Miasto Suwałki, będącą w administracji Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. Obszar inwestycji określono w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu Zamówienia.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej: 

Dokumentację projektową należy opracować tak, aby mogła posłużyć do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na zagospodarowanie terenu poprzez: przebudowę istniejących ścieżek spacerowych, budowę oświetlenia, montaż obiektów małej architektury oraz nasadzenia drzew i zieleni niskiej.

Warunki techniczne oraz wytyczne na opracowanie dokumentacji w wyżej wymienionym zakresie (tj. urządzenia komunikacyjne, oświetlenie, obiekty małej architektury, zieleń) należy uzyskać u Zamawiającego – Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Kolizje z sieciami: gazową, elektroenergetyczną, teletechniczną, wodno – kanalizacyjną, elektroenergetyczną należy opracować zgodnie z warunkami właścicieli sieci. Wszelkie ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną, wynikające z projektowanej dokumentacji technicznej, należy uwzględnić w podstawowym zakresie zamówienia.

Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zaleceń (środowiskowych, wodnoprawnych, konserwatorskich itp.), wynikających z projektowanej dokumentacji technicznej, leży po stronie Wykonawcy.


I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – PROCESU PROJEKTOWEGO
 
1. Dokumentacja projektowa: 
Skład dokumentacji projektowej powinien zawierać następujące opracowania: 

a) Inwentaryzację stanu istniejącego (elementy małej architektury, układ komunikacyjny, zieleń), którą należy sporządzić dla nieruchomości w zakresie realizacji projektu oraz nieruchomości przewidzianych do czasowego zajęcia. 
b) Ogólny opis, zobrazowany w części rysunkowej, zawierający m.in. informację o: 
· zagospodarowaniu obszaru opracowania dla wszystkich grup obiektów: 
· nazwa, lokalizacja, kategoria, funkcja, klasa obiektu itp., 
· określenie przekroju normalnego wraz z opisem istniejącej konstrukcji w przypadku ciągów komunikacyjnych i innych utwardzeń terenu,
· istniejącej zieleni (opracowana dokumentacja projektowa nie może zakładać wycinki istniejących drzew i krzewów); 
· istniejącym uzbrojeniu technicznym. 

c) Część rysunkowa - na mapach w skali min. 1:500 obrazujących podział działek i położenie ciągów komunikacyjnych, utwardzeń i innych elementów w stosunku do zabudowy oraz istniejącego zagospodarowania terenu.
d) Dokumentacja fotograficzna (charakterystyczne miejsca) obrazująca stan techniczny m.in. uzbrojenie techniczne, zieleń i zagospodarowanie terenów przyległych wraz z pokazaniem miejsc dostępu do drogi. 

2. Prace geodezyjne: 

a) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zlecić uprawnionemu geodecie opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych. 
b) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zlecić uprawnionemu geodecie, w trakcie opracowania dokumentacji technicznej, wyznaczenie w terenie projektowanych elementów zagospodarowania palikami drewnianymi, a po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji do trwałej stabilizacji punktów granicznych słupkami betonowymi. 

Zakres opracowania geodezyjnego – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna:

a) kopia mapy ewidencji gruntów potwierdzona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, 
b) wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowana będzie inwestycja i na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać (informacja winna zawierać informacje dotyczące właścicieli lub władających, przeznaczenia gruntu) wydane przez właściwy organ. 

3. Koncepcja budowy ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowania terenu. 

Na etapie koncepcji należy przedłożyć do uzgodnienia koncepcję zagospodarowania terenu, w tym: 
· przebieg ciągów komunikacyjnych,
· miejsca umieszczenia obiektów małej architektury, 
· lokalizację oświetlenia oraz rury osłonowej pod planowany monitoring wizyjny terenu,
· plan nasadzeń roślinności.
Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego, należy wystąpić (z odpowiednim upoważnieniem) do gestorów sieci o warunki techniczne przebudowy, jeżeli będą wymagane.

II. ZAKRES OPRACOWANIA: 

Projekt budowlany – 4 egzemplarze + wersja elektroniczna (w formacie pliku pdf, .doc+.dwg) 
Projekt należy opracować zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.). Na rysunku „projekt zagospodarowania terenu” należy umieścić wszystkie dokonane uzgodnienia w formie skanu. 

Oprawa projektu budowlanego powinna składać się z niżej wymienionych elementów: 
· projekt zagospodarowania terenu; 
· projekt architektoniczno-budowlany; 
· projekt techniczny; 
· załączniki projektu budowlanego: 

Uwaga: 
Dopuszcza się oprawę wielotomową elementów projektu budowlanego. 
W przypadku projektu budowlanego w postaci elektronicznej przez oprawę należy rozumieć zapisanie w plikach komputerowych. 
W przypadku projektu budowlanego w postaci elektronicznej przez oprawę wielotomową należy rozumieć zapisanie w więcej niż jednym pliku komputerowym, przy czym każdy z plików stanowi osobny tom. 
Dopuszcza się wspólną oprawę elementów projektu budowlanego, z wyjątkiem objęcia wspólną oprawą projektu technicznego w postaci elektronicznej. 
Dokumentacja techniczna musi posiadać niezbędne uzgodnienia w zakresie ochrony p-poż: 
projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno - budowlany, techniczny. 
Projekt budowlany powinien zawierać: 

1. Projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii, obejmujący: 
a) określenie granic działki lub terenu;
b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym; 
c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków; 
d) układ komunikacyjny (o nawierzchni przepuszczalnej) oraz układ zieleni i małej architektury ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
e) informację o obszarze oddziaływania obiektu; 
f) wszystkie dokonane uzgodnienia w formie skanu.

2. Projekt architektoniczno-budowlany obejmujący: 
a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, 
b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych,
c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 
d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 
e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko, 
f) charakterystykę ekologiczną obiektu budowlanego, 
g) informację o wyposażeniu technicznym obiektu, 
h) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wyżej wymieniony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać rozwiązania branżowe dla: ciągów komunikacyjnych, oświetlenia, zieleni, rozbiórek (o ile będzie zachodziła potrzeba), kolizji urządzeń telekomunikacyjnych, kolizji urządzeń energetycznych, kolizji innych sieci (o ile będzie zachodziła potrzeba).
 
3. Projekt techniczny obejmujący: 
a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń, 
b) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 
c) w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno - inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
d) szczegółowy plan nasadzeń roślin z określeniem gatunków (wyłącznie rodzimych), ilości, rozstawy sadzenia oraz parametrów technicznych materiału szkółkarskiego,
a) inne opracowania projektowe niezbędne do realizacji obiektu. 
Projekt techniczny należy opracować i oprawić oddzielnie dla każdej z branż i powinien się on składać z: 
· projektu technicznego,
· projektu technicznego kanalizacji deszczowej (o ile będzie zachodziła potrzeba), 
· projektu technicznego oświetlenia, 
· projektu technicznego kanału technologicznego (o ile będzie zachodziła potrzeba), 
· projektu technicznego rozbiórek (o ile będzie zachodziła potrzeba), 
· projektu technicznego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (o ile będzie zachodziła potrzeba), 
· projektu technicznego rozwiązań kolizji urządzeń telekomunikacyjnych (o ile będzie zachodziła potrzeba), 
· projektu technicznego rozwiązań kolizji urządzeń energetycznych (o ile będzie zachodziła potrzeba), 
· projektu technicznego rozwiązań kolizji innych sieci (o ile będzie zachodziła potrzeba),
· projektu technicznego nasadzeń zieleni. 

4. Załączniki projektu budowlanego: 

a) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy PB, 
b) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy PB. 

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego – 4 egzemplarze + wersja elektroniczna (w formacie pliku pdf, doc + dwg) – jeśli jest wymagana.
Wszystkie egzemplarze projektów organizacji ruchu stanowią składową część dokumentacji projektowej i powinny zawierać wszystkie uzgodnienia (podpisy i pieczątki) oryginalne - nie dopuszcza się skanów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 
W projekcie w formie tabelarycznej należy określić ilość, rodzaj, powierzchnię znaków poziomych i pionowych w odniesieniu do kilometraża. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż – 2 egzemplarze dla każdej z branż + wersja elektroniczna (w formacie pliku pdf, doc + dwg). 
SST należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Przedmiary robót opracowane oddzielnie dla poszczególnych branż – 2 egzemplarze dla każdej z branż + wersja elektroniczna (w formacie .pdf i .rds)

Kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż wraz z zestawieniem zbiorczym – 2 egzemplarze dla każdej z branż + wersja elektroniczna (w formacie pliku pdf i rds7).
Kosztorysy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 29.12.2021 r.) Kosztorysy należy wykonać w programie RODOS 7 z zapisem ath lub rds. 

Pozostałe wymagania: 

1. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy w szczególności m.in.: 

· pozyskanie (na podstawie odpowiedniego upoważnienia) wszelkich niezbędnych informacji, uzgodnień, opinii, warunków technicznych itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami. O wszystkich wystąpieniach Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego (wystąpienia należy kierować do wiadomości Zamawiającego). Wystąpienia o wydanie decyzji administracyjnych dokona Zamawiający na podstawie materiałów opracowanych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia braków lub konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni roboczych od uzyskania informacji w przedmiotowej sprawie. 
· Opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i załączników do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
· Udzielanie informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym przez właściwy organ postępowaniem. 
· Wspieranie Zamawiającego oraz czynny udział w prowadzonych przez właściwe organy postępowaniach administracyjnych.
· Uzyskanie wstępnych oświadczeń właścicieli/władających gruntami wyrażających zgodę na prowadzenie robót na gruntach, które będą wymagały wejścia – zajęcia terenu; wzór oświadczenia należy uzgodnić z Zamawiającym. 
· Bieżące przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z procesem uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń, warunków technicznych i innych wystąpień związanych z opracowywaną dokumentacją projektową.
· Wykonanie dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji.

2. Opracowania objęte zamówieniem powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień sporządzania dokumentacji.

3. Gdziekolwiek w zapisach projektu przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, będą obowiązywać postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego.
4. Opracowania powinny być przekazane przez Wykonawcę w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
5. Wszystkie rozwiązanie projektowe i ich zakres należy ustalić z Zamawiającym. Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Przyjęcie do dalszych uzgodnień założeń projektowych, nieuzgodnionych z Zamawiającym, stanowi ryzyko Wykonawcy i może zostać przez Zamawiającego zmienione.
6. Dokumentacja powinna, w zakresie wynikającym z przepisów, zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia.
7. Projekty dotyczące budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej (gazowej, energetycznej itd.) muszą bezwzględnie zawierać aktualne i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunięcia kolizji). 
8. Należy unikać nazw własnych producentów lub wyrobów. 
9. Jeden egzemplarz opracowań powinien zawierać oryginalne uzgodnienia i opinie.
10. Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez autora projektu.
11. Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 
· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
· jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
· część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, 
· rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.
12. Rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów i nie mogą posiadać elementów naklejanych. Każdy rysunek w projekcie budowlanym i technicznym (oraz w innych opracowaniach) winien posiadać tabelkę z podaniem tytułu oraz nr rys., podpis projektanta i sprawdzającego (w oryginale) z podaniem numerów uprawnień. 
13. Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi pełną odpowiedzialność za adaptację typowych rozwiązań elementów prefabrykowanych. 
14. Dokumentację należy przygotować również w formie elektronicznej (formaty plików DWG, DOC, XLS, PDF). Dodatkowo, po wykonaniu wszelkich poprawek i uzupełnień należy dostarczyć Zamawiającemu przenośny nośnik danych z wszystkimi opracowaniami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej. 
15. Podpisy projektanta i sprawdzającego w każdym opracowaniu powinny być oryginalne oraz opatrzone imienną pieczątką autora i sprawdzającego wraz z numerem uprawnień. 
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów dokumentacji dla celów procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez uzyskiwania zezwolenia Wykonawcy na sporządzenie kopii do takiego użytku, przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu. 
17. Minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane opracowania wynosi 3 lata. 


III. TERMIN I PRZEBIEG PROCESU PROJEKTOWEGO
Termin wykonania zamówienia wynosi 120 dni, jednak nie później niż do 15 lutego 2027 r. i obejmuje kompletny zakres zamówienia. 

W czasie realizacji umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy:
1. Regularnych spotkań w siedzibie Zamawiającego min. raz na cztery tygodnie przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron. Za zgodą Zamawiającego dopuszczalne jest organizowanie spotkań w uzgodnionych innych odstępach czasowych. Głównym celem spotkań będą:
· prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu prac nad dokumentacją projektową, 
· prezentacja przez Zamawiającego wniosków i uwag, 
· omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest Zamawiający, 
· omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 
· uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania - wszystkie etapy opracowań projektowych podlegają akceptacji Zamawiającego.
a) W spotkaniach powinni uczestniczyć niezbędni projektanci oraz każdorazowo osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże ze strony Wykonawcy. 
b) Na spotkania Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej sprawozdanie z bieżącego postępu prac. 
c) Termin pierwszego spotkania z Zamawiającym: do 5 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy – Wykonawca przedłoży harmonogram prac projektowych (uwzględniający terminy przekazania Zamawiającemu poszczególnych opracowań) z uwzględnieniem terminów spotkań roboczych oraz z udziałem jednostek zewnętrznych. Wykonawca na życzenie Zamawiającego zaktualizuje harmonogram, który każdorazowo podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

2. W przypadku występowania na terenie objętym przedmiotem zamówienia urządzeń obcych (w tym niezinwentaryzowanych) należy opracować dokumentację związaną z usunięciem kolizji. 

3. Ustala się następujące etapy odbioru i przekazania dokumentacji: 

a) przekazanie dokumentacji wraz z wykazem opracowań, podpisanym przez Wykonawcę, które następuje przy piśmie w siedzibie Zamawiającego w obecności jego przedstawiciela i kończy się podpisaniem protokołu przekazania dokumentacji, 
b) odbiór przedmiotu zamówienia następuje po podpisaniu protokołu przekazania dokumentacji i sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności i poprawności dokumentacji (w okresie 14 dni); odbiór następuje w siedzibie Zamawiającego w obecności jego przedstawiciela i kończy się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. W ramach opracowanej dokumentacji należy wykonać wszelkie opracowania związane z przebudową kolidującego uzbrojenia. W ramach zadania Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia technicznego oraz uzyskać wszystkie niezbędne i aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją. Wykonawca winien na własne ryzyko określić liczbę oraz rodzaj kolizji przed złożeniem oferty. 

5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się Wykonawcy dokonanie oględzin w terenie i jego otoczeniu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Dochodzenie roszczeń po podpisaniu umowy z tytułu nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich okoliczności nie będzie stanowić podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

