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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr I - Dostawa i montaż mebli do sal lekcyjnych.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Rysunek poglądowy
	ilość

	1
	
Stół uczniowski jednoosobowy, rozmiar 4:
· wymiary blatu: 70 × 50 cm;
· blat w kolorze jasnego klonu, buku lub brzozy;
· stelaż wykonany z aluminium, zapewniający stabilność i trwałość konstrukcji;
· blat z obrzeżem wykonanym z tworzywa ABS, zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniami;
· narożniki blatu zaokrąglone lub odpowiednio wyprofilowane, zapewniające bezpieczeństwo użytkowania;
· stopki ochronne zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem;
· wyposażony w haczyk na plecak;
· wyrób spełniający wymagania norm PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2:2023-10 lub norm równoważnych.
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	2
	
Krzesło uczniowskie regulowane, rozmiar 3–4:
· krzesło z możliwością regulacji wysokości siedziska, dostosowane do rozmiaru 3 i 4 zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2016-02;
· siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej, o gładkiej, łatwej do utrzymania w czystości powierzchni;
· kolor siedziska i oparcia: jasny klon, buk lub brzoza;
· stelaż wykonany z metalu, o konstrukcji zapewniającej stabilność i trwałość krzesła;
· wykończenie stelaża w kolorze aluminium;
· siedzisko odpowiednio wyprofilowane, zapewniające komfort siedzenia i ograniczające ucisk pod kolanami;
· oparcie ergonomicznie wyprofilowane, z zaokrąglonymi krawędziami;
· możliwość sztaplowania krzeseł;
· końcówki nóg wyposażone w nakładki ochronne zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem;
· krzesło spełniające wymagania norm PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2:2023-10 lub norm równoważnych.
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	3
	
Stół uczniowski jednoosobowy, rozmiar 6:
· wymiary blatu: 70 × 50 cm;
· blat w kolorze jasnego klonu, buku lub brzozy;
· stelaż wykonany z aluminium, zapewniający stabilność i trwałość konstrukcji;
· blat wyposażony w obrzeże wykonane z tworzywa ABS, zabezpieczające krawędzie przed uszkodzeniami mechanicznymi;
· narożniki blatu bezpiecznie wykończone, z zaokrąglonymi krawędziami;
· nogi stołu wyposażone w stopki ochronne zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem;
· wyposażony w haczyk na plecak;
· wyrób spełniający wymagania norm PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2:2023-10 lub norm równoważnych.
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	4
	
Krzesło uczniowskie regulowane, rozmiar 5–6:
· krzesło z możliwością regulacji wysokości siedziska, dostosowane do rozmiaru 5 i 6 zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2016-02;
· siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej, o gładkiej i łatwej do utrzymania w czystości powierzchni;
· kolor siedziska i oparcia: jasny klon, buk lub brzoza;
· stelaż wykonany z metalu, o stabilnej i trwałej konstrukcji;
· wykończenie stelaża w kolorze aluminium;
· siedzisko szerokie, ergonomicznie wyprofilowane, zapewniające komfort siedzenia i ograniczające ucisk pod kolanami;
· oparcie ergonomicznie wyprofilowane, z zaokrąglonymi krawędziami;
· możliwość sztaplowania krzeseł;
· nogi krzesła wyposażone w nakładki ochronne zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem;
· krzesło spełniające wymagania norm PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2:2023-10 lub norm równoważnych.
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	5
	
Krzesło obrotowe na kółkach 

· szerokość siedziska: 41–45 cm;
· głębokość siedziska: 42–45 cm;
· regulowana wysokość siedziska w zakresie 42–59 cm;
· średnica podstawy: 57–60 cm;
· wysokość całkowita krzesła: 95–98 cm;
· krzesło obrotowe z możliwością obrotu o 360°;
· siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja;
· siedzisko i oparcie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia i łatwego do utrzymania w czystości;
· wyposażone w stabilną podstawę jezdną na kółkach;
· kolor: granatowy lub odcień granatowego.
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	6
	
Krzesło obrotowe biurowe 

· krzesło obrotowe, wyposażone w stabilną podstawę jezdną na kółkach;
· regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego;
· regulowane podłokietniki umożliwiające dostosowanie ich wysokości do użytkownika;
· regulowane podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa;
· mechanizm umożliwiający regulację kąta nachylenia oparcia;
· regulowany zagłówek zapewniający podparcie głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa;
· siedzisko wykonane z pianki o odpowiedniej sprężystości, zapewniającej komfort użytkowania;
· oparcie wykonane z przewiewnej siatki;
· konstrukcja zapewniająca stabilność, ergonomię i komfort użytkowania.
Wymiary orientacyjne:
· wysokość całkowita: ok. 120–128 cm;
· wymiary siedziska: ok. 50 × 49 cm;
· wymiary oparcia: ok. 50 × 76 cm;
· wymiary podstawy: ok. 62 × 60 cm.
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	7
	Stół dwuosobowy do pracowni komputerowej
· szerokość: ok. 140–144 cm;
· głębokość: ok. 64–68 cm;
· wysokość: ok. 74–78 cm;
· blat wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 16 mm, zapewniającej odpowiednią trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne;
· kolor blatu: jasny klon, buk lub brzoza;
· krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i odklejanie;
· narożniki blatu bezpiecznie wykończone, z zaokrąglonymi krawędziami;
· wyposażony w przepusty kablowe (przelotki) umożliwiające estetyczne i bezpieczne prowadzenie przewodów;
· wyposażony w system organizacji okablowania pod blatem, np. kanał lub tunel kablowy, umożliwiający uporządkowanie i zabezpieczenie przewodów;
· wyposażony w uchwyt na słuchawki;
· konstrukcja stabilna, odporna na obciążenia i zapewniająca komfort użytkowania przez dwie osoby;
· konstrukcja umożliwiająca wygodne ustawienie dwóch stanowisk komputerowych, z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni na nogi dla obu użytkowników;
· elementy konstrukcyjne i wykończeniowe pozbawione ostrych krawędzi, zapewniające bezpieczeństwo użytkowania;
· stopki ochronne zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
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	8
	
Biurko lewostronne z szafką i 1 szufladą 
· wymiary: ok. 120 × 60 × 76 cm;
· blat oraz elementy konstrukcyjne wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 16 mm, zapewniającej trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne;
· kolor: jasny klon, buk lub brzoza;
· biurko w układzie lewostronnym – szafka umieszczona po lewej stronie osoby siedzącej przy biurku (patrząc od strony użytkownika);
· szafka wyposażona w drzwiczki oraz zamek umożliwiający zabezpieczenie przechowywanych przedmiotów i dokumentów;
· szuflada wyposażona w prowadnice zapewniające płynne wysuwanie i wsuwanie;
· drzwiczki i szuflada wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie;
· krawędzie blatu i pozostałych elementów zabezpieczone obrzeżem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i odklejanie;
· narożniki i krawędzie bezpiecznie wykończone, bez ostrych elementów;
· konstrukcja stabilna i odporna na obciążenia;
· stopki ochronne zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.

	


[image: ]
	13








	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Rysunek poglądowy
	ilość

	9
	
 Zestawu mebli z szufladami i przegrodami zamykanymi na drzwiczki

· szerokość: ok. 110–120 cm;
· głębokość: ok. 40–45 cm;
· wysokość: ok. 82–90 cm;
· korpus mebla wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 16 mm, zapewniającej trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne;
· wyposażony w co najmniej 4 szuflady oraz 4 oddzielne przegrody zamykane drzwiczkami;
· szuflady wyposażone w prowadnice zapewniające płynne i ciche wysuwanie oraz wsuwanie;
· szuflady wyposażone w zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem i wypadnięciem z prowadnic;
· drzwiczki wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie oraz zawiasy zapewniające stabilne mocowanie i płynne otwieranie;
· kolor korpusu: jasny klon, buk lub brzoza;
· kolor drzwiczek: biały, żółty lub szary;
· krawędzie elementów mebla zabezpieczone obrzeżem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i odklejanie;
· narożniki i krawędzie bezpiecznie wykończone, bez ostrych elementów;
· powierzchnie mebla gładkie, łatwe do czyszczenia i odporne na typowe środki czystości stosowane w placówkach oświatowych;
· konstrukcja stabilna, odporna na obciążenia i zapewniająca bezpieczne użytkowanie;
· stopki ochronne zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
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	10
	
Szafka na urządzenia biurowe
· szerokość: ok. 63–67 cm;
·  głębokość: ok. 63–67 cm;
· wysokość: ok. 78–82 cm;
· korpus i elementy konstrukcyjne wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 16 mm, zapewniającej trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne;
· kolor: jasny klon, buk lub brzoza;
· konstrukcja przystosowana do obciążenia minimum 40 kg;
· wyposażona w co najmniej jedną półkę, tworzącą przestrzeń do przechowywania urządzeń biurowych;
· wyposażona w drzwiczki zamykane na zamek, umożliwiające zabezpieczenie przechowywanych urządzeń;
· półka o konstrukcji zapewniającej stabilność i wytrzymałość przy deklarowanym obciążeniu;
· drzwiczki wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie oraz zawiasy zapewniające płynne użytkowanie;
· krawędzie mebla zabezpieczone obrzeżem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i odklejanie;
· narożniki i krawędzie bezpiecznie wykończone, bez ostrych elementów;
· powierzchnie gładkie, łatwe do czyszczenia i odporne na typowe środki czystości stosowane w placówkach oświatowych;
· konstrukcja stabilna, odporna na obciążenia;
· stopki ochronne zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
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	11
	
Szafa na materiały

· szerokość: ok. 80–84 cm;
· głębokość: ok. 48–52 cm;
· wysokość: ok. 186–188 cm;
· korpus i elementy konstrukcyjne wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 16 mm, zapewniającej trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne;
· kolor: jasny klon, buk lub brzoza;
· wyposażona w co najmniej 4 półki z możliwością regulacji wysokości ich położenia, umożliwiającą dostosowanie przestrzeni wewnętrznej szafy do przechowywanych materiałów;
· każda półka przystosowana do obciążenia minimum 15 kg;
· wyposażona w drzwiczki zamykane na zamek, umożliwiające zabezpieczenie przechowywanych materiałów;
· drzwiczki wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie oraz zawiasy zapewniające płynne użytkowanie;
· krawędzie mebla zabezpieczone obrzeżem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i odklejanie;
· narożniki i krawędzie bezpiecznie wykończone, bez ostrych elementów;
· powierzchnie gładkie, łatwe do czyszczenia i odporne na typowe środki czystości stosowane w placówkach oświatowych;
· konstrukcja stabilna i odporna na obciążenia;
· szafa wyposażona w stopki ochronne zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.

	

              [image: ]
	1

	12
	Szafa na materiały
· szerokość: ok. 80–84 cm;
· głębokość: ok. 36–40 cm;
· wysokość: ok. 115–118 cm;
· korpus i elementy konstrukcyjne wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 16 mm, zapewniającej trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne;
· kolor: jasny klon, buk lub brzoza;
· wyposażona w co najmniej 2 półki z możliwością regulacji wysokości ich położenia, umożliwiającą dostosowanie przestrzeni wewnętrznej szafy do przechowywanych materiałów;
· każda półka przystosowana do obciążenia minimum 15 kg;
· wyposażona w drzwiczki zamykane na zamek, umożliwiające zabezpieczenie przechowywanych materiałów;
· drzwiczki wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie oraz zawiasy zapewniające płynne użytkowanie;
· krawędzie mebla zabezpieczone obrzeżem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i odklejanie;
· narożniki i krawędzie bezpiecznie wykończone, bez ostrych elementów;
· powierzchnie gładkie, łatwe do czyszczenia i odporne na typowe środki czystości stosowane w placówkach oświatowych;
· konstrukcja stabilna i odporna na obciążenia;
· szafa wyposażona w stopki ochronne zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
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