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Załącznik nr 9 do SWZ
Uszczegółowienie wymagań zakresu robót do wykonania 
oraz wykaz zmian, ograniczeń i uzupełnień do dokumentacji projektowej
I. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową pn.:
1. „Budowa tymczasowego obiektu kontenerowego o przeznaczeniu administracyjno-biurowym” – Grafit projekt sp. z o.o., ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica
z uwzględnieniem wymogów wynikających z SWZ.
II. Zamawiający dopuszcza zmiany w długości lub szerokości do 2% całego kompleksu kontenerowego (rozumieć należy to jako całego obiektu, nie pojedynczych modułów). 
III. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów, jeśli są użyte w dokumentacji postępowania, są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry użytkowe i jakościowe oraz wymagany ich standard i wygląd; mogą być zastąpione przez inne równoważne lub lepsze, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 101 ust. 5 Ustawy PZP, należy do Wykonawcy. 
IV. Zmiany, ograniczenia oraz uzupełnienia do dokumentacji projektowej:
1. Dostęp do pomieszczeń 
Wykonawca przekaże do każdego pomieszczenia po 2 klucze, z opisem wskazującym do którego pomieszczenia należą. 
2. Pomieszczenia biurowe
1) Zmianie uległo rozmieszczenie pomieszczeń na obu kondygnacjach. Przygotowując obiekt należy brać pod uwagę załącznik nr 10 i 11 do SWZ – układ funkcjonalny I. i II. kondygnacji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania, dostarczenia i montażu kompleksu zgodnie z przedstawionymi układami funkcjonalnymi. 
2) Wskazaną w dokumentacji projektowej pn. „Budowa tymczasowego obiektu kontenerowego o przeznaczeniu administracyjno-biurowym” aranżację pomieszczeń biurowych należy traktować jako przykładową (rozmieszczenie biurek, szaf itp.). Zamawiający planuje przenieść obecne wyposażenie biurowe do tymczasowego obiektu, zgodnie z zał. 10 i 11 do SWZ – układ funkcjonalny I. i II. kondygnacji. Rozmieszczenie instalacji gniazd, siły w ilości zgodnej z dokumentacją projektową. 
3) W pomieszczeniu nr 0.4 „Kancelaria” od strony poczekalni należy zapewnić ladę podawczą z zamykanym jednostronnie okienkiem o długości min. 80 cm maks. 120 cm. Zamknięcie znajdować się ma od strony pomieszczenia nr 0.4. 
4) W pomieszczeniu nr 0.11 „Dowody” należy dodatkowo zabezpieczyć okno folią zabezpieczająca antywłamaniowa o klasie min. P1. W przypadku zastosowania rolet zewnętrznych, Zamawiający dopuszcza brak konieczności zastosowania folii. 

3. Pomieszczenia socjalne
Pomieszczenia socjalne Wykonawca wyposażyć ma w szafki ze zlewami oraz bateriami z  przepływowymi pogrzewaczami wodnymi a także w 3 stoły o wym. 120x60 cm (jeden w pom. socjalnym na parterze, dwa w pom. socjalnym na piętrze).
4. System łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego
W budynku Urzędu, w pomieszczeniu nr 1.04 znajduje się radio bazowe (stacjonarne) systemu łączności radiowej zarządzana kryzysowego wraz z doprowadzeniem do anteny zainstalowanej na maszcie zamontowanym na budynku urzędu. W związku z planową przeprowadzką, Gmina przeniesie system i zainstaluje go w tymczasowym obiekcie pełniącym funkcję Urzędu Gminy. W związku z koniecznością montażu anteny na słupie, Wykonawca zezwoli na poprowadzenie przewodów do radia bazowego, które zlokalizowane będzie w pomieszczeniu oznaczonym nr 0.11. Sposób doprowadzenia przewodu zostanie uzgodniony z Wykonawcą po zawarciu umowy. 
5. Klatka schodowa w kompleksie kontenerowym
Klatkę schodową prowadzącą z parteru na piętro należy dostarczyć jako klatkę wewnętrzną, tj. w pełni obudowaną, chroniącą przed czynnikami atmosferycznymi. Nie dopuszcza się klatki schodowej tzw. otwartej, nie posiadającej ścianek bocznych. W przypadku braku możliwości dostarczenia klatki schodowej o zaprojektowanej szerokości biegu schodów, Zamawiający dopuszcza węższą klatkę schodową niż zaprojektowana.  
6. Korytarze wewnątrz kompleksu kontenerowego
W przypadku braku możliwości dostawy kontenerów z korytarzem o szerokości 120 cm, Zamawiający dopuszcza korytarz o szerokości 110 cm.
7. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Zgodnie z dokumentacją projektową, obiekt należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP). Zamawiający, oprócz certyfikowanego zestawu, zezwala na montaż PWP z dopuszczeniem  jednostkowym. 
8. Wprowadzanie zmian i montaż dodatkowych elementów wyposażenia przez Zamawiającego, na które Wykonawca wyrazi zgodę na podstawie zawartej umowy:
1) Zamawiający wykorzysta posiadane w budynku Urzędu gaśnice, w celu wyposażenia obiektu kontenerowego. Zamawiający we własnym zakresie zamontuje gaśnice. Na Zamawiającym spoczywać będzie obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych tych gaśnic. 
2) Tablice ogłoszeniowe wewnętrzne – Zamawiający posiada 5 tablic ogłoszeniowych korkowych, wewnętrznych, które zamontuje we własnym zakresie we wnętrzu przygotowanego przez Wykonawcę obiektu. 
3) Projektor oraz ekran – Zamawiający jest w posiadaniu projektora mocowanego do sufitu oraz ekranu mocowanego do ściany/sufitu. Wykonawca wyrazi zgodę na montaż oraz poprowadzenie zasilania do projektora oraz ekranu. 
4) [bookmark: _GoBack]Instalacja IT i LAN – Zamawiający wykona we własnym zakresie infrastrukturę IT
5) Prowadzenie dodatkowych kabli – Wykonawca zezwoli Zamawiającemu na poprowadzenie dodatkowych kabli w peszlach/korytach prowadzonych na ścianach/sufitach części wspólnych przez przepusty do pozostałych pomieszczeń. 

V. Powyższe pkt III oraz IV należy rozpatrywać jako uzupełnienie do dokumentacji i łącznie z dokumentacją projektową wskazaną w pkt I. Specyfikacje wymienione w pkt III są wiążące i nadrzędne nad zapisami w dokumentacji projektowej. Ilekroć zaistnieje rozbieżność między uszczegółowieniem a dokumentacją, należy brać pod uwagę opis wskazany w pkt III niniejszego załącznika. W przypadku nie uwzględnienia w powyższym uszczegółowieniu pozostałych elementów wymienionych w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt I, należy przyjąć opis i specyfikacje opisane w w/w dokumentacji.
image1.jpeg
DOBROSZYCE

DOBRE ZYCIE

Gmina Dobroszyce
Rynek 16, 56-410 Dobroszyce

tel.: 71 314-11-67
fax: 71 314-12-76

sekretariat@dobroszyce.pl, www.dobroszyce.pl

NIP 911-177-73-40, REGON 931 934 779




