MOSiR Pabianice  |  Lodowisko sezonowe 2026/2027
Załącznik nr 7 do SWZ
Protokół odbioru i uruchomienia
Kompleksowe zapewnienie sezonowego lodowiska sztucznie mrożonego wraz z halą namiotową i wyposażeniem dla MOSiR w Pabianicach w sezonie 2026/2027
Znak postępowania: 2/2026
Umowa nr ................; data ................; miejsce ................; przedstawiciele stron ................
	Element podlegający sprawdzeniu
	Wynik i uwagi

	Tafla: nominalnie 19 × 31 m; 589 m².
	TAK / NIE; ................

	Orurowanie: PE; min. 19 × 32 m; równomierne chłodzenie tafli.
	TAK / NIE; ................

	Chiller: min. 240 kW przy 7/12°C i 32°C otoczenia; odczyt i konfiguracja zdalna; stopniowanie co 1/6 mocy.
	TAK / NIE; ................

	Bandy z płyt PE; 2 furtki i brama rolby.
	TAK / NIE; ................

	Rolba LPG: min. 1,90 m; mycie kół i oświetlenie.
	TAK / NIE; ................

	Hala ma szerokość co najmniej 20 m, długość co najmniej 35 m i wysokość przy ścianie bocznej co najmniej 4 m, białe poszycie i co najmniej 8 częściowo przezroczystych ścian bocznych oraz przesuwną bramę dla rolby, kurtynę ewakuacyjną i drzwi.
	TAK / NIE; ................

	Dach ma kąt 20–25° albo równoważną geometrię zgodną z OPZ, umożliwia zsuwanie śniegu i zapewnia bezpieczne odprowadzanie opadów.
	Wynik brzmi: TAK / NIE / NIE DOTYCZY; uwagi: ................ .

	Dokumentacja konstrukcji i kotwienia uwzględnia 1. strefę wiatrową, 2. strefę śniegową i charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu co najmniej 0,90 kN/m²; obciążenie dachu ustalono odrębnie.
	Wynik brzmi: TAK / NIE / NIE DOTYCZY; uwagi: ................ .

	Dodatkowa izolacja dachu została wykonana zgodnie z deklaracją w ofercie i definicją OPZ; sprawdzono dokumentację i cały zakres zadaszenia nad taflą.
	Wynik brzmi: TAK / NIE / NIE DOTYCZY; uwagi: ................ .

	Rok produkcji (nie starszy niż 2023 rok)
	Wpisać datę:

	Przekazano instrukcję kontroli śniegu, progi wyłączenia obiektu i zasady zabezpieczenia stref zsuwania śniegu oraz dróg ewakuacji.
	Wynik brzmi: TAK / NIE / NIE DOTYCZY; uwagi: ................ .

	Gumy: min. 100 m²; min. 8 mm.
	TAK / NIE; ................

	Ławko-wieszaki: 6 szt.
	TAK / NIE; ................

	Łyżwy: min. 150 par; wiek max. 12 mies. od produkcji lub pierwszego użycia; rozmiary zgodnie z OPZ.
	TAK / NIE; ................

	Chodziki: min. 8 szt.
	TAK / NIE; ................

	Warstwa lodu: gotowa do bezpiecznej jazdy.
	TAK / NIE; ................

	Szkolenie: wykonane dla personelu MOSiR.
	TAK / NIE; ................

	Serwis: cały sezon; czas z oferty; awaria krytyczna lub zastępstwo do 24 h.
	TAK / NIE; ................

	Dokumentacja bezpieczeństwa i legalnego użytkowania
	................

	Kontakty serwisowe i rejestr awarii
	................

	[bookmark: _GoBack]Wykonawca przekazał program grupowych zajęć, dane osób prowadzących i potwierdził gotowość organizacyjną zgodnie z OPZ; same zajęcia będą dokumentowane i rozliczane podczas sezonu.
	Wynik brzmi: TAK / NIE; uwagi: ................ .

	Wykonawca zapewnił obsługę lodowiska w postaci personelu obsługującego sprzedaż biletów, wypożyczalnie sprzętu, utrzymanie lodowiska i urządzeń wraz z serwisem, regenaracją i utrzymaniem tafli lodowej.
Wykonawca zapewnia godziny dostępności lodowiska: od 10:00 do 21:00- 7 dni w tygodniu.

	Wynik brzmi: TAK / NIE; uwagi: ................ .


Wynik: odbiór bez wad istotnych / odbiór z wadami nieistotnymi / odmowa odbioru. Wady, termin ich usunięcia i uzasadnienie odmowy: ................................ . Gotowość do użytkowania od dnia ............ godz. ............ .
Za MOSiR ................ 							Za Wykonawcę ................ .
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