01/ZP/MZEC/2026																Zał. nr 1.6 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

[bookmark: _Hlk214827046][bookmark: _Hlk214826990]„Zakup i dostawę samochodu osobowo – ciężarowego 9 – osobowego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026”

Nr 01/ZP/MZEC/2026


I. Przedmiot zamówienia
 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-ciężarowego, przystosowanego do przewozu 9 osób ( kierowcy i 8 pasażerów ),  z możliwością przewozu bagażu lub ładunku .
1. Pojazd przystosowany do całorocznej eksploatacji na drogach publicznych.
2. Samochód fabrycznie nowy, nieużywany, nierejestrowany, kompletny,  wolny od wad prawnych i fizycznych oraz gotowy do eksploatacji.
3. Pojazd spełniający obowiązujące wymagania techniczne, bezpieczeństwa i homologacyjne.
4. Pojazd posiadający dokumenty niezbędne do rejestracji i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wszystkie podane parametry stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, chyba że wskazano inaczej.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub lepsze, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych (szczegóły w swz),
7. Dostawa pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, wraz z wymaganą dokumentacją techniczną, gwarancyjną i eksploatacyjną.
8. Pojazd fabrycznie nowy,
9. Rok produkcji nie starszy niż 2026 r.
10. Nie dopuszcza się pierwszego egzemplarza z produkcji oraz prototypu

II. Wymagania techniczne i użytkowe

	Lp.
	Parametr techniczny lub użytkowy
	Wymagania minimalne

	1
	Rodzaj pojazdu
	Samochód osobowo-ciężarowy/wielozadaniowy 

	2
	Stan pojazdu
	Fabrycznie nowy, nieużywany

	3
	Liczba miejsc siedzących
	9 miejsc siedzących, łącznie z kierowcą ( 8+1)

	4
	Rodzaj nadwozia
	Zamknięte, przystosowane do przewozu osób i bagażu lub ładunków

	5
	Liczba drzwi
	Minimum 4, w tym drzwi boczne umożliwiające wygodne wsiadanie i wysiadanie pasażerów


	6

	Drzwi pasażerskie
	Co najmniej jedne drzwi boczne przesuwne

	7
	Drzwi tylne
	Dwuskrzydłowe otwierane min do 1600 ( przeszklone, z wycieraczkami i podgrzewaniem, umożliwiające dostęp do przestrzeni bagażowej lub ładunkowej)

	
8
	Rodzaj silnika
	Silnik na olej napędowy -  DIESEL

	9
	Moc silnika
	 Minimum 130 KM

	10
	Skrzynia biegów
	Manualna lub automatyczna

	11
	Rodzaj napędu
	Na jedną oś lub na obie osie

	12
	Układ kierowniczy
	Ze wspomaganiem

	13
	Norma emisji spalin
	Silnik spełniający wymagania  normy Euro 6 przy zastosowaniu technologii SCR, w szczególności w zakresie zużycia energii oraz dla emisji CO2, tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych

	14
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
	Nie większa niż 3500 kg, 


	15
	Zamawiający wymaga do  prowadzenia pojazdu uprawnień kierowcy kategorii B
	Zamawiający wymaga do  prowadzenia pojazdu uprawnień kierowcy kategorii B

	16
	Długość pojazdu 
	Max do 5490 mm

	17
	Przestrzeń bagażowa/
ładunkowa
	Umożliwiająca przewóz bagażu lub ładunku przy zachowaniu wymaganej liczby miejsc siedzących

	18
	Ładowność
	Umożliwiająca bezpieczny przewóz 9 osób wraz z bagażem, z zachowaniem dopuszczalnej masy całkowitej

	
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa:
Oferowany pojazd musi spełniać obowiązujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz dopuszczenia do ruchu drogowego


	19
	System ABS
	Wymagany system ABS

	20
	System stabilizacji toru jazdy ESC/ESP
	Wymagany system stabilizacji toru jazdy ESC/ESP

	21
	Poduszki powietrzne
	Zgodnie z wyposażeniem i wymaganiami homologacyjnymi pojazdu

	22
	Pasy bezpieczeństwa
	Trzypunktowe dla  wszystkich 9 miejsc siedzących

	23
	System hamulcowy
	Sprawny, zgodny z wymaganiami homologacyjnymi

	24
	Zagłówki 
	Na miejscach siedzących, zgodnie z wymaganiami homologacyjnymi

	25
	Systemy wspomagania kierowcy
	Wymagany systemy wspomagania kierowcy


	26
	Oświetlenie zewnętrzne
	Kompletne, sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami

	27
	Ogumienie
	Dopuszczone do ruchu drogowego, odpowiednie do parametrów pojazdu
Wymagane jest dostarczenie 2 pełnych kompletów opon:
1 komplet (4 szt.) opon letnich 
i 1 komplet (4 szt.) opon zimowych

Rok produkcji wszystkich opon: wyprodukowane w roku bieżącym (2026r.)


	28
	System monitorowania ciśnienia w oponach
	System monitorowania ciśnienia w oponach

	29
	Konstrukcja siedzeń
	Siedzenia zamontowane zgodnie z wymaganiami producenta i homologacją

	30
	Dopuszczalna masa całkowita
	Umożliwiająca przewóz 9 osób z uwzględnieniem ograniczeń masy pojazdu

	31
	Immobilizer
	Fabryczne zabezpieczenie przed uruchomieniem pojazdu przez osoby nieuprawnione

	32
	Apteczka, gaśnica trójkąt ostrzegawczy, podnośnik
	Apteczka, gaśnica trójkąt ostrzegawczy, podnośnik

	33
	Stan techniczny
	Pojazd wolny od wad wpływających na bezpieczeństwo użytkowania

	
Wymagania dotyczące wyposażenia:
Oferowany pojazd musi być wyposażony w elementy zapewniające komfort, funkcjonalność i bezpieczeństwo podczas przewozu kierowcy oraz 8 pasażerów


	34
	Klimatyzacja
	Wymagana, automatyczna, zapewniająca komfort termiczny w całej przestrzeni pasażerskiej

	35
	Ogrzewanie wnętrza
	Fabryczny układ ogrzewania kabiny i przestrzeni pasażerskiej

	36
	Centralny zamek
	Wymagany z pilotem – 2 szt,

	37
	Szyby przednie
	Elektrycznie sterowane

	38
	Lusterka zewnętrzne
	Zgodne z wymaganiami homologacyjnymi; regulacja elektryczna

	39
	System parkowania
	Czujniki parkowania oraz kamera cofania

	40
	Radio lub system multimedialny
	Wymagany

	41
	Łączność
	Bluetooth lub rozwiązanie równoważne

	42
	Gniazdo zasilania
	Gniazdo 12 V 

	43
	Oświetlenie wnętrza
	Zapewniające oświetlenie przestrzeni pasażerskiej

	44
	Siedzenia
	9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą

	45
	Konfiguracja foteli
	II rząd siedzeń dzielony i wyciągany niezależnie od siebie – aranżacja wnętrza dla pasażerów i ładunków

	46
	Pokrowce na fotele
	Wymagane

	47
	Hak holowniczy
	Wymagany

	48
	Szyby
	Ciemne, w tylnej części pojazdu

	49
	Koło zapasowe lub zestaw naprawczy
	Koło zapasowe lub zestaw naprawczy

	50
	Dywaniki 
	Komplet dopasowany do pojazdu

	51
	Wykładzina przestrzeni bagażowej
	Zabezpieczająca podłogę przed typowym zużyciem eksploatacyjnym

	52
	Kluczyki lub urządzenia dostępowe
	Komplet przewidziany przez producenta

	
Wymagania dotyczące homologacji i dokumentacji:


	

53
	0. Pojazd musi spełniać wymagania homologacyjne właściwe dla jego kategorii i konstrukcji.
0. Pojazd musi być dopuszczony do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
0. Dokumentacja pojazdu musi potwierdzać możliwość przewozu 9 osób łącznie z kierowcą.
0. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
0. Wraz z pojazdem należy przekazać:
5. dokumenty wymagane do rejestracji;
5. dokument potwierdzający zgodność pojazdu z właściwymi wymaganiami homologacyjnymi lub inne dokumenty wymagane przepisami;
5. instrukcję obsługi w języku polskim;
5. dokumenty gwarancyjne;
5. kartę katalogową lub dane techniczne pojazdu;
5. wykaz wyposażenia standardowego i dodatkowego;
5. informacje o terminach przeglądów i warunkach eksploatacji.
0. Wszystkie dokumenty muszą być przekazane najpóźniej w chwili odbioru pojazdu, z uwzględnieniem dokumentów, które zgodnie z przepisami mogą być wydane na innym etapie procedury rejestracyjnej.


	Dodatkowe wymagania:

	
54
	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie oferowanej gwarancji pojazdu bezpłatne przeglądy serwisowe. W zakresie dokonywanych przeglądów serwisowych Wykonawca ponosi koszty dojazdu serwisu do siedziby Zamawiającego, ale tylko w przypadku gdy odległość od serwisu do siedziby Zamawiającego (na podwozie lub na zabudowę) wynosi powyżej 50 km, w przypadku gdy odległość ta wynosi poniżej 50 km, koszty dojazdu pokrywa Zamawiający, który sam dostarczy pojazd do serwisu Wykonawcy


	55
	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla marki dostarczonego pojazdu, który będzie odbywał się w: 
- w siedzibie Zamawiającego, os. 700-lecia 10 , 32-650 Kęty, w przypadku serwisu zlokalizowanego w odległości powyżej 50 km od siedziby Zamawiającego, w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającego (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do pojazdu), 
- w serwisie Wykonawcy, w przypadku serwisu zlokalizowanego w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego, w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającego (przyjęcie pojazdu do serwisu będzie potwierdzone stosownym protokołem). Zamawiający sam dostarczy pojazd do serwisu Wykonawcy. 
Zgłoszenia będą dokonywane pisemnie, e-mailowo, faxem lub telefoniczne, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wykonawcą. Zgłoszenie telefoniczne wymaga niezwłocznego potwierdzenia w jednej z pozostałych form porozumiewania się.

	56
	Wykonawca poniesie wszelkie koszty (m.in. materiały, części zamienne, robocizna i dojazd) związane z reklamacją oraz naprawą wadliwego pojazdu w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i/lub rękojmi.

	57
	Zamawiający zastrzega sobie prawo oznakować pojazd naklejkami z logo i danymi Spółki lub/i danymi programu pomocowego, co nie spowoduje utraty jakiejkolwiek części gwarancji.






