
01/ZP/MZEC/2026																Zał. nr 1.7 do SWZ
Opis oferowanego pojazdu
Nazwa i adres Wykonawcy:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

[bookmark: _Hlk214827046][bookmark: _Hlk214826990]„Zakup i dostawę samochodu osobowo – ciężarowego 9 – osobowego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026”

Nr 01/ZP/MZEC/2026

 oświadczam, że oferuję następujący pojazd:

	Lp.
	Parametr (opis w swz)
	
Parametr oferowany przez Wykonawcę

UWAGA: NIE SPEŁNIENIE WYMAGANIA WSKAZANEGO W SWZ SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z SWZ !
	UWAGI – ew. uszczegółowienia opisu bądź opis dodatkowego wyposażenia pojazdu, nie wymaganego w swz

	Wymagania ogólne:

	1
	Pojazd fabrycznie nowy, 
	Pojazd fabrycznie nowy

TAK/NIE * 
	

	2
	Rok produkcji nie starszy niż 2026 r.

	Rok produkcji ………………. r.
	

	3
	Dostawca musi podać w ofercie przetargowej producenta oferowanego pojazdu
	Producent pojazdu: 

………………………………………………………………………..
Model/ typ pojazdu: 

………………………………………………………………………
	

	4
	Nie dopuszcza się pierwszego egzemplarza z produkcji oraz prototypu


	Pojazd nie jest prototypem ani pierwszym egzemplarzem z produkcji 

TAK/NIE *
	

	5
	Zamówienie obejmuje dostawę wraz z przeprowadzeniem prób technicznych.
	Zapewniam dostawę wraz z przeprowadzeniem prób technicznych.
TAK/NIE *
	

	6
	Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz kompletne dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego. 
	Pojazd posiada niezbędne wyposażenie oraz kompletne dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego, to jest:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
	

	7
	Wykonawca zapewnia Autoryzowany Serwis, przy czym czas reakcji serwisu rozumiany jako przyjazd i rozpoczęcie usuwania awarii nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia awarii.
	Wykonawca zapewnia Autoryzowany Serwis, przy czym czas reakcji serwisu rozumiany jako przyjazd i rozpoczęcie usuwania awarii nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia awarii. Adresy serwisów:

Serwis pojazdu: 

…………………………………………………………………….

	




SZCZEGÓLOWY OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU

	Lp.
	Nazwa/zakres wymagania
	

Parametr (opis w swz)
	Parametr oferowany przez Wykonawcę

UWAGA: NIE SPEŁNIENIE WYMAGANIA WSKAZANEGO W SWZ SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z SWZ !
	UWAGI – ew. uszczegółowienia opisu bądź opis dodatkowego wyposażenia pojazdu, nie wymaganego w swz

	
Wymagania techniczne i użytkowe:


	1
	Rodzaj pojazdu
	Samochód osobowo-ciężarowy/wielozadaniowy 
	Samochód osobowo-ciężarowy/wielozadaniowy 

TAK/NIE *
	

	2
	Stan pojazdu
	Fabrycznie nowy, nieużywany
	Fabrycznie nowy, nieużywany

TAK/NIE *
	

	3
	Liczba miejsc siedzących
	9 miejsc siedzących, łącznie z kierowcą ( 8+1)
	9 miejsc siedzących, łącznie z kierowcą ( 8+1)

TAK/NIE *
	

	4
	Rodzaj nadwozia
	Zamknięte, przystosowane do przewozu osób i bagażu lub ładunków
	Zamknięte, przystosowane do przewozu osób i bagażu lub ładunków

TAK/NIE *
	

	5
	Liczba drzwi
	Minimum 4, w tym drzwi boczne umożliwiające wygodne wsiadanie i wysiadanie pasażerów

	……………., w tym drzwi boczne umożliwiające wygodne wsiadanie i wysiadanie pasażerów

	

	6

	Drzwi pasażerskie
	Co najmniej jedne drzwi boczne przesuwne
	………………. drzwi boczne przesuwne
	

	7
	Drzwi tylne
	Dwuskrzydłowe otwierane min do 1600 ( przeszklone, z wycieraczkami i podgrzewaniem, umożliwiające dostęp do przestrzeni bagażowej lub ładunkowej)
	Dwuskrzydłowe otwierane  do …………..0                              ( przeszklone, z wycieraczkami i podgrzewaniem, umożliwiające dostęp do przestrzeni bagażowej lub ładunkowej)

TAK/NIE *
	

	
8
	Rodzaj silnika
	Silnik na olej napędowy -  DIESEL
	Silnik na olej napędowy -  DIESEL

TAK/NIE *
	

	9
	Moc silnika
	 Minimum 130 KM
	 ……………… KM
	

	10
	Skrzynia biegów
	Manualna lub automatyczna
	…………………………………
	

	11
	Rodzaj napędu
	Na jedną oś lub na obie osie
	Na ………………………………
	

	12
	Układ kierowniczy
	Ze wspomaganiem
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem

TAK/NIE *
	

	13
	Norma emisji spalin
	Silnik spełniający wymagania  normy Euro 6 przy zastosowaniu technologii SCR, w szczególności w zakresie zużycia energii oraz dla emisji CO2, tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych
	Silnik  spełniający wymagania  normy Euro 6 przy zastosowaniu technologii SCR, w szczególności w zakresie zużycia energii oraz dla emisji CO2, tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych.

TAK/NIE *
	

	14
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
	Nie większa niż 3500 kg, 

	Dmc ……………….. kg, 

	

	15
	Zamawiający wymaga do  prowadzenia pojazdu uprawnień kierowcy kategorii B
	Zamawiający wymaga do  prowadzenia pojazdu uprawnień kierowcy kategorii B
	Prowadzenie pojazdu wymaga posiadania uprawnień kierowcy kategorii B

TAK/NIE *
	

	16
	Długość pojazdu 
	Max do 5490 mm
	 ………………….… mm
	

	17
	Przestrzeń bagażowa/
ładunkowa
	Umożliwiająca przewóz bagażu lub ładunku przy zachowaniu wymaganej liczby miejsc siedzących
	Umożliwiająca przewóz bagażu lub ładunku przy zachowaniu wymaganej liczby miejsc siedzących

TAK/NIE *
	

	18
	Ładowność
	Umożliwiająca bezpieczny przewóz 9 osób wraz z bagażem, z zachowaniem dopuszczalnej masy całkowitej
	Umożliwiająca bezpieczny przewóz 9 osób wraz z bagażem, z zachowaniem dopuszczalnej masy całkowitej

TAK/NIE *

	

	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa:
Oferowany pojazd musi spełniać obowiązujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz dopuszczenia do ruchu drogowego


	19
	System ABS
	Wymagany system ABS
	System ABS 

TAK/NIE *
	

	20
	System stabilizacji toru jazdy ESC/ESP
	Wymagany system stabilizacji toru jazdy ESC/ESP
	System stabilizacji toru jazdy ESC/ESP  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

TAK/NIE *
	

	21
	Poduszki powietrzne
	Zgodnie z wyposażeniem i wymaganiami homologacyjnymi pojazdu
	Zgodne z wyposażeniem i wymaganiami homologacyjnymi pojazdu

TAK/NIE *
	

	22
	Pasy bezpieczeństwa
	Trzypunktowe dla  wszystkich 9 miejsc siedzących
	Trzypunktowe dla  wszystkich 9 miejsc siedzących

TAK/NIE *
	

	23
	System hamulcowy
	Sprawny, zgodny z wymaganiami homologacyjnymi
	Sprawny, zgodny z wymaganiami homologacyjnymi

TAK/NIE *
	

	24
	Zagłówki 
	Na miejscach siedzących, zgodnie z wymaganiami homologacyjnymi
	Na miejscach siedzących, zgodnie z wymaganiami homologacyjnymi

TAK/NIE *
	

	25
	Systemy wspomagania kierowcy
	Wymagany systemy wspomagania kierowcy

	Systemy wspomagania kierowcy

TAK/NIE *
	

	26
	Oświetlenie zewnętrzne
	Kompletne, sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami
	Kompletne, sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami

TAK/NIE *
	

	27
	Ogumienie
	Dopuszczone do ruchu drogowego, odpowiednie do parametrów pojazdu
Wymagane jest dostarczenie 2 pełnych kompletów opon:
1 komplet (4 szt.) opon letnich 
i 1 komplet (4 szt.) opon zimowych

Rok produkcji wszystkich opon: wyprodukowane w roku bieżącym (2026r.)

	Dopuszczone do ruchu drogowego, odpowiednie do parametrów pojazdu
Dostarczymy 2 pełne komplety opon, w tym 1 pełny komplet opon zimowych a drugi komplet opon letnich

TAK/NIE *

opony wyprodukowane w roku ……………….
	

	28
	System monitorowania ciśnienia w oponach
	System monitorowania ciśnienia w oponach
	System monitorowania ciśnienia w oponach

TAK/NIE *
	

	29
	Konstrukcja siedzeń
	Siedzenia zamontowane zgodnie z wymaganiami producenta i homologacją
	Siedzenia zamontowane zgodnie z wymaganiami producenta i homologacją

TAK/NIE *
	

	30
	Dopuszczalna masa całkowita
	Umożliwiająca przewóz 9 osób z uwzględnieniem ograniczeń masy pojazdu
	Umożliwiająca przewóz 9 osób z uwzględnieniem ograniczeń masy pojazdu

TAK/NIE *
	

	31
	Immobilizer
	Fabryczne zabezpieczenie przed uruchomieniem pojazdu przez osoby nieuprawnione 
	Immobilizer

TAK/NIE *
	

	32
	Apteczka, gaśnica trójkąt ostrzegawczy, podnośnik
	Apteczka, gaśnica trójkąt ostrzegawczy, podnośnik
	Apteczka, gaśnica trójkąt ostrzegawczy, podnośnik

TAK/NIE *
	

	33
	Stan techniczny
	Pojazd wolny od wad wpływających na bezpieczeństwo użytkowania
	Pojazd wolny od wad wpływających na bezpieczeństwo użytkowania

TAK/NIE *
	

	Wymagania dotyczące wyposażenia:
Oferowany pojazd musi być wyposażony w elementy zapewniające komfort, funkcjonalność i bezpieczeństwo podczas przewozu kierowcy oraz 8 pasażerów.


	34
	Klimatyzacja
	Wymagana, automatyczna, zapewniająca komfort termiczny w całej przestrzeni pasażerskiej
	Klimatyzacja automatyczna, zapewniająca komfort termiczny w całej przestrzeni pasażerskiej

TAK/NIE *
	

	35
	Ogrzewanie wnętrza
	Fabryczny układ ogrzewania kabiny i przestrzeni pasażerskiej
	Fabryczny układ ogrzewania kabiny i przestrzeni pasażerskiej

TAK/NIE *
	

	36
	Centralny zamek
	Wymagany z pilotem – 2 szt,
	Centralny zamek z pilotem – 2 szt.

TAK/NIE *
	

	37
	Szyby przednie
	Elektrycznie sterowane
	Szyby przednie elektrycznie sterowane

TAK/NIE *
	

	38
	Lusterka zewnętrzne
	Zgodne z wymaganiami homologacyjnymi; regulacja elektryczna
	Lusterka zewnętrzne - regulacja elektryczna,  Zgodne z wymaganiami homologacyjnymi

TAK/NIE *
	

	39
	System parkowania
	Czujniki parkowania oraz kamera cofania
	Czujniki parkowania oraz kamera cofania

TAK/NIE *
	

	40
	Radio lub system multimedialny
	Wymagany
	……………………………………………
	

	41
	Łączność
	Bluetooth lub rozwiązanie równoważne
	Bluetooth 
lub 
rozwiązanie równoważne ……………………
…………………………………………………….
/opis rozwiązania równoważnego – jeśli dotyczy/

	

	42
	Gniazdo zasilania
	Gniazdo 12 V 
	Gniazdo 12 V 

TAK/NIE *
	

	43
	Oświetlenie wnętrza
	Zapewniające oświetlenie przestrzeni pasażerskiej
	Oświetlenie wnętrza zapewniające oświetlenie przestrzeni pasażerskiej

TAK/NIE *
	

	44
	Siedzenia
	9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą
	9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą

TAK/NIE *
	

	45
	Konfiguracja foteli
	II rząd siedzeń dzielony i wyciągany niezależnie od siebie – aranżacja wnętrza dla pasażerów i ładunków
	II rząd siedzeń dzielony i wyciągany niezależnie od siebie – aranżacja wnętrza dla pasażerów i ładunków

TAK/NIE *
	

	46
	Pokrowce na fotele
	Wymagane
	Pokrowce na fotele

TAK/NIE *
	

	47
	Hak holowniczy
	Wymagany
	Hak holowniczy

TAK/NIE *
	

	48
	Szyby
	Ciemne, w tylnej części pojazdu
	Ciemne ,w tylnej części pojazdu

TAK/NIE *
	

	49
	Koło zapasowe lub zestaw naprawczy
	Koło zapasowe lub zestaw naprawczy
	…………………………………………..
	

	50
	Dywaniki 
	Komplet dopasowany do pojazdu
	Komplet dywaników samochodowych

TAK/NIE *
	

	51
	Wykładzina przestrzeni bagażowej
	Zabezpieczająca podłogę przed typowym zużyciem eksploatacyjnym
	Wykładzina przestrzeni bagażowej  zabezpieczająca podłogę przed typowym zużyciem eksploatacyjnym

TAK/NIE *
	

	52
	Kluczyki lub urządzenia dostępowe
	Komplet przewidziany przez producenta
	……………………………………………
	

	
Wymagania dotyczące homologacji i dokumentacji:


	53
	0. Pojazd musi spełniać wymagania homologacyjne właściwe dla jego kategorii i konstrukcji.
0. Pojazd musi być dopuszczony do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
0. Dokumentacja pojazdu musi potwierdzać możliwość przewozu 9 osób łącznie z kierowcą.
0. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
0. Wraz z pojazdem należy przekazać:
5. dokumenty wymagane do rejestracji;
5. dokument potwierdzający zgodność pojazdu z właściwymi wymaganiami homologacyjnymi lub inne dokumenty wymagane przepisami;
5. instrukcję obsługi w języku polskim;
5. dokumenty gwarancyjne;
5. kartę katalogową lub dane techniczne pojazdu;
5. wykaz wyposażenia standardowego i dodatkowego;
5. informacje o terminach przeglądów i warunkach eksploatacji.
0. Wszystkie dokumenty muszą być przekazane najpóźniej w chwili odbioru pojazdu, z uwzględnieniem dokumentów, które zgodnie z przepisami mogą być wydane na innym etapie procedury rejestracyjnej.

	







Wykonawca gwarantuje przekazanie wymaganej dokumentacji.
	

	
Dodatkowe oświadczenia Wykonawcy:


	
Lp.
	
Wymaganie
	
Zobowiązanie Wykonawcy:

	

	
54
	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie oferowanej gwarancji pojazdu bezpłatne przeglądy serwisowe. W zakresie dokonywanych przeglądów serwisowych Wykonawca ponosi koszty dojazdu serwisu do siedziby Zamawiającego, ale tylko w przypadku gdy odległość od serwisu do siedziby Zamawiającego (na podwozie lub na zabudowę) wynosi powyżej 50 km, w przypadku gdy odległość ta wynosi poniżej 50 km, koszty dojazdu pokrywa Zamawiający, który sam dostarczy pojazd do serwisu Wykonawcy

	Wykonawca zapewnia w okresie oferowanej gwarancji pojazdu bezpłatne przeglądy serwisowe. W zakresie dokonywanych przeglądów serwisowych Wykonawca ponosi koszty dojazdu serwisu do siedziby Zamawiającego, ale tylko w przypadku gdy odległość od serwisu do siedziby Zamawiającego wynosi powyżej 50 km, w przypadku gdy odległość ta wynosi poniżej 50 km, koszty dojazdu pokrywa Zamawiający, który sam dostarczy pojazd do serwisu Wykonawcy

	

	55
	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla marki dostarczonego pojazdu, który będzie odbywał się w: 
- w siedzibie Zamawiającego, os. 700-lecia 10 , 32-650 Kęty, w przypadku serwisu zlokalizowanego w odległości powyżej 50 km od siedziby Zamawiającego, w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającego (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do pojazdu), 
- w serwisie Wykonawcy, w przypadku serwisu zlokalizowanego w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego, w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającego (przyjęcie pojazdu do serwisu będzie potwierdzone stosownym protokołem). Zamawiający sam dostarczy pojazd do serwisu Wykonawcy. 
Zgłoszenia będą dokonywane pisemnie, e-mailowo, faxem lub telefoniczne, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wykonawcą. Zgłoszenie telefoniczne wymaga niezwłocznego potwierdzenia w jednej z pozostałych form porozumiewania się.
	Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla pojazdu, który będzie odbywał się w: 
- w siedzibie Zamawiającego, os. 700-lecia 10 , 32-650 Kęty, w przypadku serwisu zlokalizowanego w odległości powyżej 50 km od siedziby Zamawiającego, w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającego (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do pojazdu), 
- w serwisie Wykonawcy, w przypadku serwisu zlokalizowanego w odległości do 50 km (od siedziby Zamawiającego, w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającego (przyjęcie pojazdu do serwisu będzie potwierdzone stosownym protokołem). Zamawiający sam dostarczy pojazd do serwisu Wykonawcy. 
Zgłoszenia będą dokonywane pisemnie, e-mailowo, faxem lub telefoniczne, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wykonawcą. Zgłoszenie telefoniczne wymaga niezwłocznego potwierdzenia w jednej z pozostałych form porozumiewania się.
	

	56
	Wykonawca poniesie wszelkie koszty (m.in. materiały, części zamienne, robocizna i dojazd) związane z reklamacją oraz naprawą wadliwego pojazdu w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i/lub rękojmi.
	Wykonawca potwierdza, że poniesie wszelkie koszty (m.in. materiały, części zamienne, robocizna i dojazd) związane z reklamacją oraz naprawą wadliwego pojazdu w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i/lub rękojmi.
	

	57
	Zamawiający zastrzega sobie prawo oznakować pojazd naklejkami z logo i danymi Spółki lub/i danymi programu pomocowego, co nie spowoduje utraty jakiejkolwiek części gwarancji.
	Zamawiający ma prawo oznakować pojazd naklejkami z logo i danymi Spółki lub/i danymi programu pomocowego, co nie spowoduje utraty jakiejkolwiek części gwarancji.
	

	58
	Okres gwarancji i rękojmi na podwozie i nadwozie wskazany w formularzu oferty.



*Niepotrzebne skreślić








Podpis Wykonawcy: .......................................................................................
